Priedas Nr. 1
PASIŪLYMAS
DĖL CIVILINIŲ RADIJO STOTELIŲ
____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas, 

telefonas, faksas
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Kontaktinio asmens vardas, pavardė, 

telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo ir sutarties projekto bendrosios dalies sąlygomis.

MES SIŪLOME ŠIAS PREKES/PASLAUGAS:

	Eil. Nr.
	Modelis/gamintojo kodas 
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Vnt. kaina € su PVM
	Bendra kaina € su PVM

	1. 
	
	Civilinės radijo stotys
	64 vnt.
	
	

	Viso:
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.

Bendra pasiūlymo kaina Eur. su PVM :______________________________________________

                                                                                    (skaičiai ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro__________Eur.

Pasiūlymas galioja iki:              dienos.
__________________
                    _________________
         _____________________

(Tiekėjo arba įgalioto asmens 

                      (Parašas)


(Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

A.V.  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.

Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės, * pažymėtose pozicijose tiksli siūlomos prekės reikšmė
(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	Bendrosios nuostatos

	1. 1.1.
	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. Refurbished), pateikta nepažeistose gamintojo pakuotėse;
	

	2. 1.2.
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life time ar Discontinued);
	

	3. 
	Radijo stotis turi būti licencijuota darbui Lietuvoje, turi turėti gamintojo sertifikatą, CE ženklinimą bei atitikti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670, nurodytus reikalavimus;
	

	4. 
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	

	5. 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas turėtų sertifikuotą atstovybę Lietuvos Respublikoje;
	

	6. 
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	7. 
	Turi būti pateikta visa radijo stoties reikalaujamo funkcionalumo užtikrinimui programinė įranga ir jos licencijos, visos programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui (jei nenurodyta kitaip);
	

	8. 
	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti mokymus, apie įrangos paruošimą eksploatacijai, naudojimą ir programavimą;
	

	9.
	Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230 V 50 Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7) (jei nenurodyta kitaip);
	

	10
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokia papildoma programinė įranga, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas;

Tokiu atveju:

įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga, Tiekėjas padengia Perkančiosios organizacijos patirtą materialinę žalą
	

	Reikalavimai nacionaliniam saugumui:

	11
	Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 8 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Perkančioji organizacija visais atvejais laikys, kad tiekėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam ar kitos valstybės narės saugumui, jeigu ji gaus kompetentingų institucijų pateiktą tai patvirtinančią informaciją;
	

	12
	Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi pirkime neleidžia dalyvauti tiekėjams (juridiniams asmenims)/subtiekėjams (juridiniams asmenims), kurie nėra registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus. Taip pat pirkime neleidžiama dalyvauti tiekėjams (fiziniams asmenims)/subtiekėjams (fiziniams asmenims), kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus
	

	Garantija ir remontas:

	13
	Radijo stočiai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip 36 mėn., baterijoms ir aksesuarams ne trumpesniam kaip 12 mėn.;

Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;
	

	14
	Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose;
	

	15
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos;
	

	16
	Visus gedimus atsiradusius garantinio laikotarpio metu eksploatuojant įrenginį ne dėl eksploatuotojo kaltės, tiekėjas privalo pašalinti savo lėšomis (įskaitant transportavimo išlaidas), o nesant galimybės juos pašalinti, gaminį pakeisti nauju, atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus.
	

	Nešiojamos radijo stoties specifikacija:

	17
	Radijo stotis turi būti nešiojama ir pritaikyta darbui analoginiu (FM) ir skaitmeniniu (DMR II, III standarto) ryšio režimu;
	

	18*
	Radijo stotis turi būti suderinta darbui radijo dažniais (kanalais), ne didesniame kaip 300-380 MHz dažnių ruože, diapazonas turi dengti vientisą 30 MHz dažnių juostą;
	

	19*
	Radijo stotis turi turėti galimybę suprogramuoti-paruošti ne mažiau kaip 64 dažnių kanalų;
	

	20*
	Radijo stoties radijo dažnio keitimo-reguliavimo žingsnis turi būti ne mažesnis 12,5Khz;
	

	21
	Radijo stotis turi turėti skaitmeninio šifratoriaus (skaitmeniniame režime) funkciją;
	

	22*
	Radijo stoties siųstuvo maksimalus galingumas turi būti ne mažesnis 4 W;
	

	23*
	Radijo stoties imtuvo jautrumas turi būti ne daugiau: 

Skaitmeniniu režimu 0.20 mikroV;

Analoginiu režimu 0.25 mikroV;
	

	24
	Radijo stotis turi turėti triukšmų slopinimo funkciją;
	

	25
	Radijo stotis turi turėti jungtį kabeliui skirtam programuoti radijo stotį kompiuteriu;
	

	26*
	Radijo stotis turi turėti apsaugą nuo dulkių ir vandens prasiskverbimo ne žemesnę nei IP68;
	

	27*
	Radijo stoties aplinkos poveikio temperatūros:

Radijo stotis turi būti tinkama eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame –30 °C iki + 60 °C, radijo stoties komplektas turi būti tinkamas eksploatuoti esant aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame kaip –20 °C iki + 60 °C;

Radijo stotis turi būti tinkama eksploatuoti esant saugojimo aplinkos temperatūros diapazonui ne siauresniame –40 °C iki + 80 °C;
	

	28
	Radijo stotis turi būti testuota ir sertifikuota, kad išlaikė bent po vieną standarto MIL-STD 810 atsparumo vibracijoms ir smūgiams testą;
	

	29*
	Radijo stoties išmatavimai, svoris:

Radijo stoties aukštis su prijungta baterija ruože 120 mm – 132 mm;

Radijo stoties plotis su prijungta baterija ruože 52 mm – 56 mm;

Radijo stoties gylis su prijungta baterija ruože 30 mm – 41 mm;

Radijo stoties svoris su prijungta baterija turi būti ruože 280 g – 370 g; 
	

	30
	Radijo stoties spalva turi būti juoda arba tamsiai žalios spalvos; 
	

	31*
	Radijo stoties programinės įrangos (angl. Software) atnaujinimui ne mažiau 60 mėn.;
	

	Reikalavimai radijo stoties komplektacijai:

	32
	Radijo stoties mikrofonas, garsiakalbis ir kanalų perjungiklis turi būti įmontuotas korpuse;
	

	33*
	To paties gamintojo kaip ir radijo stotelė, kartu komplektuojama baterija Ličio jonų ne mažesnės talpos kaip 2200 mAh kurios (įkrautos baterijos) skaitmeninis darbinis ciklas esant nurodytam darbiniam temperatūrų ruožui yra ne mažiau 12 valandų, esant darbo režimui – 5/5/90 % (siuntimas/priėmimas/budėjimas – (Tx)/(Rx)/watch).
	

	34*
	Baterijos apsaugos klasė ne prastesnė kaip IP 68, o veikimo temperatūra nuo –20 ℃ iki +60 ℃ Garantija 12 mėn.;
	

	35*
	Antena turi būti lanksti, guminė ar pusiau plastikinė spyruoklinė prisukama antena (atspari šalčiui) daugiakryptės spinduliavimo diagramos ir suderinta radijo dažnio diapazono ruože 300-380 Mhz.
	

	36
	Antena turi būti atjungiama ir prijungiama prie radijo stoties korpuso be įrankių;
	

	37
	Radijo stoties kodavimo algoritmas „AES 256“ turi būti įdiegtas su bazine programine įranga; 
	

	38
	Radijo stotis turi turėti laikiklį/fiksatorių tvirtinimui prie aprangos elementų ir nešiojimui, laikiklis turi turėti prijungiamą spyną prie radijo stoties korpuso.
	

	39
	Tipas – Ličio tipo baterijos
	

	40*
	Talpa – ne mažiau kaip 4000 Wh.
	

	41*
	Įkrovimo ciklų skaičius – ne mažiau kaip 3000 ciklų.
	

	42
	Valdymo sistema palaiko – apsaugą nuo trumpo sujungimo, per didelės srovės, per žemos įtampos, per aukštos įtampos, per žemos temperatūros ir perkaitimo.
	


