	




 KAVOS APARATO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	EIL. NR.
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1.
	Kavos aparatas
	


vnt.

	
	BVPŽ kodas – 39700000-9 : Buitiniai prietaisai
	

	
	Bendri reikalavimai:
· Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota.
· Techninei įrangai taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. 
Bendrosios savybės:
· Kavos aparato tipas: Automatinis.
· Kavos aparatas naudoja: Kavos pupeles, maltą kavą.
· Pieno sistemos tipas: Automatinė pieno sistema su žarnele.
· Spalva: Juoda arba tamsiai pilka.
· Girnų tipas: Turi būti keraminės.
· Kavos aparatas turi turėti galimybę ruošti karštą vandenį.
· Kavos aparatas turi turėti galimybę ruošti karštą pieną.
· Galia: Ne mažiau nei 1500 W.
· Vandens pompos slėgis: ne mažesnis kaip 15 BAR.
Valdymas:
· Meniu kalba: Turi būti anglų kalba. 
· Ekranas: Turi būti spalvotas.
· Valdymo tipas: Turi būti jutikliniai mygtukai.
· Turi būti reguliuojamas kavos stiprumas ne mažiau kaip 5 lygiai.
· Turi būti reguliuojamas kavos temperatūra ne mažiau kaip 3 lygiai.
· Turi būti reguliuojamas malimo rūpumas ne mažiau kaip 10 lygių.
· Turi būti reguliuojamas pieno putos dydis.
· Turi būti reguliuojamas porcijos dydis. 
Talpos:
· Turi būti reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis.
· Turi būti kavos tirščių talpa (porcijomis) ne mažiau kaip 12. 
· Turi būti pieno talpa ne mažesne nei 0,6 l.
· Turi būti vandens talpa ne mažiau kaip 1,8 l. 
· Turi būti kavos pupelių talpa ne mažiau kaip 300 g. 
Priežiūros programos:
· Turi būti nukalkinimo programa.
· Turi būti pieno sistemos valymo programa.
· Turi būti automatinis skalavimas.
Ruošiami gėrimai ne mažiau kaip:
· Kiti: Karštas vanduo, pieno puta, karštas pienas.
· Kava: Americano, Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, Italian cappuccino, Juoda kava, , Latte, Latte Macchiato, Ristretto.
· Komplektacija: 
· Į kavos aparato komplektacijoje turi būti: visi priedai numatyti gamintojo specifikacijose.
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