Pirkimo sąlygų 1 priedas

TARNYBINIO RYŠIO PER OPTINES SKAIDULAS TELEFONŲ KOMPLEKTO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios 
*Techninių reikalavimų formuluotėse, kuriose nurodyta paklaida arba vartojamos sąvokos „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., pateikiami konkretūs siūlomos prekės rodikliai. Lentelė pildoma išsamiai, į kiekvieną reikalavimą atsakant pilnais sakiniais.

	1.
	Bendrieji reikalavimai:

	1.1
	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished)), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	

	1.2
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	(pateikiamas dokumentas ir nuoroda į jį (jei yra))

	1.3
	įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba;
	

	1.4
	tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti;
	

	1.5
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz;
	

	1.6
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:
	

	1.6.1
	įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;
	

	1.6.2
	tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą;
	

	1.7
	visai įrangai turi būti suteikta gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui;
	(pateikiamas dokumentas ir nuoroda į jį (jei yra))

	1.8
	pirkimo objektas (tarnybinio ryšio per optines skaidulas telefonas), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui;
	(pateikiamas dokumentas)

	1.9
	aplinkos apsaugos kriterijai: įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti  aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį.
	(pateikiamas dokumentas ir nuoroda į jį (jei yra))

	2.
	Tarnybinio ryšio per optines skaidulas telefonų komplektas:

	2.1
	Tarnybinio ryšio per optines skaidulas telefonų komplektas skirtas saugiam ir aiškiam skaitmeniniam balso perdavimui per vieną šviesolaidį priežiūros ar trikčių šalinimo metu.
	

	2.2
	Jis užtikrina laisvų rankų valdymą.
	

	3.
	Tarnybinio ryšio per optines skaidulas telefonų komplektas turi atitikti šiuos reikalavimus:

	3.1
	Ryšys: tarnybinio ryšio per optines skaidulas telefonų komplektas turi užtikrinti saugų ir aiškų skaitmeninį balso perdavimą per vieną optinę skaidulą;
	

	3.2
	Ekranas: skystųjų kristalų (LCD) ekranas;
	

	3.3
	Dinaminis diapazonas: ne mažiau 33 dB (vienamodis šviesolaidis);
	

	3.4
	Emiterio tipas: FP-LD puslaidininkinis lazerinis diodas;
	

	3.5
	Veikimo nuotolis: ne mažiau kaip 100 km;
	

	3.6
	Darbinis bangos ilgis: 1550 nm arba 1310 nm;
	

	3.7
	Veikimo režimai: ausinės arba garsiakalbis;
	

	3.8
	Šviesolaidžio tipas: vienamodis šviesolaidis;
	

	3.9
	Optinė jungtis: optinė jungtis su SC tipo optiniu adapteriu;
	

	3.10
	Maitinimas: AA tipo 1,5 V baterijos arba NiMH pakraunami AA 1,2 V akumuliatoriai ir 230 V kintamos srovės adapteris/pakrovėjas;
	

	3.11
	Eksploatacijos temperatūra: diapazone ne mažesnis kaip nuo - 10°C iki +55°C;
	

	3.12
	Komplektacija: šviesolaidiniai telefonai (2 vnt.), ausinės su mikrofonais (2 vnt.), SC tipo optiniai adapteriai (2 vnt.), maitinimo šaltinis/pakrovėjas su Europos tipo kištuku, naudotojo instrukcija anglų arba lietuvių kalba CD arba DVD arba spausdintinėje popierinėje laikmenoje, telefono dėklai.
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