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„PASVALIO MIESTO, JONIŠKĖLIO MIESTO IR PASVALIO RAJONO SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO IR ŽVYRO-SKALDOS DANGA PRIEŽIŪRA (GREIDERIAVIMAS)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                         

	1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)
	Pasvalio rajono savivaldybės administracija

	2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA
	Pasvalio miesto, Joniškėlio miesto ir Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės  kelių ir gatvių su žvyro ir žvyro-skaldos danga priežiūros (greideriavimo) darbai

	3. STATINIO KATEGORIJA
	Susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės)

	4. PIRKIMO OBJEKTAS
	Darbų įkainiai, kuriems reikia pateikti pasiūlymą:
· 1 km kelio ar gatvės su žvyro ir žvyro-skaldos danga priežiūros (greideriavimo) darbai, pravažiuojant vieną kartą viena vieta.


	5. STATYBOS RŪŠIS
	Priežiūros darbai

	6. PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS
	Pasvalio miesto, Joniškėlio miesto ir Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės  kelių ir gatvių su žvyro ir žvyro-skaldos danga priežiūros darbai:
· Greideriavimas – žvyro ir žvyro-skaldos dangos važiuojamosios dalies lyginimas autogreideriu, pašalinant dangos defektus (bangas, slinktis, provėžas, išplovas, išdaužas, duobes, iškylas), suformuojant šlaitinį dangos profilį, užtikrinant vandens nutekėjimą.   Greideriavimas vykdomas, perstumiant ir išlyginant išpurentų medžiagų volelį, užpilant provėžas. Greideriuoti optimalų kelio storį, t. y. tokį, kuris būtų ne didesnis kaip 1/2 giliausių duobių aukščio.  Greideriuojant turi būti suformuotas šlaitinis (dvišlaitis ar vienšlaitis) kelio skersinis profilis, esant optimaliam kelio ar gatvės važiuojamosios dalies drėgnumui ir tinkamoms oro sąlygoms. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 % (dvišlaitis), o viražuose – vienšlaitis. Greideriavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 150 mm skersmens, rangovas surenka ir savo transportu išveža į seniūno nurodytą vietą. Keliuose ir gatvėse, kurie ilgą laiko tarpą nebuvo remontuoti ir dėl to kelkraščiuose susidarė išilgai kelkraščių storas grunto sluoksnis, autogreiderio pagalba nustumti susidariusį grunto sluoksnį dėl paviršinio vandens nubėgimo.

	7. DARBŲ APIMTIS
	Tikslios darbų apimtys, kelių ir gatvių darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui.
Orientaciniai metiniai darbų kiekiai pateikti lentelėje.

	8. DARBŲ VYKDYMAS
	 Darbų kokybė turi atitikti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėlkelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 212 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija KPV DT-15“, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“, reikalavimus.
[bookmark: _Hlk189554577] Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinant trečiųjų asmenų interesų apsaugą bei esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą.
Pradėti darbus per 3 (tris) darbo dienas po Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingo darbuotojo arba Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų užsakymo, raštiškos paraiškos gavimo, nurodant kelio ar gatvės pavadinimą, numerį ir ilgį.
 Rangovas privalo turėti ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos sistemos vadybos sertifikatą.

	9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
	      Darbų atlikimo terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo datos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 12 (dvylika) mėnesių.


	10. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS
	[bookmark: _Hlk73604360]       Atliktus darbus iki einamojo mėnesio 24 d. rangovas priduoda Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus atsakingam darbuotojui, pateikdamas atliktų darbų aktą (F-2) su kelių ir gatvių sąrašu ir nurodytais kelių ir gatvių pavadinimais, numeriais, ilgiais ir pravažiavimų skaičiumi pasirašytą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų, atliktų darbų pažymą (F-3). Sąskaita-faktūra informacinėje sistemoje SABIS. 








Pasvalio miesto, Joniškėlio miesto ir Pasvalio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro ir žvyro-skaldos danga priežiūros (greideriavimo) orientaciniai kiekiai (12 mėn.):

	Eil.
Nr.
	Perkamų darbų rūšys
	Mato
Vnt.
	Preliminarūs kiekiai
Pasvalio miesto, Joniškėlio miesto  ir Pasvalio raj. seniūnijos
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Kelių ir gatvių su žvyro ir žvyro-skaldos danga priežiūros (greideriavimo) darbai
	1 km
	1 400
	


Žiniaraštyje nurodyti darbų  kiekiai yra preliminarūs ir skirti laimėtojui nustatyti.
Pastaba: 
1. Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „VIA Lietuva“, Pasvalio rajono savivaldybės biudžetą, kelių būklę, faktinės darbų apimtys gali skirtis nuo orientacinių darbų kiekių.
2. Sutarties vykdymo metu užsakymus teiks Užsakovo atstovai, atstovaujantys Pasvalio miestą, Joniškėlio miestą bei 9 (devynias) skirtingas seniūnijas (Daujėnų, Joniškėlio apyl., Krinčino, Namišių, Pasvalio apyl., Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų). Užsakymai bus teikiami nepriklausomai vienas nuo kito.


Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas		                 	              Vaidotas Kuodis

Parengė
  Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas                              Raimondas Endziulaitis                                                          
