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PASIŪLYMAS
OPTINIO RYŠIO MODULIŲ BEPILOČIAMS ORLAIVIAMS
2026-
(Data)
Kaunas

	Dalyvio pavadinimas
	

	Dalyvio veiklos adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, technines specifikacijas.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad nėra taikomos teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Siūlome suteikti šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Pastabos
(siūlomos prekės gamintojas ir modelis)
	Kiekis vnt.
	Vieneto kaina Eur. (su PVM)
	Suma Eur.  su PVM 
 (4x5 stulpeliai)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Optinio ryšio moduliai bepiločiams orlaiviams
	
	
	
	

	Viso suma (Eur) su PVM
	




Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



Pasiūlymas galioja 30 dienų.

______________________________________________________
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.



PREKIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

	Pavadinimas
	Techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės
(TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ)

	Optinio ryšio modulis bepiločiams orlaiviams
	1. Prekė turi būti nauja, nenaudota ir pagaminta Europos Sąjungoje ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Negali būti vienetiniai ar eksperimentiniai gaminiai ir turi atitikti gamintojo technines specifikacijas; 
2.   Galutinis surinkimas, perpakavimas ar perženklinimas Europos Sąjungoje nelaikomas pakankamu pagaminimo Europos Sąjungoje įrodymu. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti faktinį gamintoją ir gamybos miestą;
3. Prekė turi užtikrinti stabilų bepiločio orlaivio vaizdo ir valdymo signalų perdavimą. Valdymo ir vaizdo signalai turi būti konvertuojami į optinius signalus ir perduodami optinio pluošto kabeliu;
4. Prekė turi būti suderinama su standartinėmis bepiločių orlaivių skrydžio valdymo plokštėmis ir jungiama prie UART išvesties, skirtos valdymo signalui perduoti, bei analoginio vaizdo išvesties kontaktų;
5. Prekė turi būti mechaniškai atspari bepiločio orlaivio manevrų metu atsirandančiai vibracijai ir greičio pokyčiams. Modulis turi užtikrinti optinio pluošto išvyniojimą ne mažesniu kaip 150 km/h (41,7 m/s) linijiniu greičiu;
6. Turi būti naudojamas lenkimui nejautrus vienmodis optinis pluoštas ne prastesnės / pigesnės nei A2 kategorijos;
7. Naudojimo metu optinis pluoštas turi sklandžiai išsivynioti per visą nominalų ilgį.
8. Iki pirkimo sutarties pasirašymo tiekėjas savo lėšomis turi atlikti siūlomo ritės modelio kvalifikacinę kokybės demonstraciją. Tris viso nominalaus ilgio dinaminių išvyniojimo bandymų skrydžius, kartu tikrinant vaizdo ir valdymo ryšį. Kiekvienas bandymas laikomas sėkmingu tik tada, kai išvyniojamas visas nominalus ilgis, nenutrūksta optinis pluoštas, neužstringa išvyniojimo mechanizmas ir neprarandamas vaizdo ar valdymo ryšys. Bandymai atliekami dalyvaujant pirkėjo atstovui.
9. Kiekviena prekė turi būti apsaugota ne mažesniu kaip 20 mm storio amortizuojančios pakavimo medžiagos sluoksniu iš visų išorinių pusių. Atskira išorinė transportavimo dėžė į šį storį neįskaitoma.
10. Optiniai ir elektriniai signalų keitikliai turi būti saugiai sumontuoti ritės korpuso viduje ir sudaryti neatskiriamą bendro mazgo dalį. Visi optinio pluošto elementai turi būti paslėpti ir uždengti; išorėje gali būti matomi tik prijungimo laidas ar lizdas.
11. Optinio pluošto lenkimo spindulys (ritėje) negali būti mažesnis kaip 7 mm.
12. Abiejuose optinio pluošto galuose esančios jungtys turi būti mechaniškai apsaugotos nuo atsijungimo dėl vibracijos. Konkreti fiksavimo technologija, įskaitant stieginį arba kitą lygiavertį sprendimą - nėra ribojama, jeigu įrodomas reikalaujamas atsparumas vibracijai.
13. Visi ritės vidiniai paviršiai, galintys liestis su optiniu pluoštu, turi būti mažos trinties ir užtikrinti tolygų išvyniojimą, nepažeisti pluošto dangos ir nesudaryti užsikabinimo vietų. Jeigu naudojama šerdis, visi optinio pluošto ir konstrukcijos sąlyčio paviršiai taip pat turi būti mažos trinties.
14. Visos gaminio detalės ir konstrukciniai elementai turi būti pagaminti iš medžiagų, kurios nuo –20 °C iki +50 °C imtinai nepraranda standumo, vientisumo ir darbinių, konstrukcinių savybių.
15. Transportavimo ir sandėliavimo metu išvyniojimo pusės jungtis turi būti saugiai laikoma gaminio konstrukcijos viduje, nefiksuojama išorėje ir nematoma iš išorės. Prieš naudojimą arba bandymą apsauginis laikiklis turi būti nuimamas, kad jungtį būtų galima išimti; laikiklis turi būti daugkartinio naudojimo.
16. Skrydžio metu optinis pluoštas turi išsivynioti tolygiai. 
17. Kambario temperatūroje iš ne mažesnio kaip 1 m aukščio ant kieto paviršiaus nukritęs gaminys turi išlikti funkcionalus: neturi prarasti konstrukcinio vientisumo, optinio ryšio funkcijos ar gebėjimo išvynioti visą nominalų optinio pluošto ilgį.
18. Gaminys turi kokybiškai ir sklandžiai veikti, kai montuojamas lygiagrečiai bepiločio orlaivio korpuso atžvilgiu, t. y. 0° kampu. Leidžiama ±3° kampo paklaida.
	

	
	Privalomas prekių komplektavimas
	

	
	19. 10 km optinio ryšio moduliai specialiuose cilindriniuose korpusuose su integruotais signalų keitikliais – 70 vnt.
20. Visiškai sukomplektuoto 10 km ritės modulio masė, neįskaitant išorinių priedų, pavyzdžiui, bepiločio orlaivio tvirtinimo elementų, negali viršyti 1 050 g.
21. Cilindrinio korpuso matmenys negali viršyti 360 mm ilgio ir 140 mm skersmens.
	




* Pirkimo objektas apima visas užduotis nurodytas techninėje specifikacijoje bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.

Jei pasiūlymo dokumentus ir (ar) visą pasiūlymą pasirašo TIEKĖJO vadovo įgaliotas asmuo, pasiūlyme turi būti pridėtas tokią teisę suteikiantis pasirašytas galiojantis įgaliojimas arba kitas dokumentas (Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje).
	
Ryšiams su perkančiąja organizacija, kuriais reikia kreiptis dėl gedimų ar atsiradusių defektų/neatitikimų,skiriame __________________________________________________________                                                                             (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus)



