 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PATALPŲ REMONTO DARBAI

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Užsakovas – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.
0.  Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
0. Pirkimo objekto pavadinimas –  Patalpų remonto darbai (toliau – Darbai)

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS 
2.1. Numatoma remontuoti pastato, adresu I. Kanto g. 10, Kaunas, bendrabučio patalpas. Patalpų preliminarus plotas - 500 m2. 
2.2. Patalpų paskirtis – gyvenamieji pastatai.
2.3. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
2.4. Statinio kategorija – ypatingas.
2.5. Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.
2.6. Darbų apimtys nurodytos 1 priede „Darbų kiekių sąrašas“.
2.7. Maksimali pasiūlymo kaina, kurios neturi viršyti tiekėjų pasiūlymai – 124960 Eur su  PVM.
2.8. Remontuojamų patalpų esama būklė – Patenkinama
2.9. Užsakovas Rangovams suteikia galimybę apsilankyti darbų atlikimo vietoje prieš pateikiant pasiūlymą. 
2.10. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara, todėl Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima keisti pasiūlymo kainos arba sąlygų, grindžiamų tiekėjo klaidomis ar praleidimais. Visas išlaidas, kurios privalėjo būti įvertintos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, bet neįskaičiuotos pasiūlyme ar sutartyje, prisiima Tiekėjas.
2.11. Bendrieji reikalavimai:
2.11.1. Rangovas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
2.11.2. Visi Darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, laikantis darbo saugos, aplinkos apsaugos veiką ir procesą reguliuojančių bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai prieštarauja teisės aktuose pateiktiems reikalavimams vadovautis teisės aktais. Teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.
2.11.3. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES normų reikalavimus. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“).
2.11.4. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Rangovo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“). Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 
2.11.5. Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.
2.11.6. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
2.11.7. Paslėpti darbai: Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.
2.12.  Techniniai reikalavimai darbams ir medžiagoms nurodyti priede Nr. 3

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3.1. Darbų atlikimo terminas nustatomas pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Darbų atlikimo 
terminą (T1), kuris turi būti ne trumpesnis kaip 4 savaitės ir ne ilgesnis kaip 8 savaitės nuo Darbų pradžios. Darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. Už Darbų atlikimo termino praleidimą Rangovui taikomi 1000 (vieno tūkstančio) Eur delspinigiai už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

3.2. Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus apmokės ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 
nuo Sutartyje numatyta tvarka, sistemoje „SABIS“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos - faktūros dienos. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik tada, kai Užsakovas suderina ir pasirašo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

3.3. Užsakovo atstovas dėl objekto apžiūros: ūkio dalies vedėja Kristina Vinogradova, tel. (0-
676) 81991, el. p. kristina.vinogradova@kjgk.lt.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
4.1. Vykdomas pirkimas yra žaliasis, pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
4.2. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);
4.3. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
4.4. Sutartis bus pasirašoma elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
4.5. Rangovas įsipareigoja darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.
5. PRIEDAI
Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių sąrašas.
Priedas Nr. 2 – Patalpų planas.
Priedas Nr. 3- Techniniai reikalavimai darbams ir medžiagoms
*Techninėje specifikacijoje nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Rangovas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
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	Eil. Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt
	Kiekis
	Kaina Eur be PVM
	Suma, Eur be PVM

	
	
	
	
	
	

	1
	Vandens maišytuvų nuėmimas
	vnt
	14
	 
	 

	2
	Vonios kambario tualetinių reikmenų - stovas dušui demontavimas
	vnt
	10
	 
	 

	3
	Uždaromosios armatūros nuėmimas
	vnt
	16
	 
	 

	4
	Uždarų dušų kabinų su dugnais demontavimas
	vnt
	2
	 
	 

	5
	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas

	vnt
	4
	 
	 

	6
	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas
	vnt
	4
	 
	 

	7
	Trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas

	vnt
	20
	 
	 

	8
	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	40
	 
	 

	9
	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas
	m
	36
	 
	 

	10
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas
	m
	56
	 
	 

	11
	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu *Atliekant darbus aukštčiau kaip 2m ir pastatant bei perstatant pastolius *Kai pjovimo atkarpos ilgis iki 1m
	m
	86
	 
	 

	12
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, plytu sienose, kai vagų skerspjūvio plotas 50 cm2
	m
	43
	 
	 

	13
	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose *Pramušant angas, kiaurymes ir vagas gelžbetonio konstrukcijose
	m3
	2,14
	 
	 

	14
	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų
	vnt
	3
	 
	 

	15
	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.110mm montavimas (m vamzdyno)
	m
	40
	 
	 

	16
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas
	vnt
	111
	 
	 

	17
	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų
	vnt
	7
	 
	 

	18
	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdyno) 
	m
	80
	 
	 

	19
	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.50mm montavimas
	vnt
	90
	 
	 

	20
	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50 mm, montavimas
	kompl.
	6
	 
	 

	21
	Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas
	100m
	1,2
	 
	 

	22
	Sifonų keitimas (skalbimo mašinoms)
	vnt
	4
	 
	 

	23
	Uždaromosios armatūros įstatymas į esamus vandentiekio vamzdžius, kai jų skersmuo iki 32 mm
	vnt
	16
	 
	 

	24
	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.
	vnt
	14
	 
	 

	25
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 16mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų
	m
	120
	 
	 

	26
	Plastikinių vamzdžių jungimas 16mm diametro presuojamais trišakiais
	vnt
	6
	 
	 

	27
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 20mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų
	m
	20
	 
	 

	28
	Plastikinių 20mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, intarpais, perėjimais
	vnt
	24
	 
	 

	29
	Plastikinių vamzdžių jungimas 20mm diametro presuojamais trišakiais
	vnt
	10
	 
	 

	30
	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 25mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų
	m
	26
	 
	 

	31
	Plastikinių 25mm diametro vamzdžių jungimas presuojamomis alkūnėmis, intarpais, perėjimais
	vnt
	8
	 
	 

	32
	Plastikinių vamzdžių jungimas 25mm diametro presuojamais trišakiais
	vnt
	8
	 
	 

	33
	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai gale viena alkūnė
	kompl
	24
	 
	 

	34
	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai gale dvi alkūnės su atraminėmis detalėmis
	kompl
	2
	 
	 

	35
	Vamzdyno vamzdžių 16mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais
	100m
	1,2
	 
	 

	36
	Vamzdyno vamzdžių 20mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų
	100m
	0,2
	 
	 

	37
	Vamzdyno vamzdžių 25mm diametro izoliavimas lanksčiais kevalais *Kai 100 m vamzdyne yra daugiau kaip 25 alkūnių, atšakų
	100m
	0,26
	 
	 

	38
	Vamzdyno vamzdžių 25mm diametro izoliavimas folija padengtais kevalais
	100m
	0,38
	 
	 

	39
	Vamzdynų iki 25mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos
	100m
	1,66
	 
	 

	40
	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas
	100m
	1,66
	 
	 

	41
	Prietaisinės uždaromosios armatūros montavimas

	vnt
	24
	 
	 

	42
	Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	4
	 
	 

	43
	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas
	vnt
	10
	 
	 

	44
	Pagrindiniai resursai: Praustuvo vandens maišytuvai
	vnt
	8
	 
	 

	45
	Pagrindiniai resursai: termostatiniai vandens maišytuvai su dušo žarna, galvute
	vnt
	2
	 
	 

	46
	Vonios kambario tualetinių reikmenų - stovas dušui montavimas
	vnt
	2
	 
	 

	47
	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių
	kompl.
	8
	 
	 

	48
	Uždarų dušų kabinų su dugnais montavimas

	vnt
	2
	 
	 

	49
	Siūlių tarp san. prietaiso ar grindų ar sienų paviršiaus sandarinimas silikonu

	m
	22
	 
	 

	50
	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų

	t
	7
	 
	 

	51
	Statybinių šiukšlių panešimas 10 m atstumu

	t
	7
	 
	 

	52
	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 30 m prie normatyvų pridėti

	t
	7
	 
	 

	53
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	7
	 
	 

	54
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	7
	 
	 

	55
	Šviestuvų demontavimas
	100 vnt
	0,95
	 
	 

	56
	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas
	100 vnt
	2,69
	 
	 

	57
	Buitinių kanalinių ventiliatorių demontavimas
	vnt
	2
	 
	 

	58
	Paskirstymo ir komutacinių spintų demontavimas
	vnt
	2
	 
	 

	59
	El. instaliacijos kanalų su laidais demontavimas
	100m
	3,95
	 
	 

	60
	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse, kai skylės plotas iki 25 cm2, pramušant pneumat. plaktuku *Pramušant kiaurymes konstrukcijose, kai jų storis nuo 150mm iki 200mm *Pramušant angas, kiaurymes ir vagas gelžbetonio konstrukcijose
	100 vnt
	0,43
	 
	 

	61
	Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu *Atliekant darbus aukštčiau kaip 2m ir pastatant bei perstatant pastolius
	m
	340
	 
	 

	62
	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos *Dirbant aukštyje nuo atraminės aikštelės daugiau 1.5m
	m3
	0,105
	 
	 

	63
	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant rankiniu būdu *Dirbant aukštyje nuo atraminės aikštelės daugiau 1.5m
	100m
	1,7
	 
	 

	64
	Vagų iškirtimas tinkuotose sienose paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu

	100m
	5,4
	 
	 

	65
	Vagų iškirtimas betono lubose paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu
	100m
	2,5
	 
	 

	66
	Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui
	100m
	0,65
	 
	 

	67
	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose
	100m
	1,96
	 
	 

	68
	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu
	100m
	0,36
	 
	 

	69
	Atraminių kabelinių konstrukcijų montavimas
	100 vnt
	1,07
	 
	 

	70
	Metalinių lovių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų

	100m
	1,55
	 
	 

	71
	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose

	100vnt
	2,25
	 
	 

	72
	Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus

	100vnt
	2,25
	 
	 

	73
	Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo masė (priešgaisrinis sandarinimas)

	vnt
	23
	 
	 

	74
	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	48
	 
	 

	75
	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg
	100m
	2
	 
	 

	76
	Įvadinių kabelių pajungimas įvadiniame paskirstymo skyde
	vnt
	2
	 
	 

	77
	48 modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas
	vnt
	2
	 
	 

	78
	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	1,17
	 
	 

	79
	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas
	100 vnt
	0,3
	 
	 

	80
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,16
	 
	 

	81
	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	100 vnt
	0,1
	 
	 

	82
	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas
	100 vnt
	0,12
	 
	 

	83
	Šviestuvų montavimas
	100 vnt
	1,24
	 
	 

	84
	Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas
	100 vnt
	0,06
	 
	 

	85
	Judesio sensoriaus montavimas, tvirtinant medsraigčiais
	vnt
	14
	 
	 

	86
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)
	100m
	18,4
	 
	 

	87
	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas
	vnt
	40
	 
	 

	88
	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų
	vnt
	40
	 
	 

	89
	Komutacinės spintos montavimas
	vnt
	1
	 
	 

	90
	Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose
	vnt
	2
	 
	 

	91
	Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti
	vnt
	3
	 
	 

	92
	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)
	vnt
	40
	 
	 

	93
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas
	100m
	6,1
	 
	 

	94
	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais
	vnt
	1
	 
	 

	95
	Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės montavimas
	vnt
	1
	 
	 

	96
	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išplėtimo modulio montavimas

	vnt
	2
	 
	 

	97
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas
	vnt
	1
	 
	 

	98
	Kintamosios įtampos ir srovės stiprio keitiklio montavimas
	vnt
	1
	 
	 

	99
	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas
	vnt
	2
	 
	 

	100
	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais
	vnt
	19
	 
	 

	101
	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje
	vnt
	2
	 
	 

	102
	20 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas
	vnt
	1
	 
	 

	103
	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas
	100m
	7,2
	 
	 

	104
	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas
	vnt
	1
	 
	 

	105
	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas
	vnt
	1
	 
	 

	106
	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas
	vnt
	2
	 
	 

	107
	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais
	vnt
	36
	 
	 

	108
	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais
	vnt
	3
	 
	 

	109
	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje
	vnt
	3
	 
	 

	110
	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių
	vnt
	1
	 
	 

	111
	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	8
	 
	 

	112
	Statybinių šiukšlių panešimas 10 m atstumu
	t
	8
	 
	 

	113
	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 30 m prie normatyvų pridėti
	t
	8
	 
	 

	114
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	8
	 
	 

	115
	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti
	t
	8
	 
	 

	116
	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg (išsaugant pakartotiniam naudojimui)
	vnt
	25
	 
	 

	117
	Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu
	t
	1,25
	 
	 

	118
	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 30 m prie normatyvų R23-73 pridėti
	t
	1,25
	 
	 

	119
	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600mm ilgio montavimas, kai šildymo plokščių dvi (be pagrindinių medžiagų kainos)
	vnt
	25
	 
	 

	120
	Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius)
	vnt
	25
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Techninės specifikacijos 3 priedas


TECHNINIAI  REIKALAVIMAI, 
DARBAMS IR MEDŽIAGOMS


1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos, ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti ,,Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams’’. 
2.   Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.   Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų,  perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.
4. Tiekėjas privalo darbus atlikti pagal techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, bei įvertinti nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti statybos darbų eigoje.
5. Kadangi pastatas yra Kauno paveldo teritorijoje ir pastato remonto darbai bus vykdomi patalpų viduje, tai: a) tiekėjas atsižvelgdamas į šias aplinkybes pasiūlymo kainoje privalo įsivertinti visus medžiagų tiekimo ir padavimo į darbo vietą kaštus; b) tiekėjas atsižvelgdamas į šias aplinkybes pasiūlymo kainoje privalo įsivertinti visus statybinio laužo išnešimo, išvežimo iš objekto ir utilizavimo kaštus.
6. Visi statybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir šia technine specifikacija. Tais atvejais, kai šioje techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai prieštarauja teisės aktuose pateiktiems reikalavimams vadovautis teisės aktais. Teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.
7. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“)
8. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Teikėjo naudojami statybos produktai turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus pagal STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“). Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.
9. Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, po remontuojama pastato dalimi esančių patalpų apsaugą nuo atmosferinio poveikio, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotas patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai ir didinti pastato vertę. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.
10. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
11. Paslėpti darbai: Tiekėjas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.
12. Patalpų remonto darbų techniniai reikalavimai:
Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio dalies veikiančios inžinerinės sistemos, kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtinas pastatui funkcionuoti. Patalpų remonto darbai pradedami ir vykdomi per numatytą terminą. Ardymo metu susidarantis statybinis laužas nedelsiant išvežamas. Aikštelė sutvarkoma taip, kaip buvo iki darbų pradžios (be šiukšlių, išvalyta), Betono ar asfalto ar žalioje zonoje  neturi likti pažeidimų ar išdaužymų, o jei darbų metu jų atsirado, tai pažeistose vietose dangą atstatyti. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Užsakovui pareikalavus Rangovas pateikia pažymą užsakovui, apie išvežtą ir pristatytą statybinį laužą į sąvartyną.
13. Rašomi paslėptų darbų aktai.
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