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SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI


1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“;
2. Tiekėjas vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.7. punktu, pagal stulpelyje Nr. 4 pateikia nurodytus reikalingus dokumentus, objektyviai patvirtinančius stulpelyje Nr. 3 tiekėjo nurodytą informaciją-siūlomos prekės techninius parametrus (atitinkamai atitiktį pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ keliamiems reikalavimams“);
3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus*:

Pastaba. Pildoma informacija tik dėl prekių, kurios siūlomos konkrečioje pirkimo dalyje.
	Eil. Nr.
	
Reikalavimai prekei:
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis):
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai)
	Stulpelyje Nr. 3 nurodyto rodiklio reikšmę pagrindžiantis dokumentas yra Gamintojo išduotas dokumentas (techninis aprašymas (ar) atitikties sertifikatas (ar) gamyklinis pasas) ar atliktų laboratorinių tyrimų protokolas. Netaikoma: 1.1. p.,  1.2. p., 2.1. p., 2.9.2 p., 2.11.1 p. (nurodyta atskirai)

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _Hlk239337132]1 Pirkimo dalis „PROFESINIAI DARBO DRABUŽIAI VALGYKLOS DARBUOTOJAMS“

	KITI REIKALAVIMAI (taikoma 1-ai pirkimo daliai pilna apimtimi)

	1.1.
	Garantinis terminas Prekių kokybei – ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo datos. 
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 3.6 p.)
	Garantinis terminas Prekių kokybei – ne trumpesnis kaip ............ mėn. nuo pristatymo datos. 

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais
	
Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	TECHNINIAI REIKALAVIMAI (taikoma 1-ai pirkimo daliai pilna apimtimi)

	1.2.
	Darbo drabužių audinys turi būti tinkamas dažnam skalbimui ne žemesnėje kaip 60oC temperatūroje.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 2.3 p.)
	

Nurodyti konkrečius rodiklius
	
Gamintojo techninis aprašymas ir (ar) gaminio ženklinimo (etiketės) informacija.

	1.1.  Virėjo kelnės (unisex)

	1.1.1
	Audinys: 30-50% medvilnės, 70-50% poliesterio.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 1 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	1.1.2
	Audinio svoris - ne mažiau kaip 180 g/m². (Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 1 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.2. Virėjo švarkas (moteriškas)


	1.2.1
	Audinys: 40-35% medvilnės, 60-65% poliesterio.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelė 2 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį 
	

	1.2.2
	Audinio svoris - ne mažiau kaip 180 g/m². (Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 2 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.3. Virėjo švarkas (vyriškas)

	1.3.1
	Audinys: 40-35% medvilnės, 60-65% poliesterio.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelė 3 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį 
	

	1.3.1
	Audinio svoris - ne mažiau kaip 180 g/m². 
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 3 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.4.  Puschalatis (moteriškas)

	1.4.1
	Audinio sudėtis: 35-50% medvilnės, 65-50%  poliesterio
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 4 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį 
	

	1.4.2
	Audinio svoris - ne mažiau kaip 180 g/m². 
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 4 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.5. Puschalatis (vyriškas)

	1.5.1
	Audinio sudėtis: 35-50% medvilnės, 65-50% poliesterio
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 5 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį 
	

	1.5.2
	Audinio svoris - ne mažiau kaip 180 g/m². 
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 5 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.6.  Marškinėliai (moteriški)

	1.6.1
	Audinys ne mažiau kaip 100% šukuotinė medvilnė.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 6 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį 
	

	1.6.2
	Audinio svoris ne mažiau kaip 180 g/m².
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 6 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.7.  Marškinėliai (vyriški)

	1.7.1
	Audinys ne mažiau kaip 100% šukuotinė medvilnė.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 7 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį 
	

	1.7.2
	Audinio svoris ne mažiau kaip 180 g/m².
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 7 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.8. Virėjo prijuostė (moteriška)

	1.8.1
	Audinys: 60-65% poliesteris, 40-35% medvilnė.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 8 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį 
	

	1.8.2
	Audinio svoris ne mažiau kaip 180 g/m².
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 8 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.9. Virėjo prijuostė juosmens (vyriška)

	1.9.1
	Audinio sudėtis 60-65% poliesterio, 40-35%  medvilnės.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 9 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį 
	

	1.9.2
	Audinio svoris ne mažiau kaip 180 g/m².
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 9 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.10. Neperšlampanti prijuostė

	1.10.1
	Audinio sudėtis: 100% poliesteris.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 10 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį 
	

	1.10.2
	Audinio svoris: ne mažiau kaip 215 g/m²
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 10 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.11. Moteriška virėjo kepuraitė

	1.11.1
	Kepurės viršugalvio tinklelis pagamintas iš 100% poliesterio.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 11 p.)
	Nurodyti tinklelio sudėtį
	

	1.11.2
	Audinio sudėtis 40-35% poliesterio, 60-65% medvilnės.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 11 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	1.11.3
	Audinio svoris ne mažiau kaip 165 g/m².
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 11 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.12. Vyriška virėjo kepuraitė

	1.12.1
	Audinio sudėtis: 60-65% poliesteris, 40-35% medvilnė.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 12 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	1.12.2
	Audinio svoris ne mažiau kaip 130 g/m².
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 12 p.)
	Nurodyti svorį
	

	1.13. Sandėlininko chalatas (unisex)

	1.13.1
	Medžiaga: 60-65% poliesteris, 40-35% medvilnė. (Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 13 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	1.13.2
	Audinio svoris ne mažiau kaip 180 g/m².
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies lentelės 13 p.)
	Nurodyti svorį
	

	2.
	[bookmark: _Hlk239337158]2 Pirkimo dalis „PROFESINIAI DARBO DRABUŽIAI INFRASTRUKTŪROS DARBUOTOJAMS“

	KITI REIKALAVIMAI (taikoma 2-ai pirkimo daliai pilna apimtimi)

	2.1.
	Garantinis terminas prekių kokybei – ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo datos.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies 3.2 p.)
	Garantinis terminas prekių kokybei – ne trumpesnis kaip ........ mėn. nuo pristatymo datos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais

	
Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	2.1. Kepuraitė su snapeliu

	2.1.1.
	Audinio sudėtis: 100 % medvilnė.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 1 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	2.2. Žieminė kepurė

	2.2.1.
	Audinio sudėtis: viršus-100% nertinis akrilas, vidaus pašiltinimas-100% poliesteris „Thinsulate“ arba lygiavertis. 
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 2 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	2.3. Marškinėliai trumpomis rankovėmis

	2.3.1.
	Audinys: 100 % medvilnė. 
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 3 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	2.3.2
	Gramatūra: ne mažiau 180 g/m2.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 3 p.)
	Nurodyti gramatūra
	

	2.4. Darbo kelnės

	2.4.1
	Audinio sudėtis: 35-60% medvilnė, 65-40% poliesteris, gali būti iki 5% elastano
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 4 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	2.4.2
	Gramatūra: 250-350 g/m2. 
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 4 p.)
	Nurodyti gramatūra
	

	2.5. Antistatinės darbo kelnės degalinės darbuotojams

	2.5.1
	Audinio sudėtis: 60-65% medvilnė, 40-35% poliesteris ir 1-2% antistatinis (anglies) pluoštas (audinio sudedamųjų pluoštų procentų suma turi sudaryti 100 %).
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 5 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	2.5.2
	Gramatūra: 240-300 g/m2.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 5 p.)
	Nurodyti gramatūra
	

	2.5.3
	Gaminys turi būti sertifikuotas šiais ES standartais: EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1 B1 C1) arba atitikti lygiaverčius, užtikrinančius ne žemesnį apsaugos lygį.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 5 p.)
	Taip / ne 
Nurodyti konkretų standartą
	

	2.6. Šiltas darbo džemperis (vyriškas)

	2.6.1
	Audinys: 100% poliesteris arba poliesteris su iki 5% elastano priedu (flisinis arba lygiavertis audinys).
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 6 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	2.6.2
	Gramatūra: ne mažiau 260 g/m2. 
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 6 p.)
	Nurodyti gramatūra
	

	2.7. Šiltas darbo džemperis (moteriškas)

	2.7.1
	Audinys: 100% poliesteris arba poliesteris su iki 5% elastano priedu (flisinis arba lygiavertis audinys).
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 7 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	2.7.2
	Gramatūra: ne mažiau 260 g/m2
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 7 p.)
	Nurodyti gramatūra
	

	2.8. Antistatinis darbo džemperis degalinės darbuotojams (universalus)

	2.8.1
	Audinys: 50-65% modifikuotas akrilas, 50-33% medvilnė, 1-2% antistatinis (anglies) pluoštas (audinio sudedamųjų pluoštų procentų suma turi sudaryti 100 %).
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 8 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
	

	2.8.2
	Gramatūra: ne mažiau 260 g/m2.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 8 p.)
	Nurodyti gramatūra
	

	2.8.3
	Gaminys sertifikuotas šiais ES standartais: EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1 B1 C1) arba atitikti lygiaverčius, užtikrinančius ne žemesnį apsaugos lygį.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 8 p.)
	Taip / ne 
Nurodyti konkretų standartą
	

	2.9. Antistatinė žieminė striukė degalinės darbuotojams

	2.9.1
	Audinio sudėtis: išorinis audinys: 98-99% medvilnė arba medvilnė/poliesteris, papildytas 2-1% antistatiniu (anglies) pluoštu; 
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 9 p.)
	Nurodyti audinio tipą
	

	2.9.2
	Audinio pašiltinimas: liepsnai atsparus poliesterio užpildas; pamušalo audinys: liepsnai atsparus pamušalas.  
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 9 p.)
	Taip / ne
	
Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	2.9.3
	Audinio išorinio audinio tankis: ne mažiau 245 g/m2.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 9 p.)
	Nurodyti konkrečiai
	

	2.9.4
	Gaminys turi būti sertifikuotas šiais ES standartais: EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1 B1 C1) arba atitikti lygiaverčius, užtikrinančius ne žemesnį apsaugos lygį.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 9 p.)
	Taip / ne 
Nurodyti konkretų standartą
	

	2.10. Darbinė žieminė striukė (moteriška)

	2.10.1
	Moteriška žieminė striukė, vandens pralaidumas-ne mažiau 2000 mm, neperpučiama.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 10 p.)
	Nurodyti konkrečiai pralaidumą
	

	2.10.2
	Audinio sudėtis: išorinė striukės dalis pagaminta iš poliesterio arba kito sintetinio pluošto audinio
Gramatūra: ne mažiau 190 g/m2; 
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 10 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
Nurodyti gramatūra
	

	2.10.3
	Pamušalas -100% poliesteris arba flisas
Gramatūra: ne mažiau 100 g/m2
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 10 p.)
	Nurodyti pamušalo sudėtį
Nurodyti gramatūra
	

	2.11. Darbinė žieminė striukė (vyriška)

	2.11.1
	Neperpučiama žieminė darbo striukė, impregnuota PU.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 11 p.)
	Taip / Ne
	
Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	2.11.2
	Audinio išorinis audinys: 100% drobinio pynimo poliesteris impregnuotas PU, ne mažiau 190 g/m2 gramatūros.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 11 p.)
	Nurodyti audinio sudėtį
Nurodyti gramatūra
	

	2.11.3
	Audinio pašiltinimas: sinteponas, ne mažiau 200 g/m2, pamušalas: poliesteris arba flisas.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 11 p.)
	Nurodyti audinio pašiltinimo numatytas specifikacijas 
	

	2.11.4
	Atsparumas drėgmei iš išorės: ne mažiau 2000 mm.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies lentelės 11 p.)
	Nurodyti konkrečiai pralaidumą
	


*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.
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