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Pirkimo dokumentų
			2 priedas
		

PASIŪLYMAS
DĖL PREKĖS PIRKIMO 

____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 
	

	Tiekėjo registracijos adresas
	

	Tiekėjo buveinės adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)
	

	Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) subtiekėją (-us)
	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subtiekėją (-us)
	


Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.





	Pirma pirkimo dalis

	Prekės pavadinimas
	Prekės kiekis ir mato vienetas
	1 vieneto kaina Eur be PVM
	1 vieneto kaina
 Eur su PVM

	Karšto oro degiklis su kompresoriumi
	1 vienetas
	
	


Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
1 vieneto įkainis Eur su PVM privalo būti nurodytas du skaičiai po kablelio.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

	
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumento pavadinimas 

	
	
	





Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

____________________	                 _________________	         _____________________
(Tiekėjo arba įgalioto asmens 		    (Parašas)			(Vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)








			Pirkimo dokumentų
			2 priedo priedėlis

	Karšto oro degiklis su kompresoriumi

	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai prekei
	Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai

	Pirkimo objekto paskirtis

	Karšto oro degiklis su kompresoriumi skirtas asfaltuotų ir betoninių kelių dangų įtrūkimams, siūlėms, duobėms valyti ir išdžiovinti, prieš užpilant jas bitumu ar bituminėmis polimerinėmis medžiagomis.

	Privalomieji reikalavimai (parametrai)

	Karšto oro degiklis su kompresoriumi ir su visa komplektuojama įranga turi būti naujas, ne eksperimentinis (ne vienetinis), o serijinis
	TAIP/NE

	Gaminys, visiškai sukomplektuotas ir paruoštas eksploatuoti, pritaikytas dirbti –20 °С – +40 °С aplinkos temperatūroj
	TAIP/NE

	Karšto oro degiklis su kompresoriumi atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo tvirtinimo“, 4.4.4.5 papunkčio (prekė, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti) reikalavimus
	TAIP/NE

	Maksimalus darbinis dujų slėgis 1,0 baro
	TAIP/NE

	Propano dujų sąnaudos nuo 5 kg/val.
	Nurodomas matmuo

	Naudojamas dujų tipas – propanis/butaninis
	TAIP/NE

	Išeinančio oro temperatūra ne mažesnė kaip 400 °С
	Nurodomas matmuo

	Maksimalus dujų srautas 6,5 kg/h
	Nurodomas matmuo

	Greitas automatinis jungiklis darbinei liepsnai įjungti
	TAIP/NE

	Dujų baliono talpa – 50 l
	Nurodomas matmuo

	Turi šilumą dengiantį skydą
	TAIP/NE

	Variklis:

	Vidaus degimo
	TAIP/NE

	Ne mažesnis kaip 8,0 kW
	Nurodomas matmuo

	Kompresorius:

	Maksimalus oro spaudimas ne mažesnis kaip 8 barai;
	Nurodomas matmuo

	Našumas ne mažesnis kaip 600 l/min.
	Nurodomas matmuo

	Garantiniai reikalavimai

	Karšto oro degikliui su kompresoriumi bus suteikta ne trumpesnė kaip 1 metų garantija
	Nurodomas terminas

	Visi atsiradę gedimai, garantinio laikotarpio metu ne dėl eksploatuotojo kaltės, turi bus šalinami tiekėjo sąskaita
	TAIP/NE

	Papildoma informacija

	Karšto oro degiklio su kompresoriumi eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos bus pateiktos lietuvių kalba kartu su preke
	TAIP/NE

	Yra numatyti personalo, eksploatuojančio ir atliekančio techninę priežiūrą, mokymai (3 darbuotojams) atvykstant pas Pirkėją ir bus suteikti sertifikatai
	TAIP/NE

	Karšto oro degiklis su kompresoriumi bus pristatytas į Aviacijos bazę adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.
	TAIP/NE
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