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1. Tarnybinių stočių operatyviosios atminties modulio (RAM) paskirtis
1.1. Tarnybinių stočių operatyviosios atminties modulis (RAM) (toliau – atminties modulis), skirtas jau eksploatuojamos tarnybinės stoties atminties talpai išplėsti.
1.2. Tarnybinės stoties modelis nurodomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, leidžiančiomis nurodyti konkretų modelį tais atvejais, kai pirkimo objekto negalima tiksliai ir suprantamai apibūdinti kitaip, o nuoroda būtina dėl suderinamumo su perkančiosios organizacijos jau turima įranga. Nuoroda nereiškia reikalavimo tiekti tarnybinės stoties gamintojo prekės ženklu pažymėtą komponentą – priimamas bet kurio kito gamintojo lygiavertis komponentas, atitinkantis 4 dalies suderinamumo reikalavimus.
1.3. Visi šioje specifikacijoje nurodyti parametrai yra minimalūs, jeigu nenurodyta kitaip; priimami lygiaverčiai arba geresnių charakteristikų sprendimai.

2. Bendrieji reikalavimai
2.1. Atminties modulis privalo būti naujas, nenaudotas, neatnaujintas (angl. refurbished), gamintojo oficialiai tiekiamas Europos Sąjungos rinkai.
2.2. Atminties modulis tiekiamas originalioje gamintojo pakuotėje su visa gamintojo numatyta komplektacija.
2.3. Atminties modulis pažymėtas CE ženklu, atitinka Europos Sąjungos saugos ir elektromagnetinio suderinamumo (EMC) reikalavimus.
2.4. Žalieji reikalavimai: tiekiama įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus dėl elektros ir elektroninės įrangos (RoHS ir WEEE) naudojimo. Pakuotės turi būti tinkamos rūšiuoti ir perdirbti. Atitiktis pagrindžiama gamintojo deklaracija, Europos Sąjungos atitikties deklaracija arba kitu joms lygiaverčiu dokumentu.
2.5. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
2.6. Atitiktis reikalavimams pagrindžiama gamintojo techniniu aprašymu (angl. datasheet) arba kitu jam lygiaverčiu gamintojo dokumentu; pasiūlyme nurodomas siūlomo atminties modulio gamintojas ir tikslus modelio (dalies) numeris.
2.7. Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visas išlaidas, būtinas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.
2.8. Atminties modulis privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10 ºC iki +40 ºC, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė.
2.9. Atminties modulio gedimo atveju tiekėjas pateikia naują (lygiavertį) atminties modulį. Sugedęs atminties modulis sunaikinamas pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamas.

3. Techniniai reikalavimai
3.1. Atminties tipas: DDR5 RDIMM.
3.2. Modulio talpa: ne mažiau kaip 32 GB.
3.3. Duomenų korekcijos tipas: ECC.
3.4. Duomenų perdavimo sparta: ne mažiau kaip 4800 MT/s.
3.5. Atminties moduliui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 60 mėn. garantija.

4. Suderinamumo reikalavimai
4.1. Atminties modulis turi būti visiškai suderinamas su perkančiosios organizacijos eksploatuojama Dell PowerEdge R760 tarnybine stotimi ir veikti su gamyklinėmis stoties nuostatomis, nereikalaujant mikroprograminės įrangos keitimo į neoficialią versiją.
[bookmark: _Hlk240463447]4.2. Atminties modulis pateikiamas kartu su visais priedais ir montavimo medžiagomis, kurie būtini jam sumontuoti į turimos tarnybinės stoties korpusą.
4.3. Įdiegus atminties modulį, tarnybinė stotis turi tvarkingai startuoti darbui, o valdymo posistemis (iDRAC) neturi rodyti kritinių klaidų ar įspėjimų, ribojančių veikimą, atminties modulio našumą arba stebėsenos funkcijas. Informacinio pobūdžio pranešimas apie tai, kad komponentas nėra tarnybinės stoties gamintojo prekės ženklo, atmetimo pagrindu nelaikomas.
4.4. Atminties modulio rangų (angl. rank) skaičius ir organizacija (angl. organization) privalo atitikti Dell PowerEdge R760 tarnybinės stoties atminties diegimo (angl. memory population) taisykles bei užtikrinti visišką suderinamumą su tarnybinėje stotyje jau įdiegtais moduliais.
4.5. Suderinamumas įrodomas vienu iš šių būdų:
4.5.1. komponento gamintojo suderinamumo sąrašo (angl. compatibility list) arba konfigūratoriaus išrašu, kuriame nurodyta Dell PowerEdge R760 tarnybinė stotis;
4.5.2. komponento gamintojo išduotu raštu arba techniniu dokumentu, patvirtinančiu suderinamumą su nurodytu tarnybinės stoties modeliu;
4.5.3. tarnybinės stoties gamintojo suderinamumo dokumentu, jeigu komponentas jame nurodytas.
4.6. Tiekėjas atsako už tiekiamo atminties modulio garantiją ir garantinį aptarnavimą visą 3.5 punkte nurodytą laikotarpį, nepriklausomai nuo tarnybinės stoties gamintojo teikiamo techninio palaikymo sąlygų.
4.7. Jeigu įdiegtas atminties modulis neatitinka 4.1, 4.3 arba 4.4 punktų reikalavimų, tiekėjas savo sąskaita jį pakeičia reikalavimus atitinkančiu arba grąžina sumokėtas lėšas.

5. Papildoma informacija
5.1. Atminties modulio bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas – 30237200-1.
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