Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – Pirkėjo turimos juostų bibliotekos Quantum i6000 plėtra ir susijusios paslaugos (toliau – prekės). 
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.
2.3. Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 9, LT-10222, Vilnius.
2.4. Prekių apimtis ir (ar) kiekiai:
1 lentelė.
	Eil. Nr. 
	Prekių pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt.
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.)

	
	
	
	Taip
	Ne
	

	1.
	Pirkėjo turimos juostų bibliotekos Quantum i6000 plėtra ir susijusios paslaugos
	1 kompl.
	☐	☒	120 k. d.



2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.6. Užsakymų teikimo tvarka:
2.7.  užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.
3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:2] [2: ] 

3.2. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
3.3. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

2 lentelė.
	Eil. Nr.
	Parametras **
	Reikalaujama reikšmė
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(pildo Tiekėjas)

	Turimos juostų bibliotekos Quantum i6000 plėtra

	1. 
	Juostų biblioteka
	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją 

Pastaba. Šiuo metu Pirkėjas naudoja juostų biblioteką Quantum Scalar i6000 (S/N 273110119).
	

	2. 
	Papildomas juostų skaitymo ir rašymo  įrenginys
	2 vnt., ne žemesnio kaip LTO-9 RW („re-writable“) standarto arba lygiavertis. 
	

	3. 
	Papildomo juostų  skaitymo ir rašymo įrenginio sąsajos protokolas
	Juostų įrenginys turi būti pilno dydžio (angl. „Full height“). Turi būti suderinama su „LTO Ultrium“ standartu arba lygiavertis.
	

	4. 
	Kiekvieno juostų skaitymo ir rašymo įrenginio rašymo greitis be duomenų suspaudimo (“native data transfer rate”)
	Ne mažiau kaip 400 MB/s.
	

	5. 
	Komplektuojamas 
juostelių kiekis  
	Ne mažiau kaip 100 vnt. LTO-9 juostų arba lygiaverčių su brūkšniniais kodais.  
Ne mažiau kaip 5 vnt. valymo juostų.  
	

	6. 
	Suderinamumas *
	Siūlomi įrenginiai turi būti suderinami su šiuo metu esama (šiuo metu Pirkėjo naudojama) rezervinio kopijavimo juostų biblioteka (S/N 273110119).
	

	7. 
	Rezervinio kopijavimo realizavimas *
	Juostų bibliotekoje turi būti sukonfigūruotas ir realizuotas ciklinis duomenų rašymas į juostas ir jų saugojimas nustatytą terminą. Suėjus nustatytam duomenų saugojimo terminui (angl. „retain“), juostos turi būti automatiškai perrašomos naujais duomenimis. Turi būti išsaugota esamų (šiuo metu Pirkėjo naudojamų) (LTO-6) juostų skaitymo ir rašymo įrenginių konfigūracija.
PASTABOS. Jeigu nurodytam reikalavimui įgyvendinti reikalingos papildomos licencijos, jų kaina turi būti įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą.
	

	8. 
	Garantija ir palaikymas *
	Siūlomai ir turimai įrangai (išskyrus turimus LTO-6 skaitymo ir rašymo įrenginius), turi būti suteikiama ne trumpesnė nei iki 2027-12-31 gamintojo arba gamintojo autorizuoto serviso centro teikiama garantija. 
Garantinis aptarnavimas atliekamas gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. Garantinės priežiūros metu turi būti nemokamai atliekami įrangos remonto darbai, keičiamos dalys (ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo pretenzijos pateikimo dienos).
	

	9. 
	Pristatymas ir parengimas naudoti *
	Siūlomą įrangą Tiekėjas turi pristatyti ir parengti naudojimui: įdiegti į juostinę saugyklą ir pilnai ją integruoti, pateikti visas montavimui reikalingas priemones (laidus, tvirtinimus, įrankius ir pan.).
	

	10. 
	Gamintojo autorizacija
	Tiekėjas turi būti siūlomos techninės įrangos prekių gamintojas, gamintojo autorizuotas (įgaliotas) partneris ir (arba) oficialus gamintojo atstovas, turintis teisę parduoti ir montuoti siūlomą įrangą, arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu ir turi teisę įdiegti ir paleisti įrangą. 
Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo raštą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį suteiktas aukščiau nurodytas teises. 
	

	11.
	 Kiti reikalavimai *
	Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą techninio (garantinio) aptarnavimo centrą arba galiojančią bendradarbiavimo sutartį su siūlomos įrangos gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo centru arba su siūlomos įrangos gamintojo autorizuotu techninio (garantinio) aptarnavimo centru.
Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad Tiekėjas turi siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą techninio (garantinio) aptarnavimo centrą, arba galiojančią bendradarbiavimo sutartį su siūlomos įrangos gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo centru arba su siūlomos įrangos gamintojo autorizuotu techninio (garantinio) aptarnavimo centru. 

Taip pat Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti esamos (šiuo metu Pirkėjo naudojamos) juostų bibliotekos gamintojo raštą, patvirtinantį, kad atlikus juostų bibliotekos išplėtimą siūlomais papildomais juostiniais duomenų įrašymo įrenginiais, nebus pažeistos gamintojo garantinės sąlygos, bei užtikrintas techninėje specifikacijoje aprašytas našumas ir funkcionalumas.
	



** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir (ar) gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu. 
3 lentelė.
	Eil. 
Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	1.
	Konkretus reikalavimas nustatytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje.   
	Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų.   
Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu.   
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