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Techninių apžiūros linijų priežiūros ir remonto paslaugos specifikacija 




















	1. Teikėjas privalo atlikti transporto priemonių stacionarios techninės apžiūros linijos techninę priežiūrą ir remontą bei programinės ir kompiuterinės įrangos remontą ir techninę priežiūrą, kad linija veiktų tinkamai ir užtikrintai.  Šiam tikslui Teikėjas naudoja savo personalą, transportą bei medžiagas.
2. Techninės apžiūros linijos įrangos priežiūros ir remonto paslauga bus atliekama Kauno stacionarioje techninės apžiūros linijoje Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Jono Sutkaus depų tarnyboje adresu: Juozapavičiaus pr. 11 B, Kaune. 
3. Teikėjas, atlikdamas remonto darbus,  privalo naudoti tik naujas atsargines detales.
4. Pirkėjui pareikalavus, Teikėjas per 20 darbo dienų privalo atlikti techninės priežiūros remonto darbus, pagal transporto priemonių techninės apžiūros linijos techninės priežiūros ir remonto techninės specifikacijos priede nurodytas kainas.
5. Teikėjas paslaugas teikia pagal Pirkėjo pateiktus priežiūros ir remonto užsakymus. 

6. Teikėjas užtikrina ir atsako už Pirkėjo įrangos saugumą, atliekant numatytas paslaugas. 

7. Teikėjas, gavęs iš Pirkėjo užsakymą (telefonu, el. paštu, faksu), ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas turi atvykti į nurodytą vietą (2 punkte) ir dalyvaujant Pirkėjui atlikti mechaninės ir hidraulinės įrangos diagnostiką, sudaryti išankstinę remonto paslaugų išklotinę–sąmatą ir nustatyti remonto baigimo datą. Teikėjas gali pradėti  remontą tik tada, kai suderina išankstinę remonto paslaugų išankstinę sąmatą su Pirkėju. 

8. Teikėjas privalo atlikti transporto priemonių stacionarios techninės apžiūros linijos techninės priežiūros ir remonto paslaugas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

9. Teikėjas transporto priemonių stacionarios techninės apžiūros linijos techninės priežiūros ir remonto paslaugas perduoda Lietuvos kariuomenės atstovui. 
Teikėjo pateiktame darbų atlikimo akte pasirašo 
Teikėjo atstovas ir Lietuvos kariuomenės atstovas.



GARANTIJA

10. Garantija atliktiems darbams ir įrangai turi būti ne trumpesnė nei 12 mėn. Teikėjas turi patvirtinti dokumentu, kad veikloje naudoja elektros energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba turi taikyti Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais pardavėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
11. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Pirkėjo kaltės, atsiranda paslaugų trūkumai, Teikėjas įsipareigoja nemokamai pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.
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[bookmark: _Hlk236832905]TECHNINIŲ APŽIŪROS LINIJŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Remontuojamo, keičiamo ar montuojamo komponento, dalies, medžiagos pavadinimas
	Mato vnt.
	Techniniai reikalavimai arba analogiškas
	Maksimalus preliminarus detalių kiekis
(3 metams)
	Detalių, medžiagų (vnt.) kaina, Eur su
PVM
	Paslaugos įkainis
Eur/val.
su PVM
	Paslaugos apimtis val.
	Bendra kaina,
Eur su PVM
(6+(7x8))

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Dūmingumo matavimo prietaisas, jungiamas prie personalinio kompiuterio
	
	TEXA OPABOX
	
	
	
	
	

	1.1
	Dūmų paėmimo žarna su antgaliu
	vnt.
	Žarnos diametras 20 mm (išorinis), 14 mm
vidinis, ilgis 4 metrai
	2
	
	
	
	

	1.2
	Elektrinės įrangos laidai
	kompl.
	
	2
	
	
	
	

	1.3
	Maitinimo blokas
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	1.4
	Dūmų apdorojimo (lazerinis) mechanizmas
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	1.5
	Metrologinė patikra/kalibravimas
	vnt.
	
	3
	
	
	
	

	2.
	Mobilus keturių dujų analizatorius, jungiamas prie personalinio kompiuterio
	
	TEXA GASBOX 
	
	
	
	
	

	2.1
	Analizatoriaus filtrai
	vnt.
	FD, FC, FG
	12
	
	
	
	

	2.2
	Dujų paėmimo žarna su antgaliu
	vnt.
	Žarnos diametras 16 mm (išorinis), 8 mm vidinis, ilgis 4 metrai
	6
	
	
	
	

	2.3
	Pneumatinės sistemos žarnos
	kompl.
	
	2
	
	
	
	

	2.4 
	Elektrinės įrangos laidai
	kompl.
	
	2
	
	
	
	

	2.5
	Maitinimo blokelis
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	2.6
	Metrologinė patikra/kalibravimas
	vnt.
	
	3
	
	
	
	

	3.
	Elektroninis šviesų tikrinimo-reguliavimo stendas
	
	Prolux MOD. MOON
	
	
	
	
	

	3.1
	Pagrindinė plokštė
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	3.2
	Šviesos srauto lęšis
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	3.3
	Šviesų reguliavimo stendo lygiavimo veidrodis
	vnt.
	
	3
	
	
	
	

	3.4
	Šviesų reguliavimo stendo atraminiai ratai
	vnt.
	
	3
	
	
	
	

	3.5
	Šviesų reguliavimo stendo (vidinė) baterija
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	3.6
	Maitinimo blokelis
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	3.7
	Metrologinė patikra/kalibravimas
	vnt.
	
	3
	
	
	
	

	4.
	Pakabos patikros stendas
	
	HYDAC  FLUIDTECHNIC
	
	
	
	
	

	4.1
	Pagrindinė valdymo plokštė
	vnt.
	
	3
	
	
	
	

	4.2
	Kontaktorius
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	4.3
	Hidraulinis cilindras dvipusio veikimo
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	4.4
	Hidraulinio cilindro dvipusio veikimo riebokšlis
	vnt.
	
	40
	
	
	
	

	4.5 
	Hidraulinio cilindro dvipusio veikimo tvirtinimo elementas
	vnt.
	
	10
	
	
	
	

	4.6
	Hidraulinė aukšto slėgio žarna su jungimo antgaliais 
	vnt.
	
	12
	
	
	
	

	4.7
	Hidraulinės aukšto slėgio žarnos tvirtinimo elementas
	vnt.
	
	10
	
	
	
	

	4.8
	Hidraulikos valdymo pultas (prožektorius)
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	4.9
	Hidraulikos valdymo pulto (prožektoriaus) lemputė
	vnt.
	
	4
	
	
	
	

	4.10
	Hidraulikos valdymo pulto (prožektoriaus) jungiklis
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	4.11
	Hidraulikos valdymo pulto (prožektoriaus) baterija
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	4.12
	Valdymo pulto plokštė
	vnt.
	
	3
	
	
	
	

	4.13
	Hidraulinė alyva
	l.
	
	50
	
	
	
	

	5.
	Sunkvežimių, autobusų ir lengvųjų automobilių stabdžių patikros stendas
	
	John Bean BT-4516
	
	
	
	
	

	5.1
	Valdymo plokštė
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	5.2
	Maitinimo blokas
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	5.3
	Kontaktorius
	vnt.
	
	12
	
	
	
	

	5.4
	Maitinimo jungiklis
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	5.5
	Stabdžių stendo ritinio įtempimo grandinė
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	5.6
	Stabdžių stendo ritinio guolis
	vnt.
	
	12
	
	
	
	

	5.7
	Stabdžių stendo distancinis valdymo pulto elementas
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	5.8
	Stabdžių stendo distancinis valdymo pultas
	vnt.
	
	4
	
	
	
	

	5.9
	Stabdžių stendo saugiklis
	vnt.
	
	4
	
	
	
	

	5.10
	Stabdžių stendo elektros varikliai
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	5.11
	Metrologinė patikra/kalibravimas
	vnt.
	
	3
	
	
	
	

	6.
	Ašių atlaisvintojas
	
	Matricola 2000 kg
	
	
	
	
	

	6.1
	Riedėjimo guoliai
	vnt.
	
	4
	
	
	
	

	6.2
	Pneumatinis cilindras (vienpusis)
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	6.3
	Pneumatinės sistemos skirstytuvas
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	6.4
	Mechaninės nuleidimo sistemos rankenėlė su troseliu
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	6.5
	Atraminės pagalvėlės
	vnt.
	
	4
	
	
	
	

	6.6
	Išskleidžiamų kojelių mechanizmas
	vnt.
	
	2
	
	
	
	

	7
	TACIS programinės įrangos atnaujinimas/palaikymas
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	8
	Šviesų stendų programinės įrangos atnaujinimas/konfigūravimas/palaikymas 
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	9
	Stabdžių stendų programinės įrangos atnaujinimas/konfigūravimas/palaikymas
	vnt.
	
	6
	
	
	
	

	10
	Dujų-dūmų programinės įrangos atnaujinimas/konfigūravimas/palaikymas
	vnt.
	
	6
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