TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
	SKAIDIŠKIŲ SPORTO KOMPLEKSO PASTATO STATYBOS LIKUTINIAI DARBAI 



Techninę specifikaciją sudaro techninis projektas, techninė užduotis, darbų apimtis, priedai. Visos, šios techninės specifikacijos dalys turi būti skaitomos kartu kaip viena kitą papildančios.

Techninis projektas
[bookmark: _Hlk105504188]Pateikiamas perkamų darbų techninis projektas Nr. PRC 16-524-TP „Sporto paskirties pastato (7.14) Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., (skl. kad. Nr. 4162/0400:1653) ir kitos paskirties inžinerinių statinių (12.) Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., (skl. kad. Nr. 4162/0400:1646) statybos projektas“ su paaiškinimais 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=649743&LID=763135&AllowPrint=1.
Techniniame projekte: techninėje specifikacijoje, brėžiniuose, žiniaraščiuose – paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis.
Statybos metu rangovo naudojamų medžiagų, gaminių ir įrengimų techninės charakteristikos turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimams. Visos apdailos medžiagos ir spalvos turi būti suderintos su projekto vykdymo prižiūrėtoju.
Darbų kiekių žiniaraščiai yra orientacinio pobūdžio ir gali nesutapti su techniniame darbo projekte pateiktais kiekiais, medžiagomis ar mazgais. Vadovautis reikia techniniu darbo projektu.

Techninė užduotis
Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės atlikti rangos darbus.
Visi darbai turi būti atlikti per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti 1 mėn. 
Darbai turi būti organizuojami taip, kad nekeltų aplinkiniams gyventojams (įstaigoms) nepatogumų, laikantis galiojančių triukšmo, teršimo reikalavimų. Esant poreikiui iš anksto turi būti informuota ir suderinta apie tokių darbų vykdymą.
Rangovas privalės užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
Jeigu techniniame projekte, brėžiniuose, žiniaraščiuose ar kituose dokumentuose pateikiamos nuorodos į konkretų gamintoją, prekės ženklą, modelį, kilmę, patentą ar standartą, laikoma, kad po tokių nuorodų yra žodžiai „arba lygiavertis“.
Rangovas privalo suteikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Statybos įstatyme nustatytas garantijas atliktiems darbams.
Darbai laikomi pilnai ir kokybiškai atlikti kai kartu su atliktų darbų aktais pateikiama atliktų darbų dokumentacija, panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus, bandymų protokolus ir kitus teisės aktuose numatytus dokumentus.
Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje užduotyje). Faktiniai darbų kiekiai gali skirtis nuo žiniaraščiuose pateiktų orientacinių kiekių. 
Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos. Pateikti pažymas apie visas išvežtas ir utilizuotas atliekas. Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją, patalpas sutvarkytas ir išvalytas, langus išplautus savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan. Gretimos teritorijos, privažiavimai kurie buvo naudojami atstatomi į pirminę būklę, nuvalomi. Lietaus vandenys, medžiagos gruntas negali patekti į kitus sklypus. 

DARBŲ APIMTIS

Lentelėje pateikiamos pagrindinės perkamų darbų pozicijos. Išsamūs techniniai reikalavimai, darbų apimtys, medžiagos, gaminiai, konstrukciniai sprendiniai, įrengimo technologija ir kiti reikalavimai nustatyti techninio projekto dokumentuose bei techninės specifikacijos prieduose, kurie yra neatskiriama techninės specifikacijos dalis ir turi būti vertinami bei taikomi kaip vientisas dokumentų rinkinys.

	Nr. 
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis

	1 
	2
	3
	4

	I STATYBŲ ETAPAS

	1. 
	Teritorijos sutvarkymo darbai
	
	

	1.1 
	Antivandaliniai suoliukai ir jų įrengimas.
Techniniai reikalavimai:
- Suoliukai turi būti skirti intensyviam naudojimui lauko sąlygomis ir antivandalinio tipo.
- Konstrukcija – metalinė, pagaminta iš plieninių profilių, vamzdžių ir (arba) lakštų.
- Konstrukcijai naudojamas plienas turi atitikti LST EN 10219 ir S235JRH klasės arba lygiaverčius reikalavimus.
- Metaliniai paviršiai turi būti apsaugoti nuo korozijos karštojo cinkavimo būdu arba lygiaverte, ne blogesnę apsaugą nuo korozijos lauko sąlygomis užtikrinančia technologija.
- Suoliukai turi būti stacionariai ir stabiliai pritvirtinti prie pagrindo ne mažesnio kaip 12 mm skersmens inkariniais varžtais arba lygiaverčiu, ne mažesnį tvirtumą ir stabilumą užtikrinančiu tvirtinimo būdu.
- Suoliukų konstrukcija turi būti saugi naudotojams, be aštrių, pavojingų ar lengvai nuimamų elementų.
- Suoliukai turi būti pristatyti ir visiškai sumontuoti, įskaitant visas montavimui ir tvirtinimui reikalingas medžiagas bei elementus.
	vnt.
	6,0

	1.2 
	Antivandalinės šiukšliadėžės ir  jų įrengimas. 
Techniniai duomenys:
- Šiukšliadėžės turi būti skirtos intensyviam naudojimui lauko sąlygomis ir antivandalinio tipo. 
- Šiukšliadėžės korpusas turi būti pagamintas iš AISI 316 klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne blogesnį atsparumą korozijai ir atmosferos poveikiui. 
- Šiukšliadėžės konstrukcija ir naudojamos medžiagos turi būti nedegios. 
- Šiukšliadėžė turi turėti rakinamą ištuštinimo ir (arba) aptarnavimo sistemą, apsaugančią nuo neleistino atidarymo. 
- Šiukšliadėžė turi būti su stogeliu ar kitu lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu, apsaugančiu jos vidų nuo tiesioginių kritulių. 
- Šiukšliadėžė turi būti stacionariai ir stabiliai tvirtinama prie pagrindo. Komplekte turi būti visi montavimui ir tvirtinimui reikalingi elementai. 
- Šiukšliadėžės konstrukcija turi būti saugi naudotojams, be aštrių, pavojingų ar lengvai nuimamų elementų. 
- Šiukšliadėžės turi būti pristatytos ir visiškai sumontuotos, įskaitant visas montavimui bei tvirtinimui reikalingas medžiagas ir elementus. 
	vnt.
	4,0

	1.3
	Antivandalinis dviračių laikiklis ir jo įrengimas.
Techniniai duomenys:
- Dviračių laikiklis turi būti skirtas intensyviam naudojimui lauko sąlygomis ir antivandalinio tipo ir talpina 12 vnt. dviračių. 
- Laikiklis turi būti pagamintas iš AISI 316 klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne blogesnį atsparumą korozijai ir atmosferos poveikiui. 
- Laikiklio konstrukcija turi sudaryti galimybę atremti dviratį ir saugiai prirakinti dviračio rėmą prie laikiklio. 
- Neleidžiami laikikliai, kuriuose dviratis laikomas arba tvirtinamas tik už rato (pvz., rato įstatymo tipo laikikliai). 
- Laikiklis turi būti stacionariai ir stabiliai tvirtinamas prie pagrindo. Komplekte turi būti visi montavimui ir tvirtinimui reikalingi elementai. 
- Laikiklio konstrukcija turi būti saugi naudotojams, be aštrių, pavojingų ar lengvai nuimamų elementų. 
- Dviračių laikiklis turi būti pristatytas ir visiškai sumontuotas, įskaitant visas montavimui ir tvirtinimui reikalingas medžiagas bei elementus. 
	vnt.
	1,0

	1.4
	Medelių sodinimas
1. Paprastasis juodalksnis (alnus glutinosa) – 5 vnt.;
2. Paprastasis beržas (betula pendula) – 3 vnt.;
3. Paprastasis klevas (acer platanoides) – 2 vnt.
	vnt.
	10,0

	1.5
	Kelio ženklų įrengimas ant stulpų įbetonuojant įrengimas 
Perkami ir įrengiami kelio ženklai, jų kiekis, tipai ir įrengimo vietos (lokacija) turi atitikti techniniame projekte numatytus sprendinius.
Ženklai:
- kelio ženklas Nr. 283 „Duoti kelią“ – 2 vnt.;
- kelio ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ – 2 vnt.;
- skiriamasis ženklas „Neįgalusis“ – 2 vnt.
Techniniai reikalavimai:
- Ženklai turi atitikti techniniame projekte numatytus reikalavimus, STR 2.06.04:2014 bei galiojančius Lietuvos standartus (LST EN 12899-1) arba lygiaverčius reikalavimus.
- Ženklo skydas – iš korozijai atsparios medžiagos (aliuminis ar lygiavertė), padengtas ne žemesnės kaip 2 klasės atšvaitine folija.
- Stulpeliai – metaliniai, apsaugoti nuo korozijos, montuojami įbetonuojant, užtikrinant stabilią ir vertikalią padėtį.
- Ženklo aukštis ir orientacija turi atitikti techniniame projekte nurodytus sprendinius.
- Garantija ženklams ir jų įrengimo darbams – ne mažiau kaip 24 mėn.
	vnt.
	6,0

	II STATYBOS ETAPAS

	2. 
	“Skate” parko įranga ir įrengimo darbai
	
	

	2.1 
	Perkama skate parko įranga, jos pristatymas, komplektavimas ir montavimas esamoje 20,00 × 30,00 m (apie 600 m²) asfalto dangos aikštelėje.
Pirkimo objektą sudaro ant esamos asfalto dangos montuojami ir mechaniškai prie jos tvirtinami moduliniai skate parko elementai, skirti važinėjimui riedlentėmis, BMX dviračiais, paspirtukais ir riedučiais.
Esama asfalto danga ir aikštelės pagrindas į pirkimo objektą neįtraukiami, išskyrus atvejus, kai dėl tiekėjo siūlomos įrangos montavimo būtina atlikti lokalius dangos remonto, gręžimo, tvirtinimo ar kitus montavimo darbus.
1. Skate parko įranga turi būti:
- pritaikyta naudoti lauko sąlygomis;
- skirta intensyviam viešosios infrastruktūros naudojimui;
- tinkama važinėti riedlentėmis, BMX dviračiais, paspirtukais ir riedučiais;
- stabilios ir saugios konstrukcijos;
- atspari atmosferos poveikiui, drėgmei, UV spinduliams ir temperatūrų svyravimams;
- suprojektuota taip, kad eksploatacijos metu nebūtų aštrių, išsikišusių ar naudotojui pavojingų konstrukcijos elementų;
-pritaikyta montuoti ant esamos asfalto dangos.
Įrangos konstrukcijos ir tvirtinimo sprendiniai turi užtikrinti, kad įranga eksploatacijos metu nejudėtų, nesikreiptų ir neprarastų projektinės padėties.
2. Numatomų įrenginių sudėtis
Tiekėjas turi pasiūlyti ir įrengti vientisą skate parko elementų kompleksą, kurį sudaro ne mažiau kaip:
- 1 vnt. pagrindinis „Funbox“ tipo elementas;
- 1 vnt. „Bank Ramp“ tipo elementas;
- 1 vnt. „Quarter Pipe“ tipo elementas;
- ne mažiau kaip 2 vnt. „Ledge“ / „Grind Box“ tipo elementų;
- ne mažiau kaip 2 vnt. metalinių „Rail“ tipo elementų;
- 1 vnt. „Manual Pad“ tipo elementas;
- 1 vnt. laiptų / pakopų elementas su grind / rail elementu.
Tiekėjas gali pasiūlyti lygiaverčius ar funkciniu požiūriu analogiškus elementus, užtikrinančius ne mažesnę funkcinę vertę.
Galutinė įrangos komplektacija ir elementų kiekiai nustatomi pirkimo dokumentuose.
3. Elementų išdėstymas
Skate parko įrangos elementai turi būti išdėstyti esamoje 20,00 × 30,00 m aikštelėje, užtikrinant:
- racionalų aikštelės ploto panaudojimą;
- saugų naudotojų judėjimą;
- logiškas važiavimo trajektorijas;
- galimybę atlikti skirtingo sudėtingumo pratimus;
- pakankamus tarpus tarp atskirų elementų;
- saugų naudotojų srautų organizavimą;
- galimybę vienu metu naudotis skate parku keliems naudotojams.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos išdėstymo schemą M 1:100 arba tinkamu masteliu, kurioje būtų parodyti visi siūlomi elementai, jų gabaritai ir tarpusavio išdėstymas.
Elementų išdėstymas turi būti suderintas su Užsakovu prieš montavimo darbus.
4. Konstrukcijos ir medžiagos
- Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš ilgaamžių, lauko sąlygoms tinkamų medžiagų.
- Metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos, naudojant karštą cinkavimą arba kitą lygiavertį apsaugos būdą;
- Važiavimo paviršiai turi būti lygūs, be pavojingų išsikišimų, aštrių briaunų ar kitų elementų, galinčių sukelti traumų riziką.
- Grind ir slide elementų briaunos turi būti pagamintos iš atsparių dilimui medžiagų ir skirtos intensyviam naudojimui.
- Visos konstrukcijos turi būti mechaniškai atsparios ir pritaikytos intensyviam viešosios paskirties objekto naudojimui.
5. Tvirtinimas prie esamos dangos
- Skate parko elementai turi būti mechaniškai pritvirtinti prie esamos asfalto dangos, naudojant gamintojo numatytą ir konstrukciškai pagrįstą tvirtinimo sistemą.
- Tvirtinimo elementai turi užtikrinti įrangos stabilumą eksploatacijos metu ir būti apsaugoti nuo savaiminio atsipalaidavimo.
- Tvirtinimo sprendiniai neturi sudaryti pavojingų kliūčių naudotojams.
- Tiekėjas atsako už tinkamos tvirtinimo sistemos parinkimą, atsižvelgdamas į esamos dangos konstrukciją ir faktinę jos būklę.
- Jeigu įrangos gamintojo technologiniai reikalavimai numato kitokį nei tiesioginis tvirtinimas prie asfalto pagrindo sprendinį, tiekėjas privalo pateikti alternatyvų konstrukciškai pagrįstą sprendinį, kuris turi būti suderintas su Užsakovu.
6. Techninė dokumentacija
Prieš gaminant ir montuojant įrangą, tiekėjas turi pateikti:
- bendrą skate parko elementų išdėstymo planą;
- kiekvieno elemento techninius brėžinius;
- pagrindinius gabaritus;
- elementų svorį;
- tvirtinimo prie pagrindo sprendinius;
- naudojamų medžiagų aprašymą;
- dangų ir paviršių apdailos aprašymą;
- gamintojo techninius dokumentus;
- priežiūros ir eksploatacijos instrukciją.
7. Montavimo darbai
Tiekėjas privalo atlikti visus įrangos pristatymo, iškrovimo, surinkimo, montavimo ir tvirtinimo darbus.
Po montavimo tiekėjas privalo sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti visas montavimo metu susidariusias atliekas.
Įrangos montavimas turi būti atliekamas laikantis gamintojo montavimo instrukcijų ir taikomų saugos reikalavimų.
8. Garantija
Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėn garantiją visai tiekiamai įrangai ir jos konstrukcijoms.
Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pašalinti dėl gaminio konstrukcijos, medžiagų ar montavimo atsiradusius defektus.
9. Pasiūlymo sudėtis
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:
1. siūlomų skate parko elementų sąrašą;
2. kiekvieno elemento techninį aprašymą;
3. elementų išdėstymo aikštelėje schemą;
4. bendrus įrangos gabaritus;
5. naudojamų medžiagų aprašymą;
6. tvirtinimo prie esamos dangos sprendinius;
7. gamintojo informaciją;
8. garantijos sąlygas;
9. įrangos priežiūros ir eksploatacijos reikalavimus;
10. bendrą įrangos, pristatymo ir montavimo kainą.
10. Esamos aikštelės duomenys
Esama skate parkui skirta aikštelė:
- matmenys – 20,00 × 30,00 m;
- plotas – apie 600 m²;
- esama danga – asfaltas;
- naujos asfalto dangos įrengimas nenumatomas;
- skate parko įranga montuojama ant esamos dangos;
- prieš montavimo darbus tiekėjas privalo įvertinti esamos dangos būklę ir tinkamumą siūlomai įrangai montuoti.
Jeigu tiekėjo vertinimu esama danga dėl techninės būklės nėra tinkama konkrečios įrangos montavimui, tiekėjas privalo tai nurodyti pasiūlyme ir pateikti būtinus papildomus sprendinius.
	kompl.
	1,0

	3. 
	Krepšinio aikštelės įrengimo darbai
	
	

	3.1 
	Krepšinio lauko dangos.
Techniniai duomenys:
- Danga turi būti skirta intensyviam naudojimui lauko krepšinio aikštelėje. 
- Danga – surenkama, segmentinė (modulinė), pagaminta iš TPE (termoplastinio elastomero) arba lygiavertės medžiagos, tinkamos eksploatuoti lauko sąlygomis. 
- Danga turi atitikti FIBA reikalavimus ir (arba) rekomendacijas, taikomas tokio tipo lauko krepšinio sportinėms dangoms, arba lygiaverčius reikalavimus. 
- Dangos paviršius turi būti neslidus, elastingas ir užtikrinantis tinkamą sukibimą sportuojant. 
- Dangos konstrukcija turi būti atspari intensyviam naudojimui, atmosferos poveikiui, temperatūrų svyravimams ir UV spinduliuotei. 
- Dangos segmentai turi būti tarpusavyje patikimai sujungiami gamintojo numatyta jungimo sistema, užtikrinančia dangos stabilumą, vientisumą ir saugų eksploatavimą. 
- Dangos konstrukcija turi užtikrinti tinkamą paviršinio vandens nutekėjimą ir (arba) drenažą. 
- Orientaciniai vieno segmento matmenys – apie 250 × 250 mm, dangos storis – apie 20 mm. Leidžiami kitų matmenų segmentai, jeigu siūloma danga užtikrina ne blogesnes funkcines, eksploatacines ir saugos savybes. 
- Danga turi būti dviejų spalvų – pilkos ir šviesiai pilkos arba lygiaverčių, su Užsakovu suderintų spalvų, pagal techninio projekto spalvinį sprendinį. 
- Danga turi būti pristatyta ir visiškai įrengta pagal gamintojo technologinius reikalavimus bei techninio projekto sprendinius, įskaitant visus įrengimui reikalingus elementus ir medžiagas. 
- Garantija dangai ir jos įrengimo darbams – ne mažiau kaip 5 metai.
	m2
	510,0

	3.2
	Krepšinio lauko aikštelės įranga ir įrengimas
Komplektą sudaro:
- krepšinio stovai – 2 vnt.;
- krepšinio lentos – 2 vnt.;
- krepšinio lankai – 2 vnt.;
- krepšinio tinkleliai – 2 vnt.;
- stovų paminkštintos apsaugos – 2 vnt.;
- įbetonuojamos sustiprintos metalinės kapsulės / tvirtinimo konstrukcijos – 2 vnt.;
1. Stovas:
- Stovai turi būti stacionarūs, skirti intensyviam naudojimui lauko sąlygomis. 
- Stovų konstrukcija – sustiprinta, pagaminta iš storasienio metalo profilių arba lygiavertės konstrukcijos, užtikrinančios įrangos stabilumą, tvirtumą ir saugų naudojimą. 
- Metaliniai paviršiai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir padengti milteliniu būdu arba kita lygiaverte, ne blogesnį atsparumą lauko sąlygoms užtikrinančia danga. 
- Stovo projekcija (atstumas nuo stovo konstrukcijos iki krepšinio lentos) – apie 1,50 m. 
- Stovai turi būti stacionariai tvirtinami į įbetonuojamą sustiprintą metalinę kapsulę arba naudojant kitą lygiavertį tvirtinimo sprendinį, užtikrinantį ne mažesnį konstrukcijos stabilumą ir saugumą. 
- Stovai turi būti su paminkštintomis apsaugomis, skirtomis sumažinti susižalojimo riziką. 
- Stovų konstrukcija turi būti saugi naudotojams, be aštrių ar kitų pavojingų elementų.

2. Krepšinio lenta, lankas ir tinklelis:
Techniniai reikalavimai:
- Krepšinio lenta turi būti pagaminta iš 10 mm storio grūdinto laminuoto (dvigubo klijavimo) stiklo.
- Krepšinio lentos matmenys – 1800 × 1050 mm.
- Krepšinio lenta turi būti su gumine arba lygiaverte apsaugine briaunų apsauga, skirta sumažinti susižalojimo riziką.
- Krepšinio stovo konstrukcija turi būti tvirtinama naudojant įbetonuojamą sustiprintą metalinę kapsulę arba lygiavertį tvirtinimo sprendinį, užtikrinantį konstrukcijos stabilumą ir saugų eksploatavimą.
- Krepšinio lankas turi būti sustiprintas, spyruokliuojantis (breakaway tipo arba lygiavertis), skirtas intensyviam naudojimui.
- Krepšinio tinklelis turi būti pagamintas iš nailono arba lygiavertės medžiagos, tinkamos eksploatuoti lauko sąlygomis ir intensyviam naudojimui.
- Visa įranga turi būti tarpusavyje suderinama ir tinkama naudoti lauko sąlygomis.
	kompl.
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	3.3
	Linijų dažymas:
- Krepšinio aikštelės žaidimo linijos turi būti įrengtos pagal techninio projekto sprendinius ir krepšinio aikštelei taikomus reikalavimus bei atitikti FIBA reikalavimus. 
- Linijų išdėstymas, matmenys ir plotis turi atitikti techninio projekto brėžinius. 
- Linijos turi būti aiškiai matomos ir kontrastuoti su sportinės dangos spalva. 
- Linijų ženklinimui naudojamos medžiagos turi būti skirtos konkretaus tipo sportinei dangai, tinkamos naudoti lauko sąlygomis, atsparios intensyviam naudojimui, atmosferos poveikiui, drėgmei ir UV spinduliuotei. 
- Linijų ženklinimas neturi pabloginti sportinės dangos eksploatacinių ir saugos savybių, įskaitant paviršiaus sukibimą. 
- Linijų spalva turi atitikti techninio projekto sprendinius arba, jei spalva techniniame projekte nenustatyta, prieš įrengimą turi būti suderinta su Užsakovu. 
- Linijų ženklinimas turi būti atliekamas pagal sportinės dangos gamintojo technologinius reikalavimus ir rekomendacijas.
	vnt.
	1

	4. 
	Lauko teniso aikštelės įrengimas
	
	

	4.1 
	Teniso aikštelės dangos įrengimas:
1. Dirbtinės žolės danga turi būti skirta lauko teniso aikščių paviršiams įrengti.
2. Dirbtinės žolės danga:
2.1. Dirbtinės žolės plauko ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 10 mm (+/- 10 proc.) ir ne ilgesnis kaip 12 mm;
2.2. Dtex ne mažiau 7300 (+/- 10 proc.);
2.3. Dygsnių kiekis 1 m2 – 63 000 (+/- 10 proc.).
3. Dangos splava – derinama su Užsakovu;
4. Dirbtinės žolės danga užpildoma 0,25-0,7 mm frakcijos kvarciniu silicio smėliu;
5. Linijos:
5.1. Aikštelė žymima 50 mm pločio linijomis, kurios pagamintos iš tokios pačios dangos kaip ir aikštės danga, integruotos arba atskirai įklijuotos į sintetinės žolės dangą;
5.2. Prieš atliekant linijų žymėjimą, schema su matmenimis ir linijų spalva turi būti suderinta su Užsakovu.
	m2
	893,0

	4.2 
	Stacionarinė lauko teniso aiktelės įranga ir įrengimas - tinklas, stulpeliai, vienetų žaidimo ramsčiai, tinklą laikantis lynas ir juostos.
Vieną komplektą sudaro vienai aikštelei sudaro:
1. Teniso tinklo stovas (2 vnt.)
- Tinklo stovai turi būti skirti intensyviam naudojimui lauko teniso aikštelėje.
- Stovai turi būti pagaminti iš apvalaus aliuminio profilio, kurio skersmuo – apie 83 mm, arba lygiavertės medžiagos ir konstrukcijos, užtikrinančios ne blogesnį tvirtumą, stabilumą, atsparumą korozijai, atmosferos poveikiui ir ilgaamžiškumą.
- Tinklo stovų skersmuo arba, siūlant lygiavertės kvadratinės konstrukcijos stovus, jų įstrižainė turi būti ne didesni kaip 150 mm.
- Stovų ašys turi būti įrengiamos 914 mm atstumu nuo atitinkamų aikštelės šoninių linijų, pagal techninio projekto sprendinius.
- Stovų aukštis ir konstrukcija turi užtikrinti, kad tinklą laikančio lyno viršutinė dalis būtų 1 070 mm aukštyje nuo aikštelės paviršiaus.
- Stovų viršutinė dalis neturi iškilti daugiau kaip 25 mm virš tinklą laikančio lyno.
- Stovai turi būti komplektuojami su tinklo įtempimo mechanizmu.
- Tinklą laikančio lyno galai turi būti perveriami per stovus, pritvirtinami prie jų viršutinės dalies arba tvirtinami kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu tinkamą ir saugų tinklo įtempimą.
- Stovai turi būti montuojami į įbetonuojamas montavimo kapsules (įvores) arba tvirtinami kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu konstrukcijos stabilumą ir saugų naudojimą.
2. Teniso tinklas (1 vnt.)
- Tinklas turi būti skirtas standartinei lauko teniso aikštelei ir intensyviam naudojimui lauko sąlygomis.
- Tinklas turi būti tamsios spalvos.
- Tinklas turi visiškai uždengti erdvę tarp jį laikančių stovų ir būti pakankamai tankus, kad teniso kamuoliukas nepralįstų pro tinklo akutes.
- Tinklas turi būti pagamintas iš apie 3 mm storio polietileno arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne blogesnį mechaninį atsparumą, atsparumą atmosferos poveikiui ir ilgaamžiškumą.
- Orientacinis tinklo akučių dydis – apie 42 × 42 mm.
- Tinklas turi būti komplektuojamas su jo įtempimui skirtu metaliniu lynu, kurio storis – ne didesnis kaip 8 mm, arba lygiaverte tinklo įtempimo sistema.
- Tinklo aukštis aikštelės centre turi būti 914 mm.
- Tinklo aukštį aikštelės centre turi užtikrinti balta centrinė juosta, kurios plotis – ne didesnis kaip 50 mm.
- Tinklą laikantis lynas ir viršutinė tinklo dalis iš abiejų pusių turi būti apsiūti balta 50–63 mm pločio juosta.

3. Vienetų žaidimo tinklo atramos (ramsčiai) (2 vnt.)
- Kai ta pati aikštelė ir dvejetų žaidimo tinklas bus naudojami vienetų žaidimui, komplekte turi būti 2 vienetų žaidimo tinklo atramos (ramsčiai).
- Atramos turi būti pagamintos iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne blogesnį tvirtumą, stabilumą ir atsparumą lauko sąlygoms.
- Vienetų žaidimo tinklo atramų aukštis – 1 070 mm.
- Atramos gali būti apvalaus arba kvadratinio skerspjūvio; jų skersmuo arba įstrižainė turi būti ne didesni kaip 75 mm.
- Vienetų žaidimo tinklo atramų ašys turi būti nutolusios nuo vienetų žaidimo aikštelės šoninių linijų 914 mm.
- Atramos turi būti skirtos tinklą laikančiam lynui prilaikyti tinkamame aukštyje, kai dvejetų žaidimo tinklas naudojamas vienetų žaidimui.

4. Teniso aikštelės linijų komplektas (dažymas) 
- Turi būti pateiktas visas teniso aikštelės linijų komplektas, skirtas techniniame projekte numatytai aikštelės dangai.
- Linijos turi būti perforuotos arba lygiavertės konstrukcijos, tinkamos numatytai aikštelės dangai ir jos įrengimo technologijai.
- Vidurinės padavimo linijos ir vidurio žymės plotis – 50 mm.
- Kitų aikštelės linijų plotis – 25–50 mm, išskyrus galinę liniją, kurios plotis gali būti iki 100 mm.
- Visos aikštelės linijos turi būti vienos spalvos, aiškiai matomos ir kontrastuoti su aikštelės danga.
- Linijų komplektas turi būti pakankamas visam techniniame projekte numatytos teniso aikštelės ženklinimui įrengti.
- Linijų išdėstymas, matmenys ir įrengimas turi atitikti techninio projekto sprendinius bei teniso aikštelėms taikomus reikalavimus.

5. Lauko teniso aikštelės aptvėrimas:
Aplink lauko teniso aikštelę turi būti įrengta segmentinė (tipinė) tvora, skirta atriboti žaidimo aikštelę nuo aplinkinės teritorijos ir sulaikyti už aikštelės ribų nulėkusius kamuoliukus.
Techniniai duomenys:
- Tvora turi būti segmentinio (tipinio) tipo, sumontuota iš atskirų sekcijų tarp stulpų.
- Tvoros aukštis – 3 m (tikslus aukštis nustatomas pagal techninio projekto sprendinius, atsižvelgiant į aikštelės paskirtį ir gretimos teritorijos poreikius).
- Segmentinės Tvoros tinklo įrengimas. Gaminys suvirintas iš plieninės vielos, kuri yra cinkuota ir padengta apsaugine poliesterio danga, tinkamos naudoti lauko sąlygomis.
- Tvoros ilgis turi atitikti techninio projekto sprendinius; aikštelės aptvėrimui reikalingas tvoros plotas – apie 400 m² (priklausomai nuo galutinai patvirtinto tvoros aukščio).
- Atraminiai stulpai – metaliniai, apsaugoti nuo korozijos karštuoju cinkavimu arba lygiaverte, ne blogesnę apsaugą užtikrinančia technologija.
- Stulpai turi būti stacionariai ir stabiliai tvirtinami prie pagrindo (įbetonuojant arba naudojant lygiavertį tvirtinimo sprendinį), užtikrinant konstrukcijos stabilumą eksploatacijos ir vėjo apkrovos sąlygomis.
- Tvoros konstrukcija turi būti be aštrių, pavojingų ar lengvai nuimamų elementų, saugi naudotojams.
- Aptvėrime turi būti numatytos įėjimo (vartelių) vietos, jų kiekis ir vieta – pagal techninio projekto sprendinius.
- Tvora turi būti pristatyta ir visiškai sumontuota pagal gamintojo montavimo reikalavimus bei techninio projekto sprendinius, įskaitant visas montavimui ir tvirtinimui reikalingas medžiagas ir elementus.

6. Įrengimo ir bendrieji reikalavimai
- Visa komplekto įranga turi būti tarpusavyje suderinama ir tinkama intensyviam naudojimui lauko sąlygomis.
- Įranga turi būti pristatyta ir visiškai įrengta pagal gamintojo montavimo reikalavimus bei techninio projekto sprendinius.
- Į įrengimo darbus turi būti įskaičiuotas montavimo kapsulių (įvorių) įrengimas, betonavimas, stovų sumontavimas, tinklo sumontavimas ir įtempimas, vienetų žaidimo atramų pateikimas, aikštelės linijų įrengimas ir visi kiti tinkamam bei saugiam įrangos naudojimui reikalingi darbai, medžiagos ir elementai.
- Įrengta įranga turi būti stabili, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį.
- Įrangos įrengimo vietos ir išdėstymas turi atitikti techninio projekto sprendinius.
- Garantija įrangai ir jos įrengimo darbams – ne mažiau kaip 24 mėn.
	kompl.
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	5. 
	Paplūdimio tinklinio aikštelės įranga ir jos įrengimas.
	
	

	5.1 
	Projektuojamoje bendroje paplūdimio tinklinio smėlio dangos zonoje turi būti įrengta įranga, sudaranti galimybę pagal techninio projekto sprendinius vienu metu naudoti 2 paplūdimio tinklinio aikšteles arba 1 paplūdimio tinklinio aikštelę su didesne laisvąja zona.
Vieną įrangos komplektą sudaro:
- paplūdimio tinklinio tinklas – 1 vnt.;
- tinklo stovai – 2 vnt.;
- stovų apsaugos – 2 vnt.;
- antenos – 2 vnt.;
- vertikalios ribojančios juostos – 2 vnt.;
- aikštelės ribų žymėjimo linijų komplektas – 1 kompl.;
- visi tinklo tvirtinimo, įtempimo, aukščio reguliavimo, montavimo ir kiti tinkamam bei saugiam įrangos naudojimui reikalingi elementai.
Bendras perkamas kiekis – 2 komplektai.
1. Aikštelės ribų žymėjimo linijos
- Paplūdimio tinklinio žaidimo aikštelės matmenys – 16,00 × 8,00 m.
- Aikštelę turi žymėti 2 šoninės ir 2 galinės linijos. Vidurio linija neįrengiama.
- Aikštelės ribų žymėjimo linijos priklauso žaidimo aikštelės plotui.
- Visų linijų plotis – 50–80 mm.
- Linijos turi būti ryškios, aiškiai matomos ir jų spalva turi aiškiai kontrastuoti su smėlio spalva.
- Linijos turi būti pagamintos iš atsparios, lanksčios ir lauko sąlygoms tinkamos medžiagos juostos.
- Aikštelės linijos turi būti tvirtinamos prie smėlio pagrindo tam skirtais inkarais arba kitais lygiaverčiais tvirtinimo elementais.
- Tvirtinimo inkarai turi būti apsaugoti arba pagaminti iš minkštos, lanksčios medžiagos ir neturi kelti žaidėjams susižalojimo pavojaus.
- Viename komplekte turi būti visos vienos 16 × 8 m paplūdimio tinklinio aikštelės riboms pažymėti reikalingos linijos ir jų tvirtinimo elementai.

2. Paplūdimio tinklinio tinklas
- Tinklas turi būti skirtas intensyviam naudojimui lauko paplūdimio tinklinio aikštelėje.
- Tinklo ilgis – 8,50 m.
- Tinklo plotis, jam kabant vertikaliai ir esant įtemptam virš aikštelės vidurio ašies, – 1,00 m ± 0,03 m paklaida.
- Tinklą turi sudaryti 100 × 100 mm dydžio kvadratinės akutės.
- Tinklo viršuje ir apačioje per visą tinklo ilgį turi būti įrengtos 70–100 mm pločio horizontalios juostos, pagamintos iš dvigubos, tvirtos, specialios ir lauko sąlygoms atsparios medžiagos bei apsiūtos per visą tinklo ilgį.
- Horizontalios juostos turi būti tamsiai mėlynos arba kitos ryškios spalvos.
- Kiekvienos horizontalios juostos galuose turi būti numatytos skylės arba lygiaverčiai tvirtinimo elementai, skirti juostoms pritvirtinti prie stovų ir tinklui tinkamai įtempti.
- Viršutinės horizontalios juostos viduje turi būti lankstus lynas, o apatinės horizontalios juostos viduje – virvė, kuriais tinklas tvirtinamas prie stovų ir įtempiamas. 
- Tinklas turi būti komplektuojamas su 2 vertikaliomis ribojančiomis juostomis, tvirtinamomis ant tinklo virš kiekvienos aikštelės šoninės linijos.
- Kiekvienos vertikalios ribojančios juostos ilgis – 1,00 m, plotis – 50–80 mm, atitinkantis aikštelės ribų žymėjimo linijų plotį.
- Vertikalios ribojančios juostos turi būti ryškios, kontrastingos spalvos ir laikomos tinklo žaidybine dalimi.
- Tinklo pakabinimo aukštis turi būti reguliuojamas. Tinklo pakabinimo aukštis turi būti matuojamas žaidimo aikštelės viduryje, naudojant aukščio matuoklę.
- Tinklo aukštis abiejuose tinklo galuose, virš šoninių aikštelės linijų, turi būti vienodas ir neturi viršyti nustatyto tinklo aukščio daugiau kaip 20 mm.
- Tinklas turi būti komplektuojamas su visais jo tvirtinimui, įtempimui ir tinkamam naudojimui reikalingais elementais.

3. Antenos
- Kiekvienas tinklas turi būti komplektuojamas su 2 antenomis.
- Antena turi būti lanksti, 1,80 m ilgio ir 10 mm skersmens.
- Antena turi būti pagaminta iš stiklo pluošto arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne blogesnį lankstumą, tvirtumą, ilgaamžiškumą ir saugų naudojimą.
- Antenos turi būti tvirtinamos prie vertikalių ribojančių juostų išorinio krašto priešingose tinklo pusėse.
- Kiekviena antena turi iškilti 800 mm virš tinklo.
- Virš tinklo iškilusi antenos dalis turi būti pažymėta kontrastingų spalvų juostomis, besikeičiančiomis kas 100 mm, pvz., raudonos ir baltos arba kitų lygiaverčių kontrastingų spalvų.
- Antenos yra tinklo dalis ir riboja žaidybinę erdvę virš tinklo iš šonų.

4. Tinklo stovai
- Vienam paplūdimio tinklinio aikštelės įrangos komplektui turi būti pateikti 2 tinklo stovai.
- Tinklo stovai turi būti skirti intensyviam naudojimui lauko paplūdimio tinklinio aikštelėje.
- Stovai turi būti apvalūs ir lygaus paviršiaus, be aštrių, išsikišusių ar kitų pavojingų elementų.
- Stovų aukštis – 2,55 m.
- Stovai turi turėti tinklo pakabinimo aukščio reguliavimo galimybę.
- Stovai turi būti tvirtinami žemėje 0,7-1,0 m nuo kiekvienos šoninės linijos.
- Stovai turi būti tvirtinami prie pagrindo saugiu ir stabiliu būdu. Stovus tvirtinti prie žemės įtempimo lynais draudžiama.
- Prie stovų neturi būti neapsaugotų pavojingų, išsikišusių ar žaidimui trukdančių elementų.
- Kiekvienas stovas turi būti su apsauga, skirta sumažinti žaidėjų susižalojimo riziką.
- Stovai turi būti surenkami / kilnojami, sudarant galimybę keisti aikštelės įrangos konfigūraciją pagal techninio projekto sprendinius.
- Stovai turi būti komplektuojami su visais tinklo tvirtinimo, įtempimo, aukščio reguliavimo ir saugiam naudojimui reikalingais elementais.

5. Bendrieji ir įrengimo reikalavimai
- Visa įranga turi būti tarpusavyje suderinama ir tinkama intensyviam naudojimui lauko sąlygomis.
- Įranga ir jos įrengimo sprendiniai turi sudaryti galimybę pagal techninio projekto sprendinius:
a) vienu metu naudoti 2 paplūdimio tinklinio aikšteles; arba
naudoti 1 paplūdimio tinklinio aikštelę su didesne laisvąja zona.
b) Įranga turi būti pristatyta ir visiškai įrengta pagal gamintojo montavimo reikalavimus bei techninio projekto sprendinius.
- Į įrengimo darbus turi būti įskaičiuotas visų reikalingų stovų tvirtinimo / montavimo vietų įrengimas, stovų sumontavimas, tinklų sumontavimas ir įtempimas, antenų ir ribojančių juostų įrengimas, aikštelių ribų žymėjimo linijų išdėstymas ir pritvirtinimas bei visi kiti tinkamam ir saugiam įrangos naudojimui reikalingi darbai, medžiagos ir elementai.
- Įrengta įranga turi būti stabili, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį.
- Įrangos išdėstymas ir montavimo vietos turi atitikti techninio projekto sprendinius.
- Garantija įrangai ir jos įrengimo darbams – ne mažiau kaip 24 mėn.
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	5.2
	Kamuolių gaudyklės įranga ir įrengimas
Prie lauko teniso aikštelės galinių linijų turi būti įrengti kamuolių gaudymo tinklai, sulaikantys už aikštelės ribų nulėkusius kamuoliukus ir apsaugantys gretimą teritoriją.
Komplektą sudaro:
- kamuolių gaudymo tinklas – 2 vnt. (po 1 vnt. prie aikštelių galo per visą aikštyno plotį);
- tinklą laikantys atraminiai stovai su visais tvirtinimo, įtempimo ir montavimo elementais.
1. Kamuolių gaudymo tinklas
Techniniai duomenys:
- Tinklas turi būti skirtas intensyviam naudojimui lauko sąlygomis ir pritaikytas teniso kamuoliukams sulaikyti.
- Tinklo medžiaga – polipropilenas (PP) arba lygiavertė medžiaga, atspari UV spinduliuotei, atmosferos poveikiui, drėgmei ir temperatūrų svyravimams.
- Tinklo storis (siūlo skersmuo) – ne mažesnis kaip 3 mm.
- Tinklo akučių dydis – 100 × 100 mm.
- Tinklo aukštis – iki 5,00 m (tikslus aukštis nustatomas pagal techninio projekto sprendinius ir vietos sąlygas).
- Tinklo ilgis turi atitikti aikštelės (jos apsauginės zonos) plotį, nurodytą techniniame projekte, taip, kad būtų visiškai uždengtas galinės linijos plotis be tarpų.
- Tinklo viršutiniame ir apatiniame krašte turi būti sutvirtinta lynu arba juosta įtempimui, kad tinklas eksploatacijos metu neišsitemptų ir nenusvirtų.
- Tinklas turi būti tvirtinamas prie atraminių stovų taip, kad neliktų tarpų, pro kuriuos kamuoliukas galėtų praskrieti.
2. Atraminiai stovai
Techniniai duomenys:
- Stovai turi būti skirti intensyviam naudojimui lauko sąlygomis ir atitikti tinklo aukštį (iki 5,00 m).
- Stovų konstrukcija – metalinė (plieno arba aliuminio profilis), apsaugota nuo korozijos karštuoju cinkavimu arba lygiaverte, ne blogesnę apsaugą užtikrinančia technologija.
- Stovai turi turėti tinklo įtempimo mechanizmą, užtikrinantį tolygų ir stabilų tinklo įtempimą per visą jo ilgį.
- Stovų kiekis ir išdėstymas turi būti parinkti taip, kad tinklas neišsipultų ir išliktų vertikalus per visą numatytą ilgį (esant poreikiui – su tarpiniais atraminiais stovais).
- Stovų konstrukcija turi būti saugi naudotojams – be aštrių, išsikišusių ar pavojingų elementų.
3. Tvirtinimas prie pagrindo
- Stovai turi būti stacionariai ir stabiliai tvirtinami prie pagrindo (įbetonuojant į pamatus arba montuojant į įbetonuojamas montavimo kapsules/įvores), užtikrinant konstrukcijos stabilumą vėjo ir eksploatacinių apkrovų sąlygomis.
- Tvirtinimo sprendinys turi būti konstrukciškai pagrįstas ir suderintas su techninio projekto sprendiniais.
4. Bendrieji ir įrengimo reikalavimai
- Visa įranga (tinklai, stovai, tvirtinimo elementai) turi būti tarpusavyje suderinama ir tinkama intensyviam naudojimui lauko sąlygomis.
- Įranga turi būti pristatyta ir visiškai sumontuota pagal gamintojo montavimo reikalavimus bei techninio projekto sprendinius.
- Į įrengimo darbus turi būti įskaičiuotas pamatų / montavimo kapsulių įrengimas, stovų sumontavimas, tinklų sumontavimas ir įtempimas bei visi kiti tinkamam ir saugiam įrangos naudojimui reikalingi darbai, medžiagos ir elementai.
- Sumontuota įranga turi būti stabili, saugi ir tinkama naudoti pagal paskirtį, jos vieta ir aukštis turi atitikti techninio projekto sprendinius.
- Garantija įrangai ir jos įrengimo darbams – ne mažiau kaip 24 mėn.
	Kompl.
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	6. 
	Vaikų žaidimų aikštelės įranga ir jos įrengimas
	
	

	6.1
	Žaidimų kompleksas ir jo įrengimas – 1 vnt.
Techniniai ir funkciniai reikalavimai:
- Žaidimų kompleksas turi būti skirtas 3–14 metų amžiaus vaikams, intensyviam viešajam naudojimui lauko sąlygomis.
- Orientaciniai komplekso matmenys – 7,90 × 6,15 × 3,42 m (plotis × ilgis × aukštis), leidžiama ±10 proc. paklaida.
- Orientaciniai įrenginio saugos zonos matmenys – 11,40 × 9,15 m, leidžiama ±10 proc. paklaida. Saugos zona turi atitikti siūlomo įrenginio gamintojo ir taikomų saugos standartų reikalavimus bei tilpti techniniame projekte numatytoje įrengimo zonoje.
- Žaidimų kompleksą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 bokšteliai, tarpusavyje sujungti mediniais tilteliais ir (arba) virviniais perėjimo elementais.
- Komplekse turi būti įrengti pakilimo, nusileidimo ir (arba) aktyvaus žaidimo elementai, iš jų:
a) ne mažiau kaip 2 čiuožyklos, iš kurių čiuožimo paviršius pagamintas iš metalo arba lygiavertės medžiagos;
b) ne mažiau kaip 1 laiptų elementas, turintis ne mažiau kaip 6 pakopas;
c) ne mažiau kaip 2 laipiojimo / karstymosi elementai.
- Pagrindinė laikančioji konstrukcija turi būti pagaminta iš klijuotos medienos kolonų, kurių skerspjūvis – apie 90 × 90 mm, arba iš kitų lygiaverčių medžiagų ir konstrukcijų, užtikrinančių ne blogesnį tvirtumą, stabilumą, ilgaamžiškumą ir atsparumą lauko sąlygoms.
- Apdailos elementai turi būti pagaminti iš kompozicinių medžiagų arba kitų lygiaverčių medžiagų, tinkamų intensyviam naudojimui lauko sąlygomis.
- Kompleksas turi būti įrengiamas apie 10 cm virš žemės paviršiaus ant 16 metalinių atramų (kojų), tvirtinamų prie betoninių pamatų (blokelių), arba taikant lygiavertį konstrukcinį tvirtinimo sprendinį, užtikrinantį ne blogesnes įrenginio stabilumo, tvirtumo, ilgaamžiškumo ir saugos savybes.
- Visos metalinės konstrukcijos ir detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos arba apsaugotos kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne blogesnę apsaugą nuo korozijos ir atmosferos poveikio.
- Žaidimų kompleksas turi būti stacionariai ir saugiai pritvirtintas prie pagrindo bei sumontuotas pagal gamintojo montavimo reikalavimus ir techninio projekto sprendinius.
	vnt.
	1

	6.2
	Balansinės sūpynės (1 vnt.);
- Balansinės sūpynės turi būti skirtos 3–14 metų amžiaus vaikams, intensyviam viešajam naudojimui lauko sąlygomis.
- Orientaciniai įrenginio matmenys – 0,54 × 3,00 × 0,78 m (plotis × ilgis × aukštis), leidžiama ±10 proc. paklaida.
- Įrenginio svoris – apie 37 kg.
- Įrenginio konstrukcija turi būti stacionariai tvirtinama prie pagrindo įbetonuojant arba taikant lygiavertį tvirtinimo sprendinį, užtikrinantį ne blogesnį įrenginio stabilumą, tvirtumą ir saugų naudojimą.
- Visos metalinės konstrukcijos ir detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos arba apsaugotos kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne blogesnę apsaugą nuo korozijos ir atmosferos poveikio.
- Medinės dalys turi būti apsaugotos lauko sąlygoms skirtomis apsauginėmis dangomis, dažais arba lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu medienos atsparumą atmosferos poveikiui.
- Apdailos elementai turi būti pagaminti iš HDPE plokščių arba lygiavertės medžiagos, tinkamos intensyviam naudojimui lauko sąlygomis ir atsparios atmosferos bei mechaniniam poveikiui.
	Vnt.
	1

	6.3
	Sūpynės (1 vnt.):
- Sūpynės turi būti skirtos 6–12 metų amžiaus vaikams, intensyviam viešajam naudojimui lauko sąlygomis.
- Orientaciniai įrenginio matmenys – 1,92 × 3,23 × 2,26 m (plotis × ilgis × aukštis), leidžiama ±10 proc. paklaida.
- Pagrindinė sūpynių konstrukcija turi būti medinė, su metalinėmis atramomis (kojomis), arba lygiavertės konstrukcijos, užtikrinančios ne blogesnį tvirtumą, stabilumą, ilgaamžiškumą ir saugų naudojimą.
- Metalinės atramos (kojos) turi būti įbetonuojamos arba tvirtinamos kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne blogesnį įrenginio stabilumą, tvirtumą ir saugų eksploatavimą.
- Visi metaliniai konstrukcijos elementai turi būti galvanizuoti ir nudažyti arba apsaugoti kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne blogesnę apsaugą nuo korozijos ir atmosferos poveikio.
- Medinės dalys turi būti padengtos lauko sąlygoms skirtomis apsauginėmis dangomis, dažais arba apsaugotos kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu atsparumą atmosferos poveikiui.
	Vnt.
	1

	6.4
	Spyruoklinė sūpynės (2 vnt.):
- Spyruoklinės sūpynės turi būti skirtos intensyviam viešajam naudojimui lauko sąlygomis.
- Spyruoklė turi būti pagaminta iš apie 20 mm storio 50CrV4 klasės spyruoklinio plieno arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne blogesnes tvirtumo, elastingumo, atsparumo nuovargiui ir ilgaamžiškumo savybes.
- Įrenginio konstrukcija turi būti stacionariai tvirtinama prie pagrindo įbetonuojant arba taikant lygiavertį tvirtinimo sprendinį, užtikrinantį ne blogesnį įrenginio stabilumą, tvirtumą ir saugų naudojimą.
- Visi metaliniai konstrukcijos elementai turi būti galvanizuoti ir nudažyti arba apsaugoti kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne blogesnę apsaugą nuo korozijos ir atmosferos poveikio.
- Apdailos elementai turi būti pagaminti iš HDPE plokščių arba lygiavertės medžiagos, tinkamos intensyviam naudojimui lauko sąlygomis.
- Spyruoklinės sūpynės turi būti komplektuojamos su jų įrengimui reikalingais pamatais ir (arba) visais tvirtinimo elementais.
	Vnt.
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	6.5
	Karstyklė, (1 vnt.):
- Karstyklė turi būti skirta intensyviam viešajam naudojimui lauko sąlygomis.
- Orientaciniai įrenginio matmenys – 2,45 × 2,81 × 1,60 m (plotis × ilgis × aukštis), leidžiama ±10 proc. paklaida.
- Įrenginio konstrukcija turi būti stacionariai tvirtinama prie pagrindo įbetonuojant arba taikant lygiavertį tvirtinimo sprendinį, užtikrinantį ne blogesnį įrenginio stabilumą, tvirtumą ir saugų naudojimą.
- Visos metalinės konstrukcijos ir detalės turi būti cinkuotos ir nudažytos milteliniu būdu arba apsaugotos kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne blogesnę apsaugą nuo korozijos ir atmosferos poveikio.
- Medinės dalys turi būti padengtos lauko sąlygoms skirtomis apsauginėmis dangomis, dažais arba apsaugotos kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu atsparumą atmosferos poveikiui.
	Vnt.
	1

	6.6
	Karuselė, (1 vnt.):
- Karuselė turi būti skirta intensyviam viešajam naudojimui lauko sąlygomis.
- Orientaciniai įrenginio matmenys – 1,50 × 1,50 × 0,72 m (plotis × ilgis × aukštis), leidžiama ±10 proc. paklaida.
- Visi metaliniai konstrukcijos elementai turi būti galvanizuoti ir nudažyti arba apsaugoti kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne blogesnę apsaugą nuo korozijos ir atmosferos poveikio.
- Apdailos elementai turi būti pagaminti iš HDPE plokščių arba lygiavertės medžiagos, tinkamos intensyviam naudojimui lauko sąlygomis ir atsparios atmosferos bei mechaniniam poveikiui.
- Karuselė turi būti komplektuojama su jos įrengimui reikalingais pamatais ir (arba) visais tvirtinimo elementais.
- Karuselė turi būti stacionariai ir saugiai pritvirtinta prie pagrindo bei sumontuota pagal gamintojo montavimo reikalavimus ir techninio projekto sprendinius.
	Vnt.
	1

	6.7
	Judantis tiltelis, (1 vnt.):
- Judantis tiltelis turi būti skirtas 3–14 metų amžiaus vaikams, intensyviam viešajam naudojimui lauko sąlygomis.
- Orientaciniai įrenginio matmenys – 1,00 × 4,40 × 1,28 m (plotis × ilgis × aukštis), leidžiama ±10 proc. paklaida.
- Įrenginio konstrukcija turi būti stacionariai tvirtinama prie pagrindo įbetonuojant arba taikant lygiavertį tvirtinimo sprendinį, užtikrinantį ne blogesnį įrenginio stabilumą, tvirtumą ir saugų naudojimą.
- Visos metalinės konstrukcijos ir detalės turi būti cinkuotos ir nudažytos milteliniu būdu arba apsaugotos kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne blogesnę apsaugą nuo korozijos ir atmosferos poveikio.
- Medinės dalys turi būti padengtos lauko sąlygoms skirtomis apsauginėmis dangomis, dažais arba apsaugotos kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu atsparumą atmosferos poveikiui.
	Vnt.
	1

	6.8
	Smėliadėžė, (1 vnt.):
- Smėliadėžė turi būti skirta intensyviam viešajam naudojimui lauko sąlygomis.
- Orientaciniai smėliadėžės matmenys – 3,00 × 3,00 × 0,30 m (plotis × ilgis × aukštis), leidžiama ±10 proc. paklaida.
- Smėliadėžės konstrukcija turi būti stacionariai tvirtinama prie pagrindo įbetonuojant arba taikant lygiavertį tvirtinimo sprendinį, užtikrinantį ne blogesnį įrenginio stabilumą, tvirtumą ir saugų naudojimą.
- Visi metaliniai konstrukcijos elementai turi būti galvanizuoti ir nudažyti arba apsaugoti kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne blogesnę apsaugą nuo korozijos ir atmosferos poveikio.
- Medinės dalys turi būti padengtos lauko sąlygoms skirtomis apsauginėmis dangomis, dažais arba apsaugotos kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu atsparumą atmosferos poveikiui.
- Apdailos elementai turi būti pagaminti iš HDPE plokščių arba lygiavertės medžiagos, tinkamos intensyviam naudojimui lauko sąlygomis ir atsparios atmosferos bei mechaniniam poveikiui.
- Smėliadėžė turi būti komplektuojama su jos įrengimui reikalingais pamatais ir (arba) visais tvirtinimo elementais.
	Vnt.
	1

	7.
	Vaikų žaidimo aikštelės bendrieji reikalavimai:
- Vaikų žaidimų aikštelė (pozicijos 6.1–6.8) turi būti įrengta taip, kad atitiktų visus HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos reikalavimai" reglamento reikalavimus;
- Žaidimų aikštelės įranga ir smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią atitiktį LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 ar tapačių standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba;
- Žaidimų aikštelės įranga ir smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Bendrieji reikalavimai
1. Garantija:
- Kiekvienai atskirai pozicijai (1–6 skyriai) šioje techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs garantiniai terminai (pvz., 24 mėn., 5 metai) taikomi kaip minimalūs — tiekėjas gali pasiūlyti ir ilgesnę garantiją.
- Visais atvejais garantiniai terminai negali būti trumpesni, nei numato LR Civilinis kodeksas ir Statybos įstatymas atliktiems darbams bei sumontuotiems statiniams ar jų dalims. Jeigu konkrečioje pozicijoje nurodytas terminas yra trumpesnis už įstatymų nustatytą privalomą minimumą, taikomas ilgesnysis (įstatymo nustatytas) terminas.
- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas (rangovas) privalo savo lėšomis pašalinti dėl gaminio, medžiagų, konstrukcijos ar montavimo darbų kokybės atsiradusius defektus per protingą, su Užsakovu suderintą terminą.
- Garantinis terminas skaičiuojamas nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

2. Kiti bendrai taikomi reikalavimai:
- Visose pozicijose nurodytos konkrečių gamintojų, prekės ženklų, modelių, standartų ar technologijų nuorodos yra rekomendacinio pobūdžio ir, kaip nurodyta šios techninės specifikacijos pradžioje, laikomos su žodžiais „arba lygiavertis“.
- Visa tiekiama įranga turi būti nauja, nenaudota;
- Kartu su kiekvienos pozicijos atliktų darbų aktu tiekėjas privalo pateikti: gamintojo atitikties deklaracijas / sertifikatus, naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus, įrangos surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine (lietuvių) kalba.
- Visa įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo montavimo reikalavimus ir instrukcijas, taikomus saugos reikalavimus bei techninio projekto sprendinius.
- Baigus visus statybos etapo darbus, tiekėjas privalo sutvarkyti darbo vietą, pašalinti montavimo metu susidariusias atliekas ir teritoriją perduoti Užsakovui tvarkingą.
	-
	-

	8.
	Įrangos transportavimas ir montavimas
	kompl.
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Priedai:
1. Priedas Nr. 2 „Pjūviai per dangas“, 1 psl.;
2. Priedas Nr. 3 „Skaidiškių sklypo sutvarkymo planas“, 1 psl.
3. Priedas Nr. 4 Sklypo sutvarkymo planas su apželdinimu, 1 psl.
4. Priedas Nr. 5 „Techninis projektas“:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=649743&LID=763135&AllowPrint=1. 

