Pirkimo sąlygų priedas Nr.2

PRIETAISŲ EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ
 VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas – pH ir ištirpusio deguonies nustatymo prietaisų eksploatacinės medžiagos (toliau – Prekės).
Prekių pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).
Perkamas Prekių kiekis – reikalingas Prekių kiekis nurodytas 1 lentelėje.
Prekių tiekimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Prekių pristatymo terminas - Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Prekių užsakymo dienos. Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas per 2 (dvi) darbo dienas.

Kita reikalinga informacija:
1. Tiekiamos Prekės turi atitikti 1 lentelėje nurodytus reikalavimus.
2. Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  
A. Goštauto g. 9, Vilnius; Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.
3. Prekės gali būti tiekiamos dalimis, Pirkėjas gali atsiskaityti Tiekėjui už dalį faktiškai perduotų tinkamų ir kokybiškų Prekių.
4. Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus.
5. Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio. 
6. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą - pateikti duomenys, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų konkrečiais katalogo numeriais įvardintos Prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų gaminiai.
7. Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (aktuali redakcija) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų Techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių. Šių Prekių Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės Sutarties vertės. Už šias, sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes, bus apmokėta ne didesniais nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytais galiojančiais šių Prekių įkainiais arba, jei tokie įkainiai neskelbiami, Tiekėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais.

1 lentelė. Perkamos Prekės ir jų techniniai parametrai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specialieji reikalavimai
	Įpakavimas
	Preliminarus reikalingas kiekis

	1. 
	Membranų ir tirpalų komplektas oksimetro daviklio regeneracijai
	Membranos tinkančios deguonies davikliui Stirrox G, WP3-ST ar lygiavertės, pakuotėje ne mažiau 3 vnt.;   
elektrolito tirpalas ELY/G,  ne mažiau 50 ml; 
valymo tirpalas  RL/G, ne mažiau 30 ml; 
poliravimo juostelės
	Komplektas
	3

	2. 
	Membranos deguonies davikliui
	Membranos deguonies davikliui StirrOx G, WP3-ST ar lygiavertis, pakuotėje ne mažiau 3 vnt.
	Pakuotė (ne mažiau 3 vnt.)
	3

	3. 
	Membranų ir tirpalų komplektas oksimetro daviklio regeneracijai
	Membranos tinkančios deguonies davikliui CellOx 325, WP 90/3 ar lygiavertės, pakuotėje ne mažiau 3vnt.; 
elektrolito tirpalas ELY/G,  ne mažiau 50 ml; 
valymo tirpalas  RL/G, ne mažiau 30 ml; 
poliravimo juostelės
	Komplektas
	2

	4. 
	Membranų ir tirpalų komplektas oksimetro daviklio regeneracijai
	Membranos tinkančios deguonies davikliui CellOx 325, ZBK 325 ar lygiavertės. Komplektą sudaro: ne mažiau kaip 3 (trys) keičiamos membranos, elektrolito tirpalas, valymo tirpalas, poliravimo juostelės
	Komplektas
	2

	5. 
	Membranų ir tirpalų komplektas oksimetro daviklio regeneracijai
	Komplektas tinkantis oksimetro WTW Oxi 730, deguonies davikliui StirrOx G, ZBK ST ar lygiavertis. Komplektą sudaro: ne mažiau kaip 3 (trys) keičiamos membranos, elektrolito tirpalas, valymo tirpalas, poliravimo juostelės
	Komplektas
	1

	6. 
	Deguonies daviklis oksimetrui
	Deguonies daviklis StirrOx arba lygiavertis, tinkamas oksimetrui WTW inoLab Oxi. Ištirpusio deguonies matavimo intervalas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,00 iki 19,99 mg/l O₂, matavimo tikslumas ne prastesnis kaip ±0,5 %. Deguonies prisotinimo matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 0,0 iki 600,0 % O₂, matavimo tikslumas ne prastesnis kaip ±0,5 %. 
Temperatūros matavimo intervalas ne siauresnis kaip nuo 0 iki 50 °C, matavimo tikslumas ne prastesnis kaip ±0,1 °C.
	Vnt. 
	2

	7. 
	Elektrinio laidžio daviklis
	Elektrinio laidžio daviklis TetraCon 325 arba lygiavertis, skirtas analizatoriams WTW Multi 340i ir WTW Multi 3320. Matavimo intervalas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 µS/cm iki 2 S/cm. Kabelio ilgis – ne mažiau kaip 1,5 m.
	Vnt. 
	1

	8. 
	pH elektrodas
	pH elektrodas SenTix 41 arba lygiavertis, tinkamas nešiojamam pH-metrui WTW pH 3310. Matavimo intervalas ne siauresnis nei nuo 0 iki 14 pH. Su integruotu temperatūros jutikliu.
	Vnt. 
	1

	9. 
	pH elektrodas
	pH elektrodas SI Analytics SCHOTT A7780 NTC 30 DIN-N arba lygiavertis, tinkamas titratoriui TitroLine. Su integruotu temperatūros jutikliu.
	Vnt. 
	2

	10. 
	pH elektrodas
	pH elektrodas SI Analytics / SCHOTT A 7780 arba lygiavertis, tinkantis titratoriui TitroLine easy. 
	Vnt. 
	1

	11. 
	pH elektrodas
	pH elektrodas SI Analytics arba lygiavertis – tinkamas naudoti su titratoriumi „TitroLine Easy“; 
matavimo intervalas ne siauresnis nei pH 0–14; 
matavimo tikslumas ne prastesnis nei ±0,01 pH; 
su integruotu temperatūros jutikliu. 
Elektrodo pagaminimo data – ne ankstesnė kaip 3 mėnesiai iki užsakymo pateikimo dienos. 
Su elektrodu turi būti pateiktas elektrodo sertifikatas.
	Vnt. 
	1

	12. 
	pH elektrodas
	pH elektrodas SensoLyt 900 arba lygiavertis – tinkamas naudoti su analizatoriumi WTW Multi 3630 IDS ir darbui lauko sąlygomis; 
tinkamas pH matavimams vandens telkinių gelmėje iki 60 m; su integruotu temperatūros davikliu; matavimo intervalas ne siauresnis nei pH 2–13; 
temperatūros matavimo intervalas ne siauresnis nei 0–80 °C; 
su polimero elektrolito užpildu; kabelio jungtis – AS/IDS-x tipo ar lygiaverte. 
Elektrodo pagaminimo data – ne ankstesnė kaip 3 mėnesiai iki užsakymo pateikimo dienos.
	Vnt. 
	1

	13. 
	pH elektrodo laidas
	Laidas ne trumpesnis nei 1 m., su vandeniui atsparia DIN tipo jungtimi arba lygiaverte, skirtas titratoriui „TitroLine Easy“ sujungti su kombinuotu pH elektrodu SI Analytics / SCHOTT A 7780.
	Vnt. 
	2




PRIETAISŲ EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ
 VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
2 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas – Chromatografinių prietaisų eksploatacinės medžiagos (toliau – Prekės).
Prekių pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).
Perkamas Prekių kiekis – reikalingas Prekių kiekis nurodytas 2 lentelėje.
Prekių tiekimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Prekių pristatymo terminas - Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Prekių užsakymo dienos. Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas per 2 (dvi) darbo dienas.

Kita reikalinga informacija:
1. Tiekiamos Prekės turi atitikti 2 lentelėje nurodytus reikalavimus.
2. Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  
A. Goštauto g. 9, Vilnius; Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.
3. Prekės gali būti tiekiamos dalimis, Pirkėjas gali atsiskaityti Tiekėjui už dalį faktiškai perduotų tinkamų ir kokybiškų Prekių.
4. Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus.
5. Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio. 
6. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą - pateikti duomenys, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų konkrečiais katalogo numeriais įvardintos Prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų gaminiai.
7. Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (aktuali redakcija) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų Techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių. Šių Prekių Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės Sutarties vertės. Už šias, sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes, bus apmokėta ne didesniais nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytais galiojančiais šių Prekių įkainiais arba, jei tokie įkainiai neskelbiami, Tiekėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais.

2 lentelė. Perkamos Prekės ir jų techniniai parametrai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specialieji reikalavimai
	Įpakavimas
	Preliminarus reikalingas kiekis

	1. 
	Platininis mėginio ėmiklio skirtuvas 
	Sąsajos zonos mėginio skirtuvas turintis sudėtyje platinos, tinkantis Perkin Elmer firmos ICP-MS ELAN DRC-e masių spektrometrui (spektrometro Ser. Nr. AH16951007). Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Perkin Elmer WE02-7802 arba lygiavertis.
	Vnt.
	1

	2. 
	Platininis konusinis skirtuvas 
	Sąsajos zonos konusinis skirtuvas turintis sudėtyje platinos, tinkantis Perkin Elmer firmos ICP-MS ELAN DRC-e masių spektrometrui (spektrometro Ser. Nr. AH16951007). Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Perkin Elmer WE02-7803 arba lygiavertis.
	Vnt.
	1

	3. 
	Autosamplerio S10 mėginio paėmimo zondas
	Mėginio paėmimo zondas su kapiliarais, tinkantis Perkin Elmer firmos ICP-MS ELAN DRC-e masių spektrometrui (spektrometro Ser. Nr. AH16951007). Prekės kodai pagal gamintojo katalogą Perkin Elmer B3000055, B3000158, B0191060 ar lygiaverčiai.
	Vnt.
	1

	4. 
	Vamzdelis (žarnelė) „TUBING PUMP
	Pompavimo vamzdelis (žarnelė) „TUBING PUMP PTE“, pagamintas iš PTE, matmenys – 1,520 × 0,860 mm, spalvinis žymėjimas – geltona/mėlyna/geltona, su trimis „STOP“. Skirtas PerkinElmer FIMS-100 gyvsidabrio (Hg) matavimo sistemai, S10 mėginių transportavimo sistemos komplektacijai (prietaiso Ser. Nr. 101S8100301, pagaminimo data – 2008-10-23). Pakuotėje ne mažiau 12 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer B0193161 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 12 vnt.)
	4

	5. 
	Vamzdelis (žarnelė) „TUBING PUMP“
	Pompavimo vamzdelis (žarnelė) „TUBING PUMP PTE“, pagamintas iš PTE, matmenys – 1,140 × 0,860 mm, spalvinis žymėjimas – raudona/raudona, su trimis „STOP“. Skirtas PerkinElmer FIMS-100 gyvsidabrio (Hg) matavimo sistemai, S10 mėginių transportavimo sistemos komplektacijai (prietaiso Ser. Nr. 101S8100301, pagaminimo data – 2008-10-23). Pakuotėje ne mažiau 12 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer B0193160 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 12 vnt.)
	2

	6. 
	Vamzdelis (žarnelė) „TUBING PUMP“
	Pompavimo vamzdelis (žarnelė) „TUBING PUMP PTE“, pagamintas iš PTE, matmenys – 3,18 × 0,860 mm, spalvinis žymėjimas – juoda/balta/juoda, su trimis „STOP“. Skirtas PerkinElmer FIMS-100 gyvsidabrio (Hg) matavimo sistemai, S10 mėginių transportavimo sistemos komplektacijai (prietaiso Ser. Nr. 101S8100301, pagaminimo data – 2008-10-23). Pakuotėje ne mžiau 12 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer B0508310 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 12 vnt.)
	2

	7. 
	ICP-OES OPTIMA 2000 DV jungtis
	Purkštuvo kameros nutekėjimo žarnelės jungtis COUPLING-ZOD DRAIN, tinkanti Perkin Elmer firmos ICP-OES spektrometrui OPTIMA 2000DV. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą  Perkin Elmer N0695415 arba lygiavertis
	Vnt.
	1

	8. 
	Filtras 
	Filtras „HG ABSORBER“ tinkantis PerkinElmer FIMS-100 gyvsidabrio (Hg) matavimo sistemai, S10 mėginių transportavimo sistemos komplektacijai (prietaiso gamyklinis Nr. 101S8100301, pagaminimo data – 2008-10-23). Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer B3000274 arba lygiavertis.
	Vnt.
	4

	9. 
	PTFE  filtrai 
	PTFE membraniniai filtrai, tinkantys PerkinElmer FIMS-100 gyvsidabrio (Hg) matavimo sistemai, S10 mėginių transportavimo sistemos komplektacijai (prietaiso gamyklinis Nr. 101S8100301, pagaminimo data – 2008-10-23). Filtro skersmuo – 25 mm, porų dydis – 1,0 µm. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer B0508306 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 50 vnt.)
	2

	10. 
	Grafitinės kiuvetės
	THGA integruotos platformos grafitinės kiuvetės End cap tinkančios Perkin Elmer firmos atominės absorbcijos spektrometrui Aanalyst 800 (serijos Nr. 8685). Pakuotėje ne mažiau 20 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Perkin Elmer B3000655 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 20 vnt.)
	1

	11. 
	Mėginio gaudyklė
	Mėginio gaudyklė (Air monitoring trap kit), tinkanti PerkinElmer  Clarus (serijos 560 ir 600) dujų chromatografo-masių spektrometro sistemoms. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Perkin Elmer M0413628 arba lygiavertis. 
	Vnt.
	1

	12. 
	Autosamplerio S10 mėginio paėmimo zondo kapiliarai
	Mėginio paėmimo zondo kapiliarai, tinkantys Perkin Elmer firmos ICP-MS ELAN DRC-e masių spektrometrui (spektrometro Ser. Nr. AH16951007). Prekės kodai pagal gamintojo katalogą Perkin Elmer B3000158 arba lygiavertis.
	Vnt.
	2

	13. 
	Išvirkšimo tarpinė dujų chromatografui (Gas Chromatograph Septum)
	BTO (Bleed and Temperature Optimized) tipo išvirkšimo tarpinė, skirta dujų chromatografui. Tinkama darbui iki 400 °C temperatūros. Suderinama su PerkinElmer firmos dujų chromatografijos sistemomis. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer N9306872 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 10 vnt.)
	1

	14. 
	Dujų chromatografo laineris
	PSS (Programmable Split/Splitless) tipo deaktyvuotas laineris su stiklo vata, skirtas mėginių įvedimui į dujų chromatografą. Vidinis diametras – 2 mm, išorinis diametras – 4 mm, ilgis – 86,2 mm. Pakuotėje ne mažiau 5 vnt. Suderinamas su PerkinElmer firmos dujų chromatografijos sistemomis. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer N9306232 arba lygiavertis
	Pakuotė (ne mažiau 5 vnt.)
	1

	15. 
	Dujų chromatografo lainerio tarpinės (O-ring)
	Iš grafito pagamintos lainerio sandarinimo tarpinės (O-ring), skirtos dujų chromatografo lainerio sandarinimui ir sandariam sujungimui užtikrinti. Suderinamos su PerkinElmer firmos dujų chromatografijos sistemomis ir jų mėginių įvedimo mazgais. Pakuotėje ne mažiau 5 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer N6101378 arba lygiavertis. 
	Pakuotė (ne mažiau 5 vnt.)
	2

	16. 
	Dujų chromatografo kapiliarinė kolonėlė
	Kapiliarinė dujų chromatografijos kolonėlė su žemo poliškumo faze, sudaryta iš 95 % dimetilpolisiloksano ir 5 % difenilpolisiloksano. Stacionariosios fazės storis – 0,10 µm, vidinis kolonėlės diametras – 0,32 mm, ilgis – 30,0 m. Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis nei nuo –60 °C iki +400 °C. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer N9316275 arba lygiavertis.
	Vnt.
	1

	17. 
	Dujų chromatografo kapiliarinė kolonėlė
	Kapiliarinė dujų chromatografijos kolonėlė su žemo poliškumo stacionariąja faze, sudaryta iš 95 % dimetilpolisiloksano ir 5 % difenilpolisiloksano. Stacionariosios fazės storis – 0,25 µm, vidinis kolonėlės diametras – 0,25 mm, ilgis – nuo 10 iki 25,0 m. Maksimali darbinė temperatūra – 350 °C. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer N9316073 arba lygiavertis.
	Vnt.
	1

	18. 
	Dujų chromotografo švirkštas
	Švirkštas, skirtas mėginių įvedimui į dujų chromatografą. Maksimalus švirkšto tūris – 5 µl. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą PerkinElmer N6101390 arba lygiavertis.
	Vnt.
	1

	19. 
	Ferulės
	Dujų chromatografo kapiliarinei kolonėlei skirtos sandarinimo ferulės, pagamintos iš grafito. Veržlės dydis – 0,0625 colio, vidinis diametras – 0,5 mm. Tinkamos naudoti iki 400 °C temperatūroje. Ferulės su viena anga. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą – PerkinElmer 09903700 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 10 vnt.)
	1

	20. 
	Ferulės
	Dujų chromatografo kolonėlei skirtos trumpos sandarinimo ferulės, pagamintos iš grafito ir Vespel mišinio. Veržlės dydis – 0,0625 colio, vidinis diametras – 0,5 mm. Tinkamos naudoti iki 350 °C temperatūroje. Ferulės su viena anga. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą – PerkinElmer 09920105 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 10 vnt.)
	1




PRIETAISŲ EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ
 VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
3 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas – Chromatografinių prietaisų eksploatacinės medžiagos (toliau – Prekės).
Prekių pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).
Perkamas Prekių kiekis – reikalingas Prekių kiekis nurodytas 3 lentelėje.
Prekių tiekimo terminas – 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Prekių pristatymo terminas - Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Prekių užsakymo dienos. Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas per 2 (dvi) darbo dienas.

Kita reikalinga informacija:
1. Tiekiamos Prekės turi atitikti 3 lentelėje nurodytus reikalavimus.
2. Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  
A. Goštauto g. 9, Vilnius; Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.
3. Prekės gali būti tiekiamos dalimis, Pirkėjas gali atsiskaityti Tiekėjui už dalį faktiškai perduotų tinkamų ir kokybiškų Prekių.
4. Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus.
5. Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio. 
6. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą - pateikti duomenys, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo Prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų konkrečiais katalogo numeriais įvardintos Prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų gaminiai.
7. Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (aktuali redakcija) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų Techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių. Šių Prekių Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės Sutarties vertės. Už šias, sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes, bus apmokėta ne didesniais nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytais galiojančiais šių Prekių įkainiais arba, jei tokie įkainiai neskelbiami, Tiekėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais.

3 lentelė. Perkamos Prekės ir jų techniniai parametrai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specialieji reikalavimai
	Įpakavimas
	Preliminarus reikalingas kiekis

	1. 
	100 µl mikrošvirkštas
	Dujoms nepralaidus mikrošvirkštas, maksimalus tūris – 100 µl; su nuimama adata. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Hamilton Model 1810 RN, Nr. 84886 arba lygiavertis.
	Vnt. 
	1

	2. 
	250 µl mikrošvirkštas
	Dujoms nepralaidus mikrošvirkštas, maksimalus tūris - 250 µL; su nuimama adata. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Hamilton Model 1825 RN, Nr.  84889 arba lygiavertis.
	Vnt.
	1

	3. 
	Švirkštas
	Borosilikatinio stiklo švirkštas, skirtas mėginių filtravimui. Naudingas tūris – 1 ml; vidinis skersmuo – 4,61 mm; išorinis skersmuo – 9,02 mm. Švirkštas  nelaidus dujoms ir skysčiams („gastight“), su metaliniu stūmokliu ir polimeriniu galu, be adatos. Švirkšto galas pagamintas iš PTFE (politetrafluoroetileno) ir turėti Luer Lock (TLL) jungtį, tinkamą membraniniam švirkšto filtrui prijungti. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Hamilton Model 1001, Nr. 81320 arba lygiavertis.
	Vnt.
	1

	4. 
	HPLC kolonėlė
	Tinkama policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymui taikant HPLC (metodai LST EN ISO 17993:2004, ISO 13859:2014, LST EN 15549:2008 , LST CEN/TS 16645:2014 arba lygiaverčiai). Atvirkštinių fazių; ilgis - 150 mm, vidinis skersmuo (I. D.) - 4,6 mm; sorbentas - oktadecilu modifikuotas sferinis silikagelis (C18), dalelių dydis 5 μm, porų dydis 120 Å. Naudojimo temperatūra 0-70 ˚C, naudojimo slėgis iki 400 bar.  Prekės kodas pagal gamintojo katalogą YMC Nr. TA12S05-1546WT arba lygiavertė.
	Vnt.
	2

	5. 
	GC kapiliarinė kolonėlė
	Tinkanti SCION 456-GC dujų chromatografui. Ilgis: 30 m. Vidinis diametras: 0,25 mm. Plėvelės storis: 0,20 µm. Stacionari fazė: patentuota (proprietary) Crossbond fazė. Optimizuota chlorintų pesticidų ir polichlorbifenilų analizei. Temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo -60 °C iki 340 °C. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Restek Nr. RE11323 ar lygiavertis
	Vnt.
	1

	6. 
	HPLC tirpiklių maišytuvo ir kolonėlės laikiklių tvirtinimo elementai
	Kaiščio ir movos komplektai, juodos spalvos. Mova - polikarbonatas, 7,9 mm skersmuo, 2,5mm didžiausias tvirtinamos plokštės storis (Southco katalogo nr. NY-5G-53-20 arba lygiaverčiai). Kaištis - nailonas, 7.9mm skersmuo, "Easy Grip" galvutė (Southco katalogo nr. NY-5P-54-1-50 arba lygiaverčiai).
	Komplektas
	3

	7. 
	Slėginiai HVT50 INDAI
	Aukštos kokybės slėgio aktyvumo vėdinimo indai, pagaminti iš PTFE-TFM, skirti rutininei kokybės kontrolei. Komplektą turi sudaryti: indo kūnas, sandarinimo sraigtas ir užsukamas dangtelis. Prekės kodai pagal gamintojo katalogą: Anton Paar Nr. 104616 (indo kūnas), Anton Paar Nr. 104454 (sandarinimo sraigtas), Anton Paar Nr. 104453 (užsukamas dangtelis) arba lygiaverčiai.
	Komplektas
	6



PRIETAISŲ EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ
 VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
4 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas – Chromatografinių prietaisų eksploatacinės medžiagos (toliau – Prekės).
Prekių pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).
Perkamas Prekių kiekis – reikalingas Prekių kiekis nurodytas 4 lentelėje.
Prekių tiekimo terminas – 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Prekių pristatymo terminas - Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Prekių užsakymo dienos. Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas per 2 (dvi) darbo dienas.

Kita reikalinga informacija:
1. Tiekiamos Prekės turi atitikti 4 lentelėje nurodytus reikalavimus.
2. Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  
A. Goštauto g. 9, Vilnius; Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.
3. Prekės gali būti tiekiamos dalimis, Pirkėjas gali atsiskaityti Tiekėjui už dalį faktiškai perduotų tinkamų ir kokybiškų Prekių.
4. Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus.
5. Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Prekių kiekio. 
6. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą - pateikti duomenys, yra tik informacinio pobūdžio, suteikiantys aiškumo prekei keliamiems reikalavimams, kai perkamos Prekės neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų konkrečiais katalogo numeriais įvardintos Prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų gaminiai.
7. Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (aktuali redakcija) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų Techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių. Šių Prekių Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės Sutarties vertės. Už šias, sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes, bus apmokėta ne didesniais nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytais galiojančiais šių Prekių įkainiais arba, jei tokie įkainiai neskelbiami, Tiekėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais.

4 lentelė. Perkamos Prekės ir jų techniniai parametrai
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specialieji reikalavimai
	Įpakavimas
	Preliminarus reikalingas kiekis

	1. 
	Tarpinė su žiedu siurblio stūmokliui
	Skirta HPLC chromatografo „Shimadzu Nexera LC-30AD“ siurblio stūmokliui. Vienam LC-30AD siurblio blokui skirti 2 komplektai. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Shimadzu P/N 228-52711-93 arba lygiavertis.
	Komplektas
	4

	2. 
	Xe lempa 150 W
	Ksenoninė lempa, skirta HPLC chromatografo „Shimadzu Nexera“ RF-20AXS fluorescencinio detektoriaus blokui. Turi būti suderinama su detektoriumi RF-20AXS (L20505073250). Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Shimadzu P/N 228-51511-95 arba lygiavertis.
	Vnt.
	1

	3. 
	Laineris  prietaisui
	Deaktyvuotas laineris su stiklo vata, skirtas dujų chromatografo-masių spektrometro GCMS-TQ8050 NX mėginių įvedimo sistemai. Vidinis skersmuo – 3,4 mm; išorinis skersmuo – 5 mm; ilgis – 95 mm. Tinkamas darbui Splitless režimu. Pakuotėje ne mažiau 5 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Shimadzu P/N 227-35008-01 arba lygiavertis. 
	Pakuotė (ne mažiau 5 vnt.)
	5

	4. 
	Aukšto slėgio PEEK veržlė
	PEEK veržlė, skirta 1,6 mm išorinio skersmens PEEK vamzdeliui pritvirtinti. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Shimadzu P/N 228-54455-01 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 10 vnt.)
	1

	5. 
	Aukšto slėgio PEEK ferulė
	PEEK antgalis 1,6 mm  išorinio skersmens  PEEK vamzdelio pritvirtinimui. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. Prekės kodas pagal gamintojo katalogą Shimadzu P/N 228-54455-03 arba lygiavertis.
	Pakuotė (ne mažiau 10 vnt.)
	1



