									Apklausos sąlygų 2 priedas

SAUSO TIPO HIDROKOSTIUMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



1. Pirkimo objekto paskirtis: 
Apsaugos priemonė nuo hipotermijos, išorinio aplinkos poveikio, atliekant užduotis vandenyje.

2. Privalomieji reikalavimai: 
2.1. Hidrokostiumas turi būti naujas ir nenaudotas. 
2.2. Pagamintas iš vieno sluoksnio vandeniui atsparaus ir kvėpuojančio trijų sluoksnių NOMEX® / GORE-TEX® BD6.5 laminato. 
2.3. Turi atitikti MIL-DTL-32149 standartų reikalavimus: 
2.3.1. užtrauktukas turi būti įsiūtas iš dešinės pusės ties liemeniu ir baigtis kairėje pusėje ant peties. Žemo profilio, lengvas ir atsparus korozijai, bei vandeniui TIZIP® užtrauktukas. Užtrauktukas uždengtas hidrokostiumo medžiaga tam, kad būtų apsaugotas nuo tiesioginės trinties ir atviros liepsnos; 
2.3.2. žemiau juosmens linijos centre taip pat turi būti horizontalus korozijai ir vandeniui atsparus TIZIP® užtrauktukas; 
2.3.3. ant dešinės rankovės turi būti oro išmetimo vožtuvas, skirtas iš kostiumo išleisti oro perteklių;
2.3.4. ant kairės rankovės turi būti žemo profilio kišenė su užtrauktuku su dviem rašiklių laikikliais;
2.3.5. 5x10 (+-0,5) centimetrų Velcro® juosta, dešinėje krūtinės pusėje, skirta vardo etiketei pritvirtinti;
2.3.6. hidrokostiumo kairėje ir dešinėje kelnių klešnėse, šlaunų srityse, turi būti elastingos besiplečiančios kišenės su vandeniu praleidžiančiu tinkleliu, bei užsegamos „Velcro®“ juostomis. „Velcro®“ juostos taip pat skirtos maksimaliai sumažinti kišenių talpą, kai jos yra tuščios;
2.3.7. juosmens plotis reguliuojamas „Velcro“ juostų pagalba;
2.3.8. kelių ir alkūnių sritys, sustiprintos formuoto porolono pagalvėlėmis, kurios suteikia padidintą kelio ir alkūnių apsaugą;
2.3.9. keliai, alkūnės ir užpakalinė sėdimoji dalis papildomai apsiūtos dilimui atspariu balistiniu nailono audiniu. Visose sustiprintose vietose turi būti vandens išbėgimo skylutės(drenažas);
2.3.10. rankovių galų (riešų) ir kelnių klešnių galai sustiprinti CORDURA® medžiaga, bei reguliuojama „Velcro®“ juosta;
2.3.11. rankogaliai ir apykaklė lateksiniai. Apykaklė iš viršaus padengta ir apsaugota Nomex® vilnos audiniu, kad apsaugotų vartotoją nuo ugnies pažeidimo kaklo srityje;
2.3.12. į kostiumą integruotos GORE-TEX® sausos kojinės; 
2.3.13. hidrokostiumas vidinėje pusėje turi turėti dviejų taškų tvirtinimo nuimamą petnešų sistemą;
2.3.14. hidrokostiumo spalva juoda. 
2.5. Sauso tipo hidrokostiumų dydžiai parenkami kiekvienam naudotojui individualiai.

3. Ženklinimas, pakavimas ir priėmimas:
3.1. Kiekvieno hidrokostiumo vidinėje pusėje uždėta informacinė lentelė kurioje atspindėtų hidrokostiumo pagaminimo metai, serijos numeris, kostiumo modelis, kostiumo dydžio ženklinimas.

4. Garantiniai reikalavimai:  
Sauso tipo hidrokostiumui dėl gamyklinio broko atsiradimo suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija (pažeidimams, atsiradusiems dėl medžiagų ar gamybos defektų).

5. Papildoma informacija:
Tiekėjas privalo pateikti dokumentaciją reikalingą hidrokostiumo priežiūrai ir eksploatacijai. 
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