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 	„Automobilio veiklos nuoma Žemės ūkio skyriui“
Techninė specifikacija 

1.1. Pirkimo objektas – lengvojo automobilio veiklos nuoma su techninės priežiūros paslaugomis (veiklos nuoma 36 mėnesiams). Automobilio pilna garantija: ne mažiau kaip 70000 km rida. Išnuomojamas automobilis turi būti ne senesni kaip 2026 metų gamybos.
1.2. Pradinis automobilio nuomos mokestis (avansas) – be pradinio įnašo, sutarties sudarymo išlaidų dydis – 0 Eur. 
1.3. Automobilyje sutarties vykdymo metu nuolat turės būti šios saugos priemonės:
- signalizacija (atitinkanti draudimo, lizingo ar veiklos nuomos bendrovių keliamus reikalavimus); 
-   avarinis ženklas; 
-   gesintuvas;
-  pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlė naujo modelio); 
-  saugos liemenė. 
1.4. [bookmark: _Hlk98231751]Tiekėjas privalo nuomos sutarties laikotarpiu apmokėti automobilio gamyklos–gamintojos techninio eksploatavimo dokumentuose nurodytas visas reguliariosios techninės priežiūros išlaidas, kurios leistų užtikrinti normalų ir saugų eksploatavimą, vasarinės/žieminės padangos bei jų saugojimas ir montavimas bei kitas natūraliai nusidėvinčios detalės įtakojančias automobilio eksploataciją. 
1.5. Tiekėjas privalo nuomos laikotarpiu apdrausti automobilį Kasko bei Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. 
1.6. Automobilio padangų protektoriaus (visų keturių padangų) perdavimo metu turi būti ne mažiau 95 proc, padangos turi būti pagamintos ne seniau, kaip 2026 m. Sutarties galiojimo laikotarpiu keičiamos į sezonines (žiemai – žieminės, vasarai – vasarinės).
1.7. Be nuomos mokesčio, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti šias su automobilio valdymu ir naudojimu susijusias numatytas išlaidas: 
-  automobilio elektros įkrovimo;
-  automobilio remonto išlaidas po nedraudiminio įvykio. 
1.8. Automobilio pristatymo terminas pirkėjui – ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. 
1.9. [bookmark: _Hlk98231797]Automobilio pristatymo išlaidas į nurodytą Pirkėjo vietą (Klaipėdos g. 2, Gargždai) apmoka Tiekėjas.
1.10. Automobilis turi atitikti ne mažesnius nei EURO 6 teršalų išmetimo standartus. 
1.11. Tiekėjas privalo suteikti pakaitinį automobilį, jei nuomojamo automobilio remontas užtrunka ilgiau nei 24 valandas, esant draudiminiam įvykiui ar techniniam gedimui, jei automobilis negali būti eksploatuojamas. Automobiliui sugedus, serviso paslaugų suteikimas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, tam laikotarpiui pristatant lygiavertį pakaitinį automobilį.
1.12. Tiekėjas privalo suteikti techninę pagalbą kelyje ir draudiminių įvykių administravimą automobiliui visoje Lietuvoje 24 val. per parą.
1.13. Pasibaigus veiklos nuomos sutarties laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis pasiima lengvąjį
automobilį iš Pirkėjo nurodytos vietos (Klaipėdos g. 2, Gargždai).
1.14. Galimas natūralus automobilio nusidėvėjimas sutarties pabaigoje iki 10 proc.
[bookmark: _Hlk108703912][bookmark: _Hlk96613309]


Automobilio techninė specifikacija

	[bookmark: _Hlk113003743]Eil. Nr.
	Automobilio techninių sąlygų aprašymas, reikalavimai ir kitos sąlygos
	Rodiklių reikšmė, aprašymas
	Tiekėjo siūlomo automobilio rodikliai, aprašymas

	1. KĖBULAS

	1.1.
	Kėbulo tipas
	Keleivinis lengvasis automobilis M1
	

	1.2.
	Pateikimo terminas
	Ne ilgiau kaip 30 k.d. po sutarties įsigaliojimo
	

	1.3.
	Pagaminimo metai
	Ne senesnis nei 2026
	

	1.4.
	Kėbulo spalva 
	Pasirinktinai iš pilkų  atspalvių
	

	1.5.
	Automobilių kiekis
	Vienas
	

	2. MATMENYS

	2.1.
	Automobilio ilgis 
	Ne mažiau kaip 4500 mm
	

	2.2.
	Ratų bazė
	Ne mažiau kaip 2770 mm.
	

	2.3.
	Durelių skaičius 
	4
	

	2.4.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	5
	

	3. VARIKLIS

	3.1.
	Degalų rūšis
	Elektra
	

	3.2.
	Galingumas
	Ne mažiau kaip 210kW
	

	3.3.
	Viena įkrova nuvažiuojamas atstumas
	Gamintojo deklaruojamas pagal WLTP standartą, važiuojant kombinuotu (mišriu) režimu, viena įkrova nuvažiuojamas atstumas ne mažiau kaip 520 km.
	

	3.4.
	Maksimali nuolatinės srovės įkrovimo galia
	Ne mažiau 175 kW.
	

	3.5.
	Akumuliatoriaus grynoji talpa
	Ne mažiau 77 kW.
	

	3.6.
	Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudiojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC)
	DC įkrovimo jungtys turi būti CHAdeMO standarto arba COMBO2 (CCS2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type2 standarto.
	

	3.7.
	EURO 6 standartas
	Turi atitikti
	

	3.8.
	Automobilio CO2 emisija (žalias kriterijus)
	0 g/km.
	

	4. TRANSMISIJA

	4.1.
	Pavarų dėžė
	Automatinė 
	

	4.2.
	Varantysis tiltas
	Visais keturias ratais varomas automobilis 
	

	5. SAUGUMAS

	5.1.
	Oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui, šoninės oro pagalvės
	Turi būti
	

	5.2.
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo programa (ESP arba lygiavertė)
	Turi būti
	

	5.3.
	Slėgio padangose stebėjimo sistema
	Turi būti
	

	5.4.
	Įspėjimo apie susidūrimą sistema su automatine avarinio stabdymo funkcija
	Turi būti
	

	5.5.
	Vairuotojo nuovargio asistentas 
	Turi būti
	

	5.6.
	Pastovaus greičio ir atstumo palaikymo sistema
	Turi būti
	

	5.7.
	Aklosios zonos asistentas
	Turi būti
	

	5.8.
	Saugos diržai
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms 
	

	5.9.
	Saugos diržo reguliuojamas tvirtinimo taško aukštis (vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui)
	Turi būti
	

	5.10.
	Garsinė ir šviesinė diržų užsegimo kontrolės sistema
	Turi būti
	

	6. ĮRANGA

	6.1.
	Vairo mechanizmas kairėje pusėje
	Turi būti
	

	6.2.
	Vairo mechanizmas su stiprintuvu
	Turi būti
	

	6.3.
	Vairo dviejų krypčių reguliavimas (ilgio ir aukščio kryptimis)
	Turi būti 
	

	6.4.
	Vairaratis aptrauktas oda, multimedijos valdymu, šildomas
	Turi būti
	

	6.5.
	Šviesos LED arba lygiavertė
	Turi būti
	

	6.6.
	Šildomos priekinės sėdynės
	Turi būti
	

	6.7.
	Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas
	Turi būti
	

	6.8.
	Visos sėdynės su reguliuojamo aukščio galvos atlošais
	Turi būti
	

	6.9.
	Automobilio gamintojo sumontuota audio sistema
	Turi būti
	

	6.10.
	Garsiakalbiai priekyje ir gale
	Turi būti
	

	6.11.
	Visi šoniniai langai su elektriniu valdymu
	Turi būti
	

	6.12.
	Vairuotojui skirtas visų langų pakėlimo valdymas
	Turi būti
	

	6.13.
	Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis 
	Turi būti
	

	6.14.
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
	Turi būti
	

	6.15.
	Automatinė klimato kontrolė su oro kondicionieriumi, ne mažiau kaip dvi zonos
	Turi būti
	

	6.16.
	Informacinis kompiuteris su perspėjimu apie artėjančią periodinę techninę patikrą, informacija apie vidutines ir momentines kuro sąnaudas, galimas nuvažiuoti atstumas su likusia elektros energija
	Turi būti
	

	6.17.
	Gamintojo įrengta priekinio ir galinio parkavimo perspėjimo garsinė sistema su galine vaizdo kamera
	Turi būti
	

	6.18.
	Apsaugos sistemos atitinkančios draudimo bendrovių KASCO reikalavimus
	Turi būti
	

	6.19.
	Visų durų elektroninis užraktas su nuotoliniu valdymu įmontuotu rakte, aktyvuojantis pilną transporto priemonės apsaugos sistemą
	Turi būti
	

	6.20.
	Sezonui tinkamos padangos
	Turi būti
	

	6.21.
	Ne mažiau kaip du visiško funkcionalumo raktai 
	Turi būti 
	

	6.22.
	Stop ženklas, liemenė, šluotelė sniegui su grandikliu, vaistinėlė ir techninius reikalavimus atitinkantis gesintuvas
	Turi būti
	

	6.23.
	Padangų remonto komplektas
	Turi būti
	

	6.24.
	Guminiai kilimėliai po vairuotojo ir keleivių kojomis
	Turi būti
	

	7. AUTOMOBILIO TECHNINIS APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

	7.1.
	Automobilis turi būti pateiktas techniškai tvarkingas, paruoštas eksploatacijai, atitinkantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus 
	Turi būti
	

	7.2.
	Gamyklinė garantija automobiliui
	Automobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų ir/arba 70000 km. ridos garantija.
	

	7.3.
	Automobiliui sugedus, serviso paslaugų suteikimas per 5 darbo dienas, tam laikotarpiui pristatant lygiavertį pakaitinį automobilį. 
	Turi užtikrinti viso sutarties vykdymo metu  (Nuomos laikotarpiu)
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Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas		                   Mindaugas Miežetis
