TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMUI
Objektas: Vilniaus lietuvių namų teritorijoje esančios tvoros demontavimo, teritorijos paruošimo ir naujos apie 220 m. 2D segmentinės tvoros su pamatu/atramine siena įrengimo darbai šlaitiniame reljefe.
1. Bendrieji reikalavimai rangovui

· [bookmark: _GoBack]Darbus turi atlikti įmonė, turinti teisę verstis statybos ir aplinkotvarkos darbais.
· Prieš pateikdamas pasiūlymą, Rangovas privalo savo lėšomis apžiūrėti vietovę, įvertinti esamą šlaito nuolydį, medžių/krūmų tankumą bei grunto specifiką.
· Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos reikalingos medžiagos, mechanizmai, transportas, atliekų utilizavimo mokesčiai ir pilnas gerbūvio atstatymas.

2. Esamos būklės likvidavimas ir teritorijos paruošimas
· Demontavimas: Senos metalinės tvoros bei betoninio pagrindo/stulpų pilnas demontavimas (įskaitant požemines betonines dalis).
· Aplinkos tvarkymas: Krūmų, medžių, kelmų ir šakų, trukdančių tvoros linijai, šalinimas. Šlaito profiliavimas ir lyginimas iki projektinio lygio.
· Utilizavimas: Visos demontuotos medžiagos (metalas, betonas) ir žaliosios atliekos (mediena, šakos) turi būti išvežtos ir utilizuotos teisėtai, pateikiant atliekų pridavimo deklaracijas arba čekius.

3. Techniniai reikalavimai medžiagoms ir konstrukcijai
3.1. 2D Tvoros segmentai
· Tipas: Gamyklinis 2D (lygus, be išlankstymų, su dviguba horizontalia viela).
· Vielos storis: Horizontalioji dviguba viela – Ø 6 mm, vertikalioji – Ø 5 mm (6/5/6 mm konfigūracija).
· Aukštis: Pagrindinėje trasoje – H1620 mm arba H1630 mm.
· Padengimas: Karštas cinkavimas iš vidaus ir išorės + miltelinis dažymas (RAL spalva pagal pirkėjo pasirinkimą).
· Akutės dydis: Standartinis gamyklinis, ne didesnis kaip 50x200 mm.

3.2. Tvoros stulpai ir tvirtinimas
· Stulpai: Stačiakampio profilio metaliniai stulpai (mažiausiai 60x40 mm, sienelės storis ≥ 2 mm). Ilgis derinamas pagal šlaito reljefą ir įgilinimą (ne trumpesni nei 3000 mm).
· Tvirtinimas: Gamyklinės metalinės apkabos su apsauginiais įdėklais ir cinkuoto plieno varžtais.
· Padengimas: Karštas cinkavimas iš vidaus ir išorės + miltelinis dažymas (RAL spalva pagal pirkėjo pasirinkimą).

3.3. Cokolinis pamatas / Atraminė sienelė (šlaitiniame reljefe)
· Konstrukcija: Atsižvelgiant į įkalnę, įrengiamas surenkamas arba liejamas gelžbetoninis cokolinis pamatas (rostverkas), veikiantis kaip atraminė sienelė grunto slinkimui stabdyti.
· Šlaito sprendimas: Tvoros segmentai ir pamatėliai kalvotoje vietovėje privalo būti montuojami kaskadomis (laiptais), išlaikant viršutinės tvoros linijos estetiką bei užtikrinant, kad po tvora neliktų jokių tarpų.
· Betonavimas: Stulpų pamatų duobės gręžiamos ne mažesniame gylyje kaip 1300 mm (žemiau grunto įšalo lygio). Naudojama betono mišinio klasė ne žemesnė kaip C20/25.
3.4. Vartai ir varteliai
· Varstomi vartai 5 m. pločio: Rėmas iš min. 60x40 mm profilio, užpildytas tokiu pat 2D 6/5/6 mm segmentu. Komplekte: spyna, vyriai, gaudyklės, atramos. Plotis nurodomas pirkėjo.
· Varstomi varteliai 1 m. pločio su pritraukėju ir kodine spyna laukui: Rėmas pritaikytas rankenai su kodine spyna.

4. Gerbūvio atstatymas

· Baigus visus montavimo darbus, aplink tvoros perimetrą esantis gruntas turi būti išlygintas, sutankintas, atstatyta pažeista veja (užsėjant žolės mišiniu) arba kietosios dangos (trinkelės, skalda).



5. Darbų atlikimo terminai ir sąlygos
· Galutinis darbų atlikimo terminas: Visi specifikacijoje numatyti darbai turi būti pilnai užbaigti, o objektas priduotas Užsakovui ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 20 d.
· Darbo laiko derinimas: Kadangi darbai vykdomi veikiančios ugdymo įstaigos teritorijoje, triukšmingi darbai (demontavimas, gręžimas) turi būti suderinti su administracija, kad netrukdytų ugdymo procesui.
· Žiemos sąlygos statybose: Jei darbų vykdymo metu aplinkos temperatūra nukrenta žemiau +5°C, Rangovas privalo betonavimo darbams naudoti specialius priedus nuo užšalimo (antifrizą) ir užtikrinti tinkamą betono kietėjimo technologiją. Šlaito profiliavimas ir gerbūvio atstatymas (vejos sėjimas) esant įšalui ar sniegui turi būti atliktas tiek, kiek leidžia oro sąlygos, o galutinis vejos sudygimo vertinimas perkeliamas į pavasarį.

6. Garantiniai įsipareigojimai
· Bendroji garantija: Rangovas suteikia ne mažesnį kaip 5 metų garantinį terminą visiems atliktiems statybos ir montavimo darbams nuo objekto pridavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
· Garantija medžiagoms: Tvoros segmentams, stulpams, vartams ir jų padengimui (antikorozinei dangai ir milteliniam dažymui) taikoma gamyklinė 5 metų garantija (atsiradus rūdims ar dažų sluoksniavimuisi, Rangovas privalo elementus pakeisti naujais).
· Konstrukcinis stabilumas: Rangovas atsako už tvoros konstrukcijos ir pamato/atraminės sienelės stabilumą šlaite viso garantinio laikotarpio metu. Jei dėl grunto judėjimo ar prasto sutankinimo tvora pasvirs ar atsiras pamato įtrūkimų, defektai šalinami Rangovo lėšomis.

7. Delspinigiai ir sankcijos už terminų nesilaikymą
· Delspinigiai už vėlavimą: Rangovui nebaigus darbų ir nepridavus objekto iki 2026 m. gruodžio 20 d., už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,02 % dydžio delspinigiai nuo bendros sutarties sumos (su PVM). Delspinigių suma išskaičiuojama iš galutinio Rangovui mokėtino piko.
· Sutarties nutraukimas: Jei Rangovas vėluoja atlikti darbus daugiau nei 14 kalendorinių dienų po nustatyto termino (po gruodžio 20 d.) arba piktybiškai nesilaiko techninės specifikacijos reikalavimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
· Bauda už sutarties nutraukimą: Nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 10 % dydžio baudą nuo bendros sutarties sumos bei pilnai kompensuoti visus Užsakovo patirtus nuostolius, viršijančius šią baudą.


