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AUTOMATINIO GINKLO TAKTINIO PROŽEKTORIAUS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
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BENDROSIOS NUOSTATOS
0.  Bendrieji reikalavimai:
1.1. Taktinių prožektorių, skirtų Lietuvos kariuomenės kariams, techniniai, konstrukciniai ir kokybės reikalavimai.
1.2. Tikslinė paskirtis – taktiniai prožektoriai skirti montuoti ant automatinių ginklų HK416, siekiant užtikrinti efektyvų taikinio apšvietimą riboto matomumo sąlygomis.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2. Reikalavimai taktiniams prožektoriams:
2.1.  įranga turi būti nauja ir nenaudota;
2.2. kompaktiškas, skirtas montuoti ant standartinio „Picatinny“ (MIL-STD-1913) arba lygiaverčio bėgelio;
2.3.  greitas montavimas ir nuėmimas be papildomų įrankių;
2.4.  šviesos srautas – ne mažiau kaip 350 liumenų;
2.5.  šviesos intensyvumas – ne mažiau kaip 11 500 kandelių;
2.6.  efektyvus apšvietimo nuotolis – ne mažiau kaip 200 metrų;
2.7. momentinis (ang. momentary) ir nuolatinis (angl. constant on) švietimo režimai;
2.8.  įjungimas galiniu mygtuku;
2.9.  ilgis – 13,9±0,3 mm;
2.10. maitinimas – CR123A tipo baterijomis;
2.11. veikimo trukmė – ne mažiau kaip 2,5 val.;
2.12. IR galia nuo 120 mW/ 860 nm;
2.13. IR veikimo trukmė – ne mažiau kaip 16 val.;
2.14. korpusas iš smūgiams atsparios medžiagos (anodizuoto aliuminio arba lygiavertės);
2.15. prožektorius atsparus smūgiams, vibracijai (šaudymo apkrovoms), drėgmei (ne mažiau kaip IPX7 arba lygiavertis);
2.16. svoris su baterijomis ne daugiau kaip 118 g;
2.17. galvutės skersmuo – nuo 2,5 cm iki 3,0 cm;
2.18. darbinė temperatūra – nuo –20 °C iki +40 °C;
2.19. komplektacijoje turi būti:
2.19.1. tvirtinimo elementai;
2.19.2. naudojimo instrukcija.


GARANTINIAI REIKALAVIMAI

3. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.
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