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PISTOLETO TAKTINIO PROŽEKTORIAUS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
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BENDROSIOS NUOSTATOS
0.  Bendrieji reikalavimai:
1.1. Taktinių prožektorių, skirtų Lietuvos kariuomenės kariams, techniniai, konstrukciniai ir kokybės reikalavimai.
1.2. Tikslinė paskirtis – taktiniai prožektoriai skirti montuoti ant pistoletų „Glock 17“, siekiant užtikrinti efektyvų taikinio apšvietimą riboto matomumo sąlygomis.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2. Reikalavimai taktiniams prožektoriams:
2.1.  tiekiama įranga nauja ir nenaudota;
2.2. prožektorius kompaktiškas, skirtas montuoti ant pistoleto „Glock 17“ bėgelio arba lygiaverčio bėgelio;
2.3.  užtikrintas greitas montavimas ir nuėmimas be papildomų įrankių;
2.4.  šviesos srautas – ne mažiau kaip 350 liumenų;
2.5.  šviesos intensyvumas – ne mažiau kaip 11 500 kandelių;
2.6.  efektyvus apšvietimo nuotolis – ne mažiau kaip 200 metrų;
2.7. momentinis (angl. momentary) ir nuolatinis (angl. constant on) švietimo režimai;
2.8.  valdymas ambidekstrinis (valdomas abiem rankomis);
2.9.   įjungimas galiniu mygtuku;
2.10. ilgis – 10 cm;
2.11. maitinimas – CR123A tipo baterijomis;
2.12. veikimo trukmė – ne mažiau kaip 2,5 val.;
2.13. IR galia – 120 mW/ 860 nm;
2.14. IR veikimo trukmė – ne mažiau kaip 16 val.;
2.15. korpusas iš smūgiams atsparios medžiagos (anodizuoto aliuminio arba lygiavertės);
2.16. prožektorius atsparus smūgiams, vibracijai (šaudymo apkrovoms), drėgmei (ne mažiau kaip IPX7 arba lygiavertis);
2.17. svoris su baterijomis – ne daugiau kaip 113 g;
2.18. galvutės skersmuo – nuo 2,5 cm iki 2,7 cm;
2.19. darbinė temperatūra – nuo –20 °C iki +40 °C;
2.20. komplektacijoje turi būti:
2.20.1. tvirtinimo elementai,
2.20.2. naudojimo instrukcija.


GARANTINIAI REIKALAVIMAI

3. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.
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