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MECHANINIŲ TAIKIKLIŲ KOMPLEKTO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
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BENDROSIOS NUOSTATOS
0.  Bendrieji reikalavimai:
1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami pageidaujamo mechaninių taikiklių komplekto, skirto Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.
1.2. Tikslinė paskirtis – mechaninių taikiklių komplektas bus atsarginis taikymosi prietaisas sugedus elektroniniams taikymosi prietaisams.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2. Reikalavimai mechaniniam taikiklių komplektui:
2.1.  tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota;
2.1.  komplektas turi būti sudarytas iš taikiklio ir kryptuko;
2.2.  stabili, tiksliai priglundanti konstrukcija;
2.3.  žemo profilio SI-Ambush mechanizmas;
2.4.  tvirtinimas prie MIL-STD-1913 Picatinny/STANAG 4694 bėgelio;
2.5.  du taikymosi režimai: tiesioginis (ang. inline) arba 450 kampu;
2.6.  galimybė montuoti abiejose pusėse;
2.7.  reguliavimas be įrankių;
2.8.  montavimas su šešiakampiu raktu.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

3. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.

