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VERTIKALIOS GINKLO RANKENOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
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BENDROSIOS NUOSTATOS
0.  Bendrieji reikalavimai:
1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami pageidaujamų vertikalių ginklo rankenų, skirtų Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.
1.2. Tikslinė paskirtis – vertikali ginklo rankena skirta pagerinti ginklo valdymą, stabilumą ir ergonomiką intensyvaus naudojimo metu. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI
2. Reikalavimai ginklo rankenai:
2.1.  tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota;
2.2.  žemo profilio ilgis;
2.3.  tvirtinimas prie MIL-STD-1913 Picatinny/STANAG 4694 bėgelio;
2.4.  reikalingas rankenos kampas, kuris padidintų dilbio standumą ir užtikrintų natūralesnį riešo kampą;
2.5.  galimybė montuoti atvirkščiu kampu, siekiant didesnės ginklo kontrolės laikant už apsodo ir rankenos;
2.6.  plokšti šonai su agresyvia tekstūra, suteikiantys geresnę sukibimo (angl. yaw) kontrolę šaudymo ir ne šaudymo manipuliacijų metu;
2.7.  medžiaga – aukštos kokybės polimeras, atsparus smūgiams;
2.8.  ilgis 5–7 cm. 

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

3. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu defektai šalinami ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų.

