Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6
SĄMATA
Ginučių vandens malūno stogo paprastojo remonto darbai

	Statytojas
	Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

	Objektas
	Ginučių vandens malūnas (un. kodas 16623), Malūno g. 24, Ginučių k., Linkmenų sen., Ignalinos r.

	Adresas
	Ignalinos r. sav., Linkmenų sen., Ginučių k., Malūno g. 24

	Statybos darbų rūšis
	Paprastasis remontas (tvarkomieji statybos darbai)

	Projekto Nr.
	GIN-2026-06-TVSDP



1. STOGO REMONTO DARBAI
	Eil. Nr.
	Darbų ir išlaidų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1
	Stogo ruberoido dangos demontavimas kartu su buvusio
lentelinio stogo elementais.
	m²
	356,0

	2
	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija)
	100 m²
	3,72

	3
	Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas
	100 m²
	3,72

	4
	Senų prikaltų ruloninių stogo dangų nudyrimas k9=1.15
	m²
	356,0

	5
	Stogo pakalimo iš medinių bruselių ardymas k1=0.60, k3=0.000
	m²
	356,0

	6
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	2,0

	7
	Profiliuotų plieninių lakštų stogo danga, įrengiant grebėstus, kai karnizo nuosvyra grebėstuojama ištisiniu lentų paklotu
	100 m²
	3,56

	8
	Skardos profiliai Classic M SR35-475M
	m²
	427,2

	9
	Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 25 mm storio lentų įrengimas
	m²
	356,0

	10
	Denginio (praretinto grebėstavimo) darbo pakloto iš 50 mm storio lentų įrengimas
	m²
	356,0

	11
	Denginių izoliacija 1 sluoksnio antikondensacine plėvele
	100 m²
	3,56

	12
	Šalto stogo pakalimas lentomis neobliuotomis tarp gegnių
	m²
	356,0

	13
	Medinių paviršių antiseptikavimas pasta (100 m² antiseptikuoto paviršiaus) k8=1.17
	100 m²
	3,56

	14
	Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas (skardos profilių kraigai)
	100 m
	0,22

	15
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	42,6

	16
	Latakas Ø150 mm, 4 m ilgio
	vnt.
	11,0

	17
	Latakų galai Ø150 mm
	vnt.
	7,0

	18
	Latakų laikikliai Ø150 mm
	vnt.
	12,0

	19
	Latako sujungimo apkaba Ø150 mm
	vnt.
	11,0

	20
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių
	m
	18,0

	21
	Lietvamzdis Ø100 mm, l=1,0 m
	m
	5,0

	22
	Lietvamzdis Ø100 mm, l=2,5 m
	m
	5,0

	23
	Įlaja Ø100 mm
	vnt.
	5,0

	24
	Viršutinė alkūnė Ø100 mm
	vnt.
	5,0

	25
	Apatinė alkūnė Ø100 mm
	vnt.
	5,0

	26
	Lietvamzdžio laikiklis
	vnt.
	10,0



