Sąlygos ir techninė specifikacija

1. [bookmark: _Hlk162449417]Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Sensorinio kambario įranga funkcionalumo ir dizaino prasme privalo derėti tarpusavyje, privalo būti užtikrintas sensorinių priemonių vieningumas ir vientisumas. Sensorinės įrangos vieningumą atspindi ne vien tik medžiagos, konstrukcijos, vieningas dizainas, tarpusavyje deranti spalvinė gama, bet ir funkcionalumas, ergonominiai bei technologiniai sprendimai. Vieningi techniškai derantys sprendimai sudaro galimybes optimizuoti elektros instaliacijos kaštus, nes sensoriniame kambaryje esanti įranga gali būti apjungiama ir derinama tarpusavyje, tai taip pat leidžia sumažinti sensorinio kambario įrengimo ir montavimo kaštus.
1. [bookmark: _Hlk83308320][bookmark: _Hlk198192538]Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių katalogus, brošiūras arba kitą prekių gamintojo techninę informaciją, įrodančią siūlomų prekių atitikimą pirkimo dokumentuose pateiktai techninei specifikacijai.
1. Prekių pirkimas apima visas su Prekių pristatymu susijusias paslaugas, t.y. Prekių pristatymo, diegimo, paleidimo, montavimo, personalo apmokymo ir kitas paslaugas (jeigu reikalinga), be kurių Pirkėjas negalėtų Prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį. 
1. Prekių pristatymo metu turi būti pateikiama prekių naudojimo ir priežiūros (įskaitant valymo, dezinfekcijos ir kt.) instrukcijos elektroniniu formatu.
1. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4.  papunkčiu: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
1. Jeigu  apibūdinant prekes techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.                 
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas 
	Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos


	1.
	Interaktyvi sensorinės aplinkos valdymo sistema
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją 

	1.1.
	Paskirtis
	Kompiuterinė sistema turi būti su liečiamu ekranu, kuri valdo visą multisensorinę aplinką. Jos pagalba į vieną visumą gali būti sujungiami garsai, spalvos, vaizdai ir apšvietimas. Prie jos turi būti galimybė prijungti visą sensorinio kambario įrangą: burbulų vamzdžius, skydus, šviečiančius pluoštus ir kt. Sistema skirta edukacijai, stimuliacijai, terapijai, pramogai ir atsipalaidavimui. Jos atmintyje ne mažiau 120 temų su vaizdais ir garsais. 
Turi būti galimybė prijungti ir kitas garso sistemas, kurių dėka galima leisti skirtingus garsus ar muziką naudojant programėles tokias kaip Spotify, Netflix ar pan. / ar naudojant USB raktą.
Tvirtinama prie sienos.

	1.2
	Komplektacija
	· Projektorius 
· Planšetinis kompiuteris su jutiminiu ekranu ir programine įranga (vaizdų, garsų ir temų banku)
· Bluetooth imtuvas 
· WIFI valdiklis
· Garso sistema (stiprintuvas ir garsiakalbiai)

	1.3
	Projektorius
	Turi būti komplektacijoje

	1.4
	Raiška
	Ne mažiau 1280x800


	1.5
	Kraštinių santykis
	Ne mažiau 16:10

	1.6
	Rodomos spalvos
	Ne mažiau 1.07 mln (30-bit)


	1.7
	Projekcijos plotas	
	Ne mažiau 2 x 1.5 m maždaug 2 m atstumu 

	1.8
	Energijos suvartojimas
	Ne daugiau 275W

	1.9
	Projekcinės dalies ryškumas
	Ne mažiau 4500 (standartinis), 3600 (eko) ANSI liumenų

	1.10
	Kontrastas
	Ne mažiau 20000:1

	1.11
	Projekcinės dalies garantija
	Ne mažiau 6000 h (standartinis) 10000 h (eko) 15000 h (supereco)

	1.12
	Montavimas
	Lubinis

	1.13
	Planšetinis kompiuteris

	1.14
	Vaizdų ir temų bankas
	Ne mažiau 120 skirtingų temų

	1.15
	Suderinamumas su kita įranga 
	Bevielio ryšio pagalba prie sistemos jungiama sensorinio kambario įranga.

	1.16
	Kraštinių santykis
	Ne mažiau 16:10

	1.17
	Ekrano įstrižainė
	Ne mažiau 10.1 colio, 25.5cm

	1.18
	Raiška
	Ne mažiau 1280x720

	1.19
	Operacinė sistema
	Ne mažiau Android 8.1 be GMS

	1.20
	Vidinė atmintis GB
	Ne mažiau 16GB

	1.21
	Atmintis (RAM) GB
	Ne mažiau 2GB DDR3

	1.22
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau 120 x720@60Hz

	1.23
	Ypatybės
	HDMI x1 (mini HDMI, 120x720 @60Hz) garsiakalbiai 2 x 1.5W, 2 USB lizdai, SD kortelės lizdas.

	1.24
	Bluetooth imtuvas

	1.25
	WIFI valdiklis

	1.26
	Garso sistema

	1.27
	Komplektacija
	Garso stiprintuvas ir ne mažiau 2 garso kolonėlės

	1.28
	Svoris
	Ne mažiau 1,4 kg

	1.29
	Signalo ir triukšmo santykis
	Ne daugiau 75 dB


	1.30
	Ypatybės
	3 x linijiniai įėjimai (RCA / Cinch)
linijos išvestis (nereguliuojama), ausinių lizdas (6,3 mm lizdas)

	1.31
	Darbinė įtampa
	230 V / 50 Hz

	1.32
	Galia
	Ne daugiau 30 W

	1.33
	Išmatavimai
	180 x 145 x 70 mm (±20) mm

	2.
	Burbulų vamzdis
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją

	2.1.
	Panaudojimas
	Turi būti galimybė  naudoti pasyviai arba interaktyviai veiklai naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus).

	2.2
	Medžiagos
	Pagamintas iš stipraus akrilo. Atsparus smūgiams. Sudėtyje neturi būti latekso.

	2.3
	Vandens užpildymas
	Vamzdžio užpildymas vandeniu vykdomas per viršų.

	2.4
	Veikimas
	Vamzdis pripildomas vandeniu, kuriame elektrinis oro kompresorius kuria burbulus. LED lemputės vamzdžio pagrinde turi keisti spalvas.

	2.5
	Išmatavimai
	Vamzdžio aukštis ne mažiau 2 metrų.  Diametras ne mažiau 20 cm.

	2.6
	Saugumas
	Prie įrenginio turi būti saugu prisiglausti.

	2.7
	Komplektacija
	· Elektrinė vandens išleidimo/prileidimo pompa, ne mažiau kaip 1 vnt.
· Chloro tabletės, kurios turi apsaugoti nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo. Kiekis ne mažiau 5 vnt. vienam vamzdžiui, viso ne mažiau 10 vnt.
· Burbulų vamzdžio laikiklis ne mažiau 20 cm, 2 vnt.
· Distiliuotas vanduo burbulų vamzdžiams. Kiekis ne mažiau 10 l  vienam vamzdžiui, viso  ne mažiau 20 l.

	3.
	Veidrodis
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją

	3.1
	Medžiagos
	Veidrodžiai pagaminti iš akrilo arba lygiavertės medžiagos.

	3.2
	Išmatavimai
	110 x 185 (±5) cm, veidrodžiai apvalintais kraštais.

	4.
	Kampinė platforma 2 burbulų vamzdžiams
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją

	4.1
	Medžiagos
	Kampinė platforma su mediniu arba lygiaverčiu rėmu ir porolono arba lygiaverčiu paminkštinimu. Viršus aptrauktas dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga. Minkštame kampe turi būti 2 angos burbulų vamzdžiams įstatyti ir 1 anga šviesos pluoštui. Spalva pasirenkama iš ne mažiau 10.

	4.2
	Išmatavimai
	110 cm x 110 cm x 30 cm aukštis (± 5 cm).

	5.
	Šviečiantis pluoštas
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją

	5.1
	Paskirtis
	Skirtas pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. Užtikrina vaizdinę,  lytėjimo stimuliaciją. Jį saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jo gulėti. 

	5.2
	Medžiagos
	Šviesos pluoštas pagamintas iš polimero, be ftalatų ir latekso, turi būti saugus ir ilgaamžis. Turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis  

	5.3
	Veikimas
	Šviesos šaltinio dėka  turi keisti spalvas automatiškai ir bevielio valdymo pulto pagalba. 

	5.4
	Išmatavimai
	Pluošto ilgis ne mažiau 2 metrų, susideda iš ne mažiau 200 gyslelių. 

	6.
	Spalvų valdymo pultas
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją

	6.1
	Paskirtis
	Skirtas naudoti interaktyviai veiklai, valdyti multisensorinę įrangą.

	6.2
	Valdymo tipas
	Pultas turi valdyti įrenginius bevieliu, WiFi radijo ryšiu. Su pakraunama baterija.

	6.3
	Mygtukai
	Turi keisti spalvas, ne mažiau 6 mygtukų.

	6.4
	Išmatavimai 
	25 x 21 x 6 (±5) cm.

	7.
	Šviečianti užuolaida
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją

	7.1
	Paskirtis
	Skirtas pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui. Užtikrina vaizdinę, lytėjimo stimuliaciją. Ją saugu laikyti, glostyti, vyniotis aplink save ir ant jo gulėti. Gali būti tvirtinama durų ir langų angose, ant sienos, atskirti patalpai. 

	7.2
	Medžiagos
	Pagaminta iš polimero, be ftalatų ir latekso, turi būti saugi ir ilgaamžė. Turi būti galima valyti su dezinfekcinėmis medžiagomis. 

	7.3
	Veikimas
	Šviesos šaltinio dėka turi keisti spalvas automatiškai ir bevielio valdymo pulto pagalba. 

	7.4
	Išmatavimai
	Užuolaidos ilgis ne mažiau 2 metrų, plotis ne mažiau 1 metro, susideda iš ne mažiau kaip 65 gyslelių. 

	8.

	Šviečiantis kilimas
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją

	8.1
	Konstrukcija
	Kilimas, į kurį įausta daug smulkių šviesos gyslelių. Komplektuojamas su šviesos šaltiniu, jungiamu į tinklą.

	8.2
	Veikimas
	Šviesos gyslelės keičia spalvas, ne mažiau kaip 6 spalvos. Turi būti galimybė valdyti naudojant prijungtus ar belaidžius jungiklius (pultus).

	8.3
	Išmatavimai
	200x120 (±5) cm. 

	9.
	Interaktyvus Hip hop skydas – 1 komplektas (skydas ir veiklos takelis)

	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją 

	9.1
	Paskirtis
	Skirtas sukurti sensorinei aplinkai. Interaktyvi sensorinės stimuliacijos priemonė, skirta išgauti skirtingus vaizdus, stimuliuojant garsu, bei lavina judėjimą. Gali būti naudojamas pasyviai ar interaktyviai.

	9.2
	Sandara
	Žaidimas susideda iš interaktyvių spalvotų grindų takelio ir dinamiško apšviesto sieninio skydo. Judesys ant takelio aktyvuoja garso bei ekrano spalvų pokyčius. Ne mažiau 4 unikalūs veikimo rėžimai, nuo paprasto iki sudėtingo. Ant takelio galima žingsniuoti, šokinėti, taip išgaunant garsus bei spalvų kombinacijas ant ekrano.

	9.3
	Medžiagos
	Pagamintas iš lengvos, tvirtos  ir saugios medžiagos. Jungiamas į elektros tinklą.Galimybė dezinfekuoti spiritinėmis dezinfekcijos priemonėmis. Sudėtyje nėra ftalatų. Takelis aptrauktas minkštu, spalvotu vinilu.

	9.4
	Montavimas
	Skydas tvirtinamas prie sienos.

	9.5
	Išmatavimai
	(IxPxA) Skydas 90 x 50 x 10 (±5) cm.
Takelis 90 x 50 x 10 (±5) cm.

	10.
	Mobili interaktyvi grindų projekcija
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją 

	10.1
	Paskirtis
	Interaktyvi, mobili projekcija, skirta fizinei, socialinei reabilitacijai, edukacijos veikloms, atsipalaidavimui ir žaidimams. Įrenginys prisideda prie multisensorinės aplinkos sukūrimo. Skatina dėmesio sutelkimą, rankų, kojų ir viso kūno judėjimą, koordinaciją veiksmo ir pasekmės supratimą. Sistema gali naudotis ir žmonės su judėjimo negalia, individualiai ir grupelėmis.

	10.2
	Komplektacija
	· Reguliuojamo aukščio interaktyvi mobili projekcija ant ratukų;
· Programinė įranga, sudaryta iš ne mažiau 120 veiklų standartiniame pakete ir ne mažiau 120 temų Autizmo pakete, 
· Gaminio naudojimo vadovas
· Montavimo vadovas
· Bevielė klaviatūra
· Belaidis nuotolinio valdymo pultas
· IEC maitinimo kabelis
· Atibakterihnis vinilo gaubtas

	10.3
	Valdymas ir programavimas
	· Automatinis aukščio reguliavimas.
· Automatinis projekcijos pritaikymas grindų arba stalo režimui
· Galima blokuoti interaktyvumą arba įjungti sistemą į budėjimo rėžimą valdymo pultu. 
· Galima valdyti įrenginį ir valdymo pultu, ir beviele klaviatūra.
· Galima pasirinkti judesio greičio lygį.

	10.4
	Instaliacija
	Projekcijos kryptis – ant grindų, stalo, lovos ir kito horizontalaus lygaus paviršiaus. Projekcinės dalies išmatavimai skiriasi priklausomai nuo to, kokiame aukštyje yra įrenginys.

	10.5
	Įrenginio išmatavimai 
	Plotis 60 (±5) cm, gylis 55 (±5) cm, reguliuojamas aukštis 70-135 (±5) cm 

	10.6
	Energijos suvartojimas
	240 vatų esant 240V 50Hz

	10.7
	Licencija
	Nėra licencijos mokesčio

	10.8
	Projektoriaus ryškumas
	Ne mažiau 4000 ANSI lumenų

	10.9
	Ekrano skiriamoji geba
	Ne mažiau 1024 * 768

	10.10
	Operacinė sistema
	Windows OS

	10.11
	Interaktyvumas
	Palaiko kelių asmenų sąveikos režimą

	10.12
	Judesio fiksavimo būdas
	Infraraudonųjų spindulių jutiklis

	10.13
	Projektuojamas plotas
	Stalo projekcija nuo 100 iki 150 (±5) cm pločio
Grindų projekcija nuo 200 iki 260 (±5) cm pločio 

	10.14
	Projekcinės dalies garantija
	Ne mažiau kaip 3000 val. (ryškus), 5000 (dinaminis), 5000 (ekologiškas)

	10.15
	Svoris
	25 (±5cm ) kg

	11.
	LED panelė
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją 

	11.1
	Paskirtis
	Vaizdas padeda sukurti jaukią atmosferą.
Tinka visoms amžiaus grupėms ir sugebėjimams. Statiškas vaizdas nesukelia galvos svaigimo.

	11.2
	Sandara
	Komplektą sudaro ne mažiau 6 vnt. reguliuojano ryškumo LED panelės su grafine nuotrauka, jungtukas ir balta aliuminio atrama. Pasirenkama iš ne mažiau kaip 8 grafinių nuotraukų. Komplektuojamas su stacionariiu jungtuku ir nuotolinio valdymo pulteliu.

	11.3
	Montavimas
	Sistema pritaikyta montuoti į  standartines „Amstrong“ lubas. Jei nėra pakabinamų „Amstrong“ lubų, tvirtinama prie standartinių lubų papildomu rėmeliu.

	11.4
	Išmatavimai
	Vieno vieneto 60x60 (± 5) cm. 


	12.
	Šviesos stalas
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją 

	12.1
	Paskirtis
	Stalas su šviesą skleidžiančiu paviršiumi skirtas kūrybiniams darbams (įskaitant dažus ir vandenį), smėlio terapijai, stalo žaidimams ir darbams.

	12.2
	Veikimas
	Stalo paviršius nepralaidus vandeniui, LED šviesa sklinda tolygiai, nėra jokių šviesos ar spalvų efektų. Po stalu  - lentyna. 

	12.3
	Medžiagos
	Pagaminta iš medžio faneros, su matinio akrilo paviršiumi.  Paviršius su borteliu.

	12.4
	Komplektacija 
	Šviesos stalas ir 1 antstalis iš organinio stiklo (antstalio išmatavimai 440 plotis x 660 ilgis x70 aukštis mm)

	12.6
	Išmatavimai
	Dydis – 1150 x 700 x 680 h mm (±5) cm.


	13.
	Šviesos pluošto baldakimas
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją 

	13.1
	Paskirtis
	Skirtas šviesos terapijai, užtikrina vaizdinę ir lytėjimo stimuliaciją. Puikiai tinka asmenims su regos sutrikimais. 

	13.2
	Veikimas
	Spalvota šviesa šviečia per visą pluoštų ilgį. Ne mažiau 16 skirtingų atspalvįų. Turi būti valdomi nuotolinio valdymo pulteliu.

	13.3
	Medžiagos
	Pagamintas iš skaidrios PVC arba lygiavertės medžiagos su specialiu užbaigimu. Turi būti saugus, be klijuotų galų.

	13.4
	Išmatavimai
	Pluoštas ne mažiau 250 cm ilgio, ne mažiau100 gijų. Apvalus laikiklis ne mažesnio 60 cm diametro.

	13.5
	Komplektacija
	Šviesos šatinis, 1 vnt.

	14.
	Šviečiantys taktiliniai kamuoliukai
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją 

	14.1
	Paskirtis
	Įmantraus dizaino apšviestų, tekstūruotų kamuoliukų rinkinys, kurį galima naudoti smulkiajai motorikai ir raminančiai veiklai kurti.

	14.2
	Naudojimas ir komplektacija
	Kamuoliukai yra įkraunami ir 3 skirtingų dizainų. Kiekvienas turi iškilų raštą ir puikiai tinka laikyti bei manevruoti ant skirtingų paviršių. Įkraunamas per USB Įkrovimo laikas 3/4 val. Naudojimas po pilno įkrovimo yra 4/5 valandos. 

	14.3
	Išmatavimai
	Kamuoliuko skersmuo - 8,4 cm. Rinkinį sudaro 6 kamuoliukai.

	15.
	Aromadifuzorius, lempa ir garsiakalbis viename
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją 

	15.1
	Paskirtis
	Efektyviai, natūraliai ir tyliai skleidžia eterinių aliejų aromatą. Tinkamas poilsio zonose, ypač tinkamas nusiraminimui stebint besikeičiančias spalvas ar klausant muzikos.Galima susieti su mobiliuoju įrenginiu naudojant Bluetooth.

	15.2
	Veikimas
	Skleidžia garsą. Pridedamas 24V adapteris.

	15.3
	Išmatavimai
	Išmatavimai: aukštis 12 cm, skersmuo 14,5 cm (±5 ) cm.

	15.4
	Tūris
	Ne mažiau 450 ml

	16.
	Spalvotas ksilofonas
	Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją 

	16.1
	Paskirtis
	Didelis, minkštas, spalvotas ksilofonas, skleidžiantis garsus. Gali būti naudojamas kaip sensorinio kambario aplinkos valdymo pultas.

	16.2
	Medžiagos
	Minkšti ksilofono klavišai, aptraukti dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, be ftalatų. Tvirtinamas prie sienos.

	16.3
	Komplektacija
	Ne mažiau 6 atskiros minkštos plokštės su jungiamaisiais laidais, valdymo blokas ir garsiakalbių komplektas.

	16.4
	Išmatavimai
	10 x 30 x 115 (±5) cm plokštės, bendras plotis 180 (±5) cm.

	17.
	Montavimo paslauga
	Profesionalių technikų atvykimas, jų darbo valandos,  įrangos naudojimo apmokymas.





Sąlygos ir techninė specifikacija     1.   Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Sensorinio kambario įranga funkcionalumo ir dizaino  prasme privalo derėti tarpusavyje, privalo būti užtikrintas sensorinių priemonių vieningumas ir  vientisumas. Sensorinės įrangos vieningumą atspindi ne vien t ik medžiagos, konstrukcijos, vieningas  dizainas, tarpusavyje deranti spalvinė gama, bet ir funkcionalumas, ergonominiai bei technologiniai  sprendimai. Vieningi techniškai derantys sprendimai sudaro galimybes optimizuoti elektros instaliacijos  kaštus, nes s ensoriniame kambaryje esanti įranga gali  būti apjungiama ir derinama tarpusavyje, tai taip  pat leidžia sumažinti sensorinio kambario įrengimo ir montavimo kaštus.   2.   Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių katalogus, brošiūras arba kitą prekių gamintojo  techninę informaciją, įrodančią siūlomų prekių atitikimą pirkimo dokumentuose pateiktai techninei  specifikacijai.   3.   Prekių pirkimas apima visas su Prekių pristatymu susijusias paslaugas, t.y. Prekių pristatymo, diegimo,  paleidimo, montavimo, personalo apmokymo ir kitas paslaugas (jeigu reikalinga), be kurių Pirkėjas  negalėtų Prekių naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį.    4.   Prekių pristatymo metu turi būti pateikiama prekių naudojimo ir priežiūros (įskaitant valymo,  dezinfekcijos ir kt.) instrukcijos elektroniniu formatu.   5.   Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1 - 401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.  birželio 28 d. įsakymo Nr. D1 - 508 „Dėl Produktų, kurių viešie siems pirkimams ir pirkimams taikytini  Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos  perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus,  taikymo   tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  4.4.4.4.    papunkčiu:  prekė yra tvirta, ilgaamžė,  funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar)  pakeičiamos .   6.   Jeigu  apibūdinant prekes techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis,  konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar  prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba,   turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda  yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.                    

Eil.   Nr.  Pavadinimas   Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos    

1.  Interaktyvi sensorinės  aplinkos valdymo  sistema  Būtina nurodyti siūlomos prekės pavadinimą, gamintoją   

1.1.  Paskirtis  Kompiuterinė sistema turi būti  su  liečiamu ekranu, kuri valdo visą  multisensorinę aplinką. Jos pagalba į vieną visumą gali būti  sujungiami garsai, spalvos, vaizdai ir apšvietimas. Prie jos turi būti  galimybė prijungti visą sensorinio kambario įrangą: burbulų  vamzdžius, skydus, šviečiančius   pluoštus ir kt. Sistema skirta  edukacijai, stimuliacijai, terapijai, pramogai ir atsipalaidavimui. Jos  atmintyje ne mažiau 120 temų su vaizdais ir garsais.    Turi būti gali mybė   prijungti ir kitas garso sistemas, kurių dėka galima  leisti skirtingus garsus ar muziką naudojant programėles tokias kaip  Spotify, Netflix ar pan. / ar naudojant USB raktą .   Tvirtinama prie sienos.  

1.2  Komplektacija  -   Projektorius    -   Planšetinis kompiuteris su jutiminiu ekranu ir programine  įranga (vaizdų, garsų ir temų banku)   -   Bluetooth imtuvas    -   WIFI valdiklis  

