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Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas


PASIŪLYMAS
DĖL FPV DRONŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti 

pildymo data _______
sudarymo vieta_______

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų grupės narių pavadinimai ir pateikiama kita informacija (rekvizitai) apie kiekvieną iš jų): 
Atsakingas partneris (partneris, kuris atstovaus visiems tiekėjams, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė): 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas (jei mokamas) ir kt.)
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Kuriai sutarties daliai ketinama pasitelkti subtiekėją (pildoma nurodant subtiekėjo atsakomybei priskiriamus įsipareigojimus (pvz., personalo mokymai)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) Pirkimo dokumentuose;
2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):

	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	




3. Mes siūlome šias prekes:
	Pasiūlymo valiuta:
	Eurai
	Eurai

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas

	Mato vnt.
	Maksimalus kiekis*
	Mato vnt. kaina
(Eur be PVM)**
	Bendra suma (4 x 5)
(Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	FPV dronas
	vnt.
	11
	
	

	PVM (Eur)***
	

	Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)
	

	Kaina žodžiais:
	


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.
Pastabos: 
1) * nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui;
2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
3) ***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM, tiekėjas šioje skiltyje  nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:
Lentelė Nr. 1
	Reikalavimo eil. Nr.
	FPV drono
 specifikacijos reikalavimai
	Tiekėjas siūlo
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą 

	1.
	FPV 5 colių surinktas dronas. FPV tipo 5 colių klasės „freestyle“ dronas, skirtas mokymams ir pilotavimo įgūdžių lavinimui. Rėmas turi būti pagamintas iš anglies pluošto ir/arba kompozitinių medžiagų su metaliniais tvirtinimo elementais. Įranga turi būti suderinama su turimomis 6S 22.2V 1800 mAh 150C Li-Po baterijomis su XT60 jungtimi. Įrenginys turi turėti F405, F722 skrydžio valdiklį su integruotu giroskopu, “blackbox” atmintimi (ne mažesne kaip 16 MB) ir ne mažiau kaip 4 UART prievadais. Greičio reguliatorius turi būti 4-in-1 tipo, suderinamas su 3-6S sistemomis, su ne mažesne kaip 50A nuolatine srove. Vaizdo sistema turi būti analoginė 5.8 GHz, su reguliuojama siųstuvo galia, kurios maksimali galia ne mažiau kaip 1600 mW, palaikanti standartinius valdymo protokolus (pvz., IRC Tramp). FPV kamera – analoginė, su CMOS sensoriu (1/3”–1/2”), ≥1000 TVL raiška, palaikanti PAL/NTSC. Valdymo sistema – 2.4 GHz ExpressLRS (ELRS), suderinama su CRSF protokolu. Varikliai – 2207 arba 2306 klasės, skirti 3–6S maitinimui, su 5 colių propeleriais. Dronas turi palaikyti Acro, Angle ir Horizon skrydžio režimus. Orientacinės charakteristikos: skrydžio trukmė ne mažiau 10 min., maksimalus greitis daugiau nei 100 km/h. Įranga turi būti pilnai surinkta ir paruošta naudojimui, su FPV antena, atsarginių propelerių komplektu, baterijos dirželiu ir naudotojo instrukcija. Garantija – ne trumpesnė kaip 6 mėn. gamykliniams defektams. Įranga turi būti suderinama su SKYZONE SKY04X Pro FPV akiniais ir RadioMaster TX12 bei TX16S valdymo pultais. Tamsių spalvų. Įrangoje negali būti sumontuota GPS sistema.
	Nurodoma tikslinė paskirtis. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija



PASTABA:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aukščiau nurodytas siūlomo objekto technines charakteristikas (pavyzdžiui, techninius pasus, duomenų aprašus, charakteristikas, nuorodas į internetinę svetainę, kurioje pateikiamos siūlomų prekių charakteristikos ar kitą techninę dokumentaciją / informaciją).
5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



6. Pasiūlymas galioja ,pirkimo dokumentuose nurodytą laiką.
	
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
(Parašas*)
	
(Vardas ir pavardė)



