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SPS 1 PRIEDAS


PIRMINIS/GALUTINIS PASIŪLYMAS 
AB „AMBER GRID“ „(VPP-1166) VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS DSS/DSRM“ PIRKIMUI

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
	Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
	

	Tiekėjų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai
	

	Tiekėjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai
	

	Tiekėjo/kiekvieno Tiekėjų grupės nario elektroninio pašto adresas, kuriuo turėtų būti siunčiamas Veiklos partnerių patikros klausimynas pildymui
	

	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) / Jeigu Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, nurodomi visi Tiekėjų grupės narių kodai
	

	Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas
	

	Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo/Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. paštas 
	

	Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio įgalioto asmens laimėjimo atveju pasirašančio Sutartį vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos telefono numeris, el. paštas
	



1. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS
1.1. Su Pasiūlymu pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo procedūromis. 
1.2. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. 
1.3. [bookmark: _Hlk105072564][bookmark: _Hlk105413908]Teikdami Pasiūlymą patvirtiname, kad visos siūlomos prekės (naudojamos medžiagos, įranga) nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Perkančiojo subjekto nurodytus reikalavimus, ir nebus importuotos iš šalių, ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių tokių tiekiamų prekių (naudojamų medžiagų, įrangos) importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos, Perkančiajam subjektui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys prekių (naudojamų medžiagų, įrangos kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus.
1.4. Užtikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekėjas/ Tiekėjų grupės nariai ir jo pasitelkiami Subtiekėjai bei Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, bus susipažinę su 2025 m. rugpjūčio 1 d. EPSO-G valdybos patvirtintu EPSO-G įmonių grupės  partnerių etikos kodeksu[footnoteRef:1]  ir 2023 m. birželio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G įmonių grupės antikorupcinės veiklos politika[footnoteRef:2] prieš vykdydami Sutartį. [1:  Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20partneri%C5%B3%20etikos%20kodeksas%2008_01_patvirtintas.pdf  ]  [2:  Skelbiama Epso-G įmonių grupės tinklapyje adresu: https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf] 

1.5. Patvirtinu, kad teikiant Pasiūlymą nėra nė vienos iš šių sąlygų:
1.5.1. Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose[footnoteRef:3]; [3:  Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.] 

1.5.2. Tiekėjas, jo Subtiekėjas, Tiekėjų grupės nariai, Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, Tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
1.5.3. prekių kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;
1.5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.
1.5.5. Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ  92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.
1.6. Patvirtinu, kad Tiekėjui, Subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, Ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims netaikomos  Jungtinių Tautų saugumo tarybos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijos (ribojamosios priemonės). 
1.7. Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantįjį subjektą.
1.8. Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

2. ATITIKTIS SOCIALINIAMS REIKALAVIMAMS
2.1. Tiekėjas privalo užpildyti bent vieną iš patvirtinimų, kitus ištrinti:

Patvirtiname, kad atitinkame SPS 5.1 p. 4 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. ___, punktas Nr. ___. 
(ir/arba)
Patvirtiname, kad mūsų pasitelktas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamės [ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas] atitinka SPS 5.1 p. 4 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. ___, punktas Nr. ___. 
(ir/arba)
Patvirtiname, kad mūsų pasitelktas subtiekėjas [subtiekėjo pavadinimas] atitinka SPS 5.1 p. 4 lentelėje nurodytą socialinį reikalavimą Eil. Nr. ___, punktas Nr. ___.
3. PASIŪLYMO KAINA
3.1. Pasiūlymo kaina (įkainiai) nurodoma eurais. 
3.2. Pasiūlymo kaina (įkainiai) nurodoma užpildant pateiktą lentelę:
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Maksimalus kiekis[footnoteRef:4], [4:  Nurodytas maksimalus Pirkimo objekto kiekis. ] 

kompl.
	Kaina,
Eur be PVM*

	1. 
	Jonavos DSS ir MD Atšaka į Jonavos DSS kontrolinių įtaisų priėmimo kamerų aikštelė
	1
	

	2. 
	Kaunas I DSS ir avarinio- karinio rezervo saugojimo aikštelė
	1
	

	3. 
	Klaipėdos II DSS ir MD Kuršėnai-Klaipėda ČA-22M
	1
	

	4. 
	A. Panerių II DSS
	1
	

	5. 
	Girininkų DSS
	1
	

	6. 
	Panevėžio II DSS
	1
	

	7. 
	Šiaulių DSS
	1
	

	8. 
	Kėdainių DSS
	1
	

	9. 
	Marijampolės DSS
	1
	

	10. 
	Rudaminos DSS
	1
	

	11. 
	Alytaus DSS
	1
	

	12. 
	A. Panerių I DSS
	1
	

	13. 
	Palangos DSS
	1
	

	14. 
	Gargždų DSS
	1
	

	15. 
	Mažeikių DAS
	1
	

	16. 
	Ukmergės DSS
	1
	

	17. 
	Telšių DSS
	1
	

	18. 
	Kretingos DSS
	1
	

	19. 
	Kaišiadorių DSS
	1
	

	20. 
	Utenos DSS
	1
	

	21. 
	Biržų DSS
	1
	

	22. 
	Pasvalio DSS
	1
	

	23. 
	B. Vokės DSS
	1
	

	24. 
	N. Akmenės DSS
	1
	

	25. 
	Plungės DSS
	1
	

	26. 
	Daugėlių DSS
	1
	

	27. 
	Grigiškių DSS
	1
	

	28. 
	Tauragės DSS
	1
	

	29. 
	Vievio DSS
	1
	

	30. 
	Anykščių DSS
	1
	

	31. 
	Radviliškio DSS
	1
	

	32. 
	Nemenčinės DSS
	1
	

	33. 
	Birštono DSS
	1
	

	34. 
	Pabradės DSS
	1
	

	35. 
	Širvintų odoranto sandėlis
	1
	

	36. 
	Butrimonių DSS
	1
	

	37. 
	Žiežmarių DSS
	1
	

	38. 
	Vilkaviškio DSS
	1
	

	39. 
	Jašiūnų DSS
	1
	

	40. 
	Papilės DSS
	1
	

	41. 
	Prienų DSS
	1
	

	42. 
	Šalčininkų DSS
	1
	

	43. 
	Zapyškio DSS
	1
	

	44. 
	Šakių DSS
	1
	

	45. 
	Kužių DSS
	1
	

	46. 
	Batniavos DSS
	1
	

	47. 
	Alksniupių DSS
	1
	

	48. 
	Jurbarko  DSS
	1
	

	49. 
	Gegužinės DSS
	1
	

	50. 
	Pakruojo DSS
	1
	

	51. 
	Švenčionėlių DSS
	1
	

	52. 
	Maišiagalos DSS
	1
	

	53. 
	Pajiešmenių DSS
	1
	

	54. 
	Lekėčių DSS
	1
	

	55. 
	Raguvos DSS
	1
	

	56. 
	Klaipėdos I DSS
	1
	

	57. 
	Taujėnų DSS
	1
	

	58. 
	Vandžiogalos DSS
	1
	

	59. 
	Panevėžio I DSS
	1
	

	60. 
	Dauparų DSRM
	1
	

	61. 
	Lapkasių DSRM
	1
	

	62. 
	Marijampolės DSRM
	1
	

	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM
	

	PVM Eur**
	

	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM[footnoteRef:5] [5:  Pasiūlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 
Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina Eur su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina Eur be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekėms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.] 

	



* Kaina (įkainiai) turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________ .

3.3. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios: 

3.3.1. Multisensor tipo IP kamera 3MP:
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujama reikšmė, sąlyga
	Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą

	1. 
	Lauko Multisensor tipo IP vaizdo kameros pavadinimas, modelis, gamintojas
	Būtina nurodyti modelį, gamintoją bei gamintojo šalį, katalogo kodą
	

	2. 
	IP kameros tipas
	ne mažiau, kaip automatinė diena/naktis tipo, su keliais vaizdo sensoriais, kamera su IR prožektoriumi
	

	3. 
	Vaizdo sensorius
	ne mažiau 1/2.8” CMOS vaizdo matrica
	

	4. 
	Vaizdo sensoriaus formatas
	4:3
	

	5. 
	Vaizdo sensorių kiekis
	ne mažiau kaip 3 vnt. arba 4 vnt., pasirinktinai
	

	6. 
	Maksimali raiška kiekvienam vaizdo sensoriui
	ne mažiau 1920x1080 taškų (vaizdo formatas 16:9), 2048x1536 taškų (vaizdo formatas 4:3)
	

	7. 
	Maksimalus kadrų skaičius 
	ne mažiau 20 kadrų/s
	

	8. 
	Jautrumas
	ne mažiau kaip 0,16 lux spalvotam vaizdui ir 0.1 lux j/b vaizdui
	

	9. 
	Dinaminis diapazonas 
	ne mažiau 120 dB 
	

	10. 
	IR prožektorių bangos ilgis
	850 - 855 nm 
	

	11. 
	IR prožektoriaus veikimo nuotolis
	ne mažiau 20 m
	

	12. 
	Objektyvo diafragmos diapazonas
	ne siauriau kaip 3,7 - 5,7 mm
	

	13. 
	Objektyvo stebėjimo kampas 
	ne siauriau kaip horizontaliai 53° - 85° ir vertikaliai 39° - 62° 
	

	14. 
	Objektyvo funkcijos
	ne mažiau kaip:
- nuotolinis artinimas;
- nuotolinis fokusavimo valdymas.
	

	15. 
	Vaizdo suspaudimo algoritmų
	ne mažiau kaip H.264, H.265, Motion JPEG
	

	16. 
	Vaizdo srautai
	ne mažiau kaip Multi-stream H.264, Multi-stream  H.265, Motion JPEG
	

	17. 
	Baltos spalvos balansas
	turi būti
	

	18. 
	Privatumo zonos 
	ne mažiau kaip iki 8 zonų vienam vaizdo sensoriui
	

	19. 
	Tinklo sąsaja
	ne mažiau 100BASE-T, RJ45
	

	20. 
	Palaikomi tinklo protokolai
	ne mažiau IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, RTSP, RTCP, DNS, RTP, NTP, TCP, UDP, DHCP, IGMPv3, ICMP
	

	21. 
	Palaikomos saugumo funkcijos
	ne mažiau kaip:
· pasirašyta programinė įranga; 
· slaptažodžio apsauga; 
· HTTPS šifravimas; 
· digest autentifikavimas; 
· 802.1x prievado pagrindu veikiantis autentifikavimas; 
· TLS1.3; 
· FIPS140-2 2 lygis.
	

	22. 
	Palaikomi valdymo protokolai
	ne mažiau SNMP v3
	

	23. 
	ONVIF suderinamumas 
	ne mažiau ONVIF Profile S, Profile T, Profile M, Profile G
	

	24. 
	Vaizdo analitika
	ne mažiau kaip:
· objekto klajojimas srityje (pasirinkto tipo objektas ilgesnį laiką išlieka dominančioje srityje);
· objektai kerta spindulį (nurodytas objektų skaičius kerta vienkryptį arba dvikryptį spindulį, kameros matymo lauke);
· objektas pasirodo arba patenka į sritį (objektas patenka į dominančią sritį);
· sabotažo aptikimas (netikėtai pasikeičia vaizdas). 
	

	25. 
	Vaizdo analitikos objektų atpažinimas
	ne mažiau kaip žmogus, transporto priemonė
	

	26. 
	Licencinis palaikymas
	Komplekte turi būti vieno kanalo licencija 
	

	27. 
	Korpusas
	Aliumininio ar lygiavertės medžiagos (aliuminio lydiniai), atsparus vandalizmui
	

	28. 
	Komplektacija
	Komplekte turi būti kameros permatomas gaubtas skaidrus; IR prožektorius; sieninis tvirtinimo kronšteinas, pritaikytas montavimui ant kampo įstrižai
	

	29. 
	PoE maitinimas, įskaitant pašildymą ir IR prožektorių
	ne daugiau 60 W (PoE++)
	

	30. 
	Korpuso išpildymas
	ne mažiau IP66
	

	31. 
	Atsparumas mechaniniu poveikiui („antivandalinis atsparumas“),, 
	ne mažiau lK10
	

	32. 
	Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas
	ne siauresnis kaip -30° C - +50° C
	

	33. 
	Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet))
	CE (arba lygiavertis)
	

	34. 
	Garantija
	ne mažiau kaip 24 mėn.
	




3.3.2. Tinklinis IP vaizdo įrašymo įrenginys 8 TB:
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujama reikšmė, sąlyga
	Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą

	1. 
	Tinklinio vaizdo įrašymo įrenginio pavadinimas, modelis, gamintojas
	Būtina nurodyti modelį, gamintoją bei gamintojo šalį, katalogo kodą
	

	2. 
	Funkcine paskirtis
	Vaizdo įrašymo ir atkūrimo serveris. Įrenginys turi palaikyti IP kamerų prijungimą per Ethernet tinklą. Sprendime gali būti integruoti PoE prievadai arba turi būti užtikrintas veikimas su išoriniu PoE komutatoriumi. Siekiant užtikrinti tinkamą vaizdo stebėjimo sistemos suderinamumą, stabilų veikimą ir visų funkcionalumų palaikymą, vaizdo įrašymo įrenginys ir vaizdo stebėjimo kameros turi būti to paties gamintojo.
	

	3. 
	Įrenginio tipas
	Specializuotas vaizdo (IP video) įrašymo įrenginys, specializuota OS
	

	4. 
	Operatyvioji atmintis
	ne mažiau 2 GB 
	

	5. 
	Kietųjų diskų kiekis
	ne mažiau 1 vnt.
	

	6. 
	Diskinio kaupiklio talpa 
	ne mažiau 8 TB
	

	7. 
	Prievadų su PoE+ kiekis 
	ne mažiau 8 vnt.
	

	8. 
	Tinklo adapterio našumas
	ne mažiau 96 Mbit/s įrašymas
	

	9. 
	Saugumas
	ne mažiau kaip:
· administravimo sesijos turi būti apsaugotos naudojant HTTPS/TLS šifravimą;
· programinė įranga turi būti apsaugota nuo neteisėto pakeitimo naudojant gamintojo skaitmeninį programinės įrangos pasirašymą;
· vaizdo stebėjimo įrenginyje turi būti integruotas aparatinis saugos modulis TPM 2.0 (Trusted Platform Module), atitinkantis FIPS 140-2 arba lygiaverčius tarptautiniu mastu pripažintus kriptografinių modulių saugumo reikalavimus.
	

	10. 
	Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas
	ne siauresnis kaip 0° C - +40° C
	

	11. 
	Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet))
	CE (arba lygiavertis)
	

	12. 
	Garantija
	ne mažiau kaip 24 mėn.
	



3.3.3. [bookmark: _Hlk130986646]5G tinklo maršrutizatorius:
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujama reikšmė, sąlyga
	Siūloma reikšmė, sąlyga, dokumento arba interneto nuorodos puslapis įrodantis reikalaujamą reikšmę, sąlygą

	1. 
	5G tinklo maršrutizatoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas
	Būtina nurodyti modelį, gamintoją bei gamintojo šalį, katalogo kodą
	

	2. 
	Prievadų kiekis 
	ne mažiau kaip: 5 vnt. 1000 Mbps Ethernet prievadų; 1 vnt. USB 3.0 prievadų; atskiras, dedikuotas valdymo konsolės prievadas.
	

	3. 
	Flash atmintis
	ne mažiau kaip 4GB.
	

	4. 
	Darbinė atmintis (DRAM)
	ne mažiau kaip 4GB.
	

	5. 
	Valdymo galimybės
	Turi būti palaikoma: 
· CLI;
· SSH; 
· -
· Konsolinis valdymas. Turi būti pateiktas konsolinio valdymo kabelis. Konsolės kabelis turi būti jungiamas į kompiuterį per RJ45 arba USB sąsają. 
	

	6. 
	Srautų stebėjimas
	Turi būti palaikomi:
· SNMP (Simple Network Management Protocol);
· RMON;
· Syslog.
	

	7. 
	Kriptografiniai algoritmai
	Turi būti palaikomi:
· MD5;
· RSA;
· AES;
· ECDSA (256/384 bit);
· SHA-256;
· SHA-384;
· SHA-512.
	

	8. 
	Standartų palaikymas
	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai:
· IEEE 802.1Q
	

	9. 
	Reikalavimai mobiliojo ryšio modemui
	· Maršrutizatorius turi būti komplektuojamas kartu su mobiliojo ryšio modemu;
· Modemas turi palaikyti 5G ir LTE dažnių juostas;
· Turi būti suderinamas su Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 5G ir LTE tinklais, bei jų naudojamomis dažnių juostomis;
· Duomenų gavimo greitis (teorinis) 5G tinkle ne mažesnis kaip 3,6 Gbps;
· Duomenų siuntimo greitis (teorinis) 5G tinkle ne mažesnis kaip 450 Mbps;
· Mobiliojo ryšio modemas turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 4 vnt. jam tinkamų antenų;
· Modemas turi turėti bent 2 SIM kortelės lizdus;
	

	10. 
	Maršrutizacijos protokolai
	Turi būti palaikomi:
· BGP;
· OSPF;
· PBR.
	

	11. 
	Saugumo funkcijos
	Turi būti palaikomi:
· Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu;
· RADIUS;
· TACACS;
· SSH;
· IPSec.
	

	12. 
	Sisteminis funkcionalumas
	Turi būti palaikomi:
· ACL;
· VRRP;
· NAT;
· DHCP;
· DNS.
	

	13. 
	Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos
	Quality of Service (QoS),
	

	14. 
	Konstrukcija
	Įrenginys turi būti:
· Visą sprendimą turi sudaryti vienas fizinis įrenginys.
· Fizinis maitinimo įjungimo/išjungimo mygtukas įmontuotas įrenginio korpuse.
· Įrenginys turi turėti galimybę būti įžemintas (vieta prijungti įžeminimui).
	

	15. 
	El. maitinimas.
	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Gali būti išorinis arba vidinis maitinimo blokas.
	

	16. 
	Darbinis aplinkos temperatūrų diapazonas
	ne siauresnis kaip 0° C - +40° C
	

	17. 
	Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje (turi būti nurodyta duomenų lape (datasheet)
	CE (arba lygiavertis)
	

	18. 
	Garantija
	Įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju. Sugedusios įrangos pakeitimas su išankstiniu įrangos pristatymu sekančią darbo dieną (angl. advanced hardware replacement (NBD)). Gamintojas deda visas pastangas, kad būtų įvykdytas NBD reikalavimas.
Garantiniu laikotarpiu Perkantysis subjektas nemokamai gauna ir naudoja maršrutizatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas (angl. major and minor releases), turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę), programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais.
Turi būti pateiktas įrangos gamintojo serviso paketo kodas. Gamintojo serviso paketas turi būti pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.
	

	19. 
	Kiti reikalavimai
	Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Perkančiojo subjekto vardu;
Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją kartu su prekėmis).
· Jei Rangovas yra siūlomos įrangos gamintojas - pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
· Jei Rangovas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas - pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
· Jei Rangovas nėra nei gamintojas, nei gamintojo atstovas - pateikti sudarytą su gamintoju arba gamintojo atstovu patvirtinantį dokumentą, suteikiantį teisę parduoti ir diegti siūlomą įrangą.

DOKUMENTŲ SKAITMENINES KOPIJAS PATEIKTI SU PIRMINIU PASIŪLYMU
	



4. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS
4.1. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
5.1. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija[footnoteRef:6], tačiau Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo Pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informaciją pažymėdamas žyma „KONFIDENCIALU“. Bet kokiu atveju, visą Pasiūlymo konfidencialią informaciją Perkančiojo subjekto prašymu privalės nurodyti galimas laimėtojas/laimėtojas užpildant SPS 8 priedą „Konfidenciali informacija“ ir pateikti šios informacijos konfidencialumą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus prašomos informacijos ar konfidencialumo pagrindimo, bus laikoma, kad visa Pasiūlymą[footnoteRef:7] sudaranti informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. [6:  Vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:
1) jeigu tai pažeistų įstatymų, nustatančių informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas;
2) jeigu tai pažeistų PĮ 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;
3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;
4) informacijos apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti.]  [7:  Pasiūlymas – pagal Perkančiojo subjekto nustatytas Sąlygas bei terminus Tiekėjo raštu pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus.] 

Perkantysis subjektas negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, išskyrus atvejus, kai Pasiūlymo informacija negali būti konfidenciali kaip nurodyta šios Pasiūlymo formos 5.2. punkte arba kai Tiekėjas buvo paprašytas pagrįsti Pasiūlymo informacijos konfidencialumą ir per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą to nepadarė.
5.2. Mums žinoma, kad Lentelėje Nr. 1 nurodyta Pasiūlyme pateikiama informacija negali būti konfidenciali ir pirkimo laimėjimo atveju privalo būti  viešinama vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos[footnoteRef:8] (toliau – VPT) bei teismų formuojama praktika. [8: Daugiau apie konfidencialumą viešuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje: http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf] 


Lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Su Paraiška/Pasiūlymu pateikiama informacija
	Viešinimo pagrindas

	1. 
	Užpildyta Paraiškos/Pasiūlymo forma 
	Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

	2. 
	Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus
	Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

	3. 
	Tiekėjo EBVPD  ir pagrindžiantys dokumentai
	Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, kad tiekėjo duomenys apie pašalinimo pagrindų buvimą/nebuvimą, kvalifikaciniai duomenys, kuriais tiekėjas remiasi siekdamas laimėti viešąjį pirkimą, negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus tokius kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuriuos atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis (PĮ 32 str. 2 d. 3 p.) arba informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

	4. 
	Prekių, paslaugų ar darbų kaina/įkainiai
	Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis.

	5. 
	Atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė
	Viešinama vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika.


	
Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)[footnoteRef:9] [9:  Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.] 
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