									Pirkimo sąlygų 4 priedas

LENGVOJO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Pirkimo objekto pavadinimas:

	 Lengvasis automobilis (mikroautobusas) 

	Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

	Lengvasis automobilis (mikroautobusas) – 1 vnt. Gali būti siūloma kitų, nepaminėtų arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentų. 


Techninė charakteristika
	Eil. Nr.
	Savybė
	Techninės specifikacijos reikalavimas

	1.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

	2.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais.

	3.
	Automobilio pristatymo terminas
	Per 9 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo

	4.
	Automobilio rūšis
	Automobilio kategorija (M1)

	5.
	Garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija arba ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridos

	6.
	Sėdimų vietų skaičius
	Sėdimų vietų skaičius 9 (Devynios): iš jų 1 vieta skirta vairuotojui ir 1 vieta pritaikyta vežti asmenį su negalia vežimėlyje.

	7.
	Bendras automobilio plotis su veidrodžiais 
	
Ne daugiau kaip 2500 milimetrų

	8.
	Bendras ilgis
	Ne mažiau kaip 5800 milimetrų, bet ne daugiau kaip 6200 milimetrų

	9.
	Bendras aukštis 
	Ne mažiau kaip 2400 milimetrų, bet ne daugiau kaip 2600 milimetrų

	10.
	Transmisijos tipas
	Automatinė (automobilį vairuos asmenys, turintys teisę vairuoti tik automobilius su automatine transmisija)

	11.
	Variklio galia (AG)
	Ne mažiau kaip 150 AG

	12.
	Durelių skaičius
	5 (galinės durys atidaromos į šonus 180°)

	13.
	Vidutinės kuro sąnaudos 100 km
	Ne daugiau kaip 10 l/100 km

	14.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Šildymo sistema ir oro kondicionierius, keleivių skyriuje turi būti užtikrinamas atskiras šildymas ir vėdinimas

	15.
	Vidaus įranga
	Automobilyje turi būti asmens su negalia vežimėlio tvirtinimo diržai.


	16.
	Keltuvas asmens su negalia vežimėliui
	Turi būti:
16.1. automobilio gale turi būti tvirtinamas automatizuotas hidraulinis automobilinis keltuvas asmeniui su negalia;
16.2. turi būti vienos dalies platforma iš neslystančio paviršiaus;
16.3. turi būti apsauginiai borteliai keltuvo kraštuose;
16.4. turi būti valdomas naudojant pultelį arba mygtukus;
16.5.turi būti avarinio nuleidimo rankena, leidžianti keltuvą suskleisti ir išskleisti mechaniniu būdu;
16.6. keliamoji galia turi būti ne mažesnė 350 kg;
16.7. išmatavimai turi būti derinami prie automobilio išmatavimų.

	17.
	Įranga (parkavimo sistema)
	Automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio gale arba automobilis turi turėti parkavimo sistemą automobilio priekyje ir gale, arba automobilį statant atbulomis su įsijungiančia galine vaizdo kamera.

	18.
	Įranga (laisvų rankų įranga)
	Automobilis turi turėti laisvų rankų įrangą, siekiant užtikrinti saugų vairavimą.

	19.
	Garso sistema, multimedija
	Turi būti:
19.1. gamyklinis multimedijos centras;
19.2. jutiklinis ekranas;
19.3. bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga;
19.4. USB jungtis (ne mažiau kaip 1).

	20.
	Įranga (padangos)
	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai (jei automobilis pristatomas su vasarinėmis padangomis, tai reikalingas žieminių padangų komplektas ir atvirkščiai).

	21.
	Apsaugos sistema, atitinkanti reikalavimus KASKO draudimui
	Turi būti

	22.
	Šoniniai veidrodėliai
	Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai turi būti: elektra valdomi, šildomi galiniai vaizdo veidrodėliai.




