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GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA
PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(data, Nr.)
Vilnius
(vieta)

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Pirkimo objekto techniniai reikalavimai
 (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas  ir kt.)

	1. 
	Serverių operatyvioji atmintis (RAM)
	1. Prekės paskirtis: operatyviosios atminties modulis, skirtas serverinei įrangai.
2. Atminties technologija: DDR4 SDRAM arba techniškai lygiavertė technologija, užtikrinanti visišką suderinamumą su naudojama serverio platforma.
3. Talpa: ne mažesnė kaip 64 GB.
4. Tipas: RDIMM arba kitas serverinei platformai tinkamas ECC atminties modulio tipas, suderinamas su naudojama serverio platforma
5. Kontaktų skaičius: 288 kontaktai, jeigu naudojama DDR4 DIMM serverio platforma
6. Taktinis dažnis (sparta): ne mažesnė kaip 3200 MT/s.
7. Įtampa: 1,2 V.
8. CAS Latencija: ne didesnė kaip CL22.
9. Klaidų taisymas: ECC.
10. Atminties standartas: DDR4-3200 arba aukštesnės spartos modulis, jeigu jis užtikrina visišką suderinamumą ir serverio platformoje veikia ne mažesne kaip 3200 MT/s sparta.
11. Atminties modulis turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojama serverio įranga ir jos atminties valdikliu.
12. Garantija: ne mažiau kaip 12 mėn.

	2.
	Serverių vidinė atmintis (SSD diskai)
	1. SSD diskas, skirtas serverinei / duomenų saugyklos infrastruktūrai
2. Talpa: ne mažesnė kaip 960 GB SSD.
3. Sąsaja: SATA 6 Gbps.
4. Formos faktorius: 3,5"
5. Suderinamumas:  14-os, 15-os, 16-os kartos diskų sistemomis
6. Disko keitimas: Hot-Swap, leidžiantis pakeisti diską neišjungiant sistemos.
7. Suderinamumas: turi būti visiškai suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojama sistema ir atitikti nurodytas technines bei funkcines charakteristikas. Referencinis modelis: Dell 345-BDQM arba lygiavertis.
8. Suderinamumas turi būti pagrindžiamas gamintojo technine dokumentacija, suderinamumo sąrašu arba kitu gamintojo oficialiu dokumentu.
9. Leidžiami techniniais ir funkciniais parametrais lygiaverčiai sprendiniai.
10. Jeigu SSD naudojimui būtinas gamintojo numatytas laikiklis / carrier, jis turi būti įtrauktas į pasiūlymo kainą.
11. Garantija: ne mažiau kaip 12 mėn.

	Bendrieji reikalavimai:
Būklė: Nauja, nenaudota, originali, neatsinaujinanti (ne „refurbished“) prekė.
Į pasiūlymą privalo būti įtrauktos pristatymo paslaugos, prekė pristatoma tinkamoje gamintojo arba lygiaverčio gaminio apsauginėje pakuotėje.
Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamose prekėse nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina funkcionalumui užtikrinti.
LR APM 2011-06-28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. p:
prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

	Pridedama (jei reikia): 
1) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi – išvardyti)
2) Kiti dokumentai
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