
Pirkimo sąlygų
6 priedo priedėlis


SIŪLOMŲ TRANSPORTAVIMO–SANDĖLIAVIMO KONTEINERIŲ 
TECHNINIAI PARAMETRAI


1. Tiekėjas privalo užpildyti stulpelius „Tiekėjo siūlomi konteineriai / tiekėjo įsipareigojimai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir jų atitiktis yra tokia“ ir „Atitiktį patvirtinantis dokumentas“.
2. Atitiktis turi būti nurodoma įrašant „TAIP“ arba „NE“. Kai techniniame reikalavime nustatytas konkretus parametras, tiekėjas turi nurodyti konkretų siūlomos prekės parametrą. Kai atitiktį patvirtinantis dokumentas yra tiekėjo patvirtinimas, tiekėjas nurodo „Tiekėjo patvirtinimas“.
3. Jeigu reikalavimui pagrįsti pateikiamas gamintojo ar kitas dokumentas, tiekėjas nurodo dokumento pavadinimą, dokumento puslapį ir konkretų punktą, kuriame patvirtinama atitiktis.

	




Reikalavimai
	


Tiekėjo pateikiama informacija / duomenys
	Tiekėjo siūlomi konteineriai / tiekėjo įsipareigojimai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir jų atitiktis yra tokia (įrašoma TAIP/NE, o techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis)
	Atitiktį patvirtinantis dokumentas (Gamintojo ar įgalioto atstovo techniniai dokumentai / brošiūros / tiekėjo patvirtinimas ar kt.), puslapis, punktas. Kur nurodyta „Tiekėjo patvirtinimas“, patvirtinamas atitikimas reikalavimui*

	
1.	Nuomininko tikslas – išsinuomoti transportavimo-sandėliavimo konteinerius (toliau – konteineris).
	
Tiekėjas nurodo siūlomų konteinerių tipą ir, jei taikoma, modelį / gamintoją.
	TAIP / NE. Nurodomas konteinerio tipas, gamintojas ir modelis, jei toks yra.
	Nurodomas gamintojo techninis dokumentas, katalogas, techninis aprašymas ar tiekėjo patvirtinimas; dokumento puslapis, punktas.

	
2.	Konteinerių pristatymo ir pastatymo vieta – Lietuvos Respublikos teritorija.
	Tiekėjas patvirtina galimybę pristatyti ir pastatyti konteinerius Nuomininko nurodytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
	TAIP / NE.
	Tiekėjo patvirtinimas; jei taikoma – dokumento puslapis, punktas.

	3.	Konteineriai pristatomi į nurodytą vietą Nuomotojo transportu sutarties galiojimo laikotarpiu. Nuomojami konteineriai turi būti visiškai paruošti naudoti.
	Tiekėjas patvirtina, kad konteineriai bus pristatyti Nuomotojo transportu ir visiškai paruošti naudoti.
	TAIP / NE.
	Tiekėjo patvirtinimas; jei taikoma – dokumento puslapis, punktas.

	4.	Konteineriai Nuomininkui pristatomi ir pastatomi Nuomotojo lėšomis bei Nuomotojo priemonėmis. Konteinerių pristatymo, pakrovimo, iškrovimo ir pastatymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą, jeigu pirkimo dokumentuose nenustatyta kitaip.
	Tiekėjas patvirtina, kad pristatymo, pakrovimo, iškrovimo ir pastatymo išlaidos yra įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	TAIP / NE.
	Tiekėjo patvirtinimas.

	
5.	Nuomotojas turi užtikrinti konteinerių pristatymą į Nuomininko nurodytą vietą per sutartyje nustatytą terminą, nepriklausomai nuo konteinerių laikymo, saugojimo ar paruošimo vietos.
	Tiekėjas patvirtina, kad užtikrins konteinerių pristatymą sutartyje nustatytu terminu nepriklausomai nuo jų laikymo, saugojimo ar paruošimo vietos.
	TAIP / NE.
	Tiekėjo patvirtinimas.

	

6.	Konteineriai turi būti tinkami eksploatuoti Lietuvos Respublikos klimato sąlygomis ir neprarasti techninėse specifikacijose nustatytų funkcinių savybių esant įprastoms Lietuvos Respublikos klimato sąlygoms.
	Tiekėjas nurodo gamintojo deklaruojamas konteinerių eksploatavimo sąlygas / temperatūros ar kitus, jei gamintojas nurodo, parametrus, patvirtinančius tinkamumą eksploatuoti Lietuvos Respublikos klimato sąlygomis.
	TAIP / NE. Nurodomi konkretūs gamintojo nurodyti duomenys, jei tokie pateikiami.
	Gamintojo techninė dokumentacija, techninis aprašymas, katalogas, deklaracija ar tiekėjo patvirtinimas; puslapis, punktas.

	
7.	Konteineriai turi atitikti 20 pėdų ISO konteineriams taikomų šių standartų arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus:



	Tiekėjas nurodo, ar konteineriai atitinka nurodytus standartus, arba nurodo konkrečius taikomus lygiaverčius standartus.
	
TAIP / NE. Nurodomi konkretūs standartai.

	Gamintojo techninė dokumentacija, sertifikatas, deklaracija ar kitas dokumentas; puslapis, punktas.

	7.1.	ISO 668 (E) Krovininiai konteineriai serija 1. Klasifikacija, išmatavimai ir masė, arba lygiaverčio standarto reikalavimai.

	Tiekėjas nurodo konkretų taikomą standartą: ISO 668 arba lygiavertį standartą.
	TAIP / NE. Nurodomas konkretus standartas.
	Atitiktį patvirtinantis dokumentas; puslapis, punktas.

	7.2.	ISO 1161 (E) Konteineriai krovininiai serija 1. Kampinės jungtys. Techninės sąlygos, arba lygiaverčio standarto reikalavimai.

	Tiekėjas nurodo konkretų taikomą standartą: ISO 1161 arba lygiavertį standartą.
	TAIP / NE. Nurodomas konkretus standartas
	Atitiktį patvirtinantis dokumentas; puslapis, punktas.

	7.3.	ISO 1496-1 (E) Krovininiai konteineriai serija 1. Techniniai reikalavimai ir išbandymai. 1 dalis. Bendrojo naudojimo universalūs konteineriai, arba lygiaverčio standarto reikalavimai.

	
Tiekėjas nurodo konkretų taikomą standartą: ISO 1496-1 arba lygiavertį standartą.
	TAIP / NE. Nurodomas konkretus standartas.
	Atitiktį patvirtinantis dokumentas; puslapis, punktas.

	7.4. 	ISO 3874 (E) Krovininiai konteineriai serija 1. Perkrovimas ir tvirtinimas, arba lygiaverčio standarto reikalavimai.
	Tiekėjas nurodo konkretų taikomą standartą: ISO 3874 arba lygiavertį standartą.
	TAIP / NE. Nurodomas konkretus standartas.
	Atitiktį patvirtinantis dokumentas; puslapis, punktas.

	8.	Kai techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus standartas, techninis reglamentas ar kitas normatyvinis dokumentas, Tiekėjas, gali siūlyti konteinerius, pagamintus ar atitinkančius kitus nei techninėje specifikacijoje, lygiaverčius standartus, techninius reglamentus ar kitus normatyvinius dokumentus, jeigu jų techninės, funkcinės ir saugos savybės užtikrina ne mažesnį nei šioje techninėje specifikacijoje nustatytą reikalavimų lygį.
	

Jei siūlomas lygiavertis standartas, tiekėjas nurodo jo pavadinimą / žymenį ir pateikia informaciją, leidžiančią įvertinti lygiavertiškumą.
	TAIP / NE. Jei taikomas lygiavertis standartas – nurodomas konkretus standartas / dokumentas.
	Dokumentas, pagrindžiantis lygiavertiškumą ir techninių, funkcinių bei saugos savybių atitiktį; puslapis, punktas.

	9.	Reikalavimas 20 pėdų ISO konteineriams nustatomas atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos naudojamą infrastruktūrą, krovos ir transportavimo įrangą, kuri yra pritaikyta 20 pėdų ISO konteinerių kėlimui, perkėlimui ir transportavimui, taip pat siekiant užtikrinti konteinerių suderinamumą su Perkančiosios organizacijos naudojamomis konteinerių krovos, transportavimo ir sandėliavimo sistemomis.
	
Tiekėjas nurodo siūlomų konteinerių dydį ir tipą, patvirtinančius jų suderinamumą su 20 pėdų ISO konteineriams pritaikyta įranga.
	TAIP / NE. Nurodoma: 20 pėdų ISO konteineris, taip pat konkretus tipas / modelis, jei taikoma.
	
Gamintojo techninė dokumentacija, katalogas, techninis aprašymas arba tiekėjo patvirtinimas; puslapis, punktas.

	10.	Konteinerio konstrukcija turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytų ISO standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus ir užtikrinti saugų jų naudojimą pagal paskirtį – būti mechaniškai atspari, stabili ir tinkama krovinių saugiam laikymui, perkėlimui ir transportavimui. Konstrukcijos medžiagos turi būti tinkamos eksploatuoti įprastomis sąlygomis ir  atsparios korozijai.
	Tiekėjas nurodo konstrukcijos ir naudojamų medžiagų duomenis, jeigu jie pateikiami gamintojo dokumentacijoje, taip pat informaciją apie apsaugą nuo korozijos.
	TAIP / NE. Jei dokumentuose nurodyti konkretūs konstrukcijos / medžiagų duomenys – jie nurodomi.
	Gamintojo techninis aprašymas, specifikacija, sertifikatas, deklaracija ar kitas dokumentas; puslapis, punktas.

	11. Konteineriai turi būti techniškai tvarkingi, be konstrukcinių deformacijų, galinčių turėti įtakos saugiam naudojimui, be kiauryminės korozijos, įtrūkimų ir kitų pažeidimų, trukdančių tinkamai naudoti konteinerį pagal paskirtį.
	Tiekėjas patvirtina, kad perduodami konteineriai bus techniškai tvarkingi ir be šiame punkte nurodytų pažeidimų.
	TAIP / NE.
	Tiekėjo patvirtinimas.



[bookmark: _GoBack]* Kai atitiktį patvirtinantis dokumentas yra tiekėjo patvirtinimas, tiekėjas atitinkamoje skiltyje turi pateikti aiškų ir nedviprasmišką patvirtinimą, kad reikalavimas yra įvykdomas. Tiekėjo patvirtinimas gali būti pateikiamas užpildytoje techninės specifikacijos reikalavimų atitikties lentelėje, nurodant „TAIP“, jeigu atitinkamam reikalavimui nenustatyta pareiga pateikti kitą atitiktį patvirtinantį dokumentą. Atskiro tiekėjo patvirtinimo rašto nereikalaujama.
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