Konkurso sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
LOR DARBO VIETOS ĮRANGA

____________ Nr.______
                                                                              (Data)

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų), specialisto adresas (-ai) 
	

	Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:
·  pirkimo sąlygose;
·  kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Mes siūlome šią prekės kainą:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Siūlomos prekės gamintojas ir modelis
	Mat. vnt.
	Kiekis
	Kaina EUR be PVM
	
PVM suma EUR
	Kaina EUR su PVM 

	1
	LOR darbo vietos įranga
	
	Vnt.
	1
	
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais:



Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.
       Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ____________________________________________________________________________ .
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir sumontavimo darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. 
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	
	
	
	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai (įrašyti)

	1.
	LOR  (otorinolaringologo) darbo vieta
	Pavadinimas, modelis, gamintojas
	

	1.1
	Pagrindinis LOR darbo vietos modulis vakuuminė siurbimo sistema
	1. oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 55 l/min;
2. vakuumas ne mažiau -85 kPa;
3. vakuumo indikatorius;
4. vakuumo reguliatorius;
5. automatinis sistemos aktyvavimas paimant siurbimo šlangelę;
6. apsauga nuo skysčio išbėgimo;
7. antibakterinis oro filtras; 
8. siurbimo šlangelių dezinfekcijos ar praplovimo funkcija (automatinė arba rankinė);
9. talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras.
	

	1.2
	Ausies plovimo sistema vandens sistema
	1. palaikoma vandens temperatūra ne mažiau 34ºC;
2. vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne mažiau 400 ml/min;
3. keičiamas, daugkartinis, nerūdijančio plieno antgalis su luer jungtimi (ar lygiavertis) ne mažiau 3 vnt. arba guminiai vienkartiniai antgaliukai ausies praplovimui ne mažiau 100 vnt.
4. apsauga nuo apsitaškymo – ne mažiau 3 vnt.;
5. vandens sistemą prijungta prie vandentiekio.
	

	1.3
	Darbo vietos  integruoti šviesos šaltiniai
	1. ne mažiau dviejų atskirų LED šviesos šaltinių
2. šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui.
	

	1.4
	LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai
	1. spalvos temperatūra ne mažiau 4500 K
2. šviesos ryškumas ne mažiau 60000 lux 
3. galvos apimties ir aukščio reguliavimas
4. įkraunamas akumuliatorius su krovikliu
5. darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 2 val.
6. akumuliatorius integruotas arba tvirtinimas prie galvinio šviestuvo.
	

	1.5
	Pagrindinio modulio komplektacija
	1. siurblys įmontuotas į darbo vietą
2. ausų plovimo sistema
3. automatinė ar rankinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija
4. automatinis sekreto talpos ištuštinimas į kanalizaciją
5. galvinio šviestuvo laikiklis
6. ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 2 lankstaus endoskopo laikikliai;
7. ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai;
8. bendra ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vieta.
	

	2.
	Video endoskopinė sistema:
	

	2.1
	Video endoskopinė sistema su lietimui jautriu ekranu
	1. kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1920x1080 pikselių
2. galimybė fotografuoti, įrašinėti ir saugoti video bei nuotraukas
3. duomenys gali būti saugomi taip pat USB rakte
4. ne mažiau 1 vnt. HDMI jungties
5. galimybė pajungti belaidę klaviatūrą ir pelytę
6. monitoriaus dydis ne mažesnis kaip 22 coliai
7. laikiklis monitoriui, jei toks reikalingas.
	

	2.2
	Lankstus nasofaringolaringoskopas
	1. distalinio galo skersmuo: 3,2 ± 0,8 mm;
2. darbinis ilgis: 310mm ± 30mm;
3. matymo laukas: 75° ± 15°;
4. užlenkimo kampas: 145° ± 25°.
	

	2.3
	Lankstus video endoskopas
	1. distalinio galo skersmuo: 2,0 mm ± 0,7 mm;
2. darbinis ilgis: 320mm ± 25mm;
3. matymo laukas ne mažiau 85° ;
4. užlenkimo kampas 135° ± 25°;
5. matymo gylis ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 mm iki 50 mm (imtinai);
6.  LED šviesos šaltinis arba lygiavertis;
7. raiška ne mažesnė nei 400x400px.
	

	2.4
	Standus laringoendoskopas
	1. darbinis ilgis: 190 mm ± 20 mm;
2. matymo kampas: 70° ± 10°;
3. storis: 10mm ± 1mm;
4. galimybė išmirkyti, dezinfekuoti ar autoklavuoti.
	

	2.5
	Standus endoskopas
	1.	darbinis ilgis: 150 mm ± 40 mm;
2.	matymo kampas: 0° ± 10°;
3.	storis: 2.6 mm ± 0.2 mm;
4.	galimybė autoklavuoti.
	

	2.6
	Standus endoskopas
	1. darbinis ilgis: 40 mm ± 20 mm;
2. matymo kampas: 0° ± 10°;
3. storis: 4 mm ± 0.2 mm;
4. galimybė autoklavuoti.
	

	3.
	Diagnostinis timpanometras
	1. Diagnostinis timpanometras
2. Signalo dažnis 226 Hz± 10 Hz
3. Signalo intensyvumas 85 dB ± 1 dB
4. Slėgio ribos ne siauresnėse ribose kaip nuo +200 iki – 400 dPa
5. Reflekso tyrimas
6. Tyrimo metodas – Ipsi
7. Integruotas ekranas
8. Terminis spausdintuvas
9. Vienkartinių ausų kištukų komplektas (skirtingų dydžių).
	

	4.
	Paciento kėdė
	1. elektrinis kėdės aukščio reguliavimas;
2. kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 140mm;
3. atlenkiamas nugaros atlošas;
4. galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį;
5. atrama galvai;
6. kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti lengvai prižiūrima medžiaga.
	

	5.
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	Pateikti kartu su pasiūlymu.
	

	6.
	Siūlomas medicinos prietaisas ir jo visos sudedamosios dalys turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prietaiso ir jo visų sudedamųjų dalių CE atitiktį patvirtinantys dokumentai, įskaitant notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą, kai jis pagal taikomą klasę yra privalomas, ir nurodytas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.
	Pateikiama kartu su pasiūlymu
	

	7. *
	Kiti reikalavimai:
	

	7.1.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėnesiai 
	Tikrinama sutarties vykdymo metu

	7.2.
	Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
	Pristatoma kartu su įranga
	Tikrinama sutarties vykdymo metu

	7.3.
	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai yra tinkamai apmokyti ir sertifikuoti vykdyti siūlomos įrangos techninės priežiūros, ir garantinio aptarnavimo darbus.
	Pateikiamas tiekėjo patvirtinimas
	Tikrinama sutarties vykdymo metu



*Atitiktis šiems reikalavimams bus tikrinama prekių pristatymo metu.


KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI: Techninėje specifikacijoje (2 priedas) nurodytus dokumentus, įrodančius prekės atitiktį techninės specifikacijos 1-6 punktuose nustatytiems reikalavimams.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
		Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas1

	1.
	Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (5 priedas)
	

	2.
	Gamintojo patvirtinimas dėl atsarginių detalių tiekimo
	

	3.
	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (3 priedas)
	

	4.
	Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (2 priedas)
	

	5.
	Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma)
	

	6.
	Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma)
	

	7.
	Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma)
	

	8.
	Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma)
	

	9.
	Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma)
	

	10.
	Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).
	



Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims /*:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	

	
	
	






Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

	[bookmark: _Hlk175667367]
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



