
DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ ŠILUTĖJE, LAISVĖS ALĖJOJE, REKONSTRAVIMAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Pirkimo objektas: Susisiekimo komunikacijų, kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Šilutėje, Laisvės alėjoje, rekonstravimas.
2. Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.
3. Statybos vieta: Šilutės miestas. 
4. Statybos rūšis: Rekonstravimas, nauja statyba. 
5. Darbai atliekami pagal patvirtintą Susisiekimo komunikacijų, kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Šilutėje, Laisvės alėjoje, rekonstravimas. Projekto Nr. NDP-23.051 
6. Kategorija: I-II grupės nesudėtingieji ir neypatingieji statiniai

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	I.SKLYPAS
	
	
	

	1.1.Sklypo plotas
	m²
	2042
	

	1.2.Sklypo užstatytas plotas
	m²
	-
	

	1.3.Sklypo užstatymo tankumas
	%
	-
	

	III.SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
	
	
	

	3.1.Pėsčiųjų – dviračių takas - 01( un.Nr.4400-6139-9428)
	
	
	

	3.1.1.kategorija
	
	E
	

	3.1.2.ilgis*
	km
	0,326
	

	3.1.2.plotis
	m
	5,00
	

	IV.INŽINERINIAI TINKLAI
	
	
	

	4.1.Lietaus nuotekų tinklai:
	
	
	

	4.1.1.ilgis*
	m
	183,5
	

	4.1.2.vamzdžio skersmuo
	mm
	315
	

	4.1.3. ilgis*
	m
	87
	

	4.1.4. vamzdžio skersmuo
	mm
	250
	

	4.1.5. ilgis*
	m
	920
	

	4.1.6. vamzdžio skersmuo
	mm
	200
	

	4.2.Elektros (apšvietimo) tinklai:
	
	
	

	4.2.1.tinklo ilgis*
	m
	2777
	

	4.2.2.elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis
	Vnt; mm²
	AL 4x35
	

	4.2.1.tinklo ilgis*
	m
	925
	

	4.2.2.elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis
	Vnt; mm²
	Cu 3x1,5
	

	V.KITI STATINIAI
	
	
	

	5.1. kiemo aikštelė -02 ( prie daugiabučio gyvenamojo namo Šilutė, Laisvės alėja Nr.1, unikalus Nr.4400-6138-8023)
	
	
	

	5.1.2. plotas* 
	m²
	2050
	

	5.2.kiemo aikštelė -03 (prie daugiabučių gyvenamųjų namų Šilutė, Laisvės alėja Nr. 2, 3, 4, 5 (unikalus Nr.4400-6138-8034)
	
	
	

	5.2.1.plotas*
	m²
	5261
	

	5.3.kiemo aikštelė -04 (prie daugiabučio gyvenamojo namo Šilutė, Laisvės alėja Nr.6 (unikalus Nr.4400-6138-8045)
	
	
	

	5.3.1.plotas*
	m²
	1094
	

	5.4.kiemo aikštelė -05 (prie daugiabučių gyvenamųjų namų Šilutė, Laisvės alėja Nr.7, 8 (unikalus Nr.4400-6138-8056)
	
	
	

	5.4.1.plotas*
	m²
	3137
	

	5.5.kiemo aikštelė -06 (prie daugiabučių gyvenamųjų namų Šilutė, Laisvės alėja Nr.9, 10 (unikalus Nr.4400-6138-8067)
	
	
	

	5.5.1.plotas
	m²
	3184
	


*Žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų 

	Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.	 
