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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančioji organizacija – Panevėžio mokymo centras, juridinio asmens kodas 306137642, registracijos adresas Staniūnų g. 68, Panevėžys (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytą pirkimo objektą.
1.2. Šis viešasis pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.
1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše.
1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.
1.5. Šis supaprastintas mažos vertės pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do . Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
1.6. Pirkimo procedūrų klausimais Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo yra viešųjų pirkimų specialistė Lina Kavaliauskienė, tel. +370 650 84752, el. p.: lina.kavaliauskiene@paneveziomc.lt.
1.7. Techninės specifikacijos ir prekių pirkimo klausimais Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo – informacinių technologijų skyriaus vedėjas Arnualdas Dalinda, tel. nr. +370 603 79811, el. p. arnualdas.dalinda@paneveziomc.lt
1.8. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Šio pirkimo objektas yra nurodytas tinklo komutatorių ir bevielio ryšio prieigos taškų techninė specifikacija (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1) ir Pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3, Pasiūlymo priedas Nr. 1), kurie pateikiami pirkimo sąlygų prieduose.
2.2. Šis pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.
2.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų pasiūlymo formoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.
2.4. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vietos adresas: Perkančiosios organizacijos pastatas, esantis Staniūnų g. 68, Panevėžys.
2.5. Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu argumentai: pirkimo objekto centralizuotų pirkimų kataloge nėra reikiamų parametrų prekių.

3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI

3.1. Perkančioji organizacija numato tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų (jeigu jų pajėgumais tiekėjas remiasi) pašalinimo pagrindus (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2).
3.2. Perkančioji organizacija šiame pirkime netaiko kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3.  Pirkime Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD) nebus naudojamas. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams nurodytiems Pirkimo sąlygų priede Nr. 2, išskyrus tuos atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo.
3.4. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais.
3.5. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo Perkančiajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti žinomus subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.
3.6. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą. 
3.7. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas turi turėti teisę vykdyti prekybos veiklą. 
	Tiekėjo (juridinio asmens) steigimo ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.



4. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

4.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (aktuali redakcija), 4.4.4 papunkčio reikalavimais, kai prekėms tiekti nustatomi savarankiški aplinkos apsaugos kriterijai (kriterijai nurodyti Sutarties projekto 9 skyriaus 9.1.1-9.1.3 papunkčiuose).

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS

5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Pasiūlymas pateikiamas užpildžius Pasiūlymo formą (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3, Pasiūlymo priedas Nr. 1) ir užpildytą lentelę (Pasiūlymo priedas Nr. 1);
5.2. Tiekėjas negali pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.3. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruti tiekėjai. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz. pdf, jpg, xlsx,, docx ir kt.).
5.4. Tiekėjo pasiūlymas turi būti pateiktas lietuvių kalba.
5.5. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti CVP IS priemonėmis – CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas visus reikalaujamus dokumentus.
5.6. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos.
5.7. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas naudojant CVP IS iki 2026 m. lapkričio 11 d. 14.00 val.
5.9. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
5.10. Pasiūlyme nurodomi įkainiai/kaina pateikiami eurais. Apskaičiuojant įkainį/kainą, turi būti atsižvelgiama į visus pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo įkainius/kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
5.11. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma.
5.12. Tiekėjas pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad pasiūlymas yra nekonfidencialus.
5.13. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba, sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar teikti pavėluotai.

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMAS

6.1. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

7. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 3 (trims) dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
7.2. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kiti susirašinėjimai vykdomi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

8. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PASIŪLYMO ATMETIMO PRIEŽASTYS

8.1. Pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros atliekamos nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.
8.2. Pasiūlymus nagrinėja ir vertina Perkančioji organizacija.
8.3. Vokai su pateiktais pasiūlymais atplėšiami 2026 m. lapkričio 11 d. 14.30 val.
8.4. Perkančioji organizacija vertina:
8.4.1. ar pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjas paaiškintų savo pasiūlymą, jei tai nepakeistų pasiūlymo esmės ir pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas netaptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus;
8.4.2. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
8.4.3. ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą kainą (ar pasiūlymo sudedamųjų dalių kainą), jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais turi būti laikoma neįpratai maža, jeigu ji yra 30 (trisdešimt) ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
8.4.4. ar pasiūlyme nurodyta bendra kaina atitinka jos sudėtinių dalių sumą. Jei Perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu ras pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, paprašys tiekėjo per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis;
8.4.5. tiekėjų pateikti pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai siunčiami CVP IS priemonėmis, tokiu pat būdu vykdomas ir susirašinėjimas su pirkimo sąlygose nurodytais asmenimis, įgaliotais palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais.
8.5. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:
8.5.1. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per nurodytą terminą nepaaiškino pasiūlymo;
8.5.2. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
8.5.3. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
8.5.4. pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos ir, Perkančiajai organizacijai paprašius, per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbtos kainos, tiekėjas neištaiso šių aritmetinių klaidų;
8.5.5. jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą;
8.5.6. pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;
8.5.7. tiekėjas, per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;
8.5.8. kitais Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais.
8.6. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.
8.7. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas esantis pasiūlymų eilės pirmoje vietoje. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina.
8.8. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.
8.9. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
8.10. Suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešama apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis.
8.11. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
8.12. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
8.13. Pirkimas bus laikomas įvykusiu, jeigu bus gautas bent vienas pasiūlymas, atitinkantis šio pirkimo sąlygas.

9. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Jei tiekėjas mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, jis gali savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus ginti Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
Pirkimo sąlygų priedas nr. 1

TINKLO KOMUTATORIŲ IR BEVIELIO RYŠIO PRIEIGOS TAŠKŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Panevėžio mokymo centras.
2. Perkama tinklo komutatoriai (7 vnt.) ir bevielio ryšio prieigos taškai (46 vnt.) (toliau – Prekės), įskaitant jų pristatymą Perkančiosios organizacijos adresu.
3. Pirkimo objekto BVPŽ kodas: 32420000 „Tinklo įranga“.
4. Prekės turi būti naujos, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing / refurbished) prekių.
5. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo Sutarties pasirašymo dienos.
6. Prekės turi būti pristatytos Panevėžio mokymo centro adresu Staniūnų g. 68, Panevėžys.
7. Garantija Prekėms – ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
8. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų objektą.
9. Bevielio ryšio prieigos taškai ir tinklo komutatoriai turi būti pilnai suderinami ir valdomi su LITNET (Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklu, jungiančiu šalies mokslo, studijų bei švietimo įstaigas ir teikiančiu joms pažangias duomenų perdavimo bei elektronines paslaugas).
10. Bendrieji ir specifiniai reikalavimai Prekėms:

1 lentelė
	Managed Layer 3 PoE+ / PoE++ Komutatoriui 16 portų – 2 vnt.

	Eil. nr.
	Bendrieji ir fiziniai reikalavimai

	1.
	Įrenginio tipas:
	Valdomas (Managed) L2/L3 komutatorius.

	2.
	Montavimo tipas:
	Stalinis arba montuojamas į 19” ryšių spintą (su komplekte esančiais laikikliais).

	3.
	Ekrano sąsaja:
	Integruotas spalvotas statuso/būsenos ekranas (ne mažesnis nei 1.3" LCM su jutikliniu valdymu).


	4.
	Valdymas:
	Integracija į „UniFi Network“ centralizuoto valdymo ekosistemą, kuria naudoja LitNet tinklas.


	
	Prievadai ir tinklo sąsajos

	5.
	Bendras RJ45 prievadų skaičius:
	Ne mažiau kaip 16 vnt.


	6.
	2.5 GbE prievadai:
	Ne mažiau kaip 4 x 100/1000/2500 Mbps (2.5G RJ45).

	7.
	1 GbE prievadai:
	Ne mažiau kaip 12 x 10/100/1000 Mbps RJ45.


	8.
	Aukštyn nukreipti (Uplink) prievadai:
	Ne mažiau kaip 2 x 10G SFP+ optinės jungtys.

	
	Maitinimo per tinklą (PoE) parametrai

	9.
	PoE standartų palaikymas:
	802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) ir 802.3bt (PoE++).

	10.
	PoE prievadų skaičius:

	Visi 4 vnt. 2.5 GbE prievadai privalo palaikyti PoE++ (802.3bt) standartą (iki 60W vienam prievadui).
Visi 12 vnt. 1 GbE prievadų privalo palaikyti PoE+ (802.3at) standartą (iki 30W vienam prievadui).

	11.
	Naudingasis PoE biudžetas (PoE Power Budget):
	Ne mažesnis nei 180 W.


	
	Tinklo ir L2/L3 funkcionalumas

	13.
	Komutavimo geba (Switching Capacity):
	Ne mažesnė nei 56 Gbps.

	14.
	Paketų perdavimo sparta (Non-Blocking Throughput):
	Ne mažesnė nei 28 Gbps.

	15.
	Funkcijos:
	Layer 3 maršrutizavimas (Inter-VLAN routing, Static Routing, DHCP Server), EtherChannel / Port Aggregation, VLAN (802.1Q), Jumbo Frames.

	16.
	Apsaugos funkcijos:
	Etherlighting™ technologija (RGB LED prievadų apšvietimas sparta/VLAN/statuso indikacijai pagal prievadą).





2 lentelė
	Ultra-Kompaktiškas valdomas PoE+ komutatorius (210W) 8 portų – 7 vnt.

	Eil. nr.
	Bendrieji ir fiziniai reikalavimai

	1.
	Įrenginio tipas:
	Ultralengvas ir kompaktiškas valdomas (Managed) Layer 2 Ethernet komutatorius.

	2.
	Maitinimo tipas:
	Maitinamas per išorinį kintamosios srovės (AC) adapterį, kurio galia – 210 W.

	3.
	Montavimo galimybės:
	Stalinis arba tvirtinamas prie sienos / VESA / DIN bėgelio (su pridedamu sieniniu laikikliu).


	4.
	Valdymas:
	Centralizuotas valdymas per „UniFi Network“ platformą, kuria naudoja LitNet tinklas EDUROAM valdymui.

	
	Prievadai ir tinklo sąsajos

	5.
	Bendras RJ45 prievadų skaičius:
	Tiksliai 8 x 10/100/1000 Mbps (1 GbE RJ45) prievadai.


	6.
	Konfigūracija:

	1 x GbE RJ45 įvesties (Uplink / PoE In) prievadas.
7 x GbE RJ45 išvesties (PoE Out) prievadai.

	7.
	SFP / Optiniai prievadai:
	Nėra (be SFP/SFP+ jungčių).


	
	Maitinimo per tinklą (PoE) parametrai

	8.
	PoE standartų palaikymas:
	802.3af (PoE) ir 802.3at (PoE+).

	9.
	Maitinami prievadai:
	Visi 7 išvesties prievadai privalo palaikyti PoE/PoE+ išvestį (iki 30W vienam prievadui).

	10.
	Naudingasis PoE biudžetas (PoE Power Budget):
	Ne mažesnis nei 202 W (naudojant komplekte esantį 210W maitinimo adapterį).

	
	Našumas ir matmenys

	11.
	Komutavimo geba (Switching Capacity):
	16 Gbps.


	12.
	Neblokuojamas pralaidumas (Non-Blocking Throughput):
	8 Gbps.


	13.
	Matmenys: 
	Itin kompaktiškas korpusas – ne didesnis nei 203 x 76 x 33 mm.





3 lentelė
	[bookmark: _Hlk243917659]Bevielio ryšio prieigos taškui – 46 vnt.

	Eil. nr.
	Bendrieji ir Tinklo reikalavimai

	1.
	Wi-Fi standartas:
	Turi palaikyti naujausią IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) standartą. 

	2.
	Dažnių juostos:
	Dviejų dažnių juostų (Dual-Band) veikimas – 2.4 GHz ir 5 GHz. 

	3.
	Srautų skaičius (Spatial Streams):
	Ne mažiau kaip 5 erdviniai srautai (2x2 ant 2.4 GHz ir 3x3 ant 5 GHz). 


	4.
	Tinklo sąsaja:
	Ne mažiau kaip 1 x RJ45 lizdas, palaikantis ne mažesnį kaip 2.5 Gbps (2.5 GbE) duomenų perdavimo greitį.

	5.
	Apskaičiuotas padengimo plotas:
	Atviroje erdvėje ne mažesnis kaip 160 m². 


	6.
	Aptarnaujamų įrenginių skaičius:
	Ne mažiau kaip 300+ vienu metu prisijungusių vartotojų. 


	
	Radijo ir Antenų Parametrai

	7.
	Antenų konfigūracija (MIMO): 
	2.4 GHz dažnių juostoje: ne mažiau nei 2x2 (DL/UL MU-MIMO). 
5 GHz dažnių juostoje: ne mažiau nei 3x3 (DL/UL MU-MIMO).

	8.
	Maksimalus duomenų perdavimo greitis (Data Rate): 
	2.4 GHz dažnyje: ne mažesnis kaip 688 Mbps (palaikant BW40). 
5 GHz dažnyje: ne mažesnis kaip 4.3 Gbps (palaikant BW160). 

	9.
	Antenų stiprinimas (Antenna Gain): 
	2.4 GHz juostoje: ne mažesnis kaip 4 dBi. 
5 GHz juostoje: ne mažesnis kaip 6 dBi. 

	10.
	Maksimali spinduliavimo galia (TX Power): 
	2.4 GHz: ne mažiau nei 26 dBm. 
5 GHz: ne mažesnis nei 27 dBm.

	11.
	Maitinimas ir Fiziniai Parametrai

	12.
	Maitinimo būdas:
	Tik per tinklo laidą – PoE (IEEE 802.3af) arba atitinkama pasyvaus PoE įtampa (42.5–57V DC). 

	13.
	Maksimalios energijos sąnaudos:
	Ne didesnės nei 14 W.

	14.
	Tvirtinimas:
	Komplekte privalo būti gamykliniai tvirtinimo elementai montavimui ant lubų ir sienos.

	
	Programinė įranga ir valdymas

	15.
	Centralizuotas valdymas per nemokamą / be papildomų licencijų valdiklio programinę įrangą (Controller/Network application) arba mobiliąją programėlę (iOS/Android).

	16.
	Papildomų funkcijų palaikymas:
	Guest Network Isolation, Private Pre-Shared Key (PPSK), RADIUS over TLS (RadSec), Band Steering, Fast Roaming (802.11r).

















Pirkimo sąlygų priedas nr. 2

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir Perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar Perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).


























Pirkimo sąlygų priedas nr. 3
(Pasiūlymo formos pavyzdys)
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Panevėžio mokymo centrui

PASIŪLYMAS
DĖL TINKLO KOMUTATORIŲ IR BEVIELIO RYŠIO PRIEIGOS TAŠKŲ
PIRKIMO
____________
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)
	

	Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)
	

	Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė
	

	Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais
	

	Dalyvio telefono/fakso numeris
	

	Dalyvio el. pašto adresas
	


Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Siūlome:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Bendra kaina EUR be PVM

	1.
	Managed Layer 3 PoE+ / PoE++ Komutatoriui 16 portų (gamintoją, modelį įrašyti)
	Vnt.
	2
	

	2.
	Ultra-Kompaktiškas valdomas PoE+ komutatorius (210W) 8 portų (gamintoją, modelį įrašyti)
	Vnt.
	7
	

	3.
	Bevielio ryšio prieigos taškai (gamintoją, modelį įrašyti)
	Vnt.
	46
	

	Bendra kaina Eur be PVM
	

	Eur PVM
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



Bendra pasiūlymo kaina žodžiais .........................................................................eurai ir ......ct.

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos.
Informacija apie subtiekėjus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomos tiekti prekės

	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	EUR su PVM
	Proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Viso:
	
	


Informacija apie ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas
	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis

	
	
	

	
	
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Dokumentų pavadinimai

	
	

	
	


Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

______________________________	___________		_________________
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė	



Pasiūlymo priedas Nr. 1
[bookmark: OLE_LINK1]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Minimali reikalaujama charakteristika
	Siūlomos specifikacijos
Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus, konkretus siūlomos įrangos aprašymas 
Pildo tiekėjas

	1.
	Managed Layer 3 PoE+ / PoE++ Komutatoriui 16 portų – 2 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį 
	

	1.1.
	Įrenginio tipas:
	Valdomas (Managed) L2/L3 komutatorius.
	

	1.2.
	Montavimo tipas:
	Stalinis arba montuojamas į 19” ryšių spintą (su komplekte esančiais laikikliais).
	

	1.3.
	Ekrano sąsaja:
	Integruotas spalvotas statuso/būsenos ekranas (ne mažesnis nei 1.3" LCM su jutikliniu valdymu).

	

	1.4.
	Valdymas:
	Integracija į „UniFi Network“ centralizuoto valdymo ekosistemą, kuria naudoja LitNet tinklas.

	

	1.5.
	Bendras RJ45 prievadų skaičius:
	Ne mažiau kaip 16 vnt.

	

	1.6.
	2.5 GbE prievadai:
	Ne mažiau kaip 4 x 100/1000/2500 Mbps (2.5G RJ45).
	

	1.7.
	1 GbE prievadai:
	Ne mažiau kaip 12 x 10/100/1000 Mbps RJ45.

	

	1.8.
	Aukštyn nukreipti (Uplink) prievadai:
	Ne mažiau kaip 2 x 10G SFP+ optinės jungtys.
	

	1.9.
	PoE standartų palaikymas:
	802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) ir 802.3bt (PoE++).
	

	1.10.
	PoE prievadų skaičius:

	Visi 4 vnt. 2.5 GbE prievadai privalo palaikyti PoE++ (802.3bt) standartą (iki 60W vienam prievadui).
Visi 12 vnt. 1 GbE prievadų privalo palaikyti PoE+ (802.3at) standartą (iki 30W vienam prievadui).
	

	1.11.
	Naudingasis PoE biudžetas (PoE Power Budget):
	Ne mažesnis nei 180 W.

	

	1.13.
	Komutavimo geba (Switching Capacity):
	Ne mažesnė nei 56 Gbps.
	

	1.14.
	Paketų perdavimo sparta (Non-Blocking Throughput):
	Ne mažesnė nei 28 Gbps.
	

	1.15.
	Funkcijos:
	Layer 3 maršrutizavimas (Inter-VLAN routing, Static Routing, DHCP Server), EtherChannel / Port Aggregation, VLAN (802.1Q), Jumbo Frames.
	

	1.16.
	Apsaugos funkcijos:
	Etherlighting™ technologija (RGB LED prievadų apšvietimas sparta/VLAN/statuso indikacijai pagal prievadą).

	

	2.
	Ultra-Kompaktiškas valdomas PoE+ komutatorius (210W) 8 portų – 7 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	2.1.
	Įrenginio tipas:
	Ultralengvas ir kompaktiškas valdomas (Managed) Layer 2 Ethernet komutatorius.
	

	2.2.
	Maitinimo tipas:
	Maitinamas per išorinį kintamosios srovės (AC) adapterį, kurio galia – 210 W.
	

	2.3.
	Montavimo galimybės:
	Stalinis arba tvirtinamas prie sienos / VESA / DIN bėgelio (su pridedamu sieniniu laikikliu).

	

	2.4.
	Valdymas:
	Centralizuotas valdymas per „UniFi Network“ platformą, kuria naudoja LitNet tinklas EDUROAM valdymui.
	

	2.5.
	Bendras RJ45 prievadų skaičius:
	Tiksliai 8 x 10/100/1000 Mbps (1 GbE RJ45) prievadai.

	

	2.6.
	Konfigūracija:

	1 x GbE RJ45 įvesties (Uplink / PoE In) prievadas.
7 x GbE RJ45 išvesties (PoE Out) prievadai.
	

	2.7.
	SFP / Optiniai prievadai:
	Nėra (be SFP/SFP+ jungčių).

	

	2.8.
	PoE standartų palaikymas:
	802.3af (PoE) ir 802.3at (PoE+).
	

	2.9.
	Maitinami prievadai:
	Visi 7 išvesties prievadai privalo palaikyti PoE/PoE+ išvestį (iki 30W vienam prievadui).
	

	2.10.
	Naudingasis PoE biudžetas (PoE Power Budget):
	Ne mažesnis nei 202 W (naudojant komplekte esantį 210W maitinimo adapterį).
	

	2.11.
	Komutavimo geba (Switching Capacity):
	16 Gbps.

	

	2.12.
	Neblokuojamas pralaidumas (Non-Blocking Throughput):
	8 Gbps.

	

	2.13.
	Matmenys: 
	Itin kompaktiškas korpusas – ne didesnis nei 203 x 76 x 33 mm.

	

	3.
	Bevielio ryšio prieigos taškui – 46 vnt.
	Nurodyti gamintoją ir modelį
	

	3.1.
	Wi-Fi standartas:
	Turi palaikyti naujausią IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) standartą. 
	

	3.2.
	Dažnių juostos:
	Dviejų dažnių juostų (Dual-Band) veikimas – 2.4 GHz ir 5 GHz. 
	

	3.3.
	Srautų skaičius (Spatial Streams):
	Ne mažiau kaip 5 erdviniai srautai (2x2 ant 2.4 GHz ir 3x3 ant 5 GHz). 

	

	3.4.
	Tinklo sąsaja:
	Ne mažiau kaip 1 x RJ45 lizdas, palaikantis ne mažesnį kaip 2.5 Gbps (2.5 GbE) duomenų perdavimo greitį.
	

	3.5.
	Apskaičiuotas padengimo plotas:
	Atviroje erdvėje ne mažesnis kaip 160 m². 

	

	3.6.
	Aptarnaujamų įrenginių skaičius:
	Ne mažiau kaip 300+ vienu metu prisijungusių vartotojų. 

	

	3.7.
	Antenų konfigūracija (MIMO): 
	2.4 GHz dažnių juostoje: ne mažiau nei 2x2 (DL/UL MU-MIMO). 
5 GHz dažnių juostoje: ne mažiau nei 3x3 (DL/UL MU-MIMO).
	

	3.8.
	Maksimalus duomenų perdavimo greitis (Data Rate): 
	2.4 GHz dažnyje: ne mažesnis kaip 688 Mbps (palaikant BW40). 
5 GHz dažnyje: ne mažesnis kaip 4.3 Gbps (palaikant BW160). 
	

	3.9.
	Antenų stiprinimas (Antenna Gain): 
	2.4 GHz juostoje: ne mažesnis kaip 4 dBi. 
5 GHz juostoje: ne mažesnis kaip 6 dBi. 
	

	3.10.
	Maksimali spinduliavimo galia (TX Power): 
	2.4 GHz: ne mažiau nei 26 dBm. 
5 GHz: ne mažesnis nei 27 dBm.
	

	3.12.
	Maitinimo būdas:
	Tik per tinklo laidą – PoE (IEEE 802.3af) arba atitinkama pasyvaus PoE įtampa (42.5–57V DC). 
	

	3.13.
	Maksimalios energijos sąnaudos:
	Ne didesnės nei 14 W.
	

	3.14.
	Tvirtinimas:
	Komplekte privalo būti gamykliniai tvirtinimo elementai montavimui ant lubų ir sienos.
	

	3.15.
	Centralizuotas valdymas per nemokamą / be papildomų licencijų valdiklio programinę įrangą (Controller/Network application) arba mobiliąją programėlę (iOS/Android).
	

	3.16.
	Papildomų funkcijų palaikymas:
	Guest Network Isolation, Private Pre-Shared Key (PPSK), RADIUS over TLS (RadSec), Band Steering, Fast Roaming (802.11r).

	




Pirkimo sąlygų priedas nr. 4 

[bookmark: _Toc169100430]PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS (sutarties projektas)

2026 m. .................. .... d. Nr. .......
Panevėžys
[bookmark: _Toc446495346]Panevėžio mokymo centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 306137642, adresas Staniūnų g. 68, Panevėžys, atstovaujamas direktoriaus Donato Bakšio, veikiančio pagal Panevėžio mokymo centro įstatus, ir 
[bookmark: _Toc169100431]............................................ (toliau – Tiekėjas), įmonės kodas ...................................., adresas ...................................................................., atstovaujama ............................................................................. veikiančio pagal ..................................................., toliau kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis, vadovaujantis skelbiamos apklausos rezultatais, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 ,,Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), sudarė šią Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra tinklo komutatorių ir bevielio ryšio prieigos taškų pirkimas (toliau – Prekės), įskaitant jų pristatymą. 
1.2. Prekės turi būti pristatytos Užsakovo adresu – Staniūnų g. 68, LT-36143 Panevėžys.
1.3. Prekių techniniai parametrai, išsamus aprašymas ir kt. reikalavimai pateikiami Sutarties priede nr. 1 „Tinklo komutatorių ir bevielio ryšio prieigos taškų techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija).
1.4. Prekių kainos nurodytos Sutarties priede nr. 3 „Pasiūlymas dėl tinklo komutatorių ir bevielio ryšio prieigos taškų pirkimo“ (toliau – Tiekėjo pasiūlymas).

2. [bookmark: _Toc446495347][bookmark: _Toc169100432]SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO TVARKA IR PREKIŲ PRISTATYMAS

2.1. Sutartyje nustatyta fiksuoto įkainio kainodara, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.
2.2. Sutarties kaina – ........................... Eur be PVM (suma žodžiais), PVM 21 proc. – Eur (suma žodžiais). Sutarties kaina su PVM – ...........................Eur su PVM (suma žodžiais).
2.3. Į Sutarties kainą įskaitoma visa Prekių kaina, jų pristatymo išlaidos, visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu šios Sutarties vykdymu.
2.4. Sutarties kaina negali būti keičiama dėl bendro kainų lygio ir (ar) mokesčių pasikeitimo, išskyrus Sutarties 2.5. punkte nurodytą atvejį.
2.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama), išskyrus atvejus, kai pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai.
2.6. [bookmark: _Hlk107923986]Prekės privalo būti pristatytos ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo Sutarties pasirašymo dienos.
2.7. Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių pristatymo Užsakovui turi pateikti Sutarties priede nr. 3 „Prekių perdavimo-priėmimo aktą“ (toliau – Perdavimo-priėmimo aktas).
2.8. Už faktiškai ir tinkamai perduotas Prekes, Užsakovas su Tiekėju atsiskaito Sutartyje nurodytomis kainomis (eurais) mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Tiekėjo Sutartyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos.
2.9. Sutarties vykdymo metu, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.
2.10. Avansiniai mokėjimai Sutarties vykdymo metu nenumatomi.

3. [bookmark: _Toc446495348][bookmark: _Toc169100433]ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. [bookmark: _Toc446495352][bookmark: _Toc169100434]Tiekėjas įsipareigoja:
3.1.1. Pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;
3.1.2. užtikrinti, kad tiekiamo Prekės atitiktų visus, su jų tiekimu ir kokybe susijusių teisės aktų reikalavimus;
3.1.3. užtikrinti, kad Prekės būtų naujos, nenaudotos, kokybiškos ir atitiktų Sutarties priede nr. 1 nurodytus reikalavimus Techninėje specifikacijoje;
3.1.4. kartu su Prekėmis perduoti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją;
3.1.5. Užsakovui paprašius, suteikti visą būtiną informaciją apie Prekių pristatymo eigą;
3.1.6. bendradarbiauti su Užsakovu visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir (ar) kokybei;
3.1.7. laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga tinkamam sutarties vykdymui, taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams;
3.1.8. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;
3.1.9. suteikti Prekėms (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) ne trumpesnę nei 24 mėnesių garantiją. Tiekėjas privalo savo sąskaita pašalinti visus garantinio termino metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Garantinis terminas taikomas nuo Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;
3.1.10. garantuoti nemokamą nekokybiškų Prekių ar jų dalių remontą (ar pakeitimą tuo atveju, jei Prekių remontas negalimas) garantinio laikotarpio metu;
3.1.11. žaliajam pirkimui įgyvendinti Sutarties vykdymo metu laikytis aplinkos apsaugos kriterijų, nurodytų Sutarties 9 skyriuje;
3.1.12. prisiimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;
3.1.13. perleisti Užsakovui nuosavybės teises po Perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo;
3.1.14. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus Tiekėjo bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose įsipareigojimus.
3.2. Tiekėjas turi teisę:
3.2.1. 	gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;
3.2.2. Gauti laiku apmokėjimą už tinkamai ir laiku įvykdytas Sutarties sąlygas;
3.2.3. 	Tiekėjas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.
3.3. Užsakovas įsipareigoja:
3.3.1. 	sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui pristatyti Sutartyje nurodytas Prekes, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo Užsakovo;
3.3.2. 	priimdamas Prekes ją patikrinti ir įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Sutarties ir jos priedų reikalavimus;
3.3.3. 	už tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
3.3.4. 	suteikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;
3.3.5. 	vykdyti kitus Sutartyje nustatytus Užsakovui įsipareigojimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.
3.4. Užsakovas turi teisę:
3.4.1. reikalauti, kad tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo;
3.4.2. žodžiu ir (ar) raštu informuoti ir nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir (ar) defektus, bei reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 15 (penkiolika kalendorinių dienų);
3.4.3. nepriimti Prekių, neatitinkančių Tiekėjo pasiūlyme ar nurodytos Techninės specifikacijos reikalavimų;
3.4.4. prašyti Tiekėjo pateikti visus Prekių atitikimą Sutarties priede nr. 1 nurodytai Techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus;
3.4.5. 	Užsakovas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. [bookmark: _Toc169100435]Jeigu Užsakovas neatsiskaito su Tiekėju Sutartyje nustatytomis sąlygomis, Tiekėjas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.
4.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes, Užsakovas reikalauja, kad Tiekėjas sumokėtų 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Prekių pristatymo dieną.
4.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. Sutarties kainos, Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų.
4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.
4.5. Tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį, Užsakovas turi teisę reikalauti Tiekėjo sumokėti 10 proc. Sutarties kainos baudą, taip pat reikalauti atlyginti atsiradusią žalą, kurios nepadengtų bauda.
4.6. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai tiesioginius nuostolius ir išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.
4.7. Sutarties nuostatos dėl nuostolių, patirtų Sutarties galiojimo metu, atlyginimo galioja ir po Sutarties nutraukimo, jeigu Šalys raštu nesusitaria kitaip.

5. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

5.1. Ginčai tarp Šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teismine tvarka.
5.2. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.
5.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo.
5.4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Tiekėjas, siekdamas pakeisti/siūlyti naują subtiekėją, turi raštu informuoti Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Jeigu Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nepateikia Tiekėjui pastabų dėl keičiamo/naujai siūlomo subtiekėjo, laikoma, kad Užsakovas neprieštarauja subtiekėjo keitimui.
6.2. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Užsakovo sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma pagal subtiekimo sutartį, neatleidžia Tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.
6.3. Subtiekėjas, parinktas šioje Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti, neturi teisės subtiekimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų daliai vykdyti pasitelkti dar kitus asmenis.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
7.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
7.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Tiekėjui, jeigu: 
7.3.1. Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis nei nustatyta Sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant sąlyga, jei Tiekėjas informuoja, kad vienašališkai padidina (siūlo padidinti) Prekių kainą, nurodytą Sutartyje.
7.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje.
7.5. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Tiekėją raštu prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nenurodydamas jokių priežasčių.
7.6. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.
7.7. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo tinkamo jos įvykdymo, jei iki nutraukimo buvo neįvykdyti atsiradę įsipareigojimai.

8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

8.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po apklausos nugalėtojo paskelbimo ar po Sutarties įsigaliojimo dienos.
8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).
8.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį bei pateikdama tai patvirtinančius dokumentus. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
8.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, tuomet, nepaisant prekių pristatymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

9. [bookmark: _Toc446495354][bookmark: _Toc169100437]APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

9.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas), Sutarties vykdymui ir Prekėms taikomi aplinkosaugos reikalavimai pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.1 punktą:
9.1.1. mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, techninė dokumentacija, Prekių perdavimo-priėmimo aktas, sąskaitos, ar kita dokumentacija teikiama tik elektronine forma, tokiu būdu Prekėms tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių;
9.1.2. pristatant Prekes Užsakovo nurodytu adresu turi būti sunaudojama mažiau gamtos išteklių – užsakytos Prekės į konkrečią vietą privalo būti pristatytos ne dalimis ar atskirais komponentais, o vienu kartu. Atvykimui į pristatymo vietą turi būti pasirenkamas optimalus maršrutas.
9.1.3. jei Prekės bus perduodamos antrinėse pakuotėse, jos turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir/ar turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos (medžiagų sąrašas nurodytas Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“). Tiekėjas užtikrina, kad naudojamos pakuotės yra laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir/ar yra vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos vienos iš Tvarkos apraše numatytų medžiagų. Užsakovas, nustatęs, kad Prekių pristatymo metu yra naudojama antrinė pakuotė, turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti dokumentus, įrodančius šio reikalavimo atitiktį).
9.2. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma vienkartinė 2 (dviejų) procentų dydžio bauda nuo Sutarties kainos be PVM, nurodytos Sutarties 2.2 punkte. Bauda turi būti sumokėta per 14 (keturiolika) dienų į Užsakovo atsiskaitomąją banko sąskaitą.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą. 
10.2. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą:
10.2.1. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Arnualdas Dalinda, tel. nr. +370 603 79811, el. p. arnualdas.dalinda@paneveziomc.lt
10.2.2. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Panevėžio mokymo centro viešųjų pirkimų specialistė Lina Kavaliauskienė, tel. tr. +370 650 84752, el. p. lina.kavaliauskiene@paneveziomc.lt 
10.2.3. Tiekėjo asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – ....................................................................., tel. nr. ..........................................., el. p. .................................................................
10.3. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų atsakingų asmenų pasikeitimą.
10.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
10.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
10.6. Sutarties priedai:
Sutarties priedas nr. 1 –  Tinklo komutatorių ir bevielio ryšio prieigos taškų techninė specifikacija
Sutarties priedas nr. 2 – Tiekėjo pasiūlymas
Sutarties priedas nr. 3 – Prekių perdavimo – priėmimo aktas

11. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

	Užsakovas
	Tiekėjas

	Panevėžio mokymo centras
	(pavadinimas)

	Staniūnų g. 68, 36143 Panevėžys
	(adresas)

	Įstaigos kodas 306137642
PVM mokėtojo kodas LT100015245512
	Kodas
PVM mokėtojo kodas

	Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
A/s LT03 4040 0636 1000 2043

	Bankas
A/s

	
	

	Tel. nr. +370 684 80181
	Tel. Nr.

	El. p. info@paneveziomc.lt
	El. p.:

	
	



	
Direktorius Donatas Bakšys
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.
	
...............................................................
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.





































Sutarties priedas nr. 1

TINKLO KOMUTATORIŲ IR BEVIELIO RYŠIO PRIEIGOS TAŠKŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Panevėžio mokymo centras.
2. Perkama tinklo komutatoriai (7 vnt.) ir bevielio ryšio prieigos taškai (46 vnt.) (toliau – Prekės), įskaitant jų pristatymą Perkančiosios organizacijos adresu.
3. Pirkimo objekto BVPŽ kodas: 32420000 „Tinklo įranga“.
4. Prekės turi būti naujos, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing / refurbished) prekių.
5. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo Sutarties pasirašymo dienos.
6. Prekės turi būti pristatytos Panevėžio mokymo centro adresu Staniūnų g. 68, Panevėžys.
7. Garantija Prekėms – ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
8. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį arba geresnių parametrų objektą.
9. Bevielio ryšio prieigos taškai ir tinklo komutatoriai turi būti pilnai suderinami ir valdomi su LITNET (Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklu, jungiančiu šalies mokslo, studijų bei švietimo įstaigas ir teikiančiu joms pažangias duomenų perdavimo bei elektronines paslaugas).
10. Bendrieji ir specifiniai reikalavimai Prekėms:
1 lentelė
	Managed Layer 3 PoE+ / PoE++ Komutatoriui 16 portų – 2 vnt.

	Eil. nr.
	Bendrieji ir fiziniai reikalavimai

	1.
	Įrenginio tipas:
	Valdomas (Managed) L2/L3 komutatorius.

	2.
	Montavimo tipas:
	Stalinis arba montuojamas į 19” ryšių spintą (su komplekte esančiais laikikliais).

	3.
	Ekrano sąsaja:
	Integruotas spalvotas statuso/būsenos ekranas (ne mažesnis nei 1.3" LCM su jutikliniu valdymu).


	4.
	Valdymas:
	Integracija į „UniFi Network“ centralizuoto valdymo ekosistemą, kuria naudoja LitNet tinklas.


	
	Prievadai ir tinklo sąsajos

	5.
	Bendras RJ45 prievadų skaičius:
	Ne mažiau kaip 16 vnt.


	6.
	2.5 GbE prievadai:
	Ne mažiau kaip 4 x 100/1000/2500 Mbps (2.5G RJ45).

	7.
	1 GbE prievadai:
	Ne mažiau kaip 12 x 10/100/1000 Mbps RJ45.


	8.
	Aukštyn nukreipti (Uplink) prievadai:
	Ne mažiau kaip 2 x 10G SFP+ optinės jungtys.

	
	Maitinimo per tinklą (PoE) parametrai

	9.
	PoE standartų palaikymas:
	802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) ir 802.3bt (PoE++).

	10.
	PoE prievadų skaičius:

	Visi 4 vnt. 2.5 GbE prievadai privalo palaikyti PoE++ (802.3bt) standartą (iki 60W vienam prievadui).
Visi 12 vnt. 1 GbE prievadų privalo palaikyti PoE+ (802.3at) standartą (iki 30W vienam prievadui).

	11.
	Naudingasis PoE biudžetas (PoE Power Budget):
	Ne mažesnis nei 180 W.


	
	Tinklo ir L2/L3 funkcionalumas

	13.
	Komutavimo geba (Switching Capacity):
	Ne mažesnė nei 56 Gbps.

	14.
	Paketų perdavimo sparta (Non-Blocking Throughput):
	Ne mažesnė nei 28 Gbps.

	15.
	Funkcijos:
	Layer 3 maršrutizavimas (Inter-VLAN routing, Static Routing, DHCP Server), EtherChannel / Port Aggregation, VLAN (802.1Q), Jumbo Frames.

	16.
	Apsaugos funkcijos:
	Etherlighting™ technologija (RGB LED prievadų apšvietimas sparta/VLAN/statuso indikacijai pagal prievadą).





2 lentelė
	Ultra-Kompaktiškas valdomas PoE+ komutatorius (210W) 8 portų – 7 vnt.

	Eil. nr.
	Bendrieji ir fiziniai reikalavimai

	1.
	Įrenginio tipas:
	Ultralengvas ir kompaktiškas valdomas (Managed) Layer 2 Ethernet komutatorius.

	2.
	Maitinimo tipas:
	Maitinamas per išorinį kintamosios srovės (AC) adapterį, kurio galia – 210 W.

	3.
	Montavimo galimybės:
	Stalinis arba tvirtinamas prie sienos / VESA / DIN bėgelio (su pridedamu sieniniu laikikliu).


	4.
	Valdymas:
	Centralizuotas valdymas per „UniFi Network“ platformą, kuria naudoja LitNet tinklas EDUROAM valdymui.

	
	Prievadai ir tinklo sąsajos

	5.
	Bendras RJ45 prievadų skaičius:
	Tiksliai 8 x 10/100/1000 Mbps (1 GbE RJ45) prievadai.


	6.
	Konfigūracija:

	1 x GbE RJ45 įvesties (Uplink / PoE In) prievadas.
7 x GbE RJ45 išvesties (PoE Out) prievadai.

	7.
	SFP / Optiniai prievadai:
	Nėra (be SFP/SFP+ jungčių).


	
	Maitinimo per tinklą (PoE) parametrai

	8.
	PoE standartų palaikymas:
	802.3af (PoE) ir 802.3at (PoE+).

	9.
	Maitinami prievadai:
	Visi 7 išvesties prievadai privalo palaikyti PoE/PoE+ išvestį (iki 30W vienam prievadui).

	10.
	Naudingasis PoE biudžetas (PoE Power Budget):
	Ne mažesnis nei 202 W (naudojant komplekte esantį 210W maitinimo adapterį).

	
	Našumas ir matmenys

	11.
	Komutavimo geba (Switching Capacity):
	16 Gbps.


	12.
	Neblokuojamas pralaidumas (Non-Blocking Throughput):
	8 Gbps.


	13.
	Matmenys: 
	Itin kompaktiškas korpusas – ne didesnis nei 203 x 76 x 33 mm.





3 lentelė
	Bevielio ryšio prieigos taškui – 46 vnt.

	Eil. nr.
	Bendrieji ir Tinklo reikalavimai

	1.
	Wi-Fi standartas:
	Turi palaikyti naujausią IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) standartą. 

	2.
	Dažnių juostos:
	Dviejų dažnių juostų (Dual-Band) veikimas – 2.4 GHz ir 5 GHz. 

	3.
	Srautų skaičius (Spatial Streams):
	Ne mažiau kaip 5 erdviniai srautai (2x2 ant 2.4 GHz ir 3x3 ant 5 GHz). 


	4.
	Tinklo sąsaja:
	Ne mažiau kaip 1 x RJ45 lizdas, palaikantis ne mažesnį kaip 2.5 Gbps (2.5 GbE) duomenų perdavimo greitį.

	5.
	Apskaičiuotas padengimo plotas:
	Atviroje erdvėje ne mažesnis kaip 160 m². 


	6.
	Aptarnaujamų įrenginių skaičius:
	Ne mažiau kaip 300+ vienu metu prisijungusių vartotojų. 


	
	Radijo ir Antenų Parametrai

	7.
	Antenų konfigūracija (MIMO): 
	2.4 GHz dažnių juostoje: ne mažiau nei 2x2 (DL/UL MU-MIMO). 
5 GHz dažnių juostoje: ne mažiau nei 3x3 (DL/UL MU-MIMO).

	8.
	Maksimalus duomenų perdavimo greitis (Data Rate): 
	2.4 GHz dažnyje: ne mažesnis kaip 688 Mbps (palaikant BW40). 
5 GHz dažnyje: ne mažesnis kaip 4.3 Gbps (palaikant BW160). 

	9.
	Antenų stiprinimas (Antenna Gain): 
	2.4 GHz juostoje: ne mažesnis kaip 4 dBi. 
5 GHz juostoje: ne mažesnis kaip 6 dBi. 

	10.
	Maksimali spinduliavimo galia (TX Power): 
	2.4 GHz: ne mažiau nei 26 dBm. 
5 GHz: ne mažesnis nei 27 dBm.

	11.
	Maitinimas ir Fiziniai Parametrai

	12.
	Maitinimo būdas:
	Tik per tinklo laidą – PoE (IEEE 802.3af) arba atitinkama pasyvaus PoE įtampa (42.5–57V DC). 

	13.
	Maksimalios energijos sąnaudos:
	Ne didesnės nei 14 W.

	14.
	Tvirtinimas:
	Komplekte privalo būti gamykliniai tvirtinimo elementai montavimui ant lubų ir sienos.

	
	Programinė įranga ir valdymas

	15.
	Centralizuotas valdymas per nemokamą / be papildomų licencijų valdiklio programinę įrangą (Controller/Network application) arba mobiliąją programėlę (iOS/Android).

	16.
	Papildomų funkcijų palaikymas:
	Guest Network Isolation, Private Pre-Shared Key (PPSK), RADIUS over TLS (RadSec), Band Steering, Fast Roaming (802.11r).

















[bookmark: _GoBack]Sutarties priedas Nr. 3
PREKIŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
Pagal (sutarties pavadinimas) sutartį Nr. ...,
sudarytą 2026 m. .................. ..... d.
		
(Akto sudarymo vieta), 2026..... m. ............................... ..... d.

Panevėžio mokymo centras, atstovaujamas direktoriaus Donato Bakšio, veikiančio pagal Panevėžio mokymo centro įstatus, toliau vadinamas Užsakovu, ir
...................................................................., atstovaujamas ................................................................, veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Tiekėju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta Sutartimi (sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudarė šį prekių perdavimo-priėmimo aktą:
1. Tiekėjas perduoda Prekes Užsakovui, o Užsakovas Prekes priima.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Bendra kaina EUR be PVM

	1.
	Managed Layer 3 PoE+ / PoE++ Komutatoriui 16 portų (gamintoją, modelį įrašyti)
	Vnt.
	2
	

	2.
	Ultra-Kompaktiškas valdomas PoE+ komutatorius (210W) 8 portų (gamintoją, modelį įrašyti)
	Vnt.
	7
	

	3.
	Bevielio ryšio prieigos taškai (gamintoją, modelį įrašyti)
	Vnt.
	46
	

	Bendra kaina Eur be PVM
	

	Eur PVM
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



2. Užsakovas neturi Tiekėjui pretenzijų dėl Prekių.
3. Už Prekes Užsakovas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui ............................ € (....................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Tiekėjui, kitas lieka Užsakovui.

	Užsakovas
Panevėžio mokymo centras
Staniūnų g. 68, 36143 Panevėžys
Įstaigos kodas 306137642
PVM mokėtojo kodas LT100015245512
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
A/s LT03 4040 0636 1000 2043
Tel. +370 684 80181
El. p. info@paneveziomc.lt 
	Tiekėjas
(pavadinimas)
(adresas)
Kodas
PVM mokėtojo kodas
Bankas
A/s
Tel. Nr.
El. p.:

	
Direktorius Donatas Bakšys
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.
	
...............................................................
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.



