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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
PASIŪLYMAS
LABORATORINIAI REAGENTAI IR PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIKTI, SU VŠĮ PASVALIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO TURIMAIS ARBA PANAUDAI SUTEIKIAMAIS TIEKĖJŲ ANALIZATORIAIS
	

	

	(data)

	

	(vieta)

	Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys

	


[bookmark: _Toc329443224]1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei)
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies procentais, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas*
	Sutarties objekto dalies procentais, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas**

	1.
	
	

	2.
	
	


Pastaba. *Pildoma jei žinomi subtiekėjai.
**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, net jei nėra žinoma, kokie tai subtiekėjai. 

4. PASIŪLYMO KAINA 

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 
4.2.1. transportavimo išlaidas;
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;
4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.4. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.5. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.
4.2.6. 
[bookmark: _Hlk165886624]Mes siūlome šias prekes: 
	1. PIRKIMO DALIS  
REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI  ,,MICROS-60‘‘.

	Analizatorius ,,MICROS-60“ yra VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (toliau – VšĮ Pasvalio PASPC) nuosavybė.
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo. Pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad siūlomi diagnostikos reagentai, kalibratoriai ir kitos papildomos priemonės yra adaptuoti konkurso specifikacijoje nurodytam aparatui ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės kontrolės parametrus. (Pateikiama dokumento kopija).

	Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Atitikimas techniniams ir kokybiniams  reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM
	Suma, Eur su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	Tiriamoji analitė: Bendras kraujo tyrimas su 3 dalių leukocitų diferenciacija

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 1
	Bendras kraujo tyrimas su leukocitų 3 dalių diferenciacija.
	Mėginys veninis ar kapiliarinis kraujas, analizatoriaus mėginio tūris 10µl (± 5µl).
Kontrolinis kraujas 3 lygių, referentinės kontrolės reikšmės +/- 2SD ribose. Trijų lygių kontrolė atliekama kasdiena. 
Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi.
	
	3 000
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Reagentai, kontrolinės medžiagos, kalibratoriai,  plovikliai  ir / ar papildomos priemonės, tyrimui atlikti su  Micros 60.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Reagentas ABX MINIPACK LMG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Reagentas Minidil LMG (20 l)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Reagentas ABX Minilisebio 0.5 l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Reagentas ABX Cleaner 1l 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1  pirkimo dalies bendra suma Eur
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
4.  Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (toliau – Reglamentas (ES) 2027/746).
5. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.



	2. PIRKIMO DALIS.    
REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI  ANALIZATORIUMI ,,NYCOCARD READER II ‘‘.

	Analizatorius ,, NYCOCARD READER II ‘‘ yra VšĮ Pasvalio PASPC nuosavybė.
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. 

	Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimas
	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams
	Reagentų ir priemonių kiekis  (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų  skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM
	Suma, Eur su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	Tiriamoji analitė: C- reaktyvinis baltymas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11

	2.1.1
	CRB
Reagentai, kontrolinė medžiaga  ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su NycoCard Reader II analizatoriumi arba kitu lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	Mėginys kapiliarinis ir veninis kraujas, ne daugiau kaip 5µl. Matavimo ribos ne siauresnės  8-200 mg/l.
Matavimo laikas ne daugiau 2 min..
Turi būti 2 lygių kontrolė (N ir P) Referentinės kontrolės reikšmės ± 2SD ribose.
	2 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 pirkimo dalies bendra suma Eur
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi, į kurį VšĮ Pasvalio  PASPC turi nuosavybės teisę.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
5. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
6. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.

	
	

	2.2.  BIOCHEMINIS ANALIZATORIUS ,,NYCOCARD READER II ‘‘ REIKALAVIMAI
(siūlomas analizatorius arba sistema panaudai turi atitikti 2.2.  dalyje nurodytus techninius reikalavimus)


	 Eil. Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią
nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje
(dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis
parametras)

	1.
	Paskirtis
	C – reaktyvinio baltymo, atlikimui.
	 

	2.
	Reagentų naudojimas
	Reagentų rinkiniai paruošti naudojimui.
	 

	3.
	Atmintis
	Programinė atminties talpa nuo 100 iki 300 tyrimų.
	 

	4.
	Mėginio kiekis.
	Kraujas – 5 µl;
	 

	5.
	Jungtys
	RS232.
	 

	6.
	Atitikimas Reglamentui (ES) 2017/746.
	Būtina
	 




	3. PIRKIMO DALIS 
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS  BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI  MATUOKLIU ,,ACCUTREND GCT‘‘ (ARBA LYGIAVERČIU).
Matuoklis ,,ACCUTREND GCT‘‘ yra VšĮ Pasvalio PASPC nuosavybė.

	Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti matuoklio gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio matuoklio, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. 

	Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Atitikimas techniniams ir kokybiniams  reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM
	

PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, EUR su PVM
	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11

	Tiriamoji analitė: cholesterolis

	3.1.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos  tyrimui atlikti su Accutrend GCT arba kitu  lygiaverčiu matuokliu  (įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	3 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 pirkimo dalies bendra suma Eur
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su matuoklio gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu matuokliu, į kurį VšĮ Pasvalio  PASPC turi nuosavybės teisę.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.




	
4.  PIRKIMO DALIS.    
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS  GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI  MATUOKLIU ,,On·Call® Sure‘‘.

	Matuoklis ,,On·Call® Sure‘‘ yra VšĮ Pasvalio PASPC nuosavybė.
Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti matuoklio gamintojo. Diagnostinės juostelės būtinai turi būti supakuotos po vieną vienetą. Jeigu siūlomas lygiavertis matuoklis, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo matuoklio gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio matuoklio, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. 

	Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Atitikimas techniniams ir kokybiniams  reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	

PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM
	Suma, Eur su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11

	Tiriamoji analitė: gliukozė

	4.1.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos  tyrimui atlikti su ,,On·Call® Sure‘‘ arba kitu  lygiaverčiu matuokliu (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	2 000
	
	
	
	
	
	
	

	
	 4 pirkimo dalies bendra suma Eur 
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su matuoklio gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu matuokliu, į kurį VšĮ Pasvalio  PASPC turi nuosavybės teisę.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.




	5. PIRKIMO DALIS.
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS  ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI (ARBA LYGIAVERČIU).

	Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. 

	Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Atitikimas techniniams ir kokybiniams  reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	


PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM
	Suma, Eur su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11

	Tiriamoji analitė: Bendras šlapimo tyrimas

	5.1
	10 parametrų šlapimo tyrimas
Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos  tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi  (įrašyti tikslius pavadinimu)
	
	
	11 200
	
	
	
	
	
	
	

	
	5  pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Visos siūlomos prekės, reagentai bei priemonės turi būti originalios arba lygiavertės, su analizatoriaus gamintojo adaptacijos protokolais, tinkamos darbui su nurodytu analizatoriumi.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę; vieno lygio kokybės kontrolė bus atliekama su vienu analizatoriumi)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
4. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
5. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
6. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda

	
	
	
	
	
	
	

	5.2.  (I) PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS – 3 vnt. 
(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti  5. 2. (I) dalyje nurodytus techninius reikalavimus)

	 Eil. Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią
nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje
(dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis
parametras)

	1.
	Paskirtis
	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles.
	 

	2.
	Matavimo metodas
	Atspindžio fotometras.
	 

	3.
	Matavimo pajėgumas
	Ne mažiau 520 tyrimų / val.
	 

	4.
	Atmintis
	Iki 5 000 tyrimų rezultatų.
	 

	5.
	Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje.
	Būtina.
	 

	6.
	Mėginių identifikacija
	Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšninius kodus.
	 

	7.
	Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas.
	Būtina.
	

	8.
	Tiriamų parametrų skaičius
	10 parametrų.
	

	9.
	Tiriami parametrai
	Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai
	

	10.
	Kokybės kontrolė
	2 lygių, skysta, paruošta naudoti.
	

	11.
	Kalibravimas
	Automatinė savikalibracija.
	

	12.
	Rezultatų pateikimas
	SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu.
	

	13.
	Rezultatų spausdinimas
	Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio.
	

	14.
	Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms
	Būtina
	

	15.
	Jungtys
	RS 232, paralelinė, barkodui.
	

	16.
	Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią ESIS  dvikrypčiu ryšiu.
	Būtina
	

	17.
	Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas.
	Būtina
	



5.2. (II) PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS – 6 vnt. 
(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti 5. 2.(II) dalyje nurodytus techninius reikalavimus)
	Eil. Nr.:
	Techniniai parametrai/ specifikacija
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią
nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje
(dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1
	Paskirtis
	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius, darbui naudojantis šlapimo diagnostines juosteles.
	

	2
	Matavimo metodas
	Atspindžio fotometras.
	

	3
	Matavimo pajėgumas
	Ne mažiau 60 tyrimų / val.
	

	4
	Atmintis
	Iki 4 000 tyrimų rezultatų.
	

	5
	Brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso komplektacijoje.
	Būtina.
	

	6
	Mėginių identifikacija
	Suvedimas rankiniu būdu ir / ar nuskaitant brūkšninius kodus.
	

	7
	Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas.
	Būtina.
	

	8
	Tiriamų parametrų skaičius
	10 parametrų.
	

	9
	Tiriami parametrai
	Kraujas, gliukozė, ph, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai
	

	10
	Kokybės kontrolė
	2 lygių, skysta, paruošta naudoti.
	

	11
	Kalibravimas
	Automatinė savikalibracija.
	

	12
	Rezultatų pateikimas
	SI sistemos vienetai. Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu.
	

	13
	Rezultatų spausdinimas
	Terminis spausdintuvas integruotas analizatoriuje, ne mažiau 53 mm pločio.
	

	14
	Integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms
	Būtina
	

	15
	Jungtys
	RS 232, paralelinė, barkodui.
	

	16
	Analizatorius turi jungtis į įstaigoje esančią ESIS  dvikrypčiu ryšiu.
	Būtina
	

	17
	Gamintojo įgaliojimas ir šlapimo analizatoriaus CE sertifikatas.
	Būtina
	




	6. PIRKIMO DALIS   
REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI ,,STA SATELLITE‘‘ (ARBA LYGIAVERČIU).

	Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo. Jeigu siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).  Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas.

	Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Atitikimas techniniams ir kokybiniams  reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	


PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM
	Suma, Eur su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11

	Tiriamoji analitė: Protrombino komplekso (II,VII ir X kraujo krešėjimo faktorių) aktyvumas

	6.1
	Reagentas protrombino laiko (II-VII-X krešėjimo faktorių aktyvumas) nustatymui (PL) su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi  (įrašyti tikslius pavadinimus).
	Owreno metodas. Mėginys  -  citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU ml, sukalibruotas. Pakuotė <  10 ml
	
	18 500 
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL)

	6.3
	Kontrolinė medžiaga (PL) ir ADTL tyrimams atlikti.
	Viena (bendra) dviejų lygių - žinomų verčių kokybės kontrolė PL ir ADTL analitėms.
	
	5 600
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 pirkimo dalies bendra suma Eur 
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
3. Visi siūlomi reagentai, kontrolės ir eksploatacinės priemonės turi būti pagaminti vieno gamintojo, su brūkšniniais kodais, tinkami  ,,STA Satellite” (arba lygiagrečiam) analizatoriui (pateikti nuorodas dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
4. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
5. Pirkimo dalies lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų reikia įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų atlikimas).



	Eil. Nr.
	Parametrai
	Parametrų techniniai reikalavimai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią
nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje
(dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1
	Analizatoriaus duomenys
	Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
	

	2
	Analizatoriaus tipas
	Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
	

	3
	Matavimo principai
	1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis ištirti be papildomų procedūrų normalius ir / ar bet kokio lygio lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius.
2. Kolorimetrinis
3. Imunoturbidimetrinis
	

	4
	Tiriamieji mėginiai
	Atliekant PL ir ADTL tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus.
Būtina funkcija  - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant  tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti.
 -Būtinas  automatinis mėginio praskiedimas.
- Mėginių talpa: ne  mažiau 20 vietų
	

	5
	Matavimo sistema
	Atliekant PL ir ADTL tyrimus  rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos  metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)
	

	6
	Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas
	Būtinas funkcionalumas:
- reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją - daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą
- pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
	

	7
	Vienkartinės matavimo laikmenos
	Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po  200 vnt.
	

	8
	Duomenų atsekamumas
	Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis.
	

	9
	Komplektacija
	Turi būti spausdintuvas, monitorius, srovės / įtampos stabilizatorius
	




	7. PIRKIMO DALIS    
REAGENTAI IR REIKALINGOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS KRAUJO SERUME ATLIKTI SU AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI ,,Olympus AU 400‘‘ (ARBA LYGIAVERČIU).

	Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, tinkantys analizatoriui ,,Olympus AU 400“. Jeigu siūlomas lygiavertis analizatorius panaudos būdu, jo reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą). Visos siūlomo lygiaverčio analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. 

	Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Biocheminis analizatorius turėtų turėti ISE modulį; našumas – ne mažiau 800 tyrimų per valandą su ISE; mėginiai talpinami į analizatorių nepertraukiamai; analizatorius neturi būti susietas su konkretaus gamintojo reagentais; mėginių talpa ne mažiau 80 mėginių vienu metu; ne mažiau kaip 22 STAT pozicijos; mėginių tūris – 2-50µl ribose; šaldomos dedikuotos kalibratorių pozicijos; saugumo funkcijos – krešulio aptikimas, susidūrimo aptikimas; daugkartinio naudojimo stiklinės arba lygiavertės kiuvetės. Mėginių brūkšninių kodų skaitymas; programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo ir archyvavimo funkcijomis; skubių tyrimų atlikimo galimybė. Galimybė analizatorių įjungti į informacinį laboratorijos tinklą. Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius. Nepertraukiama mėginių padavimo sistema stoveliuose. Automatinis kontrolinių tyrimų rezultatų statistinis apdorojimas. Analizatoriaus jungtis prie informacinių sistemų.

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Atitikimas techniniams ir kokybiniams  reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	


PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM
	Suma, Eur su PVM 12 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tiriamoji analitė: Gliukozė

	7.1.
	Reagentas gliukozės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi  (įrašyti tikslius pavadinimus).
	Tyrimo metodas – GOD – PAP (fermentinis   - kinetinis). Reagentas turi būti paruoštas naudoti.
	
	27 100
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Bendras cholesterolis

	7.3
	Reagentas bendro cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	20 170
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: DTL cholesterolis

	7.5

	Reagentas DTL cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	13 000
	
	
	
	
	
	
	

	7.6
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: MTL cholesterolis

	7.7

	Reagentas MTL cholesterolio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	19 810
	
	
	
	
	
	
	

	7.8
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Trigliceridai

	7.9
	Reagentas trigliceridų koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	12 258
	
	
	
	
	
	
	

	7.10
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Geležis

	7.11
	Reagentas geležies koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	1 400
	
	
	
	
	
	
	

	7.12
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Kalcis

	7.13
	Reagentas kalcio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	354
	
	
	
	
	
	
	

	7.14
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Magnis

	7.15
	Reagentas magnio koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fotometrinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	4 000
	
	
	
	
	
	
	

	7.16
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: HbA1c

	7.17
	Reagentas HbA1c koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – imunoturbidimetrinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	6 000
	
	
	
	
	
	
	


	7.18
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: C- reaktyvinis baltymas

	7.19
	Reagentas C – reaktyvinio baltymo koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi
	Tyrimo metodas – imunoturbidimetrinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	14 400
	
	
	
	
	
	
	

	7.20
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.21
	Reagentas bendro bilirubino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas –fotometrinis spalvinis.  Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	2 404
	
	
	
	
	
	
	

	7.22
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Tiesioginis bilirubinas

	7.23
	Reagentas tiesioginio bilirubino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas –fotometrinis spalvinis.  Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	2 404
	
	
	
	
	
	
	

	7.24
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Šlapalas

	7.25
	Reagentas šlapalo koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis UV metodas. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	1 854
	
	
	
	
	
	
	

	7.26
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Kreatininas

	7.27
	Reagentas kreatinino koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas –(kinetinis spalvinis tyrimas). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	23 512
	
	
	
	
	
	
	

	7.28
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Šlapimo rūgštis

	7.29
	Reagentas šlapimo rūgšties koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – fermentinis spalvinis. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	2 668
	
	
	
	
	
	
	

	7.30
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Alaninaminotransferazė (ALT)

	7.31
	Reagentas ALT koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi.
	Tyrimo metodas – IFCC. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	8 553
	
	
	
	
	
	
	

	7.32
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Aspartataminotransferazė (AST)

	7.33
	Reagentas AST koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi
	Tyrimo metodas – IFCC. Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	8 553
	
	
	
	
	
	
	

	7.34
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: Šarminė fosfatazė

	7.35
	Reagentas šarminės fosfatazės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi
	Tyrimo metodas – kinetinis fotometrinis (IFCC). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	1 882
	
	
	
	
	
	
	

	7.36
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: P - amilazė

	7.37
	Reagentas P - amilazės koncentracijai kraujo serume nustatyti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi
	Tyrimo metodas – kinetinis fotometrinis (IFCC). Reagentas turi būti jau paruoštas naudoti, stabilumas analizatoriuje iki galiojimo pabaigos.
	
	690
	
	
	
	
	
	
	

	7.38
	Reagentai, kontrolinės, kalibracinės ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kitos reikalingos priemonės:

	7.39
	Kiuvečių ir adatų plovimo tirpalas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.40
	Reagentas chromogenų koncentracijai nustatyti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7  pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
3. Visi siūlomi reagentai, kontrolės ir eksploatacinės priemonės turi būti  tinkami  ,,Olympus AU 400” (arba lygiagrečiam) analizatoriui (pateikti nuorodas dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
4. Septintosios pirkimo dalies lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų reikia įtraukti tiek, kad būtų užtikrintas kokybiškas ir patikimas visų nurodytų tyrimų atlikimas).
5. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.



	8. PIRKIMO DALIS.   
 REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS  ELEKTROLITŲ ( K, Na, )  TYRIMAMS ATLIKTI  ANALIZATORIUMI.  

	Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs, pagaminti analizatoriaus gamintojo ir atitikti kokybinius  bei techninius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).  Analizatoriaus, jo reagentų ir reikalingų papildomų priemonių instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. Būtinas CE ženklinimas ir sertifikatas, techninio aptarnavimo sertifikatas. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti nurodytus kokybinius bei techninius reikalavimus.

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Atitikimas techniniams ir kokybiniams  reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	


PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM
	Suma, Eur su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11

	Tiriamoji analitė: Na, K

	8.1
	Reagentai, plovikliai, elektrodų tirpalai  ir / ar papildomos priemonės, reikalingos elektrolitų Na+, K+ tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi  (įrašyti tikslius pavadinimus).

	 Reagentų pakuotė, skirtas atlikti ne mažiau kaip 300-800  Na+, K+ testų;  talpa medicininėms atliekoms. Pakuotės galiojimas: ne mažesnis kaip 12-18 mėnesių; atidarytas - ne mažiau kaip 90 dienų aparate. Vienas tyrimas – dvi analitės  Na+, K+.
	
	24 411
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	
	Serijinių ir pavienių tyrimų atlikimas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	
	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	
	Programinė įranga su duomenų ir kokybės kontrolės valdymo ir archyvavimo funkcijomis.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5
	
	Galimybė analizatorių prijungti į informacinį laboratorijos tinklą.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6
	
	Automatinis kontrolinių tyrimų rezultatų statistinis apdorojimas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.7
	
	Analizatoriaus jungtis prie informacinių sistemų
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.8
	Kontrolinės, kalibracinės ir kitos papildomos priemonės, reikalingos elektrolitų Na+, K+  tyrimui  atlikti  su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8 pirkimo dalies bendra suma Eur 
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę) ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.
5.Tiekėjas gali teikti pasiūlymą reagentams bei priemonėms kartu su analizatoriaus panauda.



	9. PIRKIMO DALIS.   
PIRKIMO DALIS.  REAGENTAI IR PRIEMONĖS IMUNOCHEMINIAMS TYRIMAMS (ANALIZATORIUS TYRIMAMS ATLIKTI PATEIKIAMAS PANAUDAI).

	Reagentai bei papildomos priemonės imunocheminiam  analizatoriui
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.


	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Atitikimas techniniams ir kokybiniams  reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	


PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM
	Suma, Eur su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11

	Tiriamoji analitė: C reaktyvusis baltymas (CRB)

	9.1
	C reaktyvusis baltymas (CRB)
Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	CRB matavimo ribos iš pilno kraujo ne siauresnės nei 5-200 mg/l. CRB vertė -  automatiškai koreguojama, atsižvelgiant į mėginio hematokrito vertę. Bilirubino koncentracija mėginyje iki 500 µmol/L,  trigliceridai iki 8 mmol/L, cholesterolis iki 10 mmol/L, leukocitozė iki 45x10 9 /L  neturi turėti įtakos CRB koncentracijos matavimui. Tyrimas  turi būti nejautrus Reumatoidiniam faktoriui.ml
	
	9 566
	
	
	
	
	
	
	

	Tiriamoji analitė: ACR (albumino kreatinino santykis)

	9.2
	ACR (albumino kreatinino santykis)
Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus)..
	Matavimo intervalas ne siauresnis nei:  Albuminas 5-200 mg/l , kreatininas 1,5-30.0 mmol/l..
	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9 pirkimo dalies bendra suma Eur 
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per  36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.




	Eil. Nr.
	Parametrai
	Parametrų techniniai reikalavimai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią
nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje
(dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1
	Analizatoriaus tipas, paskirtis
	Imunocheminis, skirtas profesionaliam naudojimui
	

	2
	Tyrimo metodas
	Kietos fazės imunocheminis
	

	3
	Reikalavimai mėginiui
	Mėginių sistema - be papildomo rankinio mėginio paruošimo. Atsakymas pateikiamas mg/l. Matavimas – automatinis. Mėginio tipas: kapiliarinis kraujas (CRB), šlapimas (ACR). Tyrimui reikalingas tiriamosios medžiagos kiekis CRB ne daugiau kaip 5 µl.
	

	4
	Reikalavimai testui
	Vienkartinės kasetės, skirtos atskiram tyrimui, žymėtos brūkšniniu kodu. Kasetėse turi būti visi reagentai būtini atlikti tyrimui. Kiekvienoje kasečių partijoje turi būti kalibravimo duomenys, saugomi brūkšninio kodo etiketėje. Matavimas – automatinis. Tyrimo atlikimo laikas ne ilgiau kaip 3 min (CRB).
	

	5
	Turi neturėti skystų atliekų, nenaudoja papildomų vandens ir ploviklių sąnaudų
	Būtina
	

	6
	Atitiktis Reglamentui (ES) 2017/746.
	Būtina
	

	7
	CE ženklinimas 
	Būtina
	

	8
	Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis
	Būtina
	

	9
	
	
	



	10. PIRKIMO DALIS   
REAGENTAI IR PRIEMONĖS LABORATORINIAMS TYRIMAMS (tepinėlių dažymui ir mikroskopavimui).

	

	Eil. Nr.
	Reagentų pavadinimai
	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
	Atitikimas techniniams ir kokybiniams  reikalavimams (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje)
	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.
	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui 
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	


PVM tarifas 5/21%
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM
	Suma, Eur su PVM 36 mėn.
	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	9
	10
	11

	10.1
	Metileno mėlio tirpalas
	
	
	1 040
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Imersinis aliejus tepinėlių mikroskopijai
	Viena (bendra) dviejų lygių -žinomų verčių kokybės kontrolė PL ir ADTL analitėms.
	
	1 040
	
	
	
	
	
	
	

	10.4
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.5
	Objektiniai stikleliai su matiniu krašteliu
	
	
	1 600
	
	
	
	
	
	
	

	10.6
	Reagentai ir / ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10 pirkimo dalies bendra suma Eur 
	
	
	
	
	

	PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kokybės kontrolę)  ir kitų priemonių kiekį nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE  ženklu ir atitikti Reglamentą (ES) 2017/746.
4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Pirkėjas pasilieka teisę pirkti didesnius ar mažesnius prekių kiekius, priklausomai nuo poreikio.




Pastabos:
* Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Maksimalaus kiekio suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio;
** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį, įskaitant ir aplinkos apsaugos kriterijus.
5. PASIŪLYMO KAINOS SUVESTINĖ
Perkančioji organizacija gali naudoti šią suvestinę pasiūlymų palyginimui. Tiekėjas užpildo tik siūlomas dalis. Bendra dalies kaina turi sutapti su atitinkamų eilučių kainų suma.
	Pirkimo dalis
	Teikiamas pasiūlymas (pažymėti X)
	Kaina be PVM, Eur
	PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur

	I. Hematologiniai tyrimai – Micros-60
	
	
	
	

	II. CRB – NycoCard Reader II
	
	
	
	

	III. Cholesterolis – Accutrend GCT
	
	
	
	

	IV. Gliukozė – On-Call Sure
	
	
	
	

	V. Šlapimo tyrimai ir analizatoriai
	
	
	
	

	VI. Krešėjimo tyrimai ir analizatorius
	
	
	
	

	VII. Biocheminiai tyrimai – Olympus AU 400
	
	
	
	

	VIII. Elektrolitai Na+, K+
	
	
	
	

	IX. Imunocheminiai tyrimai ir analizatorius
	
	
	
	

	X. Laboratorinės priemonės
	
	
	
	



	Bendra visų siūlomų dalių kaina be PVM, Eur
	Bendra PVM suma, Eur
	Bendra visų siūlomų dalių kaina su PVM, Eur

	
	
	



6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
	
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):
	[bookmark: _Hlk165896625]Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

	
	

	
	






Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. TIEKĖJO PATVIRTINIMAI IR DOKUMENTAI

Pažymėti „Taip“ / „Ne“ ir nurodyti dokumento pavadinimą arba priedo numerį. Jei reikalavimas konkrečiai pirkimo daliai netaikomas, įrašyti „Netaikoma“.
	Eil. Nr.
	Patvirtinimas / dokumentas
	Taip / Ne / Netaikoma
	
Dokumento pavadinimas / priedo Nr.

	1.
	Siūlomos prekės atitinka Reglamentą (ES) 2017/746 arba lygiaverčius reikalavimus; pateikiami CE / ISO sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
	
	

	2.
	Pateikti gamintojo katalogai ir techninių charakteristikų aprašymai PDF formatu su vertimu į lietuvių kalbą; reikiamos vietos pažymėtos, nurodant specifikacijos punktus.
	
	

	3.
	Pateikti dokumentai, patvirtinantys reagentų, kalibratorių, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių tinkamumą siūlomam analizatoriui bei kalibravimo ir kokybės kontrolės parametrams.
	
	

	4.
	Jei reagentai ne analizatoriaus gamintojo – pateiktas gamintojo adaptacijos protokolas konkrečiam analizatoriaus modeliui, kai to reikalauja specifikacija.
	
	

	5.
	Jei siūlomas analizatorius panaudai – užtikrinamas LAN arba lygiavertis tinklo sprendimas ir duomenų perdavimas į ESIS, kai taikoma.
	
	

	6.
	Sutinkama dėl gedimų šalinimo terminų: nuotolinis prisijungimas nedelsiant; atvykimas ne vėliau kaip per 6 val.; sistemos darbo užtikrinimas ne vėliau kaip per 8 val.; gedimo pašalinimas per 24 val. arba laikinas pakeitimas lygiaverte įranga.
	
	

	7.
	Jei prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji yra perdirbamoji; įsipareigojama pateikti įrodymus pirkėjui pareikalavus.
	
	

	8.
	Pateiktos naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis, kai to reikalauja konkrečios pirkimo dalies specifikacija.
	
	



Pastaba: šis patvirtinimų sąrašas nepakeičia konkrečios pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· teikdamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Prisiimu riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjau įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
· pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
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