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		sąlygų 1 priedas
(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Divizijos Generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklai

PASIŪLYMAS 
DĖL BEPILOČIŲ SISTEMŲ MOKYMO CENTRO KOMPIUTERINIO SKAITMENINIO VALDYMO STAKLIŲ pirkimo
       2026-      -       
			______________
	(sudarymo vieta)Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
	

	Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai
	

	Tiekėjo kodas
	

	Tiekėjo PVM kodas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjėktų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas
	



/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pirkimo sąlygose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vnt.
	Kiekis 
	Vieneto kaina Eur be PVM[footnoteRef:1] [1:  Pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.
] 

	Suma
 Eur be PVM
(3x4)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
Bepiločių sistemų mokymo centro kompiuterinio skaitmeninio valdymo staklės (pagal pridedamą techninę specifikaciją)__________________________ (pateikti siūlomos prekės modelį, pilną pavadinimą bei aktyvią nuorodą į prekės pardavėjo/gamintojo svetainę)
	


kompl.
	1
	
	

	Suma be PVM
	

	PVM (21 proc.)
	

	 pasiūlymo kaina (Eur su PVM): 
	


Pasiūlymo kaina su PVM yra _________________________________eurai ___ ct (nurodoma kaina žodžiais).
PASTABOS:
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą ir sumą Eur be PVM bei nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________________________________________________________________________ 
Šiam pirkimui skiriama lėšų suma ne didesnė kaip 25 000,00 Eur su PVM, pasiūlymai viršijantys šią sumą nesvarstomi.

[bookmark: _Hlk62731346]Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės“, reiškia, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ar pan.) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai bus pateikti anglų kalba, perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymas bus atmestas.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
Patvirtiname, kad siūloma prekė atitinka šios skelbiamos apklausos dokumentuose nurodytą  techninę specifikaciją (pildyti lentelę):
	BENDRIEJI REIKALAVIMAI
	Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės
(TAIP/NE arba tiksli  reikšmė)

	1. Visos komplektą sudarančios dalys turi būti naujos ir nenaudotos.
	Taip/Ne

	2. Darbinė eiga X ašimi ne mažiau kaip 990 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	3. Darbinė eiga Y ašimi ne mažiau kaip 1000 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	4. Darbinė eiga Z ašimi ne mažiau kaip 100 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	5. Praleidimo aukštis (angl. Clearance Z): Nuo mašinos rėmo viršutinio krašto iki portalo tilto apačios – ne mažiau kaip 100 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	6. Atvira arba portalinė rėmo konstrukcija.
	Taip/Ne

	7. Užspaudimo plotas (angl. Clamping Area): X kryptimi – ne mažiau kaip 1600 mm, Y kryptimi – ne mažiau kaip 1000 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	8. Maksimalūs gabaritiniai matmenys: ilgis (X) – ne daugiau kaip 1900 mm, plotis (Y) – ne daugiau kaip 1500 mm, aukštis (Z) – ne daugiau kaip 700 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	9. Svoris (staklių rėmo, be papildomų priedų) – ne mažesnis kaip 60 kg ir ne didesnis kaip 150 kg.
	______________ (tiksli reikšmė)

	10. Kreipiančiosios (angl. Linear Guides): X ir Y ašyse pagrindinės kreipiančiosios turi būti apvalūs velenai (ne mažesnio kaip 20 mm skersmens) arba pramoniniai profiliniai bėgiai, o bent vienoje iš pagrindinių ašių papildomai integruoti pramoniniai profiliniai bėgiai - ne mažiau kaip 15 mm; Z ašyje – ne mažiau kaip15 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	11. Integruotos papildomos pramoninės linijinės rutulinės kreipiančiosios (pvz., profiliuoti linijiniai bėgiai) su išankstine įvarža (angl. preload) ir apsauga nuo dulkių.
	______________ (tiksli reikšmė)

	12. Rutulinių sraigtų skersmuo (Ø Ball Screws): X ir Y ašyse – ne mažiau kaip 15 mm, Z ašyje – ne mažiau kaip 10 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	13. Turi būti komplektuojama kartu su frezavimo įrankiais (griebtuvai, frezos), laikikliais ir visais darbui reikalingais priedais.
	______________ (tiksli reikšmė)

	14. Turi būti komplektuojama kartu su komplektui pritaikyta daugkartine transportavimo dėže, apsaugančia nuo aplinkos poveikio transportavimo metu (gali būti adaptuojama į darbinį staklių padėklą / pagrindą).
	
Taip/Ne

	TIKSLUMO PARAMETRAI

	1. Programuojama skiriamoji geba: tikslumas ne mažesnis kaip 0,005 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	2. Kartojimo tikslumas (angl. Repeatable Accuracy): ne didesnė kaip +/- 0,01 mm paklaida.
	______________ (tiksli reikšmė)

	3. Atbulinės eigos (laisvumo) paklaida (angl. Backlash): ne didesnė kaip +/- 0,015 mm.
	______________ (tiksli reikšmė)

	4. Maksimalus tuščiosios eigos greitis (angl. Rapid Speed): ne mažesnis kaip 10 000 mm/min (su standartine programine įranga) ir techniškai palaikantis iki 30 000 mm/min (su specializuotu CAM valdymu).
	______________ (tiksli reikšmė)

	5. Maksimalus pjovimo (darbinis) greitis: iki 10 000 mm/min
	______________ (tiksli reikšmė)

	VALDYMO SISTEMOS REIKALAVIMAI

	1. Valdiklis turi užtikrinti mikro žingsninį režimą (ne mažiau kaip 2000 žingsnių/aps. / viena dešimtoji žingsnio). 
	______________ (tiksli reikšmė)

	2. Skaitmeninis CNC valdiklis, palaikantis ne mažiau kaip 4 (arba 5) kanalus/ašis (SMD technologija, maitinimas pritaikytas 230–240 V).
	______________ (tiksli reikšmė)

	3. Turi palaikyti ir būti suderinamas su profesionaliomis CNC valdymo programomis, veikiančiomis Windows, Linux arba lygiavertėse aplinkose. Valdiklis ir programinė įranga turi pilnai palaikyti standartinį G-kodą (angl. G-code). 
	______________ (tiksli reikšmė)

	· SAUGUMO IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

	1. CE atitiktis.
	Taip/Ne

	2. Komplektuojama kartu su apsauginiu gaubtu bei dulkių / drožlių nusiurbimo adapteriu.
	Taip/Ne

	3. Įrenginys turi būti pristatytas į užsakovo nurodytą vietą, iškrautas, sukalibruotas ir paleistas. Turi būti pravesti ne trumpesni nei 32 val. praktiniai ir teoriniai mokymai 6 asmenų grupei, kaip saugiai naudotis CNC komplektu, jį prižiūrėti bei programuoti.
	
Taip/Ne

	4. Mokymų laikas ir vieta turi būti derinama su pirkėju po sutarties pasirašymo.
	Taip/Ne

	5. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, siūloma programinė įranga negali būti pagaminta, o jos priežiūra vykdoma nepatikimų gamintojų ar tiekėjų iš valstybių, keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos). Tiekėjas privalo pateikti užpildytą nustatytos formos atitikties deklaraciją.“
	
Taip/Ne


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumentų lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 60 kalendorinių dienų) arba iki  mmmm-mm-dd.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Konfidenciali informacija TAIP/NE

	
	
	

	
	
	


Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

	 (Teikėjo arba jo įgalioto asmens** pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	


** Kai pasiūlymą pasirašo Teikėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.
