
SIUVIMO FURNITŪROS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientacinis Kiekis
	Siūloma techninė charakteristika

	1.
	Siuvimo siūlai turi atitikti tokius reikalavimus:
Skirti tekstilės gaminių siuvimui ir remontui;
Siūlų storis pagal gamintojo taikomą numeravimo sistemą – Nr. 120;
Spalva – balta;
Sudėtis – 100% poliesteris arba lygiavertis;
Ritės ilgis – 5000 m (±0,1m);
Siūlai tolygūs, be matomų sustorėjimų, mazgų ar kitų gamybos defektų; Tinkami naudoti siuvimo mašinomis. Atsparūs karščiui ir aukštai temperatūrai. 
Gamintojas – nurodyti.
	rit.
	2000
	

	2.
	Siuvimo siūlai turi atitikti tokius reikalavimus:
Skirti tekstilės gaminių siuvimui ir remontui;
Siūlų storis pagal gamintojo taikomą numeravimo sistemą – Nr. 120; Spalvos – įvairi pagal užsakymą;
Sudėtis – 100% poliesteris arba lygiavertis;
Ritės ilgis – 5000 m (±0,1m);
Siūlai turi būti tolygūs, be matomų sustorėjimų, mazgų ar kitų gamybos defektų;
Tinkami naudoti siuvimo mašinomis. Atsparūs karščiui ir aukštai temperatūrai.
Gamintojas – nurodyti.
	rit.
	1500
	

	3.
	Siuvimo siūlai turi atitikti tokius reikalavimus:
Skirti tekstilės gaminių siuvimui ir remontui;
Siūlų storis pagal gamintojo taikomą numeravimo sistemą – Nr. 80; Spalva – balta;
Sudėtis – 100% poliesteris arba lygiavertis;
Ritės ilgis – 5000 m (±0,1m);
Siūlai turi būti tolygūs, be matomų sustorėjimų, mazgų ar kitų gamybos defektų;
Tinkami naudoti siuvimo mašinomis. Atsparūs karščiui ir aukštai temperatūrai
Gamintojas – nurodyti.
	rit.
	1000
	

	4.
	Siuvimo siūlai turi atitikti tokius reikalavimus:
Skirti tekstilės gaminių siuvimui ir remontui;
Siūlų storis pagal gamintojo taikomą numeravimo sistemą – Nr. 80; Spalvos – įvairi pagal užsakymą;
Sudėtis – 100% poliesteris arba lygiavertis;
Ritės ilgis – 5000 m (±0,1m);
Siūlai turi būti tolygūs, be matomų sustorėjimų, mazgų ar kitų gamybos defektų;
Tinkami naudoti siuvimo mašinomis. Atsparūs karščiui ir aukštai temperatūrai.
Gamintojas – nurodyti.
	rit.
	1500
	

	5.
	Spaudė su žiedeliais turi atitikti tokius reikalavimus:
Metalinė arba lygiavertė;
Su žiedeliais, skirta tekstilės gaminių susegimui;
Spaudės išorinis skersmuo – 10,5 mm (±0,1mm);
Tinkama tvirtinti prie tekstilės gaminių, patikimai užsisegti ir atsisegti, nepažeidžiant audinio;
Atspari įprastam tekstilės gaminių priežiūros procesui.
Gamintojas – nurodyti.
	vnt.
	60000
	

	6.
	Elastinė juosta, (guma) turi atitikti tokius reikalavimus:
Skirta drabužių ir kitų tekstilės gaminių siuvimui
Plotis – 30 mm (±0,1mm);
Spalva – balta;
Juosta tolygi, tvirto tamprumo, elastinga per visą ilgį, neiri kraštuose, atlaiko įprastą tempimą ir grįžta į pradinę formą;
Tinkama įsiūti į tekstilės gaminius
Gamintojas – nurodyti.
	m.
	28000
	

	7.
	Spiralinė užtrauktuko juosta turi atitikti tokius reikalavimus:
Spiralės dydis pagal gamintojo žymėjimą – S5 mm (±0,1mm);
Juosta tinkama naudoti su atitinkamo dydžio užtrauktuko galvute (8 poz.);
Tolygi, be pažeidimų, o spiralė – tvirtai pritvirtinta prie juostos;
Spalva – įvairi pagal užsakymą.
Gamintojas – nurodyti.
	m.
	2500
	

	8.
	Užtrauktuko galvutė turi atitikti tokius reikalavimus:
Skirta naudoti su S5 mm spiralinio užtrauktuko juosta (7 poz.);
Galvutė suderinama su nurodyto dydžio juosta, sklandžiai juda, patikimai sujungia ir atskiria užtrauktuko dalis;
Medžiaga – metalas arba lygiavertis;
Spalva ir konstrukcija – įvairi pagal užsakymą.
Gamintojas – nurodyti.
	vnt.
	1000
	



	9.
	Lipni kontaktinė juosta turi atitikti tokius reikalavimus:
Dviejų dalių lipni kontaktinė juosta, sudaryta iš tarpusavyje sukibti skirtų dalių;
Skirta tekstilės gaminių susegimui;
Siuvama, tinkama pritvirtinti prie tekstilės;
Plotis – 50 mm (±0,1mm);
Juosta turi tolygų, patikimą sukibimą per visą plotą, yra tinkama siūti arba kitaip pritvirtinti prie tekstilės gaminių;
Spalva – įvairi pagal užsakymą;
Klijuojamoji dalis tinkama numatytai naudojimo paskirčiai.
Gamintojas – nurodyti.
	m.
	500
	

	10.
	Elastinė juosta, guma turi atitikti tokius reikalavimus:
Stipri elastinga tekstilės juosta, tvirto tamprumo, skirta tekstilės gaminių siuvimui ir sutvirtinimui;
Plotis – 10 mm (±0,1mm);
Spalva – balta;
Juosta atspari pakartotiniam tempimui, tolygi, neira kraštuose, išlaiko elastingumą ir grįžta į pradinę formą;
Tinkama naudoti gaminiuose, kuriuose reikalingas didesnis juostos atsparumas tempimui.
Gamintojas – nurodyti.
	m.
	7000
	



	11.
	Kantavimo juosta turi atitikti tokius reikalavimus:
Tekstilės gaminių kantavimui skirta juosta; 100% medvilnė, kirpta iš įstrižo audinio.
Plotis – 36 mm (±0,1mm);
Spalvos – balta ir žalia (spalvos atskiros);
Juosta tinkama audinio kraštams apkantuoti, tolygi, pakankamai lanksti, neiri kraštuose ir yra tinkama siūti ar kantuoti siuvimo mašina 
Gamintojas – nurodyti.
	m.
	20000
	

	12.
	„Ribas“ rankogaliams turi atitikti tokius reikalavimus:
Skirtas rankogaliams;
Atsparumas karščiui ir skalbimo temperatūrai nuo 90 °C tunelinėje plovykloje;
Sudėtis – trikotažas arba lygiavertis; Medžiaga – trikotažinis ribas, be siūlės, elastinga, tampri. Po tempimo grįžta į pradinę formą, neiri kraštuose ir yra tinkama siūti;
Be siūlės;
Spalva – balta;
Plotis – tinkamas įvairių dydžių rankogaliams;
Gamintojas – nurodyti.
	m.
	500
	

	13.
	Sagos turi atitikti tokius reikalavimus:
Skersmuo išorinis – 17 mm (±0,1mm); aukštis ~2mm;
Spalva – balta;
Sagos atsparios karščiui (lyginimo metu) ir temperatūrai ( skalbimo metu);
Lyginimo metu neskilinėja, nesideformuoja ir nepakeičia spalvos;
Tinkamos siūti prie tekstilės gaminių;
2 skylių, apvalios formos;
Gamintojas – nurodyti.
	vnt.
	1000
	



Papildomi reikalavimai:
1. Komisijai pareikalavus, Tiekėjas nurodyta tvarka ir laiku, privalo pateikti prekių pavyzdžius.
2. Kaip aukščiau nurodytų techninių reikalavimų atitikties įrodymą, Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijų kopijas ar gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus.
3. Aplinkosauga: Tekstilės ir tekstilės pluoštų pagrindu pagamintos prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše nustatytus atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktis gali būti įrodoma gamintojo techniniais dokumentais, bandymų protokolais, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatu, I tipo ekologiniu ženklu arba kitu lygiaverčiu dokumentu.
4. Prekių kiekis orientacinis. Planuojama sudaryti prekių pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui. 
__________________________
