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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.4. Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektus Nr. S-LT-TW-25-9 „Vienalytis III grupės nitridų vertikalios spinduliuotės lazerinis diodas su fotoniniu kristalu ir sukinį bei orbitinį kampinį momentą generuojančiu metapaviršiumi“, Nr. S-MIP-25-16 „Antrą optinę harmoniką generuojančių prietaisų link: optinio polinimo III-grupės nitridų bangolaidžiuose tyrimas“ ir Nr. S-A-UEI-23-6 „Vilniaus universiteto Pažangiųjų šviesos technologijų ekscelencijos centras“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – TMG (TMGa, trimetilgalio pirmtakas) ir TMA (TMAl, trimetilaliuminio pirmtakas), kiekvienas su atskiru specializuotu konteineriu, skirtu MOCVD reaktoriui (toliau – prekė arba prekės).
2.2. Pirkimo objektas skaidomas į šias dalis:
2.2.1. I (pirmoji) pirkimo objekto dalis – TMG (TMGa, trimetilgalio pirmtakas) su specializuotu konteineriu;
2.2.2.  II (antroji) pirkimo objekto dalis – TMA (TMAl, trimetilaliuminio pirmtakas) su specializuotu konteineriu. 
2.3. Prekių pristatymo vieta – Fotonikos ir Nanotechnologijų Institutas, Saulėtekio al. 3, Vilnius, 10257 Vilniaus m. sav., Lietuva.
2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys: 

1 lentelė. I (pirmoji) pirkimo objekto dalis 
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.)

	
	
	
	Taip 
	Ne 
	

	1.
	TMG (TMGa, trimetilgalio pirmtakas) su specializuotu konteineriu
	1 vnt.
	☐	☒	90 kalendorinių dienų











2 lentelė. II (antroji) pirkimo objekto dalis 
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k. d.)

	
	
	
	Taip 
	Ne 
	

	1.
	TMA (TMAl, trimetilaliuminio pirmtakas) su specializuotu konteineriu
	1 vnt.
	☐	☒	90 kalendorinių dienų



2.5. 1 ir 2 lentelėse nurodyti kiekvienos pirkimo objekto dalies prekių kiekiai ir (ar) apimtys yra tikslūs ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.6. Užsakymų teikimo tvarka:
2.6.1. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės kiekvienai pirkimo objekto daliai turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 ir 2 lentelėse nustatytą terminą. 

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:1] [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 

3.2. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
3.3. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3 lentelė. I (pirmoji) pirkimo objekto dalis – TMG (TMGa, trimetilgalio pirmtakas) 
su specializuotu konteineriu
	Eil. Nr.
	Parametras **
	Reikalaujama reikšmė 
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą
(pildo Tiekėjas)


	1.1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją
	

	1.2.
	Medžiagos grynumas *
	99,999% grynumas arba didesnis. Tiekėjas grynumo patvirtinimo dokumentą turi pateikti kartu su TMG preke jos pristatymo metu.
	

	1.3.
	Paskirtis *
	Skirtas elektroninių komponentų kristalų epitaksijai.
	

	1.4.
	Medžiagos kiekis konteineryje
	Ne mažiau kaip 395 g ir ne daugiau kaip 405 g.
	

	1.5.
	Konteinerio gamintojas, modelis
	Nurodyti produkto pavadinimą, gamintoją, modelį 
	

	1.6.
	Konteinerio paskirtis *
	Skirtas MOCVD reaktoriams.
	

	1.7.
	Konteinerio medžiagiškumas
	316 markės nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga.
	

	1.8.
	Konteinerio ir visų vamzdžių vidinių sienelių apdorojimas
	Vidinės sienelės turi būti elektriškai poliruotos.
	

	1.9.
	Atstumas nuo konteinerio viršaus iki įėjimo ir išėjimo vamzdžių jungiamųjų galų
	Ne mažiau kaip 100 mm ir ne daugiau kaip 170 mm.
	

	1.10.
	Tarpas tarp įėjimo ir išėjimo vamzdžių jungiamųjų galų
	Ne mažiau kaip 50 mm ir ne daugiau kaip 120 mm.
	

	1.11.
	Konteinerio išorinis skersmuo
	Ne daugiau kaip 90 mm.
	

	1.12.
	Konteinerio vidinis tūris
	Ne mažiau kaip 450 ml ir ne daugiau kaip 650 ml.
	

	1.13.
	Įėjimo ir išėjimo vamzdžių sklendės
	Ant įėjimo ir išėjimo vamzdžių turi būti sklendės.
	

	1.14.
	Prijungimas prie nešančių dujų tiekimo sistemos naudojant VCR jungtis (tipas male)

	Būtina
	


** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir (ar) gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

4 lentelė. II (antroji) pirkimo objekto dalis – TMA (TMAl, trimetilaliuminio pirmtakas) 
su specializuotu konteineriu
	Eil. Nr.
	Parametras **
	Reikalaujama reikšmė 
	
Reikalaujamos reikšmės atitikimas
Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą
(pildo Tiekėjas)


	2.1.
	Gamintojas, modelis
	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją
	

	2.2.
	Medžiagos grynumas *
	99,999% grynumas arba didesnis. Tiekėjas grynumo patvirtinimo dokumentą turi pateikti kartu su TMA preke jos pristatymo metu.
	

	2.3.
	Paskirtis *
	Skirtas elektroninių komponentų kristalų epitaksijai.
	

	2.4.
	Medžiagos kiekis konteineryje
	Ne mažiau kaip 99 g ir ne daugiau kaip 101 g.
	

	2.5.
	Konteinerio gamintojas, modelis
	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį, gamintoją
	

	2.6.
	Konteinerio paskirtis *
	Skirtas MOCVD reaktoriams.
	

	2.7.
	Konteinerio medžiagiškumas
	316 markės nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga.
	

	2.8.
	Konteinerio ir visų vamzdžių vidinių sienelių apdorojimas
	Vidinės sienelės turi būti elektriškai poliruotos.
	

	2.9.
	Atstumas nuo konteinerio viršaus iki įėjimo ir išėjimo vamzdžių jungiamųjų galų
	Ne mažiau kaip 130 mm ir ne daugiau kaip 160 mm.
	

	2.10.
	Tarpas tarp įėjimo ir išėjimo vamzdžių jungiamųjų galų
	Ne mažiau kaip 50 mm ir ne daugiau kaip 120 mm.
	

	2.11.
	Konteinerio išorinis skersmuo
	Ne daugiau kaip 70 mm.
	

	2.12.
	Konteinerio vidinis tūris
	Ne mažiau kaip 250 ml ir ne daugiau kaip 450 ml.
	

	2.13.
	Įėjimo ir išėjimo vamzdžių sklendės
	Ant įėjimo ir išėjimo vamzdžių turi būti sklendės.
	

	2.14.
	Prijungimas prie nešančių dujų tiekimo sistemos naudojant VCR jungtis (tipas male)
	Būtina
	


** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu *, patikimai patvirtinančius dokumentus, pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir (ar) gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu. 
5 lentelė.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	1.
	Konkretus reikalavimas nustatytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje.   
	Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų.   
Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu.   



[bookmark: _heading=h.h1i6b2lmuahf]5. KITA INFORMACIJA
5.1 Suderinamumo reikalavimai:
5.1.1. Kiekvienai pirkimo objekto daliai siūloma medžiaga turi būti pateikta jai skirtame specializuotame konteineryje. 
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