Priedas Nr. 2 Techniné specifikacija
Klaipédos universiteto ligoninés „Bangos" korpuso vaistinés centrinių šarvuotų durų su praéjimo kontrolés sistema darbų specifikacija
1 lentelė
	Eil.
	Pavadinimas
	Apibüdinimas
	Siülomos prekés aprašymas, atitikimas konkurso sąlygoms
	Mato vnt
	Perkamas kiekis
	Mato Vnt.
kaina eurais be
PVM

	1
	Durų tipas
	Lauko, šarvuotos durys, kairinés
	
	
	1 vnt
	

	1.1
	Spalva
	RAL 9010
	
	
	RAL9010
	

	1.2
	Išmatavimai
	1200x2250mm
	
	
	
	

	1.3
	Slenkstis
	Mechaniškai nusileidžiantis per visą durų plotį
	
	vnt
	1 vnt
	

	1.4
	Durų pritraukéjas
	Durų pritraukéjas, mechaninis
	
	vnt
	1 vnt
	

	1.5
	Spyna kasdieninam naudojimui, lenkiamomis rankenélémis
	Seifiné, su piršto deviatoriumi apačioje
	
	vnt
	1 vnt
	

	1.6
	Spyna solenoidiné, su pakylančiu skląsčiu į viršų ir užfiksuojančiu durų apačią
	Su galimybe prijungti prie centralizuotos iéjimo kontrolés su magnetine kortele
	
	vnt
	1 vnt
	

	1.7
	Durų demontavimas
	Senų metalinių staktų su dviem durimis demontavimas
	
	Komp.
	1 kompl
	

	1.8
	Naujų plieninių durų montavimas
	Naujų plieninių durų su staktomis montavimas
	
	Kompl.
	1 kompl
	

	
	Reikalingas medžiagas pateikia užsakovas
	
	
	
	
	

	
	Viso 1 lentelės bendra suma eurais be PVM
	
	
	
	
	

	
	PVM tarifas proc., suma
	
	
	
	
	

	
	Viso 1 lentelės bendra suma eurais su PVM
	
	
	
	
	



[image: ]Klaipédos universiteto ligoninés „Kopa" korpuso tarnybinių plieninių lauko dvivėrių durų su praéjimo kontrolés sistema darbų specifikacija
2 lentelė
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Apibūdinimas
	Siülomos prekés aprašymas, atitikimas konkurso sąlygoms
	Mato vnt.
	Perkamas kiekis
	Mato Vnt.
kaina eurais be
PVM
	Viso perkamo kiekio
Suma eurais be
PVM

	1
	Durų tipas
	Lauko, plieninés durys, dvivérés
	
	
	1 vnt.
	
	

	1.1
	Spalva
	ML 9010
	
	
	RAL9010
	
	

	1.2
	Angos išmatavimai
	1370x3000mm
	
	
	
	
	

	1.3
	Dešininés durys (pagrindinės)
	1000x2200mm
	
	vnt
	1 vnt
	
	

	1.3.1
	Kairinés durys (pagalbinės)
	370x2200mm
	
	vnt
	1 vnt
	
	

	1.3.2
	Durų viršutinės dalies paaukštinimas
	Stiklo paketas, metaliniame réme
800x1370mm
	
	vnt
	1 vnt
	
	

	1.4
	Slenkstis
	Mechaniškai nusileidžiantis per visą durų plotį, L-1370 mm	
	
	vnt
	1 vnt
	
	

	1.4
	Durų pritraukéjas
	Durų pritraukéjas, mechaninis
	
	vnt
	1 vnt
	
	

	1.5
	Spyna kasdieniniam naudojimui, lenkiamomis rankenélémis
	Seifinė, su piršto deviatoriumi apačioje
	
	vnt
	1 vnt
	
	

	1.6
	Spyna solenoidiné, su pakylančiu skląsčiu į viršų ir užfiksuojančiu durų apačią
	Su galimybe prijungti prie centralizuotos iéjimo kontrolés su magnetine kortele
	
	vnt
	1 vnt
	
	

	1.7
	Kairinių durų fiksavimas
	Kairinių durų rankinis fiksavimas viršuje į staktą ir apačioje į slenkstį
	
	vnt
	2 vnt
	
	

	1.8
	Durų demontavimas
	Senų medinių staktų  su dviem durimis demontavimas
	
	Kompl.
	1 kompl.
	
	

	1.9
	Naujų plieninių durų montavimas
	Naujų plieninių durų su staktomis montavimas
	
	Kompl.
	1 kompl.
	
	

	
	Reikalingas medžiagas pateikia užsakovas
	
	
	
	
	
	

	
	Viso 2 lentelės bendra suma eurais be PVM
	
	
	
	
	
	

	
	PVM tarifas proc., suma
	
	
	
	
	
	

	
	Viso 2 lentelės bendra suma eurais su PVM
	
	
	
	
	
	



	
	Viso 1 ir 2 lentelių bendra suma eurais su PVM
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