Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Bendra informacija ir pirkimo objektas
1.1. Pirkimas „Automobilių įsigijimas“ (toliau – Pirkimas) vykdomas Lietuvos Hidrometeorologijos Tarnybos prie Aplinkos Ministerijos reikmėms, adresu Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius, Lietuva.
1.2 Pirkimo aprašymas – Šiuo Pirkimu siekiama įsigyti naujus, patikimus ir funkcionalius lengvuosius automobilius (M1 kategorijos). Automobiliai bus naudojami tarnybinėms ir ūkinėms reikmėms, todėl jiems keliami aukšti patikimumo, talpumo ir ekonominės klasės reikalavimai. Pirkimas vykdomas, siekiant užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą LHMT veiklos palaikymą. Automobiliai turi atitikti ES standartus.1.3 Pirkimo objektas – Lengvieji automobiliai (M1 kategorija) – 4 vnt.	
1.4 Pirkimo tikslas – Įsigyti automobiliai turi užtikrinti patikimą ir efektyvų įstaigos darbuotojų mobilumą bei krovinių gabenimą.
1.5 Pristatymo terminas – Automobilius pristatyti adresu  Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius, Lietuva ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

2. Techniniai reikalavimai automobiliui
2.1 Automobiliams keliami minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje. Siūlomi parametrai turi būti lygiaverčiai ar geresni nei nurodyti reikalavimai.
2.2 Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Siūlomi automobiliai privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

1 lentelė: Automobiliams keliami techniniai reikalavimai.
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
(Nepakanka pateikti atsakymą „Taip“ ar „Atitinka“, turi būti nurodyta konkreti reikšmė/parametras/nuoroda)

	BENDRI PARAMETRAI
	

	  1.

	Automobilio gamintojas/markė/ modelis
	Nurodyti gamintoją, tikslų modelį ir markę. 
	(Automobilio gamintojas, markė ir modelis)
(Internetinė nuoroda su gamintojo pateiktomis techninėmis charakteristikomis arba kiti technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai)
            (pildo Tiekėjas)

	2.
	Kategorija
	M1 (nereikalaujanti kelių mokesčio), iki 3,5 t bendrosios masės.
	(pildo Tiekėjas)

	3.
	Būklė
	Automobilis turi būti naujas, t. y. viešajame eisme nedalyvavęs automobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos
	(pildo Tiekėjas)

	4.
	Pavara
	Priekinių ratų pavara arba visų ratų pavara.
	(pildo Tiekėjas)

	5.
	Kėbulo tipas
	Vienatūris arba universalas (SUV, Combi arba vienatūris).
	(pildo Tiekėjas)

	6.
	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.
	(pildo Tiekėjas)

	7.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj atsarginio rato, rakto rato nuėmimui ir kėliklio, automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).
	(pildo Tiekėjas)

	8.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.
	(pildo Tiekėjas)

	9.
	Kita įranga
	Medžiaginių arba guminių kilimėlių komplektas salone.
	(pildo Tiekėjas)

	10.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa.
	(pildo Tiekėjas)

	VAIRAVIMO IR TECHNINIAI PARAMETRAI

	11.
	Variklio tipas
	Benzinas/elektra (Hibridas).
	(pildo Tiekėjas)

	12.
	Variklio galia
	Ne mažiau kaip 70 kW.
	(pildo Tiekėjas)

	13.
	Pavarų dėžė
	Automatinė.
	(pildo Tiekėjas)

	14.
	Išmetamųjų teršalų (emisijų) ribos
	Siūloma transporto priemonė turi būti M1 kategorijos. Transporto priemonės išmetamo CO₂ kiekis turi būti kuo mažesnis, tačiau negali viršyti 160 g/km, nustatyto pagal taikomą bandymų WLTP (angl. Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) metodiką.
	Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	15.
	Automobilis turi atitikti Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos.
	Automobilis turi atitikti Euro 6 standartą.




	

(pildo Tiekėjas)

	16.
	Kablys
	Privaloma (sumontuotas).
	             (pildo Tiekėjas)

	TALPUMAS IR FUNKCIONALUMAS

	17.
	Sėdimų vietų skaičius
	Ne mažiau kaip 5.
	(pildo Tiekėjas)

	18.
	Durų skaičius
	Ne mažiau kaip 4.
	(pildo Tiekėjas)

	19.
	Bagažinės tūris
	600 litrų (+- 30 litrų), matuojant pagal VDA metodiką.
	(pildo Tiekėjas)

	20.
	Matmenys
	Automobilio ilgis 4600 mm (+- 100 mm)
	(pildo Tiekėjas)

	KOMFORTAS IR SAUGA

	21.
	Klimato kontrolės sistema. Šildymas.
	Automatinis oro kondicionierius. Šildomas vairas. Šildomos priekinės sėdynės.
	(pildo Tiekėjas)

	22.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Pastovaus greičio palaikymo sistema.
	(pildo Tiekėjas)

	23.
	Langai
	Tamsinti galiniai stiklai
	(pildo tiekėjas)

	24.
	Parkavimo pagalba
	Galiniai automobilio statymo jutikliai. Galinio vaizdo kamera.
	(pildo Tiekėjas)

	25.
	Laisvų rankų įranga
	Laisvų rankų įranga su mobiliojo telefono sąsaja.
	(pildo Tiekėjas)

	26.
	Šviesos
	Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai. Priekiniai rūko žibintai.
	(pildo Tiekėjas)

	27.
	Audio sistema
	Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto).
	(pildo Tiekėjas)

	28.
	Ratai
	16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
	(pildo Tiekėjas)

	29.
	Padangos
	Automobilis turi būti pateiktas su vasarinių padangų komplektu. Tiekėjas papildomai turi pateikti vieną komplektą naujų žieminių padangų, atitinkančių gamintojo reikalavimus.
	(pildo Tiekėjas)

	Reikalavimai garantinei priežiūrai ir aptarnavimui

	30.
	Garantija automobiliui
	Automobiliui suteikiamas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis nei 36 mėn. arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau.
	(pildo Tiekėjas)



3. Reikalavimai dokumentacijai ir perdavimui
3.1 Tiekėjas privalo parengti ir kartu su automobiliais Perkančiajai organizacijai perduoti:
2 lentelė: Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai	
	Eil. Nr.
	Dokumentacija

	1.
	Prekių perdavimo–priėmimo aktas

	2.
	Sąskaita

	3.
	Prekių techninė dokumentacija (naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, priežiūros knygelės)

	4.
	Prekių techninio paso kopijos, patvirtinančios M1 kategoriją, variklio galingumą ir t. t.

	5.
	Prekių garantijos raštai, patvirtinantys ne trumpesnę nei 36 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantiją

	6.
	Prekių dokumentai, kuriuose būtų nurodytas gamintojo pavadinimas ir Prekių techninės charakteristikos, įrodančios, kad Prekės atitinka visus Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

	7.
	Prekių techninės apžiūros dokumentai



3.2. Apmokymai – tiekėjas Prekių priėmimo-perdavimo metu turi apmokyti 3 (tris) Tarnybos darbuotojus. Mokymai turi apimti: automobilių valdymo funkcijas, saugaus eksploatavimo principus, gamintojo numatytas techninės priežiūros procedūras ir įspėjimų/indikatorių interpretavimą. Mokymų trukmė – ne trumpesnė kaip 1 valanda. Mokymai turi būti vykdomi Tarnybos nurodytoje vietoje, lietuvių kalba.
Pastabos:
1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

