Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
Techninė specifikacija
5 m³ konteinerio dalys ir techniniai reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
· Konteineris turi atitikti EN 13071-2:2020 standarto reikalavimus.
· Gamybos metai – ne ankstesni kaip 2026 m.
1. 80 l talpos sukamasis atliekų įmetimo būgnas su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis
· Konstrukcija turi leisti atidaryti įmetimo angą pakeliant judančią dalį į viršų.
· Įmetus atliekas, būgnas turi automatiškai apsiversti ir ištuštėti.
· Ant judančios dangčio dalies turi būti lipdukas; tekstas bus pateiktas vėliau.
· Medžiaga turi būti atspari temperatūros pokyčiams nuo -40 °C iki +80 °C.
· Matomos viršutinės dalies spalva – pilka, RAL 7042.
· Būgnas turi būti pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto (armuoto) poliesterio.
· Medžiaga turi būti atspari smūgiams, lenkimui, ultravioletiniams spinduliams, drėgmei, grafičiams ir acetonui.
· Matmenys
[image: ] 
2. Antžeminis konteinerio korpusas
· Ant korpuso turi būti lipdukai; tekstas bus pateiktas vėliau.
· Korpusas turi būti pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto (armuoto) poliesterio.
· Medžiaga turi būti atspari smūgiams, lenkimui, ultravioletiniams spinduliams, drėgmei, grafičiams ir acetonui.
· Medžiaga turi būti atspari temperatūros pokyčiams nuo -40 °C iki +80 °C.
· Korpuso spalva – pilka, RAL 7042.
· Matmenys
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3. Požeminė konteinerio dalis
· Požeminė konteinerio dalis turi būti pagaminta iš stiklo pluoštu sustiprinto (armuoto) poliesterio.
· Medžiaga turi būti atspari smūgiams, lenkimui, ultravioletiniams spinduliams, drėgmei, grafičiams ir acetonui.
· Medžiaga turi būti atspari temperatūros pokyčiams nuo -40 °C iki +80 °C.
· Matmenys
 [image: ]
Prekių pristatymo terminas: ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą.
Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 punktu „Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas“.

Prekes pristatyti adresu: Taikos 17C, Visaginas.
Skyriaus darbo laikas Pr - Kt. 7.30-16.30 val., Pn. 7.30-15.15. 
Telefono numeris bendravimui +37060681120.
Atsakingas asmuo: L. e. p. Atliekų tvarkymo ir transporto skyriaus vadovas Stanislovas Starovoitovas.
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