
VALGOMOSIOS AKMENS DRUSKOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Techniniai reikalavimai akmens druskai:
	Pavadinimas
	Techniniai duomenys
	Preliminarus kiekis

	Valgomoji akmens druska be priedų
	Paskirtis- jonitinių filtrų regeneracijai.
Išvaizda-baltos spalvos birūs kristalai be pašalinių mechaninių priemaišų, be kvapo.
Sumalimo lygis- 2 arba 3.
NaCl masės dalis  - ne mažiau 98,4 %.
Medžiagų, netirpstančių vandenyje masės dalis  -  ne daugiau 0,45 %. 
Drėgmės dalis  -  ne daugiau 0,25%. 
Galiojimo laikas- ne mažiau kaip 24 mėn. nuo pateikimo.
Kokybės sertifikate turi būti aiškiai įvardinta akmens druskos paskirtis-t. y. valgomoji (maistinė) akmens druska.
Pakuotės- 1 t didmaišiai.
	180 t


      
2. Kartu su preke pateikti galiojantį kokybės sertifikatą, saugos duomenų lapus lietuvių kalba.
3. Prireikus prekės, Pirkėjas pateikia Tiekėjui užsakymą elektroniniu paštu.
4. Nemokamas prekės atvežimas į užsakyme nurodytą vietą (Šilutės pl. 26, Klaipėda ir/ar Lypkių g. 13, Klaipėda). 
5. Taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. punktą: Sutartis ir jos vykdymo dokumentai (sąskaita-faktūra ir kt.) teikiami tik elektroniniu būdu ir (ar) pasirašomi elektroniniu parašu, t. y. nespausdinant dokumentų bus sutaupoma elektros energija, kuri naudojama spausdintuvo darbui (Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punktas); nenaudojamas popierius ir spausdintuvų kasetės, t. y. naudojama mažiau gamtos išteklių pirkimo vykdytojo ir tiekėjo veikloje (Tvarkos aprašo 4.4.4.1 punktas), nenaudojant popieriaus ar spausdinimo miltelių kasečių ar spausdinimo rašalo arba naudojant labai retai, jų reikia pirkti mažiau, taip netiesiogiai prisidedama prie gamtos išteklių vartojimo, susijusio su popieriaus gamyba, spausdinimo kasečių gamyba, pakuočių gamyba, mažinimu ir naudojimu. Prekių pristatymas turi būti vykdomas ne piko metu: pirmadienį-ketvirtadienį 13-16 val.
6. Užsakytas prekes Tiekėjas turės tiekti Pirkėjui savo specializuotu autotransportu ir prisiimti visas transportavimo išlaidas.
7. Iškrovimo darbai atliekami Tiekėjo, padedant Pirkėjui. Pirkėjas organizuoja reikalingą prekės iškėlimo techniką ir apmokytą personalą, nurodo iškrovimo vietą.
8. Vykdant iškrovimo darbus Pirkėjo teritorijoje Tiekėjas yra atsakingas už darbų saugos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.
9. Esant netvarkingiems atvežimo įrenginiams, nesandarioms prekės pakuotėms, darbų saugos pažeidimams, iškraunant prekę, iškrovimas gali būti stabdomas, netinkamas krovinys nepriimamas ir Tiekėjo jėgomis bei sąnaudomis grąžinamas Tiekėjui.
10. Tiekėjas turi užtikrinti prekės tiekimą be sutrikimų, taip pat ir šaltuoju metų laiku.
11. Prekė turi būti pristatyta per 14 dienų nuo užsakymo pateikimo.
12. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti prekių iš karto už visą sutartyje numatytą sumą. Prekės bus perkamos pagal poreikį.
13. Teikdamas pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
14. Produktas pagamintas ne Rusijos ir/ar Baltarusijos gamintojų.
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