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Techninių parametrų lentelė (3 pirkimo dalis „Biuro konteinerių nuoma (ŠĮAC)“)
	Biuro konteinerio techniniai rodikliai
	 Siūlomų prekių techninės charakteristikos
Nenaudoti sąvokos „atitinka“, privaloma nurodyti tikslias siūlomų prekių charakteristikas/parametrus

	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas.
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis
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	Biuro konteineris - 3 vnt. (Du konteineriai turi būti sujungti į vieną bloką, be
vidinės sienos. Trečias konteineris statomas greta)

	1. Konteineriai atitinka tarptautinius ISO 668, ISO 1496 ar lygiaverčius standartus
	
	

	2. Visoms konteinerio konstrukcijoms, izoliacijai ir vidaus apdailai naudojamos cheminės
medžiagos bei mišiniai atitika REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus. Medžiagų
sudėtyje nėra cheminių elementų, įtrauktų į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą (SVHC),
viršijančių leistinas ribas.
	
	

	3. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisija iš vidaus apdailos medžiagų (grindų dangos,
sienų plokščių, hermetikų) neviršyja Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 nustatytų ribinių verčių. Konteinerio viduje nėra juntamas specifinis aštrus cheminių medžiagų kvapas ar kitoks pašalinis kvapas
	
	

	4. Konteinerio konstrukcijai, izoliacijai ir vidaus apdailai naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių atitiktis pagrįsta gamintojo atitikties deklaracijomis (CE ženklinimu) arba medžiagų saugos duomenų lapais.
	
	

	5. Konteineriai nauji arba naudoti, tačiau atitinka visus reikalavimus.
	
	

	6. Konteineriai pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant
nuo -30° C iki + 40° C temperatūrai ištisus metus, o patalpų higieninės sąlygos atitinka higienos normoje HN 118:2011 nustatytus minimalius reikalavimus
	
	

	7. Konteineriai švarūs, be biologinių ar cheminių taršalų, tinkami naudoti pagal paskirtį, sandarūs (nepraleidžia vandens ir drėgmės kritulių metu).
	
	

	8. Konstrukcija tvarkinga, nesulankstyta, be deformacijų, įtrūkimų ar korozijos židinių. Išorės ir vidaus apdaila nepažeista, dažai nenusilupę, sienos švarios ir dažytos šviesia
spalva, grindų danga nenusitrynusi, neslidi ir lengvai valoma, langų ir durų mechanizmai veikiantys be užstrigimų
	
	

	9. Konteinerių išorė nudažyta vienoda spalva, be reklamų užrašų ant konteinerių.
	
	

	10. Konteinerių sienos, grindys ir stogas apšiltinti termoizoliacine medžiaga. Šilumos pralaidumas neviršyja: sienų – 0.5 W/m2K, grindų – 0.45 W/m2K, stogo – 0.34 W/m2K, langų – 1.4 W/m2K.
	
	

	11.Konteineriuose sumontuotos vienos (1 vnt.) durys su įleidžiama spyna ir užraktu iš išorės bei vidaus
	
	

	12. Konteineriuose sumontuoti reguliuojami šildymo ir kondicionavimo įrenginiai, kurie užtikrina stabilią +20 °C (±2 °C) vidaus temperatūrą visais metų laikais.
	
	

	13. Šildymo įrenginiai (prietaisai) atitinka Europos Sąjungos saugumo reikalavimus (turi CE ženklinimą), nekelia nudegimo (neturi atvirų, lengvai pasiekiamų kaitinimo elementų) ir apsinuodijimo pavojaus bei pritaikyti lengvam paviršių valymui.
	
	

	14. Konteineriuose įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrina saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.
	
	

	15. Elektros instaliaciją sudaryta iš ne mažiau kaip 4 blokų po 4 rozetes (230 V, 16 A, su įžeminimu) vidinėse sienose. Išvedžioti laidai paslėpti plastikiniuose loveliuose arba instaliacinėse žarnose
	
	

	16. Apšvietimui lubose sumontuota ne mažiau kaip 2 LED šviestuvų, valdomi jungikliu.
	
	

	17. Saugumo užtikrinimui konteineriuose sumontuoti dūmų detektoriai ir automatiniai elektros išjungikliai.
	
	

	18. Įrengtas ryšių kanalizacijos išvadas interneto kabeliui pratiesti.
	
	

	19. Konteineriuose įmontuotas bent vienas atidaromas langas (1,8 m²) su iš vidaus valdomomis žaliuzėmis ir tinkleliu nuo uodų. Langas turi bent vieną ½ lango ploto varstomą dalį su 3 padėčių varstymo mechanizmu.
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