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Medicininiai baldai. Endoskopų laikymo spinta. Techninė specifikacija

Endoskopų laikymo spinta (1 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai

	1.
	Paskirtis (taikymas)
	Spinta skirta endoskopų laikymui.
	

	2.
	Įrenginio konstrukcija
	1. Dvejos durys su rankenomis;
2. Durys atveriamos plačiu kampu, didesniu nei 180° kampu;
3. Viduje viena bendra erdvė be perskyrimų;
4. Viduje integruoti plastikiniai endoskopų laikikliai, ne mažiau 4 vnt.
5. Viduje, spintos apačioje, integruotas išimamas nerūdijančio plieno padėklas lašančiam vandeniui surinkti.
6. 6. Reguliuojamo aukščio kojelės: ≥ 4 vnt.
	

	3.
	Konstrukcijos medžiagos
	Spinta (durų rankenas) pagaminta iš AISI 304 klasės nerūdijančio plieno (arba lygiaverčio);

	

	4.
	Durų užraktas
	Būtinas durų užraktas su raktu.

	

	5.
	Išmatavimai
	1. Plotis: 90 ±10cm.
2. Ilgis (gylis): 60 ±10cm.
3. Aukštis: 200 ±10cm.
	

	6.
	Gamyboje taikomi standartai
	Pagaminta laikantis ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimų (arba lygiaverčių). Pateikti įrodančius dokumentus.
	

	7.
	Kartu pateikiama dokumentacija
	Naudojimo (valymo, dezinfekavimo) instrukcija lietuvių kalba.
	

	8.
	CE žymėjimas
	Būtina

	

	9.
	Atitikimas EN16442-2015 arba lygiaverčiam standartui
	Būtina
	

	10.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	11.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

Bendri reikalavimai tiekėjui 


	Eil. Nr.
	Reikalavimai tiekėjui
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Būtina pateikti atitiktį patvirtinančius CE sertifikatus ar atitikties deklaracijas (arba lygiavertes):
1. Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimams;
	

	2.
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomas įrenginys yra pagamintas laikantis LST EN 16442:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją.
	

	3.
	Prekei teikiamos originalios atsarginės dalys arba lygiavertės atsarginės dalys, ne trumpiau kaip 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos ir įtraukiamos į pasiūlymą tiekti nemokamai visą garantinį laikotarpį (24 mėnesius).
	

	4.
	Prekės turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
	

	5.
	Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

	

	6.
	Pardavėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu užtikrinti atitikimą bent vienam iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose gyvavimo ciklo etapuose: 
5.1. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;
	

	
	5.2. Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;
	

	
	5.3. Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;
	




