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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

„BIOKURAS – MEDŽIO SKIEDRA“ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendri reikalavimai
1.	Perkančioji organizacija siekia įsigyti biokurą – medžio skiedras šilumos energijai gaminti (toliau – Prekės). Maksimalus ketinamas įsigyti kiekis – 2900 erdm. Šis kiekis yra maksimalus, perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus prekių kiekio, prekės bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį atskirais užsakymais. Minimalus vieno užsakymo prekių kiekis – 90 erdm.
2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.
3. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.
4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius siūlomų prekių pavadinimus ir gamintojus. Jeigu siūloma prekės neturi konkretaus gamintojo ar pavadinimo, pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / pavadinimo.
5. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalaujamų techninių rodiklių reikšmės“ nurodytam reikalavimui atskirai.
6. [bookmark: _Ref146809914]Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Prekės techniniai rodikliai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:
6.1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė įrodančius dokumentus ir pateiktuose dokumentuose yra nurodyta informacija patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
6.2.Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Tiekėjas atsakingas už įrodančių dokumentų pateikimą, kurie patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį.
8. Teikiami įrodantys dokumentai turi būti parengti prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių.
9. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti kitas nei Sutartyje nurodytas Prekes už ne didesnę nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jei:
9.1. Prekių gamintojas nebegamina Tiekėjo pasiūlyme nurodytų Prekių. Tokiu atveju Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo lygiavertėmis, tokių pačių ar geresnių parametrų Prekėmis nei nurodyta Tiekėjo pasiūlyme, atitinkančiomis Techninės specifikacijos reikalavimus;
9.2. rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujesnės Prekės, kurių techniniai parametrai (lyginama su Tiekėjo pasiūlyme nurodytais techniniais parametrais) yra geresni už nurodytus Tiekėjo pasiūlyme, ir Tiekėjas sutinka pristatyti šias Prekes už ne didesnę nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą;
9.3. esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas nebegali pristatyti Tiekėjo
 pasiūlyme nurodytų Prekių (pvz., Prekių nebegalima įsigyti rinkoje, Prekių gamintojas nutraukia
susitarimą su Tiekėju dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytų Prekių ar pan.). Šiuo atveju Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės taip pat turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo kito modelio Prekėmis nei nurodyta Tiekėjo pasiūlyme, atitinkančiomis Techninės specifikacijos reikalavimus.
10. 9 punkte nurodytais atvejais Tiekėjas, norėdamas pristatyti kitas nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekes, turi pateikti Perkančiajai organizacijai raštišką prašymą, pridėdamas prašyme dėstomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą ar pan.), taip pat pateikti naujai siūlomų Prekių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus (pvz. Prekių brošiūras, katalogus ir pan.). Pirkėjui sutikus, Prekių pakeitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu.
[bookmark: _Hlk69215693]11. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas Prekių pristatymas. Tiekėjas prisiima Prekių žuvimo riziką iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento.
12. Prekės, atitinkančios šios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu BĮ Strūnos socialinės globos namai, adresas Strūnos k. 5, Strūna, LT-18140 Švenčionių r.
13. Prekes Tiekėjas privalo pristatyti darbo dienomis nuo 8:00 val. iki ne vėliau kaip 16 val. 
14. Prekių tiekimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. Prekės bus pristatomos pagal užsakymus. Prekės turės būti pristatytos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. 
15. Įsigyjamoms Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1 papunkčiu (-iais).
16. Visa kita reikiama informacija pateikiama Sutartyje.

17. Konkretūs reikalavimai prekėms:
1 lentelė. Reikalavimai Biokurui – medžio skiedra
	Gamintojas
	/įrašyti/

	Prekės pavadinimas
	/įrašyti/

	Eil. Nr.
	Reikalaujami techniniai rodikliai biokurui – medžio skiedrai
	Reikalaujamų techninių rodiklių reikšmės
	[bookmark: _Hlk158023966]Siūlomos Prekės rodiklių reikšmės
	Siūlomos Prekės rodiklių reikšmes įrodantys dokumentai (pvz., akredituotos tyrimų laboratorijos tyrimų protokolai, kuriuose būtų ištirti šie rodmenys: drėgnis, peliningumas, šilumingumas, internetinis puslapis ir / ar kt. dokumentacija)

(Tiekėjas įrašo ir pateikia nurodytus dokumentus)

	1. 
	Drėgnis (min. - maks.) nuo naudojamosios masės %
	Ne mažiau kaip 20% ir ne daugiau kaip 45%
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	2. 
	Peleningumas nuo sausosios masės %
	ne daugiau 3%
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	3. 
	Frakcijos dydis (ilgis-plotis-storis), mm
	ne didesnis nei - 15-40-40 mm
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	4. 
	Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure %
	Ne daugiau kaip 10 %
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	5. 
	Dominuojanti pirminė žaliava:
	Gali būti:
1. kamienų mediena (malkinė);
2. kamienų mediena (malkinė) ir medienos pramonės liekanos; 
3. negenėti medžiai (be šaknų)
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	6. 
	Leidžiamos priemaišos*
	Sausi lapai, sausi spygliai
	/įrašyti/
	/įrašyti/

	7. 
	Šilumingumas (energetinė vertė) kcal/kg
	Ne mažiau 2000
	/įrašyti/
	/įrašyti/


*Prekėse neturi būti sniego, ledo gabaliukų, žemių, chemiškai apdorotos medienos (pvz. dažyta, klijuota), ir kitų pašalinių daiktų (metalo laužo, akmenų, gelžbetonio gabalų ir pan.), kurie neigiamai veikia perkančiosios organizacijos medžio skiedros saugojimo ir vartojimo (deginimo) įrengimus bei gali įtakoti aplinkos taršą kitomis, nei būdinga medžio skiedrai, chemiškai pavojingomis medžiagomis.
________________________________
