 
16
[bookmark: _Toc147739116]LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBA


MAŽOS VERTĖS VIEŠASIS PIRKIMAS
„KELEIVINIAI VIENATŪRIAI AUTOMOBILIAI“
(CVP IS Nr. 1140227)


[bookmark: _Hlk172626095]Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama Mažos vertės viešojo pirkimo „Keleiviniai vienatūriai automobiliai“ skelbiamos apklausos pirkimą (toliau – Pirkimas), Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gavo tiekėjų paklausimus dėl Keleivinių vienatūrių automobilių techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) 6, 9 ir 20 pozicijų. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24.3.6, 24.3.7 ir Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.1 papunkčiais, teikia atsakymus į paklausimus:

[bookmark: _Hlk172627004]1 klausimas
Dėl Techninėje specifikacijoje 6 pozicijoje nustatyto reikalavimo „6. Pavarų dėžė. Automatinė, ne mažiau kaip 6 laipsnių į priekį.“.

Atsakymas
              Perkančioji organizacija keičia Techninės specifikacijos 6 poziciją ir išdėsto ją taip:
	„6.
	Pavarų dėžė
	Automatinė.“



2 klausimas
Dėl Techninėje specifikacijoje 9 pozicijoje nustatyto reikalavimo „9. Automobilio durelės. Ne mažiau kaip 7; Atidaromos vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje ir kairėje; atidaromos į šonus arba pakeliamos į viršų automobilio gale su fiksavimo mechanizmais, dujiniais amortizatoriais.“.  
[bookmark: _Hlk190248451]
Atsakymas
Perkančioji organizacija keičia Techninės specifikacijos 9 poziciją ir išdėsto ją taip:
	„9.
	Automobilio durelės
	Ne mažiau kaip 5; Atidaromos vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje ir kairėje; atidaromos į šonus arba pakeliamos į viršų automobilio gale su fiksavimo mechanizmais, dujiniais amortizatoriais.“



              3 klausimas
Dėl Techninėje specifikacijoje 20 pozicijoje nustatyto reikalavimo „20. Kita įranga. Medžiaginių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale).“.

Atsakymas
Perkančioji organizacija Techninės specifikacijos 20 pozicijos nekeis.

Pridedami patikslinti Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Pasiūlymo forma“ ir 2 priedas „Techninė specifikacija“.
Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad pasiūlymo forma turi būti užpildyta pagal Specialiųjų sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ patikslintą dokumentą. Tiekėjui pateikus pasiūlymą ne patikslintoje pasiūlymo formoje, pasiūlymas bus atmetamas.

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“  24.3.8 p., pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-02-21 10:00 val. Lietuvos Respublikos laiku.
_________________
 






































                                                                                                                                    Specialiųjų pirkimo sąlygų 
          1 priedas 

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS
KELEIVINIŲ VIENATŪRIŲ AUTOMOBILIŲ PIRKIMUI 

Lietuvos kalėjimų tarnybai
Teikiama CVP IS priemonėmis

20___-___  Nr. ______

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

        1 lentelė
	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas
	

	[bookmark: m_6208194423522593311__Hlk28862824]Užsienio šalies tiekėjo PVM kodas (pildoma, jei pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas)
	



2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui ketina pasitelkti subtiekėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui; ketina naudotis trečiųjų asmenų priemonėmis) 

2 lentelė
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	

	Tretieji asmenys ir priemonės, kuriomis ketinama naudotis (Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.5 p.)
	





3. PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome prekes, pilnai atitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus:

3 lentelė
	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas 

	Prekių mato vienetas
	Prekių kiekis
	Prekių mato vieneto kaina,
Eur be PVM
	Prekių kaina,
Eur  be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4x5)

	1.
	Keleiviniai vienatūriai automobiliai
	vnt.
	2
	 
	 

	PVM (tarifas) suma
	 

	Sutarties kaina, Eur su PVM
	 



Jei pasiūlymo kaina viršys maksimalią 84000,00 Eur su PVM sutarties kainą, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Pasiūlymo kaina nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio. Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. (Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.) Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. 
Jei pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas iš ES šalių, jis nurodo savo PVM mokėtojo kodą (savo šalyje)___________________________ . Bus vertinama galutinė prekių kaina, pagal kurią perkančioji organizacija atsiskaitys už pristatytas prekes, įskaitant visus mokesčius ir išlaidas. Jei tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

[bookmark: _Hlk124122741]
4. INFORMACIJA APIE PREKES

Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus visus techninius reikalavimus.
Papildomai patvirtiname, kad: 
         4 A lentelė 
	
Eil. Nr.
	
Charakteristikų pavadinimai ir techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės 
(nurodyti konkrečiai arba pabraukti variantą 
TAIP arba NE)


	1.
	[bookmark: klase_j12][bookmark: klase_k3a]Techninės specifikacijos 1 pozicija „Automobilio rūšis. Keleivinis vienatūris iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija. Vadovaujantis autotyrimai.lt rinkos  klasifikacija – K3a klasė (vidutiniai furgonai).“
	1. Nurodyti prekių gamintojo ir modelio pavadinimą

2. Nurodyti konkrečiai bendrąją automobilio masę tonomis, kategoriją, klasę

	2.
	Techninės specifikacijos 2 pozicija “Automobilio pagaminimas. Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.“
	Nurodyti konkrečiai kada pagamintas automobilis (metai, mėnuo)

	3.
	Techninės specifikacijos 4 pozicija „Variklio galingumas. Ne mažiau kaip 150 kW.“
	Nurodyti konkrečiai

	4.
	Techninės specifikacijos 5 pozicija „Degalų rūšis. Benzinas/elektra (hibridinis automobilis).“
	TAIP / NE

	5.
	Techninės specifikacijos 6 pozicija „Pavarų dėžė. Automatinė.“
	TAIP / NE

	6.
	Techninės specifikacijos 7 pozicija „Bendras ilgis, cm. Nuo 520 cm iki 550 cm.“
	Nurodyti konkrečiai

	7.
	Techninės specifikacijos 8 pozicija „Automobilio spalva. Pilka arba tamsi mėlyna.“ 
	Nurodyti konkrečiai

	8.
	Techninės specifikacijos 9 pozicija „Automobilio durelės. Ne mažiau kaip 5; Atidaromos vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje ir kairėje; atidaromos į šonus arba pakeliamos į viršų automobilio gale su fiksavimo mechanizmais, dujiniais amortizatoriais.“
	Nurodyti konkrečiai

	9.
	Techninės specifikacijos 10 pozicija „Keleivių vietų skaičius (su vairuotojo vieta). Ne mažiau kaip 7 (septynių) bet ne daugiau kaip 9 (devynių) sėdimųjų vietų įskaitant vairuotoją.“
	Nurodyti konkrečiai

	10.
	Techninės specifikacijos 13 pozicija „Automobilio valdymo ir saugumo sistemos:
13.1. Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. Mažiausiai 4 (keturios) saugos oro pagalvės (priekyje ir automobilio salono šonuose).
	

Nurodyti konkrečiai

	
	13.2. Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.
	TAIP / NE

	
	13.3. Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).
	TAIP / NE

	
	13.4. Automobilio gamintojo parkavimosi distancijos kontrolės sistema su parkavimo jutikliais gale bei priekyje. Pastovaus greičio palaikymo įrenginys.“
	TAIP / NE

	11.
	Techninės specifikacijos 16 pozicija „Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas. Atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).“
	Nurodyti konkrečiai

	12.
	Techninės specifikacijos 17 pozicija „Salono šildymas ir vėdinimas. Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema vairuotojo ir keleivių skyriui.“ 
	Nurodyti konkrečiai

	13.
	Techninės specifikacijos 18 pozicija „Durų užraktas. Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.“
	
Nurodyti konkrečiai apie durų užraktą ir  užvedimo raktelių skaičių.

	14.
	Techninės specifikacijos 19 pozicija „Laisvų rankų įranga. Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga arba mobiliojo telefono sąsaja.“
	Nurodyti konkrečiai

	15.
	[bookmark: _Hlk188283437][bookmark: _Hlk188283490]Techninės specifikacijos 25 pozicija „Automobilio garantija. Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija. Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažiau kaip 10 metų. Dažų dangos garantija – pagal siūlomo automobilio gamintojo garantijos sąlygas.“
	Nurodyti konkrečiai:

Garantija automobiliui (mėnesiais ir km ridos)

Kėbulo garantija nuo kiuryminio prarūdijimo (metais)

Dažų dangos garantija (metais)




SVARBU!
          
4 B lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimo pavadinimas, apibūdinimas ir reikšmė
	Atitiktį reikalavimams įrodantys    dokumentai
	Nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą


	1.
	Techninės specifikacijos 26 pozicija „Papildomos sąlygos. 26.1. Automobilių tiekėjas turi būti patvirtintas siūlomų automobilių gamintojo atstovas Lietuvoje.“
	Kartu su pasiūlymu pateikiami galiojantys dokumentai, įrodantys siūlomų automobilių gamintojo atstovavimą.
	



5. INFORMACIJA DĖL ATITIKTIES NUSTATYTIEMS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAMS  
          5 lentelė
	
Nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai
	
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
	Nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą ir pažymėti konkrečią vietą, kurioje nurodyta atitiktis reikalavimams

	Perkami M1 kategorijos automobiliai turi atitikti bent vieną iš minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, nurodytų techninės specifikacijos 27.1 ir (arba) 27.2 pozicijoje: 

	27.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo X skyriaus „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“ 10.1.1 papunkčiu („10.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones“), perkama netarši transporto priemonė (automobilis), kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje, kuriai nustatyti šie aplinkos apsaugos kriterijai:  

	27.1.1. Perkamo automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neviršija 50 g/km;
	Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo rašytinis patvirtinimas ir (ar) deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	

	27.1.2. Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007).  
	
	

	27.2. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo X skyriaus „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“ 10.1.2 papunkčiu („10.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 10.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones“), perkama transporto priemonė (automobilis), kuriai nustatyti šie aplinkos apsaugos kriterijai: 

	27.2.1. Perkamo automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti 95 g/km;
	Kartu su pasiūlymu pateikiami Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo rašytinis patvirtinimas ir (ar) deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
	

	27.2.2. Realiomis važiavimo sąlygomis automobilio išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007. 
	
	



5. INFORMACIJA DĖL ATITIKTIES TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDUI

         6 lentelė
	Ar tiekėjui, ūkio subjektų grupės nariui, ūkio subjektui (-ams), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, yra taikoma sąlyga, kad jis (-ie) yra neatlikęs (-ę) jam (-iems) paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis)?   

	

pabraukti variantą Taip/Ne






7. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
 
7 lentelė
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius

	
	
	

	
	
	




8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina/įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei  tiekėjas lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra) 
                                                                                                                                                  
         8 lentelė
	Eil. Nr
	Pateikto dokumento pavadinimas

	1.
	

	
	




Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
1) pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo  sąlygų  4 priede „Terminai“nurodytą terminą;
2) sutinku su visomis bendrosiose ir specialiosiose skelbiamos apklausos sąlygose nustatytomis sąlygomis;
3) į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos pagal pirkimo vykdytojo taikomą fiksuotos kainos kainodarą ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų bei taikomos kainodaros, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
4) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

______________________________________________________
      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

_____________________






       























         Specialiųjų pirkimo sąlygų 
         2 priedas 


KELEIVINIŲ VIENATŪRIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _Hlk48033650]
	Eil. Nr.
	Savybės 
	Techninės specifikacijos reikalavimai

	1.
	Automobilio rūšis
	Keleivinis vienatūris iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 kategorija. Vadovaujantis autotyrimai.lt rinkos  klasifikacija – K3a klasė (vidutiniai furgonai).

	2.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

	3.
	Automobilių skaičius
	2 (du)

	4.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 150 kW.

	5.
	Degalų rūšis
	Benzinas/Elektra (hibridinis automobilis).

	6.
	Pavarų dėžė 
	Automatinė.

	7.
	Bendras ilgis, cm
	Nuo 520 cm iki 550 cm.

	8.
	Automobilio spalva
	Pilka arba tamsi mėlyna.

	9.
	Automobilio durelės 
	Ne mažiau kaip 5; Atidaromos vairuotojo ir priekinio keleivio; šoninės stumdomosios durys keleivių salono dešinėje ir kairėje; atidaromos į šonus arba pakeliamos į viršų automobilio gale su fiksavimo mechanizmais, dujiniais amortizatoriais.

	10.
	Keleivių vietų skaičius (su vairuotojo vieta)
	Ne mažiau kaip 7 (septynių) bet ne daugiau kaip 9 (devynių) sėdimųjų vietų įskaitant vairuotoją.

	11.
	Kėbulo stiklai
	Visi stiklai tonuoti (stiklų tonavimas gamyklinis, atitinkantis ES leidžiamus standartus). Elektra valdomi priekinių durų langų stiklai.

	12.
	Apšvietimas
	Priekiniai LED tipo dienos bei trumpųjų šviesų žibintai.

	
13.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	13.1. Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. Mažiausiai 4 (keturios) saugos oro pagalvės (priekyje ir automobilio salono šonuose).

	
	
	13.2. Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.

	
	
	13.3. Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

	
	
	13.4. Automobilio gamintojo parkavimosi distancijos kontrolės sistema su parkavimo jutikliais gale bei priekyje. Pastovaus greičio palaikymo įrenginys.

	14.
	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. Reguliuojama vairo kolonėlė pagal aukštį ir ilgį.

	15.
	Veidrodėliai
	Užlenkiami (mechaniškai arba elektra), elektra reguliuojami ir šildomi galinio vaizdo išorės veidrodėliai.

	16.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	17.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema vairuotojo ir keleivių skyriui.

	18.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	19.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga arba mobiliojo telefono sąsaja.

	20.
	Kita įranga
	Medžiaginių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale).

	21.
	Audiosistema
	Radijo imtuvas.

	22.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, įrankių komplektu ratams pakeisti, transportavimo kilpa. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka.

	23.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	24.
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje.

	25.
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių ir ne mažiau kaip 100 000 km ridos garantija. Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo ne mažiau kaip 10 metų. Dažų dangos garantija – pagal siūlomo automobilio gamintojo garantijos sąlygas.

	26.
	Papildomos sąlygos
	26.1. Automobilių Tiekėjas turi būti patvirtintas siūlomų automobilių gamintojo atstovas Lietuvoje.
Pateikiami galiojantys dokumentai, įrodantys siūlomų automobilių gamintojo atstovavimą.

	
	
	26.2. Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos. 

	27.
	Aplinkosauginis reikalavimas
	Perkamas M1 kategorijos automobilis turi atitikti bent vieną iš minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, nurodytų šios techninės specifikacijos 27.1 ir (arba) 27.2 papunkčiuose: 

	
	
	27.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo X skyriaus „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“ 10.1.1 papunkčiu („10.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones“), perkama netarši transporto priemonė (automobilis), kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje, kuriai nustatyti šie aplinkos apsaugos kriterijai:  

	
	
	27.1.1. Perkamo automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis neviršija 50 g/km;
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo rašytinis patvirtinimas ir (ar) deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai 


	
	
	27.1.2. Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007).  
	

	
	
	27.2. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo X skyriaus „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“ 10.1.2 papunkčiu („10.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 10.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones“), perkama transporto priemonė (automobilis), kuriai nustatyti šie aplinkos apsaugos kriterijai: 

	
	
	27.2.1. Perkamo automobilio išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti 95 g/km;
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, gamintojo rašytinis patvirtinimas ir (ar) deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai 


	
	
	27.2.2. Realiomis važiavimo sąlygomis automobilio išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007. 
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