[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc189136911]Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kompiuteriai, monitoriai, jų dalys ir priedai

1. Techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai, sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2. Techninėje charakteristikoje BŪTINA nurodyti tikslias siūlomos technikos techninių parametrų reikšmes (Tiekėjo siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė), pateikti nuorodą į gamintojo internetinį puslapį, kuriame aiškiai nurodyti techniniai parametrai (visi pateikti parametrai bus tikrinami tiktai iš oficialiai skelbiamų gamintojo puslapių).
[bookmark: _Hlk125550475]3. 	Perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą.
[bookmark: _Hlk125550970]3.1. 	Kompiuteriai turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Kriterijai aprašyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriuje  „Kompiuteriai ir planšetės“:
3.1.1. 	vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
3.1.2. 	įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;
3.1.3.	bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. (kriterijus taikomas tik prekėms, turinčioms baterijas);
3.2. 	Monitoriai turi atitikti kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Kriterijai aprašyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriuje  „Televizoriai ir monitoriai“:
3.2.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
3.2.2. produkte neturi būti gyvsidabrio;
3.2.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).
3.3. 	reikalavimai 3.1.1-3.2.3 netaikomi Techninės specifikacijos skyriuje „Kompiuterių dalys ir priedai“ išvardintoms ir susijusioms prekėms.
3.4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:
3.4.1. gaminio atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techninius dokumentus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;
3.4.2. įrodymus, kad siūloma įranga turi bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;
3.4.3. prekėms turinčioms baterijas įrodymus, kad bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų ≥ 80 proc. Bandymai atlikti pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą;
3.4.4. įrodymus, kad monitoriai neturi gyvsidabrio;
3.4.5. įrodymus, kad monitorių plastikinėse detalėse nėra naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).










Techniniai parametrai:
Kompiuteris darbo vietai “AK1”:
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti bei pateikti siūlomo modelio nuorodą į gamintoją svetainę
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2024 m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip šešis fizinius branduolius, x86 architektūros turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 31000 taškų. Procesoriuje turi būti numatytas aparatūrinis virtualizavimo technologijų palaikymas. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. 16 GB (plečiama iki 64GB. Pagrindinėje plokštėje ne mažiau kaip su 2 lizdais) DDR5 4800 MT/s.  (Vienas lizdas turi būti laisvas atminties praplėtimui).
	

	4. 
	Vaizdo posistemė. Integruota arba diskreti. Palaikoma rezoliucija ne mažiau kaip 5120x3200, palaikomas ne mažiau kaip 1 papildomas ekranas. Neprasčiau nei DirectX 12 palaikymas.
	

	5. 
	Vidiniai kaupikliai. Ne mažiau kaip 1 vnt. M.2 NVMe, 512 GB  SSD.
	

	6. 
	Jungtys. Ne mažiau kaip 5 x USB 3.2, iš kurių 1 jungtis su krovimo funkcija ir 1 vnt. USB Type C tipo. Ne mažiau kaip 1 vnt. skaitmeninė (HDMI arba Display Port) išėjimo ir ne mažiau 1 vnt. įėjimo funkciją turinti skaitmeninė jungtis, audio jungtis. 
	

	7. 
	Garso sistema. Integruota. Įmontuoti garsiakalbiai (ne mažiau kaip 2 vnt. viso 10W).
	

	8. 
	Tinklo adapteris. Integruota; ne mažiau 1000/100 Mb/s su RJ45 jungtimi. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne senesnio standarto 802.11ax, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas Bluetooth 5.2 adapteris.
	

	9. 
	Korpusas. „Viskas viename“: kompiuteris ir monitorius turi būti viename korpuse. Turi būti integruotas maitinimo šaltinis į kompiuterio korpusą ne daugiau kaip 160W.
	

	10. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Pro, EDU arba lygiaverte operacine sistema (Windows 10 Home arba 11 Home nėra lygiavertė).
	

	11. 
	Integruotas monitorius. Ekranas ne mažesnis kaip 23.8“ , neblizgus. Ne mažiau 1920x1080 taškų. Integruota FHD kamera. 
Ekrano pasukimo (swivel) kampas ne mažiau 90°;
Ekrano posvyris (tilt) ne mažiau 20°
Ekrano aukščio reguliavimas ne mažiau 100mm
	

	12. 
	Klaviatūra. Bevielė, su lietuviškomis (išgraviruota arba klaviatūros gamintojo gamybos procese realizuota) ir lotyniškomis raidėmis.
	

	13. 
	Pelė. Bevielė, dviejų klavišų su ratuku, optinė. 
	

	14. [bookmark: _Hlk93998937]
	Saugumas. Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. 
	

	15. 
	Surinkimo reikalavimai. Visos esminės kompiuterio dalys (monitorius, pagrindinė plokštė, maitinimo šaltinis, klaviatūra, pelė ir kt.) turi būti pagamintos to paties įrangos gamintojo ir/arba pažymėtos to paties gamintojo prekės ženklu, ir/arba pateikiamas gamintojo patvirtinimas dėl siūlomo kompiuterio komponentų tarpusavio suderinamumo.
	

	16. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti tiesiogiai prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą. Tvarkyklės turi būti pilnai suderintos su MS Windows 11 Pro arba lygiaverte operacine sistema.
	

	17. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	18. 
	Garantija. Turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo suteikiama garantija. Pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir (ar) serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese). Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
	



Kompiuteris darbo vietai “AK2”
	[bookmark: _Hlk121684382][bookmark: _Hlk187843259]
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2022 m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip aštuoni fiziniai branduoliai, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 30500 taškų. Procesoriuje turi būti numatytas aparatūrinis virtualizavimo technologijų palaikymas. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. Ne mažiau 16 GB (plečiama iki 64GB. Pagrindinėje plokštėje ne mažiau kaip su 2 lizdais) DDR5 5600 MT/s.
	

	4. 
	Vaizdo posistemė. Procesoriaus našumas pagal Passmark GPU Mark testą (https://www.videocardbenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 8000 taškų ir ne mažiau 4Gb RAM.
	

	5. 
	Vidiniai diskiniai kaupikliai. Ne mažiau kaip 1 vnt 512GB PCIe NVMe.
	

	6. 
	Jungtys. Ne mažiau kaip 4x USB 3.2 Type-A, 2 vnt. USB Type C tipo. Ne mažiau kaip 1 vnt. skaitmeninė (HDMI arba DisplayPort) išėjimo jungtis ir ne mažiau kaip 1 vnt. skaitmeninė (HDMI arba DisplayPort) įėjimo jungtis, audio jungtis,. 
	

	7. 
	Garso sistema. Integruota. Įmontuoti garsiakalbiai (ne mažiau kaip 2 vnt.).
	

	8. 
	Tinklo adapteris. Integruota; 100/1000 Mb/s su RJ45 jungtimi. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne prasčiau kaip Wi-Fi 6E, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas Bluetooth 5.3 adapteris.
	

	9. 
	Korpusas. „Viskas viename“: kompiuteris ir monitorius turi būti viename korpuse.
	

	10. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Pro, EDU arba lygiaverte operacine sistema (Windows 10 Home arba 11 Home nėra lygiavertė).
	

	11. 
	Integruotas monitorius. Ekranas ne mažesnis kaip 27“ arba didesnis, neblizgus. Ne mažiau 2560 x 1440 taškų. Integruota kamera. Turi būti galimybė keisti ekrano aukštį ir pasvyrimo kampą.
	

	12. 
	Klaviatūra. Bevielė, su lietuviškomis (išgraviruota arba klaviatūros gamintojo gamybos procese realizuota) ir lotyniškomis raidėmis.
	

	13. 
	Pelė. Bevielė, dviejų klavišų su ratuku, optinė. 
	

	14. 
	Surinkimo reikalavimai. Visos esminės kompiuterio dalys (monitorius, pagrindinė plokštė, maitinimo šaltinis, klaviatūra, pelė ir kt.) turi būti pagamintos to paties įrangos gamintojo arba pažymėtos to paties gamintojo prekės ženklu, arba pateikiamas gamintojo patvirtinimas dėl siūlomo kompiuterio komponentų tarpusavio suderinamumo.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti, jei kompiuterio dalys yra skirtingų gamintojų: „gamintojo patvirtinimą dėl siūlomo kompiuterio komponentų tarpusavio suderinamumo“.
	

	15. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti tiesiogiai prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą. Tvarkyklės turi būti pilnai suderintos su MS Windows 11 Pro arba lygiaverte operacine sistema.
	

	16. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	17. [bookmark: _Hlk70321686]
	Garantija. Turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo suteikiama garantija. Pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir (ar) serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese). Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
	



Kompiuteris darbo vietai “MAK1” 
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2024 m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip šeši fiziniai branduoliai, x86 architektūros turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 31000 taškų. Procesoriuje turi būti numatytas aparatūrinis virtualizavimo technologijų palaikymas. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvinė atmintis. Ne mažiau kaip 16 GB 4800 MT/s, vienas laisvas lizdas atminties išplėtimui. Maksimali atmintis ne mažiau nei 64 GB. Efektyvumas ne mažesnis kaip DDR5.
	

	4. 
	Vaizdo plokštė. Integruota.
	

	5. 
	Duomenų saugyklos. Ne mažiau kaip vienas 256GB SSD NVMe.
	

	6. 
	Garsas. Kompiuteris turi turėti integruotą garsiakalbį.
	

	7. 
	Tinklo plokštė. Integruotas, 100/1000Mbps tinklo adapteris, 1vnt. RJ-45. „Wake On LAN“ palaikymas.
	

	8. 
	Bevielio tinklo adapteris. Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ax, turintis integruotas į korpusą antenas. Bluetooth 5.3 palaikymas.
	

	9. 
	Kompiuterio korpuse integruoti prievadai. Ne mažiau kaip 6 USB jungtys, iš kurių bent 3 x USB 3.2, ne mažiau kaip 1 vnt. USB Type-C. Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI ir 1x DisplayPort 1 vnt. Kompiuteris priekinėje korpuso dalyje turi turėti ausinių ir mikrofono lizdą/-us. 

	

	10. 
	Korpusas. Sisteminis blokas itin mažų išmatavimų, ne daugiau 1,2 litro tūrio.
	

	11. 
	Maitinimo šaltinis. Vidinis arba išorinis maitinimo šaltinis ne daugiau kaip 65W. Kompiuterio elektros maitinimo šaltinis turi būti pritaikytas 220V-240V, 50-60 Hz AC elektrai.
	

	12. 
	Pelė. Bevielė optinė su ratuku.
	

	13. 
	Klaviatūra. Bevielė, su lietuviškomis (išgraviruota arba klaviatūros gamintojo gamybos procese realizuota) ir lotyniškomis raidėmis.
	

	14. 
	Saugumo galimybės. Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v2.0 (angl.Trusted Platform Module). Turi būti galimybė BIOS‘e leisti/blokuoti USB lizdus. Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu; įjungimo slaptažodis (Power-on password); kietojo disko slaptažodis (Disk drive Password), administratoriaus slaptažodis (Supervisor Password).
	

	15. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Pro, EDU arba lygiaverte operacine sistema (Windows 10 Home arba 11 Home nėra lygiavertė).
	

	16. 
	Surinkimo reikalavimai. Kompiuteris, jo pagrindiniai komponentai (įskaitant BIOS programas), išorinė pelė ir klaviatūra turi būti vienos firmos gamintojos ir pažymėti firmos gamintojos prekiniu ženklu. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, procesorius, pagrindinė plokštė, operatyvinė atmintis, kietas diskas, pelė, klaviatūra) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį ir sukomplektuoti gamintojo gamykloje. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų.
	

	17. 
	Garantinis laikotarpis. Kompiuteriui turi būti suteikiama gamintojo garantinė priežiūra darbo vietoje („on-site“), kurios laikotarpis ne mažesnis kaip 3 metai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas turi užtikrinti nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus.
	

	18. 
	Serviso centrai. Lietuvoje turi būti ne mažiau kaip 2 nepriklausomi, gamintojo sertifikuoti, serviso centrai garantiniam remontui atlikti. (nurodyti aptarnavimo centrų adresus ir tel. Nr.)
	

	19. 
	Specialus stovas kompiuterio pritvirtinimui už monitoriaus neužimant papildomos vietos ant stalo.
Nurodyti stovo modelį.
Kompiuteris turi kabintis ant stovo, galimybė pritvirtinti 19“-27“ monitorius prie stovo. 
Privalo būti: Integruotas kabelių valdymas, VESA 100 x 100 mm, Kensington saugos lizdas, pakreipimo reguliavimas (tilt) -5° iki +21°, dvikryptis pasukimas (pivot), pasukimo reguliavimas (swivel) ±45°, 150 mm (reguliuojamas) aukščio diapazonas.
	



Kompiuteris darbo vietai “MAK2” 
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1.
	Gamintojas, pavadinimas, modelis 
Nurodyti bei pateikti siūlomo gamintojo modelį, ir  nuorodą į gamintoją svetainę. 
	


	2.
	Tipas. Darbinė stotis (angl. workstation) gamintojo nurodyta, kad skirta darbui 24/7. 
	

	3.
	Procesorius.
Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt..
Procesoriai turi būti išleistas ne ankščiau kaip 2023 metais Q1. 
Procesoriai turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. 
Procesoriai turi palaikyti Windows 11 operacinę sistemą. 
Procesorius turi būti ne mažiau nei 16 branduolių, ir turi būti ne mažiau nei 30 MB spartinančios atminties. 
Turi būti nurodytas procesoriaus gamintojas, tipas, pavadinimas, sparčiosios atminties dydis. 
Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. 
Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 282 (base rezultatas) pagal „CPU2017 Integer Rates“ testą. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas www.spec.org  interneto puslapyje. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	

	4.
	Operatyvioji atmintis. Turi būti ne mažiau kaip 256 GB EEC tipo, naudojama po 64GB per lizdą. Maksimali palaikoma talpa turi būti ne mažiau nei 1TB ir ne prasčiau nei DDR5. Laisvų lizdų kiekis turi būti ne mažiau nei 4. 
	

	5.
	Standusis diskas. Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt..
 1TB  NMVE tipo. Papildomo NVME tipo disko galimybė. 
	

	6.
	Vaizdo plokštė. Turi būti neintegruota, turinti ne mažiau nei 12GB GDDR6 atminties.
 Turi būti ne mažiau nei 13500 našumo taškų pagal http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. Ne mažiau nei 4 skaitmeninės vaizdo jungtys, Display port (arba mini Display port) tipo.
	

	7.
	Tinklo plokštė. Turi būti ne prasčiau nei 10/100/1000 Mbps .
	

	8.
	Integruoti priedai. Turi būti ne mažiau kaip:
· 10 vnt. USB jungtys;
· 2 vnt. RJ-45 jungtis; 
· 5 vnt. PCI-E  tipo,  bent viena iš jų PCI-E Gen5; 
· 2 vnt. PCI-E  tipo, kaip plėtimo galimybė esant antram procesoriui;
· 1 vnt. Ausinių ir mikrofono lizdas.
	

	9.
	Garso plokštė. Turi būti integruota.
	

	10.
	Garsiakalbis. Turi būti ne mažiau kaip 1 integruotas garsiakalbis (speaker).
	

	11.
	Maitinimo šaltinis. Maitinimo šaltinis turi būti vidinis, aktyvus ir ne mažiau kaip 88% efektyvumo. Maitinimo šaltinis turi  užtikrinti tinkamą kompiuterio veikimą. 
	

	12.
	Apsauga. Programinės priemonės turi būti ne prasčiau kaip:
· Įjungimo slaptažodis; 
· Atminties keitimo perspėjimas (angl. Memory Change Alert); 
· Sąrankos slaptažodis; 
· Temperatūros daviklis, reaguojantis į kaitimą;
· Galimybė blokuoti SATA jungtis. 
Kodavimas turi būti ne blogiau TPM 2.0 saugos mikroschema. 
	

	13.
	Sistemos valdymas. Turi būti informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį.
	

	14.
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą). 
	

	15.
	Atnaujinimų valdymas. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą). 
	

	16.
	Bendri reikalavimai. Kompiuteris (darbinė stotis) turi būti gamyklinis nauja „brand new“. Gamyklinis atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. 
	

	17.
	Surinkimo reikalavimai. Visa siūloma įranga turi būti tarpusavyje suderinama. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai, kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.  
	

	18.
	Pelė. Turi būti optinė pelė su ratuku, jungiama per USB jungtį. 
	

	19.
	Klaviatūra. Turi būti pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių klaviatūra su graviruotais lietuviškais ženklais, jungiama per USB jungtį. 
	

	20.
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė)
	

	22.
	Garantija. Garantija ne mažiau 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesutaria kitaip).
 Garantija turi būti garantuojama gamintojo, o ne tiekėjo (pateikti įrangos gamintojo Deklaraciją)
Tiekiamas modelis tūri būti skirtas Lietuvos Respublikos rinkai, siekiant išvengti garantinio aptarnavimo neatitikimų, programinės įrangos atnaujinimo netikslumų. 
Tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojo Deklaraciją, kad tiekėjo siūloma įranga pilnai atitinka keliamus reikalavimus, bei pilnai atitinka keliamus garantinius reikalavimus.
	

	23.
	Bendri reikalavimai. Kompiuteris turi būti komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). 
	

	24.
	Darbinės stoties gyvavimo ciklas privalo atitikti ISO 14040 standartą. Turi būti pateikta ataskaita, įrodanti gaminio atitikimą ISO 14040 standartui. Ataskaitoje privalo būti nurodytas siūlomas modelis.
 Turi būti pateikta viešai prieinama informacija.
	



Modulinio kompiuterio monitorius “MAKM1”
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Monitorius. Ekranas ne mažesnis kaip 23.8“ arba didesnis, neblizgus. Ne mažiau 1920 x 1080 taškų. 
Jungtys ne blogiau kaip: 2 vnt skaitmeninės HDMI arba/ir DisplayPort, viena iš jų įšėjimo (Out), ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C, ne mažiau kaip 3 vnt USB 3.2 iš kurių bent vienas su krovimo galimybe 90W. Ne mažiau 1 vnt. RJ45 jungtis. Turi būti galimybė keisti ekrano aukštį ir pasvyrimo kampą. Monitorius turi būti suderintas su kompiuterio MAK1 koją.
	

	3. 
	Serviso centrai. Lietuvoje turi būti ne mažiau kaip 2 nepriklausomi, gamintojo sertifikuoti, serviso centrai garantiniam remontui atlikti. (nurodyti aptarnavimo centrų adresus ir tel. Nr.)
	

	4. [bookmark: _Hlk70321744]
	Garantija. Turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo suteikiama garantija darbo vietoje. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	



Modulinio kompiuterio monitorius “MAKM2”
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Monitorius. Ekranas ne mažesnis kaip 27“ arba didesnis. Ne mažiau 2560 x 1440 taškų. 
Jungtys ne blogiau kaip: 2 vnt skaitmeninės HDMI arba/ir DisplayPort, viena iš jų įšėjimo (Out), ne mažiau kaip 4 vnt USB 3.2, ne mažiau kaip 1 vnt Type-C su krovimo galimybę iki 90W, ne mažiau 1 vnt. RJ45 jungtis. Turi būti galimybė keisti ekrano aukštį ir pasvyrimo kampą. Monitorius turi būti suderintas su kompiuterio MAK1 koją
	

	3. 
	Garantija. Turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo suteikiama garantija darbo vietoje. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	




Modulinio kompiuterio monitorius “MAKM3”
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Monitorius. Ekranas ne mažesnis kaip 34“ arba didesnis, neblizgus. Ne mažiau 3440 x 1440 taškų. 
Jungtys ne blogiau kaip: 2 vnt skaitmeninės HDMI arba/ir DisplayPort, ne mažiau kaip 2 vnt. USB-C iš kurių bent vienas su krovimo galimybe iki 90W, ne mažiau kaip 3 vnt USB 3.2. Ne mažiau 1 vnt. RJ45 jungtis. Integruota kamera. Kolonėlės ne blogiau 2x 5W, mikrofonas. Turi būti galimybė keisti ekrano aukštį ir pasvyrimo kampą. Monitorius turi būti suderintas su kompiuterio MAK1 koją
	

	3. 
	Garantija. Turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo suteikiama garantija darbo vietoje. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	



Nešiojamas kompiuteris „ANK1“
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2023 m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip du fiziniai branduoliai, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 13000 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. 8 GB (plečiama iki 32GB) DDR5.
	

	4. 
	Ekranas. Matinis; Įstrižainė ne mažiau 14 ir ne daugiau 14,4 colių; Ekrano matrica turi būti pilnos raiškos (Full HD); Skiriamoji geba turi būti ne mažiau 1920 taškų horizontaliai ir ne mažiau 1200 taškų vertikaliai
	

	5. 
	Vidiniai diskiniai kaupikliai. Ne mažiau kaip 1 vnt. 512GB M.2 PCIe NVMe. 
	

	6. 
	Video kamera. Turi būti integruota į korpusą.
	

	7. 
	Prievadai. Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą: ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.2.;  ne mažiau kaip 1vnt. USB Type-C; ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; ne mažiau kaip 1 vnt. kombinuota ausinių/mikrofono jungtis.
	

	8. 
	Vaizdo plokštė. Vaizdo plokštė gali būti integruota procesoriuje.
	

	9. 
	Garso sistema. Turi būti integruota garso plokštė, vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	10. 
	Klaviatūra. Su lietuviškomis ir lotyniškomis raidėmis.
	

	11. 
	Tinklo adapteris. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne senesnio standarto 802.11ax, turintis integruotas į korpusą antenas. Turi būti integruotas Bluetooth modulis.
	

	12. 
	Maitinimo šaltinis. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	13. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė).
	

	14. 
	Saugumas. Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington Lock arba lygiaverčiu tipo apsauginiu trosu. Turi būti galima taikyti įjungimo slaptažodį (Power-on password). Turi būti pirštų antspaudų skaitytuvas.
	

	15. 
	Surinkimo reikalavimai. Visos esminės kompiuterio dalys turi būti pagamintos to paties įrangos gamintojo ir/arba pažymėtos to paties gamintojo prekės ženklu.
	

	16. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
	

	17. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	18. 
	Garantija. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija darbo vietoje. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. 
Sutarties vykdymui būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese)
	



Nešiojamas kompiuteris „ANK2“
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2024 m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip du fiziniai branduoliai, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 16000 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. Ne mažiau 16 GB (plečiama ne mažiau iki 32GB) DDR5.
	

	4. 
	Ekranas. turi būti matinis; Įstrižainė ne mažiau 15,1 ir ne daugiau 16 colių; Ekrano matrica turi būti pilnos raiškos (Full HD); Skiriamoji geba turi būti ne mažiau 1920 taškų horizontaliai ir ne mažiau 1200 taškų vertikaliai.
	

	5. 
	Vidiniai diskiniai kaupikliai. Ne mažiau kaip 1 vnt. 512 GB SSD. 
	

	6. 
	Video kamera. Turi būti integruota į korpusą.
	

	7. 
	Prievadai. Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą: ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.2.; ne mažiau kaip 1vnt. USB Type-C palaikantis DisplayPort AltMode1.4 ir Power delivery funkcionalumą;  ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; ne mažiau kaip 1 vnt. atskiros arba kombinuota ausinių/mikrofono jungtis, 1 vnt SD kortelių skaitytuvas.
	

	8. 
	Vaizdo plokštė. Vaizdo plokštė turi būti integruota procesoriuje.
	

	9. 
	Garso sistema. Turi būti integruota garso plokštė, vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	10. 
	Klaviatūra. Su lietuviškomis ir lotyniškomis raidėmis; Turi būti integruota atskira skaičių klaviatūra.
	

	11. 
	Tinklo adapteris. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne senesnio standarto 802.11ax, turintis integruotas į korpusą antenas. Turi būti integruotas Bluetooth 5.3 modulis.
	

	12. 
	Maitinimo šaltinis. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	13. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė).
	

	14. 
	Saugumas. Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington Lock arba lygiaverčiu tipo apsauginiu trosu. Turi būti galima taikyti įjungimo slaptažodį (Power-on password). Turi būti pirštų antspaudų skaitytuvas.
	

	15. 
	Surinkimo reikalavimai. Visos esminės kompiuterio dalys turi būti pagamintos to paties įrangos gamintojo ir/arba pažymėtos to paties gamintojo prekės ženklu.
	

	16. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
	

	17. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	18. 
	Garantija. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija darbo vietoje. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	



Nešiojamas kompiuteris „ANK3“
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2024 m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip du fiziniai branduoliai, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 17000 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. Ne mažiau 16 GB (plečiama iki 64GB) DDR5 5600 MT/s.
	

	4. 
	Ekranas. turi būti matinis; Įstrižainė 14 colių; Ekrano matrica turi būti pilnos raiškos (Full HD); Skiriamoji geba turi būti ne mažiau 1920 taškų horizontaliai ir ne mažiau 1080 taškų vertikaliai.
	

	5. 
	Vidiniai diskiniai kaupikliai. Ne mažiau kaip 1 vnt. M.2 256GB PCIe NVMe. 
	

	6. 
	Video kamera. Turi būti integruota į korpusą.
	

	7. 
	Prievadai. Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą: ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.2.;  ne mažiau kaip 2 vnt. USB Type-C Thunderbolt su Power Delivery ir DisplayPort;  ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 jungtis; ne mažiau kaip 1 vnt. atskiros arba kombinuota ausinių/mikrofono jungtis.
	

	8. 
	Svoris. Ne daugiau kaip 1,40 Kg.
	

	9. 
	Vaizdo plokštė. Vaizdo plokštė gali būti integruota procesoriuje.
	

	10. 
	Garso sistema. Turi būti integruota garso plokštė, vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	11. 
	Klaviatūra. Turi būti atspari atsitiktiniam vandens apliejimui; Su lietuviškomis ir lotyniškomis raidėmis.
	

	12. 
	Tinklo adapteris. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne senesnio standarto 802.11ax, turintis integruotas į korpusą antenas. Turi būti integruotas Bluetooth 5.3 modulis.
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	14. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė).
	

	15. 
	Saugumas. Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington Lock arba lygiaverčiu tipo apsauginiu trosu. Turi būti galima taikyti įjungimo slaptažodį (Power-on password). Turi būti pirštų antspaudų skaitytuvas.
	

	16. 
	Surinkimo reikalavimai. Visos esminės kompiuterio dalys turi būti pagamintos to paties įrangos gamintojo ir/arba pažymėtos to paties gamintojo prekės ženklu.
	

	17. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
	

	18. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	19. 
	Garantija. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija darbo vietoje. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	



Nešiojamas kompiuteris „ANK4“
	[bookmark: _Hlk120614369]
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2024 m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip du fiziniai branduoliai, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 17000 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. Ne mažiau 16 GB (plečiama iki 64GB) DDR5 5600 MT/s.
	

	4. 
	Ekranas. turi būti matinis; Įstrižainė 15,6  colių; Ekrano matrica turi būti pilnos raiškos (Full HD); Skiriamoji geba turi būti ne mažiau 1920 taškų horizontaliai ir ne mažiau 1080 taškų vertikaliai.
	

	5. 
	Vidiniai diskiniai kaupikliai. Ne mažiau kaip 1 vnt. M.2 256GB PCIe NVMe. 
	

	6. 
	Video kamera. Turi būti integruota į korpusą.
	

	7. 
	Prievadai. Turi būti integruoti į kompiuterio korpusą: ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.2.;  ne mažiau kaip 2 vnt. USB Type-C Thunderbolt su Power Delivery ir DisplayPort;  ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI; ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 jungtis; ne mažiau kaip 1 vnt. atskiros arba kombinuota ausinių/mikrofono jungtis.
	

	8. 
	Svoris. Ne daugiau kaip 1,65 kg.
	

	9. 
	Vaizdo plokštė. Vaizdo plokštė gali būti integruota procesoriuje.
	

	10. 
	Garso sistema. Turi būti integruota garso plokštė, vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	11. 
	Klaviatūra. Su lietuviškomis ir lotyniškomis raidėmis. Atskira skaičių klaviatūra.
	

	12. 
	Tinklo adapteris. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne senesnio standarto 802.11axc, turintis integruotas į korpusą antenas. Turi būti integruotas Bluetooth 5.3 modulis.
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	14. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė).
	

	15. 
	Saugumas. Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington Lock arba lygiaverčiu tipo apsauginiu trosu. Turi būti galima taikyti įjungimo slaptažodį (Power-on password). Turi būti pirštų antspaudų skaitytuvas ant įjungimo mygtuko.
	

	16. 
	Surinkimo reikalavimai. Visos esminės kompiuterio dalys turi būti pagamintos to paties įrangos gamintojo ir/arba pažymėtos to paties gamintojo prekės ženklu.
	

	17. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
	

	18. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	19. 
	Garantija. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija darbo vietoje. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	



Nešiojamas kompiuteris „ANK5“
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. [bookmark: _Hlk120622651]
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2024 m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip šešių branduolių, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 17000 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. Ne mažiau 16GB DDR5 4800. (galimybė plėsti iki 64 GB).
	

	4. 
	Ekranas. Ne mažiau 13.5" ir ne daugiau 14.5" , stebėjimo kampas ne mažesnis kaip 170 laipsnių, neblizgus ekranas (anti-glare). Ne blogiau kaip 1920x1200. 
	

	5. 
	Vidiniai diskiniai kaupikliai. Ne mažiau 256 GB SSD NVMe PCI arba lygiavertis. 
	

	6. 
	Video kamera. Integruota kamera ne blogesnė kaip 5.0 MP.
	

	7. 
	Prievadai. Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 1 vnt.  DisplayPort (gali būti mini) arba HDMI jungtis, ne mažiau 2 vnt. USB 3.2 (Type-A) jungtys, ne mažiau 2 vnt. USB-C 3.2 (kompiuterio įkrovimas, vaizdo perdavimas), 1 vnt. ausinių ir mikrofono jungtis arba kombinuota. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
	

	8. 
	Svoris. Ne daugiau kaip 1,4 kg.
	

	9. 
	Vaizdo plokštė. Vaizdo plokštė gali būti integruota procesoriuje.
	

	10. 
	Garso sistema. Turi būti integruota garso plokštė, vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	11. 
	Klaviatūra. Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą, su lietuviškomis ir lotyniškomis raidėmis; Integruotas LED pašvietimas. Sensorinis (angl. touchpad) ir svirtinis (angl. pointstick) valdymas.
	

	12. 
	Tinklo adapteris. Integruotas bevielio tinklo adapteris, palaikantis ne senesnio standarto 802.11ax, turintis integruotas į korpusą antenas. Turi būti integruotas Bluetooth 5.3 modulis.
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis. Maitinimo šaltinis turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	14. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė).
	

	15. 
	Saugumas. Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Kensington Lock arba lygiaverčiu tipo apsauginiu trosu. Turi būti pirštų antspaudų skaitytuvas.
	

	16. 
	Surinkimo reikalavimai. Visos esminės kompiuterio dalys turi būti pagamintos to paties įrangos gamintojo ir/arba pažymėtos to paties gamintojo prekės ženklu.
	

	17. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
	

	18. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	19. 
	Garantija. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija darbo vietoje. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko . Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	



Nešiojamas kompiuteris „ANK6“
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2024m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip du fiziniai branduoliai, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 16700 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. Ne mažiau 32GB DDR5 6400. 
	

	4. 
	Ekranas. Ekranas IPS tipo arba lygiavertis, įstrižainė ne mažiau kaip 13,9" ir ne daugiau kaip 14,2", ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 1920x1200, 400nits, neblizgus.
	

	5. 
	Vidiniai diskiniai kaupikliai. Ne mažiau 1000 GB SSD PCIe NVMe.
	

	6. 
	Video kamera. Integruota į ekraną, ne blogesnė kaip 5.0MP.
	

	7. 
	Prievadai. Į kompiuterio korpusą integruota ne mažiau kaip: 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis), 2 vnt. USB Type-C Thunderbolt  (kompiuterio įkrovimas, vaizdo perdavimas), 1 vnt. ausinių ir mikrofono jungtis arba kombinuota. Integruotas SmartCard tipo kortelių skaitytuvas.
	

	8. 
	Svoris. Nešiojamojo kompiuterio svoris ne daugiau kaip 1,25 kg.
	

	9. 
	Vaizdo plokštė. Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) arba jungtimi HDMI, palaikanti ne prastesnę nei 4K/60Hz raišką. 
	

	10. 
	Garso sistema. Turi būti integruota garso plokštė, vidiniai stereo garsiakalbiai ir mikrofonas.
	

	11. 
	Klaviatūra. Kompiuteris turi turėti atsparią integruotą klaviatūrą su LED pašvietimu, su lietuviškomis ir lotyniškomis raidėmis Sensorinis (angl. touchpad) ir svirtinis (angl. pointstick) valdymas.
	

	12. 
	Tinklo adapteris. Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11ax 2x2, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas LTE/4G modemas, ne blogesnis kaip 6 kategorijos. Vidinis Bluetooth 5.3 arba lygiavertis įrenginys.
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis. Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis.
	

	14. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė).
	

	15. 
	Saugumas. Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas. Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą Kesington Lock arba lygiaverčiu tipo užraktu.
	

	16. 
	Surinkimo reikalavimai. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, ekranas, bevielio ryšio adapteris, LTE modemas operatyvioji atmintis, SSD, baterijos (-a) ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. 
	

	17. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
	

	18. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	19. 
	Garantija. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija darbo vietoje. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	




Nešiojamas kompiuteris „ANK7“
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2024 m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip aštuonių branduolių, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 18800 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. Ne mažiau kaip 16GB DDR5 4800. (plėtimo galimybė iki 64 GB).
	

	4. 
	Ekranas. Ne mažiau 16" ir ne daugiau 16.6". IPS arba lygiavertis, ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 1920x1200, stebėjimo kampas ne mažesnis kaip 170 laipsnių, neblizgus ekranas (anti-glare), ryškumas ne mažiau kaip 400 nits..
	

	5. 
	Vidiniai diskiniai kaupikliai. Ne mažiau 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 arba lygiavertis.
	

	6. 
	Video kamera. Integruota kamera ne blogesnė kaip 5.0MP.
	

	7. 
	Prievadai. Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 3 vnt. USB 3.2 (Type-A) jungtys, 1 vnt. USB Type-C  (kompiuterio įkrovimas, vaizdo perdavimas), 1 vnt. USB Type-C (USB 4, greitis ne mažiau 40Gbps, kompiuterio įkrovimas, vaizdo perdavimas), 1 vnt. ausinių ir mikrofono jungtis arba kombinuota. Turi būti integruotas SmartCard tipo kortelių skaitytuvas. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
	

	8. 
	Svoris. Ne daugiau kaip 1,78 kg.
	

	9. 
	Vaizdo plokštė. Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI, palaikanti ne prastesnę nei 4K/60Hz raišką.
	

	10. 
	Garso sistema. Integruota stereo arba geresnė
	

	11. 
	Klaviatūra. Kompiuteris turi turėti atsparią integruotą pilno dydžio klaviatūrą, su atskira skaičių klaviatūra, su lietuviškomis ir lotyniškomis raidėmis. Integruotas LED pašvietimas. Sensorinis (angl. touchpad) ir svirtinis (angl. pointstick) valdymas.
	

	12. 
	Tinklo adapteris. Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN WIFI 6E 802.11ax (2x2), turintis integruotas į korpusą antenas. Esant poreikiui turi būti galimybė įdiegti vidinį LTE/4G modemą.
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis. Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu. Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val.
	

	14. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė).
	

	15. 
	Saugumas. TPM 2.0 saugos mikroschema. Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu.
	

	16. 
	Surinkimo reikalavimai. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, ekranas, bevielio ryšio adapteris, LTE modemas operatyvioji atmintis, SSD, baterijos (-a) ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. 
	

	17. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
	

	18. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	19. 
	Garantija. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija darbo vietoje. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	



[bookmark: _Hlk187843339]Nešiojamas kompiuteris „ANK8“
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2023m ketvirtas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip keturi fiziniai branduoliai, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 22500 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. Ne mažiau kaip 16GB DDR5 7467 MT/s. 
	

	4. 
	Ekranas. Ne mažiau 13,5" ir ne daugiau 14,1" lietimui jautrus ekranas, WUXGA rezoliucija.
	

	5. 
	Vidiniai diskiniai kaupikliai. Ne mažiau 512 GB PCIe® Gen4x4 NVMe arba lygiavertis.
	

	6. 
	Video kamera. Integruota ne mažiau 5MP.
	

	7. 
	Prievadai. Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: 
1x USB Type A 5Gbps; 1x USB Type-C (su pakrovimo funkcija); 2x Thunderbolt 4 (40 Gbps USB Power Delivery DisplayPort 2.1); 1x ausinių / mikrofono kombinuota jungtis; Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
	

	8. 
	Svoris. Ne daugiau kaip 1,40 kg.
	

	9. 
	Vaizdo plokštė. Vaizdo plokštė su išorine DisplayPort (gali būti mini) ir/arba jungtimi HDMI 2.1. 
	

	10. 
	Garso sistema. Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 4 vnt., kiekvieno galia ne mažesnė kaip 1W. Mikrofonas – ne blogiau kaip integruotas dvigubas.
	

	11. 
	Klaviatūra. Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą, su lietuviškomis ir lotyniškomis raidėmis. Komplekte pieštukas.
	

	12. 
	Tinklo adapteris. Integruotas tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3.
	

	13. 
	Maitinimo šaltinis. Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris.
	

	14. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė).
	

	15. 
	Saugumas. TPM 2.0 saugos mikroschema. Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu arba lygiaverčiu. 
	

	16. 
	Surinkimo reikalavimai. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (sisteminė plokštė, ekranas, bevielio ryšio adapteris, operatyvioji atmintis, SSD, baterijos (-a) ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. 
	

	17. 
	Reikalavimai tvarkyklėms. Visos tvarkyklės turi būti prieinamos kompiuterio gamintojo tinklapyje, paieška turi būti vykdoma pagal produkto kodą.
	

	18. 
	Įrangos kokybė. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos („Remarketing“) įrangos.
	

	19. 
	Garantija. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija darbo vietoje. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	



Nešiojamas kompiuteris „ANK9“
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	2. 
	Procesorius. Procesoriaus anonsavimo data ne senesne 2024m pirmas ketvirtis. Turi būti ne mažiau kaip aštuoni fiziniai branduoliai, x86 architektūros turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Procesoriaus našumas pagal Passmark CPU Mark testą (http://www.cpubenchmark.net) turi būti ne mažesnis kaip 45500 taškų. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, kartą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį.
	

	3. 
	Operatyvioji atmintis. Talpa: ne mažiau kaip 32 GB DDR5 5600;
Modulių lizdų kiekis: ne mažiau kaip du laisvi;
Plėtros galimybės: ne mažiau kaip 128 GB;
	

	4. 
	Standusis diskas. Ne mažiau 512 GB, SSD Gen4x4 NVMe
	

	5. 
	Bevielio tinklo adapteris. Integruotas tinklo adapteris, palaikantis Wi-Fi 7 ir Bluetooth. 
	

	6. 
	Bluetooth adapteris. ne žemesnė kaip 5.4 versijos. 
	

	7. 
	Vaizdo plokštė. Ne mažiau kaip 6 GB dedikuota . Vaizdo plokštės našumas pagal G3D Mark testą (http://www. https://www.videocardbenchmark.net/) turi būti ne mažesnis kaip 13700 taškų.
	

	8. 
	Garso sistema. Garso plokštė: Integruota; Garsiakalbiai ne mažiau kaip 2 vnt., Mikrofonas: Integruotas, ne mažiau kaip 2 vnt..
	

	9. 
	Ekranas. Technologija: IPS, neblizgus ekranas (anti-glare); Įstrižainė: Ne mažiau 16,0" ir ne daugiau 17,5"; Raiška: Ne mažiau kaip 1920 x 1200; Ne mažiau kaip 400 nits, Integruota kamera 5 MP.
	

	10. 
	Įvesties įrenginiai. Klaviatūra: Atspari apliejimui. Integruotas klaviatūros apšvietimas. Manipuliatorius: Sensorinis (touchpad)
	

	11. 
	Integruoti prievadai. Ne mažiau kaip: 2 vnt. skaitmeninės (HDMI ir/arba Display Port, gali būti ir jų mini versijos) jungtys; ausinių ir mikrofono kombinuota jungtis; ne mažiau kaip 2 vnt. Thunderbolt su Power Delivery ir DisplayPort 1.4 jungčių; ne mažiau kaip 2 vnt.  USB Type-A 5Gbps jungčių. Turi būti smart kortelių skaitytuvas. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	12. 
	Maitinimas. Maitinimo tinklo adapteris: Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos; Baterija: Ličio polimerų, talpa ne mažiau kaip 95 Wh.
	

	13. 
	Operacinė sistema. Ne senesne Microsoft Windows 11 Professional  arba lygiavertė (OEM, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu) (Windows 11 Home nėra lygiavertė).
	

	14. 
	Apsauga ir valdymas. Kodavimas: TPM saugos mikroschema, ne blogiau nei 2.0; Slaptažodžiai: Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password).
	

	15. 
	Kompiuterio svoris ir priekinės dalies aukštis. Svoris: ne daugiau kaip 2,4 kg su baterija.
	

	16. 
	Gaminio atsparumas. Atitikimas MIL-STD 810H standarto arba lygiaverčio standarto bent 20 testams.
	

	17. 
	Garantija. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių (baterijai 12 mėn.) gamintojo garantija darbo vietoje. Remonto metu Pirkėjas pasilieka sau teisę negrąžinti SSD disko. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje (ši nuoroda bus naudojama sutarties vykdymo procese).
	

	18. 
	Papildomas pelės ir klaviatūros komplektas. Bevielis komplektas, naudojantis vieną imtuvą (micro/nano);
Pelė: optinė/lazerinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku.
Klaviatūra: full sized, low-profile, su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais (negalima naudoti lipdukų)
	

	19. 
	Krepšys. Talpinami daiktai: kompiuteris, kompiuterio maitinimo šaltinis, laidai, pelė; 
Spalva: Juoda arba pilka;
Gabenimo būdas: Rankoje ir su diržu ant peties.
	

	20. 
	Jungčių stotelė:
	

	21.1
	Nurodyti įrenginio gamintoją, modelį, nuorodą į modelį gamintojo puslapyje
	

	21.2
	Prievadai. Ne mažiau: 2x DisplayPort/HDMI, 4x USB (iš jų bent 2 vnt. turi būti USB 3.0), 1x RJ45, 1x ausinių ir mikrofono kombinuota jungtis (stereo, 3,5 mm). 
Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių).
	

	21.3
	Monitorių pajungimas. Galimybė pajungti ne mažiau kaip du 4K monitorius (monitoriaus skiriamoji geba 2560 x 1440).
	

	21.4
	Maitinimo tinklo adapteris. Komplektuojamas su papildomu 100-240 V maitinimo šaltiniu, pritaikytu prievadų išplėtimo įrenginiui.
	

	21.5
	Suderinamumas. Turi būti to paties gamintojo kaip ir Nešiojamas kompiuteris „ANK9“
	



Kompiuterių dalys ir priedai 
	
Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas. Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1
	2
	3

	1. 
	Kaupiklis 1
	SSD kaupiklis, ne mažiau kaip 240GB, sąsaja - SATA 6Gb/s, vidinis rašymo/ skaitymo greitis ne mažiau 500/ 550 Mbps, vidinis 2.5”, patikimumas (MTBF) – ne mažiau 1.800.000 val. Garantija ne mažiau 3 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	2. 
	Kaupiklis 2
	SSD kaupiklis, ne mažiau kaip 480GB, sąsaja - SATA 6Gb/s, vidinis rašymo/ skaitymo greitis ne mažiau 500/ 550 Mbps, vidinis 2.5”, patikimumas (MTBF) – ne mažiau 1.800.000 val. Garantija ne mažiau 3 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	3. 
	Kaupiklis 3
	HDD kaupiklis, ne mažiau kaip 1TB, USB 3.0, išorinis 2.5“. Garantija ne mažiau 3 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	4. 
	Klaviatūros/ pelės komplektas
	Bevielė klaviatūra ir bevielė pelė tūri būti prijungiami vienu 2,4GHz USB imtuvu. USB imtuvas privalo turėti galimybe pririšti kita to pačio gamintojo  klaviatūros ir peles komplektą (USB Unifying receiver) Klaviatūra: standartinė, su graviruotais arba gamintojo gamybos procese realizuotais EN/LT raidynais. Pelė: standartinio dydžio, optinė, rezoliucija ne mažiau 1000 dpi, su ratuku. Garantija ne mažiau 3 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį ir nuorodą USB siųstuvo programinę įrangą
	

	5. 
	Kompiuterio maitinimo šaltinis
	Ne mažiau kaip 500W active PFC, su ne mažiau kaip 120 mm aušintuvu, ATX12V 2.3 suderinamumas, ne mažiau kaip 80PLUS sertifikavimas.  Garantija ne mažiau 2 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	6. 
	Atmintukas 1
	Ne mažiau kaip 32GB, USB 3.1. Garantija ne mažiau kaip 3 metai. Metalinis korpusas. 
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	7. 
	Atmintukas 2
	Ne mažiau kaip 64GB, USB 3.1. Garantija ne mažiau kaip 3 metai. Metalinis korpusas.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	8. 
	Atmintukas 3
	Ne mažiau kaip 128GB, USB 3.1. Garantija ne mažiau kaip 3 metai. Metalinis korpusas.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	9. 
	Atmintukas 4
	Kombo. Ne mažiau kaip 64GB, USB Type-C / USB Type-A. Skaitymo greitis ne mažiau 200 MB/s. Garantija ne mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	10. 
	Atmintinė 1
	Ne mažiau kaip 8GB DDR3L SODIMM. Garantija ne mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	11. 
	Atmintinė 2
	Ne mažiau kaip 8GB DDR4 DIMM. Garantija ne mažiau kaip 3 metai
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	12. 
	Atmintinė 3
	Ne mažiau kaip 8GB DDR4 SO-DIMM. Garantija ne mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	13. 
	Kolonėlės 
	Ne blogiau kaip: 2.0 sistema, galia ne mažiau kaip 10W RMS, turi būti garso reguliatorius, 3,5 mm ausinių prijungimo lizdas. Maitinimas turi būti užtikrinamas per USB sąsają. Jeigu yra apšvietimas, tuomet kolonėlės turi turėti galimybę jį pilnai išjungti. Garantija ne mažiau kaip 2 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
	

	14. 
	Internetinė kamera 
	Spalvota internetinė kamera, rezoliucija ne mažiau 1080 p/30 fps - 720p/ 30 fps, turi būti integruotas stereo mikrofonas, jungtis ne blogiau kaip USB2.0, laido ilgis ne mažiau 1,5m. Turi būti automatinis fokusavimas, dFoV - 78°. Kamera turi turėti galimybę tvirtinti ją prie monitoriaus. Garantija ne mažiau kaip 2 metai.
Pateikiama Prekės nuoroda į gamintojo internetinį puslapį
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