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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI BUITINEI TECHNIKAI IR KIEKIŲ SĄRAŠAS

Lentelėje būtina užpildyti  6 stulpelį, nurodant visas prekės aprašyme (2 stulpelyje) reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes. 

1. [bookmark: _GoBack]Buitinei technikai turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių)  mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos. Buitinė technika,  jų dalys ir priedai  turi būti nauji, nenaudoti. Buitinė technika turi būti pateikiama su visomis reikalingomis detalėmis jai įmontuoti  į baldus, priedais tinkamai eksploatuoti buitinę techniką.
1. Tiekėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato buitinę techniką į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti.
1. Buitinė technika turi atitikti  keliamus  efektyvumo klasės reikalavimus ir kitus nustatytus  kokybės reikalavimus.
1. Buitinės technikos Tiekėjas,  įmontuojamos į baldus buitinės technikos išmatavimus tikslina  su Baldų Tiekėju. 
1. Buitinės technikos spalva, forma derinama su Pirkėju  užsakymo metu. Dėl naujo užsakymo suderinimo (matavimo, spalvos ir kt. parinkimo) Tiekėjas  pas Pirkėją privalo atvykti per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo raštu (elektroniniu paštu ir/ar faksu).
1. Buitinė technika turi būti pristatoma dviem etapais: 
5. Pirmu etapu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pristatyta ši buitinė technika:
0. [bookmark: _Hlk189230355]27 vnt.  dviejų kaitviečių kaitlentės,
0. 27 vnt. įmontuojamų  šaldytuvų, ne mažesnės talpos kaip 92 l.,
0. 27 vnt. mikrobangų krosnelių,
0.  4 vnt. įmontuojamų  šaldytuvų, kurių talpa ne mažesnė kaip 290 l.,
0. 4 vnt. įmontuojamų keturių kaitviečių kaitlentės, 
0. 4 vnt. orkaičių,
0. 4 vnt. įmontuojamų gartraukių.
0. Antru etapu ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pristatyta ši buitinė technika:
6.2.1. 26 vnt. dviejų kaitviečių kaitlentės
6.2.2. 26 vnt. įmontuojamų šaldytuvų, ne mažesnės talpos kaip 92 l.,
6.2.3. 26 vnt. mikrobangų krosnelių,
6.2.4. 4 vnt. įmontuojamų šaldytuvų ,kurių talpa ne mažesnė kaip 290 l.,
6.2.5. 4 vnt. įmontuojamų keturių kaitviečių kaitlentės,
6.2.6. 4 vnt. orkaičių , 
6.2.7. 4 vnt. įmontuojamų gartraukių.
1.  Prekių pristatymo adresas: Didlaukio 86, Vilnius. 
1. Kartu su tiekėjo pasiūlyme įvardintų buitinės technikos charakteristikomis turi būti pateikta techninė dokumentacija (pvz. oficialus galiojantis gamintojo buitinės technikos katalogas ar kiti dokumentai) ir, jeigu yra, nuoroda į viešai prieinamą šaltinį, kuriame būtų pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
1. Jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos nėra, tiekėjas privalo pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

[bookmark: _Hlk180487136]II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Prekės
pavadinimas
	Kiekis
	Techniniai parametrai
	Parametrų reikšmės
	Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Virtuvės baldų įranga 

	1.
	Kaitlentė (prie kambarių)

	53 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Atitiktį Techninės specifikacijoms reikalavimams pagrindžiantys šaltiniai
	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančios siūlomos prekės techninę dokumentaciją ir, jeigu yra, nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
	

	
	
	
	Kaitlentės tipas
	indukcinė
	

	
	
	
	Tipas
	Montuojama: įmontuojama į stalviršį (išpjautoje ertmėje stalviršyje įmontuojama kaitlentė).  
	

	
	
	
	Išmatavimai
	Ne daugiau kaip:
	

	
	
	
	
	aukštis 55 mm
	

	
	
	
	
	plotis 300 mm
	

	
	
	
	
	gylis 520 mm
	

	
	
	
	Komplektacija
	laikmatis
	

	
	
	
	
	likutinės šilumos indikatorius
	

	
	
	
	
	automatinis išjungimas
	

	
	
	
	Garantija
	ne mažesnė kaip 24 mėn.
	

	[bookmark: _Hlk180140459]2.
	Įmontuojamas šaldytuvas po stalviršiu (prie kambarių)

	53 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Atitiktį Techninės specifikacijoms reikalavimams pagrindžiantys šaltiniai
	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančios siūlomos prekės techninę dokumentaciją ir, jeigu yra, nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
	

	
	
	
	Talpa
	ne mažesnė kaip 92 l
	

	
	
	
	Šaldymo talpa
	ne mažesnė kaip 15 l.
	

	
	
	
	
Komplektacija
	automatinio atitirpinimo funkcija
	

	
	
	
	
	vidaus apšvietimas
	

	
	
	
	
	antibakterinė danga
	

	
	
	
	
	atvertų durų signalas
	

	
	
	
	Išmatavimai
	Ne daugiau kaip:
	

	
	
	
	
	plotis 596 mm
	

	
	
	
	
	gylis 547 mm
	

	
	
	
	
	aukštis 82 cm
	

	
	
	
	Energetinio efektyvumo klasė 
	ne mažesnė kaip  E
	

	
	
	
	Garantija
	ne mažesnė kaip 24 mėn.
	

	

	3.
	Įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu
	8 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Atitiktį Techninės specifikacijoms reikalavimams pagrindžiantys šaltiniai
	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančios siūlomos prekės techninę dokumentaciją ir, jeigu yra, nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
	

	
	
	
	Talpa
	ne mažesnė kaip 290 l
	

	
	
	
	Šaldymo erdvės talpa
	ne mažesnė kaip 74 l
	

	
	
	
	Triukšmingumas
	neviršyti 35 db
	

	
	
	
	Komplektacija
	automatinio atitirpinimo funkcija
	

	
	
	
	
	vidaus apšvietimas
	

	
	
	
	
	atvertų durų signalas
	

	
	
	
	Išmatavimai
	Ne daugiau kaip:
	-

	
	
	
	
	plotis 540 mm
	

	
	
	
	
	gylis 550 mm
	

	
	
	
	
	aukštis 1935 cm
	

	
	
	
	Energetinio efektyvumo klasė 
	Ne mažesnė kaip E
	

	
	
	
	Garantija
	ne mažesnė kaip 24 mėn.
	

	4.
	Keturių kaitviečių kaitlentė
	8 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Atitiktį Techninės specifikacijoms reikalavimams pagrindžiantys šaltiniai
	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančios siūlomos prekės techninę dokumentaciją ir, jeigu yra, nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
	

	
	
	
	Kaitlentės tipas
	indukcinė
	

	
	
	
	Tipas
	Įmontuojama į stalviršį
	

	
	
	
	Komplektacija
	4 kaitvietės
	

	
	
	
	
	laikmatis
	

	
	
	
	
	likutinės šilumos indikatorius
	

	
	
	
	
	automatinis išjungimas
	

	
	
	
	Išmatavimai
	Ne daugiau kaip:
	-

	
	
	
	
	plotis 590 mm
	

	
	
	
	
	gylis 520 mm
	

	
	
	
	
	aukštis 44 mm
	

	
	
	
	Garantija
	ne mažesnė kaip 24 mėn.
	

	5.
	Įmontuojama orkaitė
	8 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Atitiktį Techninės specifikacijoms reikalavimams pagrindžiantys šaltiniai
	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančios siūlomos prekės techninę dokumentaciją ir, jeigu yra, nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
	

	
	
	
	Komplektacija
	laikmatis
	

	
	
	
	
	savaiminio išsivalymo funkcija
	

	
	
	
	
	teleskopiniai bėgeliai
	

	
	
	
	
	3 stiklų durys
	

	
	
	
	
	signalinis perspėjimas
	

	
	
	
	Išmatavimai
	Ne daugiau kaip:
	-

	
	
	
	
	plotis 594 mm
	

	
	
	
	
	gylis 560 mm
	

	
	
	
	
	aukštis 590 cm
	

	
	
	
	Energetinio efektyvumo klasė 
	ne mažesnė kaip A
	

	
	
	
	Garantija
	ne mažesnė kaip 24 mėn.
	

	6.
	Gartraukis
	8 vnt. 
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Atitiktį Techninės specifikacijoms reikalavimams pagrindžiantys šaltiniai
	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančios siūlomos prekės techninę dokumentaciją ir, jeigu yra, nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
	

	
	
	
	Tipas
	įmontuojamas
	

	
	
	
	Gartraukio srauto tėkmės dinaminis efektyvumas
	ne žemesnis nei 16,5 (FDEhood)
	

	
	
	
	Riebalų filtravimo efektyvumas
	efektyvumo klasė ne mažesne nei D
	

	
	
	
	Gartraukio triukšmo lygis normalia eiga
	Ne didesnis kaip 45 dB
	

	
	
	
	Apšvietimas
	turi turėti LED apšvietimą
	

	
	
	
	Išmatavimai
	Ne daugiau kaip:
	-

	
	
	
	
	plotis 52 cm
	

	
	
	
	
	gylis 28,4 cm
	

	
	
	
	
	aukštis 14,5 cm
	

	
	
	
	Garantija
	ne mažesnė kaip 24 mėn.
	

	7. 
	Mikrobangų krosnelė
	53 vnt.
	Siūlomos prekės pavadinimas ir modelis
	Nurodyti
	

	
	
	
	Komplektacija
	Talpa ne mažesnė kaip 
20 l
	

	
	
	
	
	Galia ne mažiau  kaip 700 W. 
	

	
	
	
	
	Turi būti apsauga nuo perkaitimo, laikmatis ,su apšvietimu, elektroninis valdymas. 
	

	
	
	
	
	Pageidautina grilio funkcija, kurio galia ne mažesnė kaip 1000 W 
	

	
	
	
	Išmatavimai
	Ne mažiau kaip: 
	

	
	
	
	
	plotis 489 mm
	

	
	
	
	
	gylis 381 mm
	

	
	
	
	
	aukštis 275 mm
	

	
	
	
	Garantija
	ne mažesnė kaip 24 mėn.
	



III. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	MINIMALUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS
	ATITIKTĮ REIKALAVIMAMS ĮRODANTYS DOKUMENTAI

	1
	2
	3

	3.1.
	3. <...>prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

	Dėl prekės energinio efektyvumo klasės: 
1. Siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba 
1. gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba 
1. kiti lygiaverčiai įrodymai (lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas).

Jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: 
1. gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
1. gamintojo techniniai dokumentai, arba 
1. kiti lygiaverčiai įrodymai.
1. 
1. Skaitmeninės dokumentų kopijos pateikiamos kartu su pasiūlymu.
1. Nurodyti kartu su pasiūlymu pridedamo atitiktį 2 stulpelyje keliamam reikalavimui Prekėms įrodančių dokumentų pavadinimus: 



1. 

	3.2.
	Reikalavimai pakuotei:
Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje*, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
*Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

	Tiekėjas turi nurodyti ar Prekės bus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje:


	





Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrins tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. 
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