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DIVIZIJOS GENEROLO STASIO RAŠTIKIO LIETUVOS KARIUOMENĖS MOKYKLOS BRIGADOS GENEROLO KAZIO VEVERSKIO POLIGONO TECHNINIO VAMZDŽIO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



0. Pirkimo objekto paskirtis:
1. Plastikinis techninis vamzdis skirtas poligono ribų žymėjimui.

0. Privalomieji reikalavimai:
1. Medžiaga – APE (polietilenas);
1. Spalva – juoda;
1. Vidinis skersmuo – 80 mm;
1. Išorinis skersmuo – 90 mm;
1. Ilgis – 6 m;
1. Sienelės storis – 5,0 mm;
1. Neskylantis nuo išorinio poveikio ar šalčio;
1. Techninis vamzdis turi būti tiesus.
1. [bookmark: _GoBack]Pritaikytas naudoti ne žemesnėje kaip -20oC ir ne aukštesnėje kaip +30oC temperatūroje.

0. Papildoma informacija:
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