		
ANTAKALNIO K., ANTAKALNIO GATVĖS ATKARPOS NUO ANTAKALNIO VIADUKO IKI SKLYPO NR. 24, ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ UŽDUOTIS

1. Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.
2. Objektas: Projektuojamas apšvietimo linijos nauja statyba ir atliekami rangos darbai.
3. Projektavimo ir darbų finansavimas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Rumšiškių seniūnijos biudžeto lėšos. 
4. Statinio kategorija: Inžinerinis statinys.
5. Projektavimo stadija: Techninis darbo projektas.
6. Projektuojamo objekto charakteristikos: Numatoma įrengti apšvietimo tinklą  Rumšiškių sen., Antakalnio k., Antakalnio gatvėje apie 450m, (tikslina projektuotojas suderinęs su Rumšiškių Seniūnija). Apšvietimo linijos nauja statyba (10 vnt. atramų, 420 m pakloti kabelį uždaru būdu). 
7. Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:
7.1. Gatvės apšvietimui naudoti šviestuvus su ENEC  diodiniu šviesos šaltiniu (LED) 4000 K.
7.2. Šviestuvų šviesos srauto išlikimas >100 000 val.; Šviestuvo galios koeficientas ≥0,9. Atramos turi būti cinkuotos arba pagamintos iš nerūdijančio plieno.
7.3. Parinkti šviestuvus su min. 5-ių metų garantija, IP66, CE.
7.4. Gatvės apšvietimo atramų aukštį ir šviestuvų galingumą parinkti vadovaujantis VIA Lietuva „TIPINĖS KELIŲ APŠVIETIMO PROJEKTAVIMO SĄLYGOMIS  2024-12-31d.”.
7.6. Techninį darbo projektą parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais ir VIA Lietuva sąlygomis.
8. Nurodymai dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių projektavimo: Vadovautis inžinerinių tinklus eksploatuojančių organizacijų prijungimo sąlygomis.
9. Nurodymai dėl projekto komplektacijos: Pilnos sudėties techninis darbo projektas.
10. Numatoma  projektavimo darbų pradžia: 2025 m. I ketvirtis.
11. Suderintos projektinės dokumentacijos egzempliorių skaičius: 1egz. (popierinis variantas) ir 1 egz. skaitmeninė laikmena (USB).
12. Kiti nurodymai: Gauti inžinerinių komunikacijų prisijungimo sąlygas ir Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą tiesti susisiekimo ir inžinerines komunikacijas valstybinėje žemėje. Suderinti techninį darbo projektą Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Suderinti projektą su projektą privalančiais patikrinti subjektais. Projekto dalis turi pasirašyti atitinkamų specialybių projekto dalių vadovai. Projekto vadovas atsako už projektinius sprendimus, statybos reglamentų vykdymą nustatyta tvarka, statybų reikalavimų išpildymą projekte. Parengti topografinę nuotrauką ir techninį darbo projektą rengti ant galiojančios topografinės nuotraukos. 
Projektuotojui parengti priešprojektinius sprendinius ir aptarti juos su užsakovu ne vėliau kaip per  4-6 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.  
13. Projekto rengimo terminas: Ne vėliau kaip per 7 (septynis) mėnesius po sutarties pasirašymo dienos.
14. Rangos darbų atlikimo terminas: Rangos darbai turi būti atlikti pagal suderintą techninį darbo projektą per 9 (devynis) mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. 
15. Nurodymai atliekant darbus: Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos priemonių – t. y. neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai.


Užduotį parengė:                                                                       
Seniūnė – E. Genevičienė
