Pirkimas: PRAMONĖS IR KRANTO GATVIŲ KAIRIŲ MSTL. ŠIAULIŲ R. TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS , pirkimo Nr. CVP IS  1002331.

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):   

1. [bookmark: _Hlk190866111]Klausimas:  
Pirkimo dokumentų TS 14 p.  nurodytas bendras paslaugų teikimo terminas – 12 mėn., projektinių pasiūlymų (PP) parengimo terminas – 3 mėn., Techninio darbo projekto (TDP) parengimo terminas – 8 mėn.
Pirkimo dokumentų Sutarties projekte paslaugų teikimo terminai (4.4 p.)  yra: PU parengimas – 1 mėn, PP parengimas – 6 mėn.  SLD ir TDP parengimo – 10 mėn. 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2024-11-01,  PP parengimo  apimtys yra išplėstos, todėl jų parengimui skirtas 3 mėn. terminas yra praktiškai sunkiai įgyvendinamas.
[bookmark: _Hlk190866195]Atsakymas:
Bendras projektavimo paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių:
·  projektinių pasiūlymų parengimas – 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos;
· [bookmark: _Hlk191635416] statybą leidžiančio dokumento gavimas ir Techninio darbo projekto parengimo terminas – 9 mėnesiai nuo projektinių pasiūlymų parengimo. 
Patikslinome (suvienodinant terminus) pirkimo sutarties projekto 4.4 punktą (2025-02-28 redakcija). 

2. Klausimas: Vizualiai matosi, kad esamos apšvietimo atramos yra arti gatvės važiuojamosios dalies. Ar reikės demontuoti apšvietimo atramos jei trukdys techniniam sprendiniam? 
[bookmark: _Hlk190847241]Atsakymas: Vadovautis TS 12 punktu.

3. Klausimas: Ar reikia  numatyti ir suprojektuoti konteinerių stovėjimo vietas?
Atsakymas: Numatyti ir suprojektuoti konteinerių stovėjimo vietas.

4. Klausimas: Oro linijos atramos arti esamos važiuojamosios dalis. Jei atramos paklius į techninius sprendinius ar vertintis oro linijos kabeliavimą? 
Atsakymas: Vadovautis TS 12 punktu.
 
5. Klausimas: Kokio pločio numatyti šaligatvį? 
Atsakymas: Šaligatvį projektuoti 2,0 m pločio.

6. Klausimas: Ar pirkime nėra numatyta dviračių tako projektavimo? Numatoma projektuoti  tik šaligatvį? 
Atsakymas: Nėra numatyta dviračių tako. Šaligatvį projektuoti 2,0 m pločio.

7. Klausimas: Prašome patikslinti gatvės plotį. Pirkimo dokumentuose TS 13 punkte nurodytas 6,0 m. Pagal detalųjį planą yra 5,0 m.
Atsakymas: Gatvės plotis 6,0 m.

8. Klausimas: Pramonės g. yra esama asfalto dangos konstrukcija apie 305 m. Ar šioje atkarpoje keičiama nauja konstrukcija ar tik viršutinis asfalto sluoksnis? 
Atsakymas: Keičiama nauja gatvės konstrukcija.

9. Klausimas: Ar reikalinga suprojektuoti šaligatvio jungtis su esamais takais (Plento g. - kelias 4031)? Jei taip, tai sprendiniai pateks į kitą sklypą (kelią 4031).
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Atsakymas: Projektuoti Pramonės g. statinio ribose.

10. Klausimas: Projektuojant lietaus nuotekas, kur numatytas lietaus nuotekų pasijungimas? Ar šalia gatvės (teritorijos) yra lietaus tinklai? 
Atsakymas: Projektuotojas pasirenka individualiai, kad būtų tenkinami TS reikalavimai. Dėl gatvėje esamų lietaus tinklų informacijos neturime.

11. Klausimas: Ar reikalinga atlikti medžių inventorizaciją? 
Atsakymas: Pagal poreikį.

12. Klausimas: Ar į projekto apimtį įeina Kranto g. ir Pakrantės g. sankryža?
Atsakymas: Sankryža Kranto g. ir Pakrantės g. neįeina į projekto apimtį.

13. Klausimas Prašome pateikiti  Kranto g. ir Pramonės g. kadastrines bylas.
Atsakymas: Pridedame.

14. Klausimas. Kranto g. ties Saulėtekio g, 1A, Kranto g. plotis yra iki 6 m. , ar tokiu atveju, jeigu projektiniai sprendiniai netilps tarp esamų sklypų, Užsakovas planuoja paimti žemę visuomenės poreikiams ar kitu būdu spręsti pločio tarp sklypų klausimą?
Atsakymas: Kranto g. plotis ties Saulėtekio g. 1A yra apie 15 m. Visi projektiniai sprendiniai turi būti prie esamų pločių tarp sklypų. Užsakovas neplanuoja paimti žemės visuomenės poreikiams.
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