Pirkimo sąlygų 2 priedas

UŽDUOTIS RANGOS DARBŲ PIRKIMUI

	
Eil.
Nr.
	

Pavadinimas


	

Reikalavimai

	1. Bendri duomenys:

	1.1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis

	[bookmark: _Hlk14175294]1.2.
	Statinys (pavadinimas, adresas)
	Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, Darbininkų  g. 1A, Kybartai statybos rangos darbai

	1.3.
	Projekto pavadinimas


	[bookmark: _Hlk95475947]„Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, Darbininkų  g. 1A, Kybartai, statybos projektas“ 

	1.4.
	Statinių kategorija
	Neypatingas statinys

	1.5.
	Statybos rūšis 
	Nauja statyba

	2. Perkami rangos darbai ir susijusių paslaugų apimtys

	2.1.
	Apimtys
	Rangos darbai perkami pagal „Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, Darbininkų  g. 1A, Kybartai, statybos projektas“  techninį projektą. Rangovas prieš pradedant darbus turi pasirengti darbo projektą. 
Paslaugų apimtys rangovui:
1. Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu;
2. Statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, nustatyta tvarka derinimas su eismo saugumo komisija, organizavimo, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas;
3. Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal poreikį);
4. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose);
5. Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas, pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui;
6. Technologinių inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu, visų reikalingų matavimų atlikimas;
7. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pažymos apie energetikos techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo – derinimo darbus;
8. Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai / elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį;
9. Visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ parengimas, sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui;
10. Statinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas;
11. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas / patikslinimas/ papildymas / taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registrų centru;
[bookmark: _Hlk523323160]12. Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylų parengimas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registrų centru.;
13. Užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinti tinkamu naudoti ir gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą.

	2.2.
	Kiti reikalavimai ir sąlygos
	     - Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statyto atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus;
  -     Gamybinių pasitarimų protokolavimas;
  -     Laikytis darbų saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
  - Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis aplinkybėmis, turi spręsti savarankiškais (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju;
     - Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių teisės aktų. 
- Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų technologiją ir pagal techninį darbo projektą yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti.
Rengiant darbo projektą privaloma vadovautis regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių 3 priedo 3 p. „Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga“ reikalavimus, (parengtus vadovaujantis (ES) 2021/2139 reglamentu), kurie taikomi santechnikos įrenginiams (Nuoroda į ES standartus pateikiama ES lygmeniu, kad būtų galima įvertinti produktų technines specifikacijas: EN 200 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų paprastieji ir maišymo čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 816 „Santechnikos įtaisai. Užsidarantieji čiaupai (PN 10)“; EN 817 „Santechnikos įtaisai. Mechaniniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 1111 „Santechnikos įtaisai. Termostatiniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 1112 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų santechnikos įtaisų dušų čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 1113 „1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų santechnikos įtaisų dušų žarnos. Bendrieji techniniai reikalavimai“, įskaitant žarnos atsparumo lankstymui bandymo metodą; EN 1287 „Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai termostatiniai maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“, EN 15091 „Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai“.)
- Šiame pirkime nebus vykdomi 2 etapo Elektrotechnikos (Saulės jėgainė ) dalies darbai.
- Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje.
- Projekte ir/ar techninėje specifikacijoje galimai nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir Rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją. Jeigu Projekte  ir kituose pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, patentas, sertifikatai, standartai, protokolai tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“
      - Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos rangos darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams.
       - Pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų)
      - Rangovas darbų kiekių žiniaraštyje turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi techniniuose darbo projektuose numatytiems Darbams atlikti. Visi Įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
 - Darbų kiekių žiniaraščius pateikti po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai bus orientaciniai ir nebus vertinami pirkimo metu (kainai pagrįsti). Darbų kiekių žiniaraščiai bus naudojami rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų nevykdytinų darbų kainos apskaičiavimui
       - Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

	2.3.
	Aplinkosauginiai reikalavimai
	Darbo projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). 
(Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XII skyriaus 15.1. punktas). 
Šis reikalavimas bus tikrinimas Sutarties vykdymo metu. 



