(PU-13421/25) [ITP25] Mini krautuvas su papildoma įranga

           Atsakymai į tiekėjo prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbto pirkimo:

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas / komentarai

	1. 
	Konkurenciją sumažina važiavimo greitis: pirmyn, atgal.
Tokio tonažo krautuvai turi važiavimo greitį iki 20-30km/h. Didesni ir sunkesni krautuvai iki 40km/h. Kad padidinti pasiūlymų kieki ir konkurenciją, siūloma važiavimo greitį pakoreguoti iki 20-30km/h
	Koreguojama „Važiavimo greitis priekine eiga“ į „Pasiekiamas transportinis greitis, pirmyn ne mažiau 30 km/h.
Už šį parametrą skiriami ekonominio naudingumo balai
Ir „Važiavimo greitis atbuline eiga“ į „Ne mažiau 30 km/h“



