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Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS PIRKIMO
(data)
(vieta)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	




2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	
Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	
	
	
	Eur su PVM
	Proc.

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	




3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas, kodas ir adresas
	Numatomos suteikti paslaugos
	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

	
	
	
	Eur su PVM
	Proc.

	Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	Viso:
	
	



4.  PASIŪLYMO KAINA
4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.	
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 	
4.2.1. transportavimo išlaidas;				
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;			
4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas.
4.2.4. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.5. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;			
4.2.6. garantinės priežiūros išlaidos;			
4.2.7. kita.						
4.3. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.4. Mes siūlome: 
	Eil.  Nr.
	Darbų ir medžiagų pavadinimas
	Mato vienetai
	Preliminarūs darbų kiekiai* 
	Vieneto kaina (Eur be PVM)
	Darbų kaina, Eur be PVM (4X5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimas
	t
	5200
	
	

	2.
	Duobių remontas frezuojant
	m²
	14000
	
	

	3.
	Duobių užtaisymas:
	t
	
	

	3.1.
	karštu asfaltbetonio  mišiniu 

	
	200
	
	

	3.2.
	šaltu asfaltbetonio  mišiniu 
	
	140
	
	

	4.
	Asfaltbetonio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VS asfaltbetonio mišinio   įrengimas 4 cm storio
	m²
	15000
	
	

	5.
	Asfaltbetonio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio  įrengimas 4 cm storio
	m²
	8000
	
	

	6.
	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas 6 cm storio
	m²
	1000
	
	

	7.
	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas 8 cm storio
	m²
	4600
	
	

	8.
	Viensluoksnio paviršiaus apdaro įrengimas, panaudojant rišiklį ir:
	m²
	
	

	8.1.
	mineralinę medžiagą 
(reikalavimai: SZ18/LA20; PSVdek.(48)
	
	3500
	
	

	8.2.
	mineralinę medžiagą 
(reikalavimai: SZ22/LA25; PSV44)
	
	3500
	
	

	9.
	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija 
	100 m²
	830
	
	

	10.
	Plyšių (iki 10 mm pločio) užtaisymas asfaltbetonio dangose, išfrezuojant ir užpilant bitumu 
	100 m
	20
	
	

	11.
	Plyšių (iki 10 mm pločio) užtaisymas asfaltbetonio dangose, užpilant bitumu
	100 m
	60
	
	

	12.
	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu
	100 m²
	1000
	
	

	13.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas (iki 5 cm gylio)

	100 m²
	280
	
	

	14.
	Pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą:  
	mᵌ
	
	

	14.1.
	Smėlio

	
	700
	
	

	14.2.
	Žvyro
	
	1000
	
	

	14.3.
	Skaldos (dolomitinės)


	
	1400
	
	

	14.4.
	Žvyro – dolomitinės skaldos (30 %) mišinio
	
	15000
	
	

	15.
	Greideriavimas 
(už 1 km dirbančio greiderio eigos)
	km
	9000
	
	

	16.
	Kelio griovio kasimas, neišvežant grunto
	mᵌ
	3000
	
	

	17.
	Kelio profilio formavimas greideriu
	1000 m²
	40
	
	

	18.
	Grunto išvežimas, formuojant kelio griovį 
	mᵌ
	3000
	
	

	19.
	Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai 
	m²
	30000
	
	

	20.
	Kelkraščių dangos (h-6 cm) įrengimas iš dolomitinės skaldos 
	m²
	4000
	
	

	21.
	Kelkraščių dangos (h-8 cm) įrengimas iš dolomitinės skaldos
	m²
	3000
	
	

	22.
	Kelkraščių sustiprinimas žvyro – dolomitinės skaldos (40 %) mišiniu (sluoksnio storis iki 6 cm)
	m²
	4000
	
	

	23.
	Kelkraščių profilio atstatymas, pašalinant susikaupusį gruntą (užaukštėjimus)
	m²
	18000
	
	

	24.
	Vejos atstatymas (iki 10 cm) iš dirvožemio, užsėjant žolės sėklomis. 
	m²
	1500
	
	

	25.
	Grunto kasimas pakraunant į autosavivarčius
	mᵌ
	1000
	
	

	26.
	Grunto vežiojimas (su darbais sąvartoje)  
	mᵌ
	1000
	
	

	27.
	Grunto perstūmimas buldozeriu iki:
	mᵌ
	
	

	27.1.
	10 m 

	
	300
	
	

	27.2.
	20 m  

	
	300
	
	

	27.3.
	50 m 

	
	400
	
	

	28.
	Medžiagų pervežimas, jeigu darbai vykdomi ne Mažeikių miesto ribose 
	t*km
	120000
	
	

	29.
	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas bei utilizavimas 

	t
	3200
	
	

	30.
	Betono plytelių ir trinkelių ardymas
	m²
	1500
	
	

	31.
	Betoninių trinkelių įrengimas,  užpilant siūles smėliu, neįskaitant trinkelių kainos
	m²
	600
	
	

	32.
	Betono trinkelių (60 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu 
	m²
	300
	
	

	33.
	Betono trinkelių (80 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu
	m²
	800
	
	

	34.
	Betono trinkelių (80 mm storio, su įspėjamaisiais paviršiais) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu
	m²
	100
	
	

	35.
	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta
	m
	2000
	
	

	36.
	Kelio bortų (1000x150x300) ant betoninio pagrindo įrengimas 
	m
	2500
	
	

	37.
	Kelio bortų (1000x150x220) ant betoninio pagrindo įrengimas
	m
	500
	
	

	38.
	Kelio bortų ardymas 
	m
	2900
	
	

	39.
	Vejos bortų (1000x80x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas 
	m
	500
	
	

	40.
	Vejos bortų (1000x50x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas  
	m
	500
	
	

	41.
	Vejos bortų ardymas
	m
	1000
	
	

	42.
	Vejos įrengimas (10 cm storio), užsėjant žole 
	m²
	6000
	
	

	43.
	0,3 m skersmens vandens pralaidų (iš plastikinių vamzdžių) įrengimas 
	m
	90
	
	

	44.
	0,4 m skersmens vandens pralaidų (iš plastikinių vamzdžių) įrengimas 
	m
	80
	
	

	45.
	0,6 m skersmens vandens pralaidų (iš plastikinių vamzdžių) įrengimas
	m
	16
	
	

	46.
	1,0 m skersmens vandens pralaidų (iš plastikinių vamzdžių) įrengimas
	m
	16
	
	

	47.
	Vandens pralaidų remontas:
	m
	
	

	47.1.
	0,4 m skersmens
	
	12
	
	

	47.2.
	0,6 m skersmens
	
	16
	
	

	47.3.
	1,0 m skersmens
	
	16
	
	

	48.
	0,3 m skersmens vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas (plastikinėms pralaidoms)
	vnt.
	18
	
	

	49.
	0,4 m skersmens vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas (plastikinėms pralaidoms)
	vnt.
	16
	
	

	50.
	0,6 m skersmens vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas plastikinėms pralaidoms
	vnt.
	4
	
	

	51.
	1,0 m skersmens vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas plastikinėms pralaidoms
	vnt. 
	4
	
	

	52.
	Šulinio angos paaukštinimas (h -5 cm) gelžbetoniniais žiedais D700, užtaisant asfaltbetonio mišiniu
	vnt.
	80
	
	

	53.
	Šulinio angos paaukštinimas (h -5 cm) gelžbetoniniais žiedais D1000, užtaisant asfaltbetonio mišiniu
	vnt.
	40
	
	

	54.
	Resursai: ketiniai liukai (plaukiojančio tipo)
	vnt.
	120
	
	

	55.
	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas
	vnt.
	40
	
	

	56.
	0,7 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas  
	mᵌ
	40
	
	

	57.
	1,0 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas  
	mᵌ
	2
	
	

	58.
	Betoninių konstrukcijų ardymas (gelžbetoninės pralaidos, monolitinio betono danga)   
	mᵌ
	20
	
	

	59.
	1,0 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas
	vnt.
	2
	
	

	60.
	4v tipo nuovažos su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas
	vnt.
	2
	
	

	61.
	5v tipo nuovažos su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas
	vnt.
	2
	
	

	62.
	Kelio padengimas (purškimas), dulkėtumą mažinančiomis  priemonėmis (kalcio chlorido dribsniais, ištirpintais vandenyje) 
	1000 m²
	60
	
	

	63.
	Minkštų veislių medžių (iki  d ≤ 16 cm storio) kirtimas 
	vnt.
	20
	
	

	64.
	Krūmų kirtimas
	m²
	14700
	
	

	65.
	Kelkraščių šienavimas
	m²
	13590
	
	

	                                                                                                     Viso Eur be PVM
	

	PVM
	

	                                           **Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina Eur su PVM
	



4.5.  Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais ___________________________________.
4.6.  Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:________________.
4.7. *Nurodytas kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, kurį perkančioji organizacija įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.	
4.8. **Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina bus laikoma palyginamuoju parametru vertinant pasiūlymus ir nustatant viešojo pirkimo laimėtoją, į sutartį bus įrašoma maksimali pirkimui skirta lėšų suma. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos bei įskaityti visi mokesčiai.
4.9. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra prisiimtų įsipareigojimų vertė turi atitikti pasiūlymo kainą.						

5.  PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:	
	Eil. Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	
	
	
	(Taip / Ne)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	 
	 
 
	 

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	 
	 
 
	 

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	 
	 
 
	 

	4.
	Pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). 
*Atskirą EBVPD pildo:
1) tiekėjas;
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra)
	
	
	

	5.
	Užpildyta tiekėjo deklaracija (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 ir/ar 9 priedai).
	
	
	

	6.
	Pasiūlymo garantija arba Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas (specialiųjų pirkimo 11 priedas)
	
	
	

	7.
	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedas)
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.



	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



__________

